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前    言




本标准是卫星地球站设备天线和伺服系统系列标准之一，该系列标准的名称及结构如下： a)YD/T    2870《卫星通信地球站设备车载(移动中使用)天线和伺服系统测试方法》;  b)YD/T    2871《卫星通信地球站设备车载(静止中使用)天线和伺服系统测试方法》;
c)YD/T2872《  卫星通信地球站设备可搬运便携天线和伺服系统测试方法》;
随着技术的发展，还将制订后续的相关标准。
本标准按照 GB/T1.1-2009 给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中国通信标准化协会提出并归口。
本标准起草单位：中国信息通信研究院、中国卫通集团有限公司、中国移动通信集团设计院有限公
司、南京中网卫星通信股份有限公司、北京爱科迪通信技术股份有限公司。
本标准主要起草人：李莉莉、郭  良、薛 程、陆绥熙、秦 岩、黄耀明、贾玉仙、郝建强、寇松江、
陈立松。
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卫星通信地球站设备
车载(移动中使用)天线和伺服系统测试方法
1  范围

本标准规定了卫星通信地球站设备车载(移动中使用)天线和伺服系统的术语定义、电性能、机械
特性、环境条件和测试方法。
本标准适用于工作频段为C 、Ku以及Ka的车载(移动中使用)天线和伺服系统。同类型其他频段、
规格的天线和伺服系统也可参照使用。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文
件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T         9410                                   移动通信天线通用技术规范

3 术语和定义


1



3.1






3.2


GB/T9410  确立的以及下列术语和定义适用于本文件。


交叉极化比 Cross Polar Ratio
给定方向上主极化分量与正交极化分量的功率之比。

1
端口隔离度 lsolation
多端口天线的一个端口上的入射功率与该入射功率在其他端口上可得到的功率之比。
4 工作频段

应遵守设备标称频率范围和国家无线电管理部门的相关规定。
5 测试条件

5.1 测试场地
5.1.1 星标测试场地
当选择卫星信标或星上大载波作为测试信源时，被测卫星通信地球站应设置在对星指向方向偏差± 30°之内无干扰源的电磁环境中。被测卫星通信地球站天线对星指向无阻挡，其地球站天线指向仰角应高
于天际线角10°以上。
5.1.2 地标测试场地
1
当选择地面信标塔作为测试信源时，采用地面轴向测试场地，被测卫星通信地球站应设置在信标指 向方向偏差±30°之内无干扰源的电磁环境中。被测卫星通信地球站天线对地标信源视距无阻挡，其地球
站天线指向仰角应高于天际线角10°以上。
待测天线和发射天线之间测试距离应按照公式(1)计算：


(1)
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式中：
L—    发射天线与待测天线距离 (m);
D—   待测天线等效口径 (m);
d—  测试源信标发射天线等效口径 (m);
λ—   测试频率波长(m) 。
5.2 测试天线
待测天线与发射天线具有相同的极化方式。
5.3 测试仪表
测试用信号发生器、接收机等测试设备和仪表应具有良好的稳定性、可靠性、动态范围和测试精度，
以保证测试数据的正确性。测试用仪表的计量合格证应在校验周期内。
5.4  测试环境
除特殊规定外，所有测试均应在下列条件下进行：
一 温度：+15℃~+35℃。
一 相对湿度：45%～75%。
一室外环境：
风力小于3级；
晴空环境。
5.5 测试频率
在标称工作频段内至少选取高、中、低三个频率进行测试。
6  基本电参数

6.1 天线增益
6.1.1 天线接收增益
6.1.1.1 信标塔法
6.1.1.1.1 测试原理
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图1 用标准增益天线比较法测试天线接收增益的原理
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