施工员之市政施工基础知识题库

第一部分  单选题(200题)
1、城市桥梁按上部结构的行车道位置可分为（　　　）类。
A.2
B.3
C.4
D.5

【答案】：D 
2、桥墩是多跨桥的中间支撑结构，主要起（　　　）作用。
A.支撑
B.承重
C.挡土
D.连接

【答案】：B 
3、路基边坡的坡度m值对路基稳定其中重要的作用，下列说法正确的是（　　　）。
A.m值越大，边坡越陡，稳定性越差
B.m值越大，边坡越缓，稳定性越好
C.m值越小，边坡越缓，稳定性越差
D.边坡坡度越缓越好

【答案】：B 

4、下列选项中，不属于城镇道路街面设施的是（　　　）
A.照明灯柱
B.人行横道线
C.消防栓
D.清洁箱

【答案】：B 
5、下列说法错误的是（　　　）。
A.要突出显示道路线形的路段，面层宜采用彩色
B.考虑雨水收集利用的道路，路面结构设计应满足透水性要求
C.道路经过噪声敏感区域时，宜采用降噪路面
D.对环保要求较高的路面，不宜采用温拌沥青混凝土

【答案】：D 
6、设置在特大或大城市外环，主要为城镇间提供大流量、长距离的快速公交服务的城镇道路是（　　　）。
A.快速路
B.次干路
C.支路
D.主干路

【答案】：A 
7、不属于洞口土体加固主要方法的是（　　　）。
A.SMW法
B.注浆法
C.高压喷射搅拌法
D.冻结法

【答案】：A 

8、某市政工程土方开挖时，底宽6m、底长15m、挖深2.5m，则应套用的土方开挖形式为（　　　）。
A.一般土方开挖
B.沟槽土方开挖
C.基坑土方开挖
D.场地平整

【答案】：C 
9、不同的材料制成的市政管道，其管径的表示方法也不同，下列属于球墨铸铁管、铸铁管等管材管径的表示方法的是（　　　）。
A.公称直径DN
B.外径×壁厚
C.内径d
D.按产品标准的方法表示

【答案】：A 
10、转点在水准测量中起传递（　　　）的作用。
A.高程
B.水平角
C.距离
D.方向

【答案】：A 
11、当电线电压为330KV时，树木至架空电线净距的最小水平距离是（　　　）。
A.1m
B.2m
C.3.5m
D.4m

【答案】：D 
12、排水检查井所用的混凝土强度一般不宜低于（　　　）。
A.C10
B.C15
C.C20
D.C30

【答案】：C 
13、采用HDPE膜防渗技术的核心是（　　　）。
A.HDPE膜的进货质量
B.HDPE膜的机具
C.HDPE膜的施工季节合理性
D.HDPE膜的施工质量

【答案】：D 
14、行车荷载和自然因素对路面的作用会随着路面深度的增大而（　　　），材料的强度、刚度和稳定性随着路面深度增大而（　　　）。
A.减弱，减弱
B.减弱，增强
C.增强，减弱
D.增强，增强

【答案】：A 

15、当管底地基土质松软、承载力低或铺设大管径的钢筋混凝土管道时，应采用（　　　）。
A.天然基础
B.砂垫层基础
C.混凝土基础
D.沉井基础

【答案】：C 
16、市政管网工程量计算中，计算规则“管外径×3.142×设计长度”表达的是（　　　）。
A.管道安装长度
B.管道闭气试验长度
C.管道内防腐面积
D.管道外防腐面积

【答案】：D 
17、劳动消耗定额又称（　　　）。
A.人工消耗定额
B.材料消耗定额
C.机械台班消耗定额
D.施工定额

【答案】：A 
18、关于柔性接口说法正确的是（　　　）。
A.多为水泥类材料密封或用法兰连接的管道接口
B.不能承受一定量的轴向线变位
C.能承受一定量的轴向线变位
D.一般用在有条形基础的无压管道上

【答案】：C 

19、以下哪项既是企业编制施工组织设计的依据，又是企业编制施工作业计划的依据。
A.概算定额
B.施工定额
C.预算定额
D.概算指标

【答案】：B 
20、改进施工方法和改变施工机具为加快工程进度，属于动态控制中的（　　　）。
A.组织措施
B.经济措施
C.合同措施
D.技术措施

【答案】：D 
21、配置水下砼时，细骨料宜采用（　　　）。
A.粗砂
B.中砂
C.细砂
D.粉砂

【答案】：B 
22、无压管道应进行管道的严密性试验，严密性试验分为（　　　）。
A.闭水试验和闭气试验
B.闭水试验和水压试验
C.强度试验和闭气试验
D.强度试验和闭水试验

【答案】：A 

23、山丘城市的道路选线通常采用哪种路网方式（　　　）。
A.方格网状
B.环形放射状
C.自由式
D.混合式

【答案】：C 
24、某连续梁桥全长179m，拟采用悬臂浇筑法施工，挂篮的主桁部分采用三角形结构，行走为整体移动，其余采用竹胶板。其施工程序计划如下：①在墩顶托架上浇筑0号块并实施墩梁临时固结系统。②在0号块上安装悬臂挂篮，向两侧依次对称地分段浇筑主梁至合龙段。③在临时支架或梁端与边墩向临时托架上支模板浇筑现浇梁段。④主梁合龙段可在改装的简支挂篮托架上浇筑。
A.10
B.20
C.30
D.40

【答案】：B 
25、管线平面布置的次序一般是：从道路红线向中心线方向依次为（　　　）。
A.电气、电信、燃气、供热、中水、给水、雨水、污水
B.电气、电信、中水、给水、燃气、供热、雨水、污水
C.电气、电信、供热、中水、给水、燃气、雨水、污水
D.电气、电信、燃气、中水、给水、供热、雨水、污水

【答案】：A 

26、上层土质较好、下层土质松软，当环境条件许可、沟槽深度不超过4.5m时，可采用（　　　）断面。
A.直槽
B.梯形槽
C.混合槽
D.联合槽

【答案】：C 
27、路面通常由一层或几层组成，以下不属于路面组成的是（　　　）。
A.面层
B.垫层
C.沥青层
D.基层

【答案】：C 
28、水平角测量的主要目的是（　　　）。
A.确定点的平面位置
B.确定点的高程
C.确定水平距离
D.确定高差

【答案】：A 
29、下列各项中，不属于架桥机的是（　　　）。
A.单导梁
B.双导梁
C.多导梁
D.斜拉式

【答案】：C 

30、机械式接口球墨铸铁管施工工艺流程为（　　　）。
A.清理插口、压兰和橡胶圈→下管→清理承口→对口→刷润滑剂→临时紧固→螺栓全方位紧固→检查螺栓扭矩
B.下管→清理插口、压兰和橡胶圈→清理承口→对口→刷润滑剂→临时紧固→螺栓全方位紧固→检查螺栓扭矩
C.清理插口、压兰和橡胶圈→下管→清理承口→刷润滑剂→对口→临时紧固→螺栓全方位紧固→检查螺栓扭矩
D.下管→清理插口、压兰和橡胶圈→清理承口→刷润滑剂→对口→临时紧固→螺栓全方位紧固→检查螺栓扭矩

【答案】：D 
31、市政供热管网一般有蒸汽管网和热水管网两种形式，需要用热水管网的是（　　　）。
A.工作压力小于或等于1.6MPa，介质温度小于或等于350℃
B.工作压力小于或等于2.5MPa，介质温度小于或等于198℃
C.工作压力小于或等于1.6MPa，介质温度小于或等于198℃
D.工作压力小于或等于2.5MPa，介质温度小于或等于350℃

【答案】：B 
32、当管底为岩石、碎石或多石地基时，对金属管道应铺垫不小于（　　　）mm厚的中砂或粗砂，构成给水管道砂基础。
A.50
B.100
C.150
D.200

【答案】：B 

33、一个完整的尺寸所包含的四个基本要素是（　　　）。
A.尺寸界线、尺寸线、尺寸起止符和尺寸箭头
B.尺寸界线、尺寸线、尺寸起止符和尺寸数字
C.尺寸线、尺寸起止符、尺寸数字和尺寸箭头
D.尺寸界线、尺寸起止符、尺寸数字和尺寸箭头

【答案】：B 
34、非承重侧模板在混凝土强度能保证拆模时不损坏表面及棱角，一般以混凝土强度达到（　　　）MPa为准。
A.1.5
B.2
C.2.5
D.3

【答案】：C 
35、道路中线的位置是通过测设（　　　）来确定。
A.中桩
B.边桩
C.标桩
D.水平桩

【答案】：A 
36、（　　　）作为确定工程造价的主要依据，是计算标底和确定报价的主要依据。
A.劳动定额
B.施工定额
C.预算定额
D.概算定额

【答案】：C 

37、用角度交会法测设点的平面位置所需的测设数据是（　　　）。
A.一个角度和一段距离
B.纵横坐标差
C.两个角度
D.两段距离

【答案】：C 
38、采用顶推法施工时，梁高为（　　　）。
A.（1/15～1/25）L
B.（1/12～1/16）L
C.（1/25～1/35）L
D.（1/30～1/40）L

【答案】：B 
39、单幅路适用于（　　　）。
A.交通量不大的次干路、支路
B.机动车交通量大，车速高，非机动车多的快速路、次干路
C.机动车与非机动车交通量均较大的主干路和次干路
D.机动车交通量大，车速高，非机动车交通量较少的快速路、次干路

【答案】：A 
40、轨道一般采用的标准轨距是（　　　）。
A.1430mm
B.1435mm
C.1450mm
D.1455mm

【答案】：B 

41、下列关于城市桥梁工程技术术语表述正确的是（　　　）。
A.简支梁桥标准跨径就是支承线之间的距离
B.桥梁全长等于各跨长之和
C.拱的计算跨径是指两起拱面与拱轴线的交点之间的水平距离
D.拱的标准跨径是指两墩中线之间的距离

【答案】：A 
42、我国城市燃气管道按压力进行分类，低压燃气管道输气压力P
A.0.001
B.0.01
C.0.1
D.1

【答案】：B 
43、定额编制时使用平均先进水平的是（　　　）。
A.施工定额
B.预算定额
C.概算定额
D.概算指标

【答案】：A 
44、线路测量中，（　　　）工作在定测阶段完成。
A.地形测量
B.导线测量
C.水准测量
D.中线测量

【答案】：D 

45、下列属于聚乙烯给水管道连接方式的是（　　　）。
A.法兰
B.承插口
C.螺纹
D.焊接

【答案】：A 
46、装配式预应力混凝土简支T形梁桥常用跨径为（　　　）。
A.20~30m
B.25~50m
C.15~50m
D.20~50m

【答案】：B 
47、当管道内径大于700mm时，可按管道井段数量抽样选取（　　　）进行闭水试验；试验不合格时，抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验。
A.1/2
B.1/3
C.1/4
D.1/5

【答案】：B 
48、钢尺的尺长误差对距离测量产生的影响属于（　　　）。
A.偶然误差
B.偶然误差也可能是系统误差
C.系统误差
D.既不是偶然误差也不是系统误差

【答案】：A 

49、在梁高受限制的场合，连续板梁高为（　　　）。
A.（1/15～1/25）L
B.（1/12～1/16）L
C.（1/25～1/35）L
D.（1/30～1/40）L

【答案】：D 
50、拱桥的制作可以产生（　　　）。
A.只产生竖向反力
B.既产生竖向反力，也产生较大的水平推力
C.只承受水平推力
D.承受弯矩、轴力和水平推力

【答案】：B 
51、下列不属于平面交叉口的组织形式的是（　　　）。
A.渠化
B.环形
C.汇集
D.自动化

【答案】：C 
52、“刃脚”的作用是（　　　）。
A.满足下沉要求
B.减小下沉阻力
C.增加整体刚度
D.防止渗水

【答案】：B 

53、在桥墩上连续，在桥孔中中断，线路在桥孔内过渡到另一根梁上的梁式桥，称为（　　　）。
A.简支梁
B.连续梁
C.悬索梁
D.悬臂梁

【答案】：D 
54、设Ha=15.032m，Hb=14.729m，hba=（　　　）m。
A.-29.761
B.-0.303
C.0.303
D.29.761

【答案】：B 
55、低碳钢是指含碳量（　　　）的钢材。
A.小于0.25%
B.0.25%～0.6%
C.大于0.6%
D.0.6%～5%

【答案】：A 
56、偏角法测设圆曲线，其适用于（　　　）的地区。
A.地势起伏、视野开阔、曲线弧长较长，与其弦长相差不大
B.地势平坦、曲线弧长较短，与其弦长相差较大
C.调地势起伏，曲线弧长与相应弦长相差较大
D.地势起伏、视野不开阔

【答案】：A 

57、行道树与机动车交叉口的最小距离为（　　　）。
A.10m
B.14m
C.30m
D.50m

【答案】：C 
58、DS3水准仪，数字3表示的意义是每公里往返测高差中数的（　　　）误差不超3mm。
A.偶然
B.相对
C.绝对
D.极限

【答案】：A 
59、同时倾斜于三个投影面的直线称为（　　　）。
A.平行线
B.垂直线
C.一般位置直线
D.斜线

【答案】：C 
60、钢筋连接的接头宜设置在（　　　）。
A.任意位置
B.受力较小
C.受力较大
D.抗震缝处

【答案】：B 

61、按《城市桥梁设计规范》（CJJ1-2011）规定，桥梁按单跨跨径和跨径总长分为若干类，属于大桥的是（　　　）。
A.L（跨径总长）=30
B.L=200
C.Lk（单孔跨径）=30
D.Lk=200

【答案】：B 
62、工程造价作为项目决策的依据与项目筹集资金的依据，体现了工程造价的（　　　）职能。
A.预测
B.控制
C.调控
D.评审

【答案】：A 
63、排水管道工程中常用的金属管有球墨铸铁管和（　　　）。
A.FRP管
B.UPVC管
C.HDPE管
D.PCCP管

【答案】：D 
64、顶管法施工管道的首节管是（　　　）。
A.钢管
B.相同管材的管段
C.工具管
D.排水管

【答案】：C 

65、下列选项中，不属于运用动态控制原理控制施工进度的步骤的是（　　　）。
A.施工进度目标的逐层分解
B.对施工进度目标的分析和比较
C.对施工进度目标进行动态跟踪和控制
D.调整施工进度目标

【答案】：B 
66、由中心向外辐射路线，四周以环路沟通的路网方式是（　　　）。
A.方格网状
B.环形放射状
C.自由式
D.混合式

【答案】：B 
67、自动安平水准仪的特点是（　　　）使视线水平。
A.用安平补偿器代替管水准器
B.用安平补偿器代替圆水准器
C.用安平补偿器和管水准器
D.用圆水准器和管水准器

【答案】：A 
68、项目目标动态控制的核心是在项目实施的过程中定期地进行（　　　）的比较。
A.项目目标计划值和偏差值
B.项目目标实际值和偏差值
C.项目目标计划值和实际值
D.项目目标当期值和上一期值

【答案】：C 

69、（　　　）是建立国家大地控制网的一种方法，也是工程测量中建立控制点的常用方法。
A.角度测量
B.水准测量
C.导线测量
D.施工测量

【答案】：C 
70、下列选项中，不属于施工项目现场管理的内容的是（　　　）。
A.申领施工许可证
B.合理规划施工用地
C.建立文明的施工现场
D.做好施工总平面设计

【答案】：A 
71、梁式桥的两个相邻桥墩中线间水平距离，或桥墩中线与桥台台背前缘间的水平距离，称为（　　　）。
A.净跨径
B.总跨径
C.标准跨径
D.计算跨径

【答案】：B 
72、下列材料可作为柔性基层的是（　　　）。
A.水泥稳定类
B.石灰稳定类
C.二灰稳定类
D.沥青稳定碎层

【答案】：D 
73、下列（　　　）不是线性工程。
A.道路工程
B.管线工程
C.输电线工程
D.房屋工程

【答案】：D 
74、混凝土管适用于（　　　）。
A.橡胶圈接口
B.焊接接口
C.法兰接口
D.化学粘合剂接口

【答案】：A 
75、按桥梁力学体系可分为五种基本体系，下列不符合此类的是（　　　）。
A.梁式桥
B.拱式桥
C.上承式桥
D.悬索桥

【答案】：C 
76、F形管接口又称为（　　　）。
A.平口管
B.企口管
C.钢承口管
D.金属管

【答案】：C 
77、根据两个或两个以上的已知角度的方向交会出的平面位置，称为（　　　）。
A.直角坐标法
B.极坐标法
C.角度交会法
D.距离交会法

【答案】：C 
78、整体式现浇钢筋混凝土池体结构施工流程（　　　）。
A.测量定位→土方开挖及地基处理→防水施工→垫层施工→底板浇筑→池壁及柱浇筑→顶板浇筑→功能性试验
B.测量定位→土方开挖及地基处理→底板浇筑→垫层施工→防水施工→池壁及柱浇筑→顶板浇筑→功能性试验
C.测量定位→土方开挖及地基处理→垫层施工→防水施工→底板浇筑→池壁及柱浇筑→顶板浇筑→功能性试验
D.测量定位→土方开挖及地基处理→底板浇筑→防水施工→垫层施工→池壁及柱浇筑→顶板浇筑→功能性试验

【答案】：C 
79、转动目镜对光螺旋的目的是（　　　）。
A.看清十字丝
B.看清物像
C.使视准轴水平
D.使十字丝横丝水平

【答案】：A 

80、组合模板是一种工具式模板，是工程施工用得最多的一种模板。它由具有一定模数的若干类型的（　　　）组成。
A.支撑、角模
B.板块、角模、支撑和连接件
C.板块、支撑
D.板块、角模

【答案】：B 
81、当跨径较大时，恒载在连续梁中占主导地位，宜采用变高度梁，跨中梁高为（　　　）。
A.（1/15～1/25）L
B.（1/12～1/16）L
C.（1/25～1/35）L
D.（1/30～1/40）L

【答案】：C 
82、施工测量的精度最终体现在（　　　）。
A.测量仪器的精度
B.施工点位的精度
C.测量规范的精度要求
D.观测者的技术

【答案】：B 
83、进货质量应核验产品出厂三证，下列不属于三证的是（　　　）。
A.产品合格证
B.产品说明书
C.产品成分报告单
D.产品试验报告单

【答案】：C 
84、转动物镜对光螺旋的目的是（　　　）。
A.使视准轴水平
B.看清十字丝
C.使物像位于十字丝分划板面上
D.使望远镜对准目标

【答案】：C 
85、等截面连续梁构造简单，用于中小跨径时，梁高为（　　　）。
A.（1/15～1/25）L
B.（1/12～1/16）L
C.（1/25～1/35）L
D.（1/30～1/40）L

【答案】：A 
86、从水准测量的原理可以看出，水准测量必需的仪器和工具是（　　　）。
A.水准仪、钢尺
B.经纬仪、站牌
C.水准仪、水准尺
D.经纬仪、钢尺

【答案】：C 
87、桥梁所受的荷载作用中，预加应力属于（　　　）。
A.临时作用
B.永久作用
C.可变作用
D.不可变作用

【答案】：B 
88、下列跨径适用于实心板桥的是（　　　）。
A.4m
B.8m
C.12m
D.15m

【答案】：B 
89、垃圾卫生填埋场填埋区工程的结构层次从上至下主要为（　　　）。
A.基础层、防渗系统、渗沥液收集导排系统
B.防渗系统、基础层、渗沥液收集导排系统
C.渗沥液收集导排系统、基础层、防渗系统
D.渗沥液收集导排系统、防渗系统、基础层

【答案】：D 
90、下列不属于桥面系的是（　　　）。
A.桥面铺装
B.人行道
C.栏杆
D.系梁

【答案】：D 
91、供热管道上的阀门，起流量调节作用的阀门是（　　　）。
A.截止阀
B.闸阀
C.蝶阀
D.单向阀

【答案】：C 
92、属于城市干路网，是城市中数量较多的一般交通道路的是（　　　）。
A.快速路
B.次干路
C.支路
D.主干路

【答案】：B 
93、双侧壁导坑法施工顺序是（　　　）。
A.开挖上部核心土→开挖下台阶→施作内层衬砌→开挖一侧导坑→开挖另一侧导坑→拆除导坑临空部分的支护
B.开挖一侧导坑→开挖另一侧导坑→施作内层衬砌→开挖上部核心土→开挖下台阶→拆除导坑临空部分的支护
C.开挖上部核心土→开挖下台阶→开挖一侧导坑→开挖另一侧导坑→拆除导坑临空部分的支护→施作内层衬砌
D.开挖一侧导坑→开挖另一侧导坑→开挖上部核心土→开挖下台阶→拆除导坑临空部分的支护→施作内层衬砌

【答案】：D 
94、公路勘测阶段的测量工作不包括（　　　）。
A.中线测量
B.路线纵横断面测量
C.带状地形测量
D.直接测量和间接测量

【答案】：D 

95、当墩身高度大于（　　　）时，可设横系梁加强柱身横向联系。
A.5~6m
B.6~7m
C.7~8m
D.8~9m

【答案】：B 
96、水准测量时，尺垫应放置在（　　　）上。
A.水准点
B.转点
C.土质松软的水准点
D.需要立尺的所有点

【答案】：B 
97、当在施工场地上已经布置方格网时，可采用（　　　）来测量点位。
A.直角坐标法
B.极坐标法
C.角度交会法
D.距离交会法

【答案】：A 
98、泄水阀一般设置在阀门井中构成泄水阀井，当由于地形因素排水管不能直接将水排走时，还应建造一个与阀门井相连的（　　　）。
A.测流井
B.排水井
C.泄水井
D.湿井

【答案】：D 

99、将系统和控制论的研究成果应用于建设工程造价管理，以尽可能地减少或避免工程造价目标值与实际值的偏离，属于（　　　）。
A.采取主动控制措施
B.合理设置工程造价控制目标
C.以决策阶段为重点进行全过程工程造价控制
D.技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段

【答案】：A 
100、我国城市垃圾的处理方式的基本方式是（　　　）。
A.焚烧场
B.有机堆肥场
C.封闭型填埋场
D.开放型填埋场

【答案】：C 
101、装配式预应力混凝土简支T形梁桥的主梁间距一般采用（　　　）。
A.1.5~3m
B.2.5~5m
C.1.8~2.5m
D.2~5m

【答案】：C 

102、随着科学技术水平和管理水平的提高，社会生产力的水平也必然会提高，原有定额不能使用生产发展时，定额授权部门根据新的情况对定额进行修订和补充，这体现了定额的（　　　）。
A.真实性
B.时效性
C.系统性
D.可变性

【答案】：B 
103、花境布置形式以（　　　）为主。
A.组从状
B.带状自然式
C.带状组团式
D.点状自然式

【答案】：B 
104、桥梁所受的荷载作用中，汽车荷载属于（　　　）。
A.临时作用
B.永久作用
C.可变作用
D.偶然荷载

【答案】：C 
105、直埋管道接头的一级管网的现场安装的接头密封应进行（　　　）的气密性检验。
A.20%
B.50%
C.80%
D.100%

【答案】：D 

106、下列选项中适宜在市区较窄的街道上建造高架线路的是（　　　）。
A.地下铁道
B.轻轨交通
C.独轨交通
D.有轨电车

【答案】：C 
107、自动安平水准仪精平时用的是（　　　）。
A.自动补偿装置
B.管水准器
C.圆水准器
D.微倾螺旋

【答案】：A 
108、DN1000钢筋混凝土排水管道工程开挖，基础采用混凝土基础90°，管道基础宽1.4m，根据施工组织设计设置挡土板，则沟槽开挖底宽应为（　　　）。
A.1.4
B.2.0
C.2.4
D.2.9

【答案】：D 
109、重力流排水管道铺设的顺序是（　　　），排管时应将承口排向施工前进的方向。
A.从上游开始顺水方向铺设
B.从上游开始逆水方向铺设
C.从下游开始顺水方向铺设
D.从下游开始逆水方向铺设

【答案】：D 

110、不属于排水管道施工的工序是（　　　）。
A.下管、排管
B.稳管、接口
C.试压
D.质量检查与验收

【答案】：B 
111、桥梁所受的作用中，汽车撞击作用属于（　　　）。
A.临时作用
B.永久作用
C.可变作用
D.偶然荷载

【答案】：D 
112、在一地面平坦、无经纬仪的建筑场地，放样点位应选用（　　　）。
A.直角坐标法
B.极坐标法
C.角度交会法
D.距离交会法

【答案】：D 
113、在普通混凝土中，轴心受拉及小偏心受拉杆件（如桁架和拱的拉杆）的纵向受力钢筋不得采用（　　　）连接。
A.冷挤压
B.锥螺纹
C.直螺纹
D.绑扎搭接

【答案】：D 
114、不开槽施工方法中，一般情况下，浅埋暗挖法适用于直径（　　　）管道施工。
A.100～1000mm
B.2000mm以上
C.800～3000mm
D.3000mm以上

【答案】：B 
115、下列说法正确的是（　　　）。
A.桥梁多孔跨径总长大于1000m称为特大桥
B.单孔跨径140m的桥称为特大桥
C.多孔跨径总长为100m的桥属于中桥
D.多孔跨径总长为30m的桥属于中桥

【答案】：A 
116、下列说法正确的是（　　　）。
A.柔体约束的反力方向为通过接触点，沿柔体中心线且指向物体
B.光滑接触面约束反力的方向通过接触点，沿接触面且沿背离物体的方向
C.圆柱铰链的约束反力是垂直于轴线并通过销钉中心
D.链杆约束的反力是沿链杆的中心线，垂直于接触面

【答案】：C 

117、沉人桩桩架的选择，主要根据桩锤种类、（　　　）、施工条件等而定。
A.锤长
B.锤重
C.人数
D.桩长

【答案】：D 
118、下列交通方式既可作为中小城市轨道交通网络的主干线，也可作为大城市轨道交通网络的补充的是（　　　）。
A.地下铁道
B.轻轨交通
C.独轨交通
D.有轨电车

【答案】：B 
119、下列有关工程量计算错误的是（　　　）。
A.计算单位要和套用的定额项目的计算单位一致
B.相同计量单位只有一种计算方法
C.注意计算包括的范围
D.注意标准要符合定额的规定

【答案】：B 
120、钢筋混凝土结构中要求钢筋有足够的保护层厚度是因为（　　　）。
A.粘结力方面得考虑
B.耐久力方面得考虑
C.抗火方面得考虑
D.以上三者都是

【答案】：D 

121、预制构件应按设计位置起吊，曲梁宜采用（　　　）。
A.一点吊装
B.两点吊装
C.三点吊装
D.多点吊装

【答案】：C 
122、施工测量必须遵守的原则是（　　　）。
A.先控制后细部
B.先细部后控制
C.从基线到方格网
D.从高程到平面

【答案】：A 
123、构筑物满水试验程序为（　　　）。
A.实验准备→水池注水→水池内水位观测→蒸发量测定→有关资料整理
B.有关资料整理→实验准备→水池注水→水池内水位观测→蒸发量测定
C.实验准备→水池注水→蒸发量测定→水池内水位观测→有关资料整理
D.有关资料整理→实验准备→水池注水→蒸发量测定→水池内水位观测

【答案】：A 
124、按《城市桥梁设计规范》（CJJ1-2011）规定，桥梁按单跨跨径Lk和跨径总长L分为四类，属于中桥的是（　　　）。
A.L（跨径总长）=25
B.L=100
C.Lk（单孔跨径）=25
D.Lk=100

【答案】：C 
125、高压和中压A燃气管道，应采用（　　　）。
A.钢管
B.钢管或机械接口铸铁管
C.机械接口铸铁管
D.聚乙烯管材

【答案】：A 
126、下列有关环境保护和文明施工管理的论述中，错误的是（　　　）。
A.渣土运输车应采用覆盖措施
B.使用密目式安全网对在建建筑物进行封闭
C.搅拌场所采取喷雾洒水措施
D.施工处地的料场、生活区域应进行硬化处理

【答案】：C 
127、起保障行人交通安全和保证人车分流的作用的是（　　　）。
A.立缘石
B.平缘石
C.人行道
D.交通标志

【答案】：C 
128、下列雨水口的间距符合要求的是（　　　）。
A.5m
B.15m
C.30m
D.60m

【答案】：C 
129、根据地下水量大小、基坑平面形状及水泵能力，集水井每隔（　　　）m设置一个。
A.10~20
B.20~30
C.30~40
D.40~50

【答案】：C 
130、某站水准测量时，由A点向B点进行测量，测得A、B两点之间的高差为0.506m，且B水准尺的读数为2.376m，A点高程为16.520m，则A点水准尺的读数与B点高程分别为（　　　）。
A.1.870m，16.014m
B.2.882m，16.014m
C.1.870m，15.546m
D.2.882m，17.026m

【答案】：D 
131、受弯构件是指（　　　）的构件。
A.截面上有弯矩、剪力和扭矩作用
B.截面上有弯矩作用
C.截面上有弯矩、剪力作用
D.截面上有扭矩、剪力作用

【答案】：C 

132、排水管道按照管体结构受力形式分为刚性管道和柔性管道两大类，下列选项中属于刚性管道的是（　　　）。
A.玻璃纤维管
B.钢塑复合管
C.钢筋混凝土管
D.双壁波纹管

【答案】：C 
133、桥面伸缩缝施工工艺流程为（　　　）。
A.进场验收→测量放线→切缝→预留槽施工→清槽→安装就位→焊接固定→浇筑混凝土→养护
B.进场验收→测量放线→切缝→预留槽施工→清槽→焊接固定→安装就位→浇筑混凝土→养护
C.进场验收→预留槽施工→测量放线→切缝→清槽→焊接固定→安装就位→浇筑混凝土→养护
D.进场验收→预留槽施工→测量放线→切缝→清槽→安装就位→焊接固定→浇筑混凝土→养护

【答案】：D 
134、适用于胶结松散的砾、卵石层的下沉方法（　　　）。
A.抓斗挖土法
B.辅助下沉法
C.水枪冲土法
D.人工或风动工具挖土法

【答案】：A 
135、施工项目管理工作的主要内容是（　　　）。
A.三控制、二管理、一协调
B.三控制、三管理、一协调
C.两控制、二管理、一协调
D.两控制、三管理、一协调

【答案】：B 
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