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城镇中的供水负责为生产和日常生活供水。在日常生活用水中来自各个等供水网络中，选用老式的水塔、高位水箱、气压增压这些设施，使高层居民与底层居民保持相同的供水水压，且因为设备巨大所以占地面积也巨大，同时无法保证设备的长期使用，需要经常维修与更换，更因为储存水的方式使居民的使用的水无法保证清洁程度，并且在使用时因为传统供水的不方便消耗了大量的人力及能量的损失。,所以必需对现有供水系统的控制和管理进行改造,使它能更加自动化甚至是可以无人化的程度。优化后的系统不需要有人看管，减少了因为人为不足或是因为疏忽而出现的缺点。变频调速定压供水系统的改善，替代了传统供水方法的缺点，使供水系统更加的完善方便。
[bookmark: _Toc6049][bookmark: _Toc21653][bookmark: _Toc723]1.1传统的供水方式
查阅相关的资料表明:我国总消耗用电是美国等欧洲国家的数倍,浪得的水资源同样差距大。通过使用变频电机技术，我国水资源的浪费量将减少一半，因为中国的水电资源在世界上较少，所以我国的水电资源一直非常紧张，而且由于技术不成熟，能源浪费量也非常巨大。 
随着中国国家实力的提升及人民生活水平的提高,往常的供水方式已经发越来越不能满足市民或者工业等的要求。所以我国的一些一二线等城市,进行了在政府部门供水的设施外的供水方式有,这便是城市二次加压设施供水。
在以往的供水方式中有以下几种及其详细的介绍
1、恒速泵加压供水方式:这种方式在供水网的压力发生改变时不能及时进行处理,只能依靠操作人员进行人工的调整,无法做到高度自动化,并且为了能实时都可以供水,及其常常处于大负荷的工作状态,这样使得整个过程的耗能巨大及工作效率低下,而供水量不多时时,一直在超压状态下的管网容易爆开而造成损坏,因为电机的启动方式容易造成破坏性大的水锤现象。
2、水塔高位水箱供水:由于控制方式简单，运行经济有效，在时间比较紧促的情况下维修甚至停电可以不停水等特点,只是因为投资大,占用大量空间,维修和保护也不方便。水泵电机是硬启动的方法，并具有很大的启动电流。它被频繁打开和关闭时，很容易失去使机器损坏，所以它主要用于高层建筑。
3.压力罐型供水具有体积小，技术简单，低高度限制等的优点，但是模式的调整量不足，且泵马达是在硬启动模式下，频繁启动和关闭，对设备的要求太高。维修
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