第三章 电路交换技术

电路交换方式是一种面对连接的技术，PSTN 网承受电路交换方式。本章系统地介绍电路交换的根本原理和技术，包括电路交换的概念和特点、电路交换系统的根本功能、电路交 换机的组成和分类等。同时，重点阐述了电路交换机的硬件构造及其各局部功能。介绍了电 路交换机的软件系统的组成、要求及其呼叫处理软件，并对电路交换机的技术指标进展了分析。
一、电路交换机的进展过程

〔一〕   的产生

电路交换的概念始于   交换。最早的   通信是模拟   通信，在线路上传输的信号 是模拟信号。实践证明，模拟信号最大的缺点是：杂音积存较太、抗干扰性能弱、保密性能差。随着电子科学、特别是集成电路和PCM 技术的进展，世界上很多国家都竞相研制数字   ，1970 年在法国成功开通了世界上第 1 个程控交换系统，它标志着交换技术从传统的模拟交换时代进入了的数字交换时代。
〔二〕电路交换机的进展过程

1. 人工交换设备
2. 机电式自动电路交换机
3. 电子式自动电路交换机
4. 程控电路交换机
5. 综合业务数字交换机

二、电路交换原理与特点

电路交换(Circuit Switching)，又叫线路交换。电路交换系统需要为进展通信的终端之间供给一条专用的信息传输线路(通道)，这条传输线路可以传送用户信息。该线路既可以是物 理路径也可以是规律路径；既可以是永久连接也可以是临时连接。它是一种直接的交换方式。
〔一〕电路交换的根本原理

1. 电路交换根本原理

电路交换的概念始于   交换。在电路交换过程中，主叫终端发出呼叫恳求，交换机依据网络的资源状况依据主叫的要求试图连通被叫终端，检测被叫终端状态，并征求被叫用户

[image: ]意愿。假设被叫用户同意承受呼叫，交换机就在主、被叫之间建立一条连接通路，供通信双方传送消息。该连接通路在通信期间始终保持，直到通信完毕才释放建立的连接。其过程如图 3-1 所示。









图 3-1 电路交换根本原理
在电路交换方式中，交换机的作用就是依据用户的需要，将指定入线和指定出线之间 的开关闭合或断开。也就是说，交换机依据用户的需要建立连接和撤除连接。电路交换是一种面对连接的、支持实时业务的交换技术。
2. 电路交换的 3 个根本要素
个人通信就是在任何时间，使任何地点之间的人能相互进展信息沟通，它是通信今后进展的主要方向。要实现个人通信，就必需组建大型的通信网，掩盖人类存在的全部空间。因此，承受电路交换技术的通信网必需具备以下3 个根本要素。
（1） 终端设备：终端设备就是将消息转变成电信号，送给传输电路，同时将来自传输

电路的电信号复原成消息的设备。   网是电路交换技术的典型应用，在   网中，   机就是发送和接收话音的终端设备，其功能是将人的声音转换成电信号传到对方，同时将对方送来的电信号转换为人能够听到的声音。
（2） 传输系统：传输系统由传输设备和传输线路组成，其功能是完成电信号在终端之 间的相互传送。传输设备主要有载波设备、微波设备、卫星设备以及光端机等，传输线路主要有金属线路、无线信道以及光缆等。
（3） 交换机：将信源的信息依据用户的要求，找到相应的链路连通到信宿，也就是说， 在信源和信宿之间建立一条连接，以便信源与信宿之间进展通信，通信完毕，要撤除连接。在   网中，   交换机对语音信号完成交换接续，便于组建大型网络。
3. 电路交换机的根本呼叫任务与构造

（1） 电路交换机的根本任务
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