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[bookmark: bookmark1]一、建设项目基本情况
	建设项目名称                         金华市第八中学迁建项目

	项目代码                           2205-330700-04-01-944065

	建设单位联系人
	联系方式
	

	建设地点           浙江省金华市婺城区高桥单元，宾虹西路以南、桐溪以东区块

	地理坐标                （  119 度 34 分  44.693  秒，  29 度  4  分  53.886  秒）

	
国民经济 行业类别
	

P8334 普通高中教育
	
建设项目
行业类别
	110 、学校、福利院、养老院 （建筑面积 5000 平方米及以 上的） —— 新建涉及环境敏 感区的；有化学、生物实验 室的学校

	
建设性质
	√新建（迁建）
□ 改建
□扩建
□技术改造
	
建设项目
申报情形
	√首次申报项目
□不予批准后再次申报项目 [image: ]超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/    备案）部门（选填）
	金华市发展和改革 委员会
	项目审批（核准/    备案）文号（选填）
	
金发改审批〔2023〕113 号

	总投资（万元）        49140.54
	环保投资（万元）
	285

	环保投资占比（%）         0.58
	施工工期
	31 个月

	是否开工建设
	√ 否
[image: ]是：
	用地（用海）
面积（m2）
	116669.90

	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试 行）》，本项目大气、地表水、环境风险、生态和海洋无需开展专项评
价，判定依据见表1- 1。
表1- 1  项目专项评价设置原则表
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专项评价设置情况
	
	专项评 价类别
	设置原则
	本项目
	是否
设置

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1 、二噁英、
苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500  米 范围内有环境空气保护目标2 的建设项目
	本项目废气未涉
及有毒有害污染
物、二噁英等
	否

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送 污水处理厂的除外）； 新增废水直排的 污水集中处理厂
	废水纳管排放
	否

	环境风 险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超 过临界量3 的建设项目
	危险物质存储量
未超过临界量
	否

	生态
	取水口下游500  米范围内有重要水生生  物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游 通道的新增河道取水的污染类建设项目
	无取水口
	否
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	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项 目
	非海洋工程建
设项目
	否

	
	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包 括无排放标准的污染物）。
2.  环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人 群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、 附录C。

	
规划情况
	规划名称：《金华市婺城区高桥单元01 、04  街区控制性详细规划》
审批机关：/
审批文件名称及审批文号：/

	规划环境影响
评价情况
	
无
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规划及规划环境
影响评价符合性分析
	1 、《金华市婺城区高桥单元 01 、04  街区控制性详细规划》符合性
分析
规划范围：
01 街区：街区范围东至石门溪，南至双溪西路，西至二环西路，北 至金华江，规划面积 178. 12  公顷。04 街区局部地块：范围东至规划雅 溪街，南至规划横六路，西至规划纵四路，北至宾虹西路，用地面积 28.80
公顷。规划编制范围总面积 206.92  公顷。
用地布局规划：
规划居住用地面积 33.68 公顷， 占规划建设用地的 22.55% 。规划公 共管理与公共服务设施用地面积为 28.39 公顷 ， 占规划建设用地的 19.00% 。规划商业服务业设施用地面积 12.73 公顷， 占规划建设用地的 8.52% 。规划道路与交通设施用地面积 27.87 公顷， 占规划建设用地的 18.66% 。规划绿地与广场用地面积 46.72 公顷 ， 占规划建设用地的
31.27%。
道路交通规划：
形成“三横三纵 ”骨干路网框架体系。快速路：西二环南路（红线 宽度 80 米）。主干路：宾虹西路（红线宽度 54 米）、双溪西路（红线 宽度 40 米）、雅溪街（红线宽度 40 米）。次干路：横六路（红线宽度 37 米）、碧波路（红线宽度 26 米）、横一路（红线宽度 26 米）、纵二
路（红线宽度 26 米）、纵四路（红线宽度 18 米）。支路：各地块通行
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	与出入的主要道路，红线宽度 14 米～18 米。
本项目位于金华市婺城区高桥单元，宾虹西路以南、桐溪以东区块， 已取得用地预审与选址意见书和建设用地规划条件书，用地性质为中小
学用地(A33) ，项目选址符合规划用地要求。

	




















其他符合性分析
	根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021 年修正）：建设 项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境 准入清单管控的要求；排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放 标准和重点污染物排放总量控制要求。建设项目还应当符合国土空间规
划、国家和省产业政策等要求。具体分析如下：
1 、“三线一单 ”符合性分析
（1）生态保护红线符合性分析
项目位于金华市婺城区高桥单元，宾虹西路以南、桐溪以东区块， 用地性质为中小学用地。根据《自然资源部办公厅关于浙江等省(市)启 用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资 办函[2022]2080 号，2022 年 9 月 30 日） ，金华市国土空间总体规划核 心内容——“三区三线”划定成果获自然资源部批准并正式启用。根据金 华市“三区三线”划定成果，本项目不涉及永久基本农田、生态保护红线，
不属于“三区三线”划定的限制区域。满足生态保护红线要求。
（2）环境质量底线符合性分析
项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气  质量标准》（GB3095-2012）二级，水环境质量目标为《地表水环境质 量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；工业用地土壤环境质量目标为《土  壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） 相应标准。本项目按分区防控的原则做好防渗措施，产生的废水、废气  经治理之后能做到达标排放，固废可做到综合利用。采取本环评提出的  相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲
击。
（3）资源利用上线符合性分析
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	本项目用水来自市政供水管网。本项目建成运行后通过内部管理、
设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面
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	采取合理可行的防治措施， 以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制
污染。项目的水、 电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。
（4）生态环境准入清单管控符合性
①“三线一单 ”生态环境分区管控方案内容
根据《金华市“三线一单 ”生态环境分区管控方案》，本项目位于
金华市婺城区白龙桥镇城镇重点管控区，编号：ZH33070220003。
②符合性分析
表 1-2    《金华市“三线一单 ”生态环境分区管控方案》符合性分析

	管控要求
	符合性分析
	结论

	


空间 布局 约束
	禁止新建、扩建三类工业项目，现有三类工 业项目改建不得增加污染物排放总量，鼓励 现有三类工业项目搬迁关闭。禁止新建涉及 一类重金属、持久性有机污染物排放等环境 健康风险较大的二类工业项目。除工业功能 区（小微园区、工业集聚点）外，原则上禁 止新建其他二类工业项目，现有二类工业项 目改建、扩建，不得增加管控单元污染物排 放总量。严格执行畜禽养殖禁养区规定。推 进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域 生态空间的有机联系。
	


本项目属于学校 建设项目，为非工 业类项目，符合准 入条件。
	



符合

	


污染 物排 放管 控
	严格实施污染物总量控制制度，根据区域环 境质量改善目标，削减污染物排放总量。污 水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处 理设施外的入河入湖排污口，现有的入河入 湖排污口应限期拆除，但相关法律法规和标 准规定必须单独设置排污口的除外。加快污 水处理设施建设与提标改造，加快完善城乡 污水管网，加强对现有雨污合流管网的分流 改造，推进生活小区“零直排 ”区建设。加 强噪声和臭气异味防治，强化餐饮油烟治理， 严格施工扬尘监管。加强土壤和地下水污染 防治与修复。
	本项目严格实施 污染物总量控制 制度，项目实行雨 污分流，废气和废 水经环保处理设 备处理后均能达 标排放，废水纳管 排放，校区地面进 行分区防渗处理。 施工期要求学校 严格实施降尘措 施。
	




符合

	环境 风险 防控
	合理布局工业、商业、居住、科教等功能区 块， 严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放 较大的建设项目布局。
	/
	/

	资源 开发 效率 要求
	全面开展节水型社会建设，推进节水产品推 广普及，限制高耗水服务业用水，到 2020 年， 县级以上城市公共供水管网漏损率控制在 10%以内。
	
/
	
/


根据以上对照分析，本项目建设可以满足 “三线一单”管控要求。
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	2 、国家、省规定的污染物排放标准符合性分析：
项目产生的污染物经有效治理后，能够做到达标排放。根据工程分
析及环境影响分析，项目废水纳管排放，废气、废水、噪声经处理后均
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	能达标排放，各种固体废物得到妥善处置后，对环境的影响较小，环境
功能可维持现状。
3 、重点污染物排放总量控制要求符合性分析：
本项目为学校建设项目，为非工业类项目，其新增污染物无需区域
替代削减。因此，项目排放的污染物不需要区域替代削减。
4 、国土空间规划符合性分析：
本项目为学校建设，位于金华市婺城区高桥单元，宾虹西路以南、 桐溪以东区块，项目用地为中小学用地，项目选址合理，符合金华市城
市总体规划要求。
6 、产业政策符合性分析：
根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》及中华人民共和国国  家发展和改革委员会令第49号关于该目录的修改单，本项目产品、工艺、 设备等均未列入限制和淘汰类目录内。项目不属于《市场准入负面清单  （2022年版）》、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版） >浙江省实施细则》 中禁止建设的项目。本项目已经取得金华市发展和 改革委员会出具的备案，项目代码为2205-330700-04-01-944065。本项目
建设符合国家及省、市的相关产业政策要求。
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建设 内容
	1 、项目由来
金华市第八中学创办于 1986  年，直属于金华市教育局，是首批省二级重点中学、省 二级特色示范高中、省首批艺术教育实验学校、金华市艺术教育特色学校、金华市依法治 校示范校、浙江省美术联考考点、金华市第一所女足特色学校、金华市体育局批复的金华 女足市队甲组承办学校。学校旧址位于金华市经济开发区滨江路 315 号，建筑物及教学设 施设备陈旧，更新换代跟不上教学步伐，严重阻碍了学校持续发展的步伐，制约了教师发 挥自己的教学技能，教学质量和教学效率大打折扣，由于学校位于市中心，无法在原址进 行扩建，校园环境和校舍等条件均无法适应现代化教育的需求，只能通过搬迁实现整体办 学条件硬件的提升，在金华市婺城区高桥单元，宾虹西路以南、桐溪以东区块实施金华市
第八中学迁建项目。
项目建设内容主要包括普通教学楼、公共教学楼、科创楼、师生交流中心（行政楼）、 图书综合楼、食堂、风雨操场、学生宿舍、教职工宿舍等。金华市第八中学迁建工程用地  面积 175 亩，办学规模 60 个班，暂按 48 个班的规模实施建设，后续根据实际需求分期建
设。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设 项目环境保护管理条例》以及《浙江省建设项目环境保护管理办法》等有关规定，本项目 需进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项 目类别为“五十、社会事业与服务业 ”中的“ 110 、学校、福利院、养老院（建筑面积5000 平方米及以上的）——新建涉及环境敏感区的；有化学、生物实验室的学校 ”，需编制环
境影响报告表。
受金华市第八中学委托，我单位承担了本项目环境影响报告表的编写工作。环评技术 人员通过实地踏勘、资料收集和分析，以工程分析和污染分析为基础，依据《建设项目环 境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，编写了本项目环境影响报告
表。
2 、建设内容
（1）项目建设组成
本项目建设组成情况见表2- 1。
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建设项目工程分析
	























建设
内容
	表 2- 1    建设项目组成一览表

	工程类别
	工程名称
	功能布局

	















主体工程
	


生活区
	3 栋 5 层男生宿舍、3 栋 6 层女生宿舍、1 栋 5 层教职工宿舍、1 栋 2 层食 堂。
		1   男生宿舍位于场地西侧，主要由男生寝室、学生宿舍公共自习室组成。 2   女生宿舍位于场地西北角、男生宿舍的东北侧，主要由女生寝室、学 生宿舍公共自习室组成。
3   教职工宿舍位于场地西南角、男生宿舍的南面，主要由教职工寝室、 值班室组成。
4   食堂位于场地西北角、男生宿舍的北侧，主要由厨房、餐厅、小卖部、 配电房组成。

	
	







教学区
	1 栋 3 层师生交流中心（行政楼）、1 栋 3 层图书综合馆、1 栋 5 层公共教 学楼、2 栋 5 层普通教学楼，1 栋 5 层科创楼。
		1   行政楼位于校园主入口的东侧，主要由行政办公室、会议接待室、心 理咨询室、总务仓库、维修管理室、师生研讨室组成。
2   图书综合馆位于校园主入口的西侧，主要由图书阅览室、报告厅及其 辅房、对外阅览室组成。
3   综合教学楼位于校园主入口的北侧，主要由教学办公室、普通教室、 专用教室、社团办公室、师生研讨室、美术展厅、德育展览室组成。
4   公共教学楼位于行政楼的北侧、综合教学楼的东侧，主要由合班教室、 科技活动室组成。
5   普通教学楼位于公共教学楼东侧，2  栋普通教学楼一前一后、南北朝 向布置，1#教学楼位于南侧、2#教学楼位于北侧，均由普通教室、专用教 室、师生研讨室组成。
6   科创楼位于 2#教学楼的北侧，主要由美术特色教学用房、实验室等专 用教室（设有生物实验室，不属于 P3 、P4 生物安全实验室，转基因实验 室；生物实验包括观察叶绿体和细胞质流动，质壁分离实验，细胞大小与 物质运输的关系，探究血浆的分层现象等内容）、广播室、智慧校园处理 中心、美术办公室组成。

	
	

运动区
			1   室内运动区：1 栋 2 层风雨操场，位于行政楼的东侧，主要由室内篮 球场(含 1  个篮球场)及其配套用房、器材室、女子足球配套用房、卫生保 健室、配电房以及音乐、舞蹈等专用教室组成。
2   半室内运动区：1  座立体球场，立体球场分上下两层，上层为 1 个露 天的 7 人制笼式足球场，下层由 6 个篮球场、2 个排球场组成。
3   室外运动区：1 座 400m环形跑道田径运动场（含标准足球场）、2  个 篮球场、3  个排球场。

	
	地下室
	建筑面积 9000m2，地下一层，层高 4.2m，设置设备用房、机动车停车库、 非机动停车库等。

	

	供水
	本项目用水由市政给水管网提供。
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公用工程
	
	

	
	排水
	本项目排水采用雨污分流制，生活污水、食堂废水、实验室废水经预处理 后排入校区污水管网，最终排入市政污水管网。

	
	供电
	采用 2 路独立 10kV 电源供电。

	
	供热
	本项目宿舍、食堂等设有集中热水系统，选用空气源热泵热水系统制取热 水。

	
	供气
	该项目设厨房和食堂，炊事所需能源由电力提供。

	

环保工程
	废水
	本项目废水主要为实验室废水、食堂废水和生活污水。食堂废水经隔油池 处理，生活污水经化粪池处理，实验室废水经酸碱中和消毒池处理，达标 后纳管排放。

	
	废气
	本项目实验废气通过通风橱收集后排放，食堂油烟废气经油烟净化设备净 化处理后引至食堂楼顶排放，汽车尾气由机械排风系统引至地面 2.5m 排 放。
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固废
	本项目实验室碎玻璃、废包装材料等实验室一般固体废物、隔油浮渣委托 专业单位定期清运。实验室废液、实验室废试剂、实验用品等实验室危废 收集后委托有资质的单位处置。厨余垃圾、生活垃圾由市环卫部门定期清 运。

	
	噪声
	降噪、隔振、设备基础防振措施，墙体隔声

	储运工程
	科创楼设置化学药品储存区，化学试剂保存在专门药品柜中。


（2）本项目实验室主要原辅材料及用量见下表。
表 2-2    项目实验室主要原辅材料一览表

	序号
	原材料名称
	规格
	数量
	年用量
	贮存地点

	1
	CuSO4
	500g/瓶
	1 瓶
	500g
	药品柜

	2
	FeCl3
	500g/瓶
	1 瓶
	500g
	药品柜

	3
	FeCl2
	500g/瓶
	1 瓶
	500g
	药品柜

	4
	FeSO4
	500g/瓶
	1 瓶
	500g
	药品柜

	5
	KMnO4
	500g/瓶
	1 瓶
	500g
	药品柜

	6
	KSCN
	500g/瓶
	1 瓶
	500g
	药品柜

	7
	KI
	500g/瓶
	1 瓶
	500g
	药品柜

	8
	淀粉
	500g/瓶
	1 瓶
	500g
	药品柜

	9
	锌片
	250g/包
	1 包
	250g
	药品柜

	10
	铜片
	250g/包
	1 包
	250g
	药品柜

	11
	铁粉
	250g/包
	1 瓶
	250g
	药品柜

	12
	铁丝
	250g/包
	1 包
	250g
	药品柜

	13
	镁条
	250g/包
	2 包
	500g
	药品柜

	14
	液溴
	500ml/瓶
	1 瓶
	500ml
	药品柜

	15
	NaBr
	250g/瓶
	1 瓶
	250g
	药品柜

	16
	NaI
	250g/瓶
	1 瓶
	250g
	药品柜

	17
	MgCl2
	250g/瓶
	1 瓶
	250g
	药品柜

	18
	AlCl3
	250g/瓶
	1 瓶
	250g
	药品柜

	19
	NaOH
	250g/瓶
	1 瓶
	250g
	药品柜
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		20
	酚酞
	20g/瓶
	1 瓶
	20g
	药品柜

	21
	石灰石
	500g/瓶
	1 瓶
	500g
	药品柜

	22
	碳酸钠
	500g/瓶
	1 瓶
	500g
	药品柜

	23
	盐酸
	500g/瓶
	1 瓶
	500g
	药品柜

	24
	浓硫酸
	500ml/瓶
	1 瓶
	500ml
	药品柜

	25
	标本
	/
	/
	若干
	药品柜

	26
	洋葱等生物实验用品
	/
	/
	少量
	药品柜

	27
	苯
	250ml/瓶
	1 瓶
	250ml
	药品柜

	28
	甲苯
	250ml/瓶
	1 瓶
	250ml
	药品柜
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	29
	乙酸乙酯
	250ml/瓶
	1 瓶
	250ml
	药品柜

	30
	无水乙醇
	500ml/瓶
	5 瓶
	2500ml
	药品柜

	31
	品红
	25g/瓶
	1 瓶
	25g
	药品柜

	32
	石蕊
	25g/瓶
	1 瓶
	25g
	药品柜

	33
	水
	/
	/
	96030t
	/

	34
	电
	/
	/
	198.52 万 KWh
	/


本项目主要原辅材料理化性质见下表。
表 2-3    项目主要原辅材料理化性质

	序号
	名称
	理化性质
	是否为风险物质*

	1
	CuSO4
	白色或灰白色粉末，熔点 560℃
	是，临界量：0.25t

	2
	FeCl3
	黑色结晶粉末，沸点 316℃
	否

	3
	FeCl2
	黄绿色吸湿性晶体，熔点 670~674℃
	否

	4
	FeSO4
	白色粉末，无气味，熔点 671℃
	否

	5
	KMnO4
	黑紫色结晶，熔点 240℃
	是，临界量：0.25t

	6
	KSCN
	无色晶体，熔点 173℃ , 沸点 500℃ , 用于鉴定铁 （III）离子
	否

	7
	KI
	白色至灰白色结晶粉末，沸点 1345℃
	否

	8
	淀粉
	高分子碳水化合物
	否

	9
	锌片
	银白色金属，沸点 907℃
	否

	10
	铜片
	红棕色有光泽具延展性金属
	是，临界量：0.25t

	11
	铁粉
	黑色金属粉末
	否

	12
	铁丝
	银白色金属固体
	否

	13
	镁条
	银白色金属，沸点 1107℃
	否

	14
	液溴
	深红棕色液体，熔点-7.2℃ , 沸点 58.78℃
	是，临界量：2.5t

	15
	NaBr
	白色颗粒状粉末，熔点 755℃ , 沸点 1390℃
	否

	16
	NaI
	白色结晶或颗粒，熔点 661℃ , 沸点 1034℃
	否

	17
	MgCl2
	无色六角晶体，熔点 712℃ , 沸点 1412℃
	否






— 9 —
		18
	AlCl3
	无色透明晶体或白色而微带浅黄色的结晶性粉末， 熔点 190℃ , 沸点 178℃
	是，临界量：5t

	19
	NaOH
	白色透明结晶状固体，强碱性，沸点 1390℃
	否

	20
	酚酞
	晶体粉末状，几乎不溶于水，沸点 557.79℃ , 用于 酸碱指示剂
	否

	21
	石灰石
	主要成分为碳酸钙，白色粉末，熔点 825℃
	否

	22
	碳酸钠
	白色粉末，熔点 851℃ , 沸点 1600℃
	否

	23
	盐酸
	无色至淡黄色清澈液体，有腐蚀性，为氯化氢的水 溶液，具有刺激性气味
	是，临界量：7.5t

	24
	浓硫酸
	无色油状液体，熔点 10.4℃ , 沸点 338℃
	是，临界量：10t

	25
	苯
	常温为易燃、易挥发、气味刺鼻、无色液体，熔点
	是，临界量：10t
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	5.5℃ 、沸 点 80. 1℃ , 有剧毒，难溶于水，易溶于 有机溶剂
	

	26
	甲苯
	无色、带特殊芳香味的易挥发液体，易燃，蒸气能 与空气形成爆炸性混合物，沸点 110.6  ℃
	是，临界量：10t

	27
	乙酸乙酯
	无色液体，微溶于水，溶于乙醇、丙酮、乙醚、氯 仿、苯等多数有机溶剂，沸点：76.6-77.5℃
	是，临界量：10t

	28
	无水乙醇
	易挥发的无色透明液体，毒性较低，可以与水以任 意比互溶，溶液具有酒香味，沸点 78.3℃
	否

	29
	品红
	棕红色晶体。微溶于水，水溶液呈红色，溶于乙醇 和酸
	否

	30
	石蕊
	弱的有机酸，呈蓝紫色粉末，熔点 502  ℃
	否


注：*根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）表 B. 1 辨别是否为风险物质。
（3）本项目主要实验设备见下表。
表 2-4    项目主要实验室设备一览表

	序号
	名称
	规格/型号
	数量
	存储位置

	1
	烧杯
	100ml
	50 个
	实验室

	2
	容量瓶
	100ml
	25 个
	实验室

	3
	胶头滴管
	/
	50 个
	实验室

	4
	量筒
	/
	25 个
	实验室

	5
	玻璃棒
	/
	25 根
	实验室

	6
	钥匙
	/
	50 把
	实验室

	7
	滤纸
	/
	50 包
	实验室

	8
	托盘天平
	/
	25 个
	实验室

	9
	分析天平
	/
	2 个
	实验室

	10
	蒸馏水壶
	250ml
	25 个
	实验室

	11
	广口试剂瓶
	/
	25 个
	实验室

	12
	试管
	/
	50 根
	实验室

	13
	镊子
	/
	50 把
	实验室

	14
	细口试剂瓶
	/
	50 个
	实验室

	15
	试管夹
	/
	25 个
	实验室
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		16
	试管架
	/
	25 个
	实验室

	17
	酒精灯
	/
	25 盏
	实验室

	18
	白色点滴板
	/
	25 个
	实验室

	19
	砂纸
	/
	4 包
	实验室

	20
	火柴
	/
	25 盒
	实验室

	21
	pH 试纸
	/
	50 包
	实验室

	22
	温度计
	/
	10 根
	实验室

	23
	红色石蕊试纸
	/
	20 包
	实验室

	24
	碘化钾淀粉试纸
	/
	10 包
	实验室
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	25
	表面皿
	/
	25 个
	实验室

	26
	培养皿
	/
	25 个
	实验室

	27
	漏斗
	/
	10 个
	实验室

	28
	酸式滴定管
	25ml
	15 根
	实验室

	29
	碱式滴定管
	25ml
	15 根
	实验室

	30
	圆底烧瓶
	/
	10 个
	实验室

	31
	电流表
	/
	5 个
	实验室

	32
	玻璃弯管
	/
	25 根
	实验室

	33
	红外线笔
	/
	5 把
	实验室

	34
	电池
	/
	20 对
	实验室


（4）土建内容及总平面布置图
校园内由西向东分别为生活区、教学区、运动区。通过功能明确的分区形式，使校 园由西向东呈现由静向动的空间转换特点。各组团之间相互联系，在确保各区域交通距 离合理的情况下，为师生打造丰富的活动空间与安静舒适的景观生活场景。校园主入口 （兼礼仪入口、消防应急口）设于横六路，礼仪广场视野开阔，入口形态含蓄内敛又不 失个性；校园生活出入口（兼消防应急口、后勤出入口）设于纵三路，方便生活及后勤 使用；校园次入口（兼传承入口、消防应急口）设于北侧横五路，移植老八中主入口的
门廊及雕塑，传承历史，形成校友们独有的记忆场所。具体平面布置见附图 2。
表 2-5      项目总体经济技术指标一览表

	项目
	单位
	数量
	备注

	总用地面积
	m2
	116669.90
	合 175.0049 亩

	总建筑面积
	m2
	82837
	

	地上建筑物面积
	m2
	73837
	

	其 中
	地上计容建筑物面积
	m2
	70887
	

	
	


	1#普通教学楼
	m2
	4750
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其中
	
	
	
	

	
	
	2#普通教学楼
	m2
	5020
	含连廊 282m2

	
	
	综合教学楼
	m2
	5767
	

	
	
	公共教学楼
	m2
	1595
	含连廊 919m2

	
	
	科创楼
	m2
	9827
	

	
	
	行政楼
	m2
	1637
	

	
	
	图书综合楼
	m2
	4250
	

	
	
	风雨操场
	m2
	3935
	

	
	
	食堂
	m2
	5093
	

	
	
	男生宿舍
	m2
	9504
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	女生宿舍
	m2
	10043
	
	

	
	
	
	
	教职工宿舍
	m2
	18113
	
	

	
	
	
	
	连廊及看台
	m2
	1954
	含连廊 1749m2
	

	
	
	
	
	立体球场
	m2
	5420
	
	

	
	
	
	
	门卫
	m2
	180
	
	

	
	
	
	
	垃圾分类收集点
	m2
	99
	
	

	
	
	
	地上不计容面积（架空 层）
	m2
	2950
	
	

	
	
	地下建筑面积
	m2
	9000
	含人防 4739m2
	

	
	
	占地面积
	m2
	27200
	
	

	
	
	建筑密度
	%
	23.31
	
	

	
	
	容积率
	/
	0.60
	
	

	
	
	绿地率
	%
	35.01
	
	

	
	
	机动车停车位
	个
	235
	
	

	
	
	其中
	地上机动停车位
	个
	35
	
	

	
	
	
	地下机动停车位
	个
	200
	
	

	
	
	非机动车停车位
	个
	861
	均设在地上
	

	
	
	体育运动设施
	
	
	
	

	
	
	其中
	400m8 道环形跑道田径 场
	个
	1
	含标准足球场
	

	
	
	
	7 人制笼式足球场
	个
	1
	
	

	
	
	
	篮球场
	个
	9
	风雨操场内 1 个，立体球场内 6 个，露天 2 个
	

	
	
	
	排球场
	个
	5
	立体球场内 2 个，露天 3 个
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	3 、劳动定员及工作组织
本项目教职工人数为 230 人，学生总计 2400 人，教学时间为 08:00~ 17:00 ，学校为
寄宿制，每年上课时间约为 200 天。
4 、水平衡




— 12 —

建设项目工程分析
	[image: ]
图 2- 1    项目水平衡图（t/a）

	












工艺
流程
和产
排污
环节
	1 、项目建设流程
[image: ]
图 2-2    项目建设流程及产污环节示意图
2 、主要污染工序
本项目为学校建设工程，为非工业类项目，无生产工艺流程，项目主要污染产生分 为建设期和运营期。本项目建设期产生的污染物主要包括施工扬尘、机械废气、装修废
气、施工废水、生活污水、施工机械噪声、施工期建筑垃圾、弃土、生活垃圾。
本项目运营期主要污染因子详见下表。
表 2-6  运营期本项目主要污染因子

	类别
	来源
	主要污染因子

	
废气
	实验室废气
	氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃等

	
	食堂油烟
	食堂油烟

	
	汽车尾气
	CO 、非甲烷总烃、NOX 、SO2
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废水
	实验室废水
	CODCr 、NH3-N 、SS 、BOD5 、pH

	
	生活污水
	CODCr 、NH3-N 、BOD5 、SS

	
	食堂废水
	CODCr 、NH3-N、动植物油、SS
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固废
	实验过程
	实验室一般固废

	
	实验过程
	实验室危废

	
	食堂
	隔油浮渣、厨余垃圾

	
	师生活动
	生活垃圾

	噪声
	
	设备运行、汽车行驶噪声、人群活动等
	
	LAeq
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与项
目有
关的
原有
环境
污染
问题
	1 、现有项目概况
金华市第八中学创办于 1986  年，直属于金华市教育局，是首批省二级重点中学、 省二级特色示范高中、省首批艺术教育实验学校、金华市艺术教育特色学校、金华市依 法治校示范校、浙江省美术联考考点、金华市第一所女足特色学校、金华市体育局批复 的金华女足市队甲组承办学校。学校现有高中班 29  个，在校生人数 1266  名，在职教职
工 120  名。
学校旧址位于金华市经济开发区滨江路 315  号，占地面积 61.5  亩，建筑面积 21583
平方米。原金华市第八中学主体建筑已经拆除完毕。
项目所在地未经开发，不存在相关历史遗留的环保问题，因此不存在与本项目有关
的现有污染情况及相关环保问题。
2 、现有项目污染物核算
废水：
学生和教职工人数共 1386 人，生活用水量按 160L/人·d 计，年运行时间按 200 天 计，则生活用水量为 44352t/a ，污水量按用水量的 80%计，则本项目生活污水产生量为 35482t/a。食堂用水量按 20L/人·d 计，年运行时间按 200 天计，则食堂用水量为 5544t/a， 废水排放系数以 0.8 计，则本项目生活污水产生量为 4435t/a 。根据学校提供资料，实验 室用水量为 712t/a 。由于化学实验和生物实验中含重金属铜的盐溶液、含有机溶剂废液、 废酸、废碱等危险化学品试剂的实验器材，使用自来水清洗，在单独的水池进行该类器 材的清洗；该类废水以及首次仪器清洗水单独收集后作为危废委外处置，该废液的产生 量约为 8t/a ，作为危废进行处理。其他清洗废水仅含有少量酸、碱、无机盐，及少量的 有机物，经酸碱中和处理后接管市政污水管网。类比同类实验室，本实验室废水排放系 数以 0.9 计，则实验室废水排放量为 634t/a 。废水排放总量为 40551t/a ，纳管经污水处理 厂处理后排放，则污染物排放量为 CODCr  1.622t/a 、SS 0.406t/a 、氨氮 0. 115t/a 、BOD5
0.406t/a 、动植物油 0.041t/a。
废气：
项目实验教学过程为间歇过程，实验废气主要来自于化学、生物实验过程以及药品
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	储存过程。其产生的实验废气经抽集后呈间歇排放，难以定量估算，故本评价只对实验 室废气作定性分析。 由于实验过程中所使用的化学品量较少，因此产生的实验废气亦较
少，实验废气通过通风橱收集后排放。
根据学校提供资料，就餐学生和教职工共 1386 人，食用油耗油系数为 15g/人 ·d ，则 年消耗食用油量为 4158 kg/a（年工作日以 200 天计） 。油烟挥发量按照 3%计算， 由此 可估算得食堂油烟产生量约为 127.74kg/a，学校安装配套的油烟净化设施，净化设施最低 去除率不低于 75%，食堂炉灶每天工作 8 小时计，总风量设计为 20000m3/h。食堂油烟废 气经油烟净化设备净化处理后引至食堂楼顶排放，油烟排放量约为 31. 185kg/a，排放浓度 为 0.975mg/m3 ，排放浓度低于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的
2.0 mg/m3 标准限值要求。
进出学校的车辆将会产生汽车尾气，废气污染物主要为 CO 、HC 、NOx 等，废气排 放浓度低， 由于进出学校的车流量较小，停车位在使用时间上存在着间隙性，汽车尾气
排放量小，呈无组织排放，不做定性分析。
固废：
项目产生的废物主要为隔油浮渣、实验室产生的固废、厨余垃圾、生活垃圾等。
表 2-7    现有项目固废排放情况

	序号
	固废名称
	产生量（t/a）
	属性
	利用处置方式

	1
	隔油浮渣
	1.247
	一般固废 999-999-99
	委托专业单位 定期清运

	2
	实验室碎玻璃、废包 装材料等
	0.32
	一般固废 833-999-99
	

	3
	实验室废液
	8
	危险废物 HW49（900- 047-49）
	委托有资质的 单位处置

	4
	实验室废试剂瓶、实 验用品等
	0. 1
	危险废物 HW49（900- 047-49）
	

	5
	厨余垃圾
	55.44
	一般固废 900-999-99
	环卫部门统一 清运

	6
	生活垃圾
	138.6
	一般固废 900-999-99
	


现有污染物源强汇总：
表 2-8    现有污染物源强汇总表  单位：t/a
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		污染种类
	污染物名称
	排放量

	

废水.
	CODCr
	1.622

	
	氨氮
	0.115

	
	SS
	0.406

	
	动植物油
	0.041

	
	BOD5
	0.406
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废气
	汽车尾气
	少量

	
	食堂油烟
	0.031

	
	实验废气
	少量

	


固废*
	危险废物
	实验室废液
	8

	
	
	实验室废试剂瓶、实验用品等
	0. 1

	
	

一般固废
	生活垃圾
	138.6

	
	
	隔油浮渣
	1.247

	
	
	实验室碎玻璃、废包装材料等
	0.32

	
	
	厨余垃圾
	55.44


注：* 固废为产生量。
3 、整体搬迁及退役处置要求
现有建筑已拆除。学校整体搬迁及退役过程中，根据《关于加强工业企业关停、搬 迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》 （环境保护部文件环发[2014]66 号）文件要求，应做好相关工作。建议当地环境保护部门应密切注意，监督学校退役时
对固废物的合理处置过程。
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	1 、项目所在区域空气环境质量现状
（1）常规污染物环境质量现状
根据《浙江省环境空气质量功能规划》，本项目地处环境空气质量二类功能区，执 行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012） 中二级标准。本环评采用浙江省金华生态环
境监测中心站 2022 年常规大气监测资料进行现状评价，详见下表。
表 3- 1    2022 年金华市环境空气质量监测数据统计表

	污染物
	年评价指标
	现状浓度/ (μg/m3）
	标准值/   (μg/m3）
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	8
	60
	达标

	
	百分位（98%）数日平均质量浓度
	18
	150
	

	NO2
	年平均质量浓度
	27
	40
	达标

	
	百分位数（98%）日平均质量浓度
	58
	80
	

	PM10
	年平均质量浓度
	45
	70
	达标

	
	百分位数（95%）日平均质量浓度
	86
	150
	

	PM2.5
	年平均质量浓度
	26
	35
	达标

	
	百分位数（95%）日平均质量浓度
	55
	75
	

	CO
	百分位数（95%）日平均质量浓度
	920
	4000
	达标

	O3
	百分位数（90%）8h平均质量浓度
	159
	160
	达标


由上表可知，项目所在区域属于达标区。
（2）其他污染物大气环境质量现状
为了解项目所在区域的其他污染物大气环境质量现状，本次环评报告收集了项目附 近的现状监测数据，数据来源于浙江华普环境科技有限公司金华分公司，检测报告编号：
华普检测（2022-07）第 J224080 号，具体分析如下：
表 3-2  其他污染物补充监测情况

	监测点位
	监测
因子
	监测时段
	相对本项目 方位、距离
	监测浓度 范围
mg/m3
	超标率 %
	评价标准 mg/m3
	达标 情况
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		秋滨冠山顶村
	TSP
	2022.7. 12-20 22.7. 14
	东南 3.7km
	0.077-0.103
	0
	0.3
	达标


由监测结果可知，监测点总悬浮颗粒物浓度符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)
二级标准。
2 、项目所在区域水环境质量现状
根据《2022 年金华市生态环境状况公报》 ，2022  年金华江各监测断面均满足《地
表水环境质量标准》(GB3838-2002)  Ⅲ类标准。
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质量
现状
	3 、声环境质量现状评价
项目厂界周边 50 米范围内存在声环境保护目标，需进行声环境现状监测及评价。委 托浙江华普环境科技有限公司金华分公司于 2023 年 12 月 15 日对本项目周边敏感点声环
境进行了布点监测（华普检测（2023- 12）第 J2330122 号）。监测结果见下表。
表 3-3    声环境质量监测结果 单位：dB(A)

	测点位置
	监测时间
	监测结果
	标准值
	是否达标

	怡村
	10:52
	58
	60
	是

	
	22:05
	49
	50
	是

	1#规划保护目标
	10:52
	57
	60
	是

	
	22:05
	49
	50
	是

	2#规划保护目标
	10:52
	56
	60
	是

	
	22:05
	47
	50
	是


从监测结果来看，敏感点怡村的昼夜环境噪声能满足《声环境质量标准》 （GB
3096-2008）中的 2 类标准要求。
4 、生态环境现状调查评价
项目位于金华市婺城区高桥单元，宾虹西路以南、桐溪以东区块，用地范围内不含
生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。
5 、电磁辐射现状评价
项目不属于电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射现状评价。
6 、地下水、土壤环境现状评价
项目废水经污水管网纳管；项目原料、固废暂存区域地面拟进行防渗防腐，建筑地 面进行水泥硬化。项目正常运营情况下，不存在污染土壤及地下水环境的途径，故不开
展地下水、土壤环境现状评价。




— 18 —

区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	 (
环境
 
保护
 
目标
)大气环境（厂界外 500m 范围内）、声环境（厂界外 50m 范围内）、地下水环境（厂
界外 500m 范围内）和生态环境保护目标详见下表。
表 3-4    主要保护目标及分布情况

	类别
	名称
	坐标/m
	保护
对象
	保护
内容
	环境
功能
区
	相对
厂址
方位
	相对厂界 距离/m

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	









大气环境
	怡村
	728151.78
	3215152.54
	居民
	人群
健康
	








二级
	南
	45

	
	沙溪
	728393.84
	3215101.54
	居民
	人群
健康
	
	东南
	125

	
	三联新村
	728084.78
	3215844.73
	居民
	人群
健康
	
	西
	390

	
	金华奥林匹 克花园
	728153.01
	3215933.46
	居民
	人群
健康
	
	西北
	345

	
	塔水桥
	728280.49
	3215881.17
	居民
	人群
健康
	
	北
	210

	
	1#规划小学
	728831.34
	3215224.12
	学校
	人群
健康
	
	东
	230

	
	2#规划小学
	728417.71
	3215894.56
	学校
	人群
健康
	
	北
	480

	
	1#规划保护 目标
	728285.61
	3215346.03
	居民
	人群
健康
	
	北
	25

	
	2#规划保护 目标
	728363.08
	3215235.36
	居民
	人群
健康
	
	东
	25

	
	3#规划保护 目标
	728334.51
	3215914.74
	居民
	人群
健康
	
	北
	360

	
	4#保护目标 （在建）
	728066.56
	3215312.31
	居民
	人群
健康
	
	西
	230

	

声环境
	怡村
	728151.78
	3215152.54
	居民
	人群
健康
	

2 类
	南
	45

	
	1#规划保护 目标
	728285.61
	3215346.03
	居民
	人群
	
	北
	25
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	健康
	
	
	

	
	2#规划保护 目标
	728363.08
	3215235.36
	居民
	人群
健康
	
	东
	25

	地下水环 境
	项目厂界外 500 米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特 殊地下水资源等地下水环境保护目标。

	生态环境
	项目用地范围内无生态环境保护目标




	


污染
物排
放控
制标
准
	1 、水污染物排放标准
本项目施工期施工人员产生的生活污水排放依托周边生活设施或设置的临时移动环 保厕所，经预处理后污水纳管排入市政污水管网。本项目运营期废水经预处理后进入污 水管网，执行《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）三级标准，纳入金华市婺城新城区 污水处理厂，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一 级 A 标准及《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB 33/ 2169—2018）中相关标
准。项目废水排放标准值见表 3-5。
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	表 3-5    污水综合排放标准  单位：mg/L ，除 pH 值外

	序号
	污染物名称
	（GB8978- 1996）三级标准
	（GB18918-2002）一级 A 标准

	1
	pH
	6～9
	6～9

	2
	SS
	≤400
	≤10

	3
	BOD5
	≤300
	≤10

	4
	CODCr
	≤500
	≤40b

	5
	氨氮
	≤35a
	≤2（4）b

	6
	总磷（以 P 计）
	≤8a
	≤0.3b

	7
	石油类
	≤20
	≤1

	8
	动植物油
	≤100
	≤1

	9
	LAS
	≤20
	≤0.5

	10
	总氮
	/
	≤12（15）b


注： a 氨氮 、总磷参照执行浙江省地方标准《工业企业废水氮 、磷污染物间接排放限值》 （DB33/887-2013）；b 执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB 33/ 2169—2018）中相关
标准，括号内数值为每年 11 月 1  日至次年 3 月 31 日执行。
2、大气污染物排放标准
本项目施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中新污染源
的二级标准，有关污染物排放标准值见下表。
表 3-6    施工期大气污染物排放标准

	污染物
	最高允许排放浓度
（mg/m3）
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	监控点
	浓度（mg/m3）

	颗粒物
	120
	
周界外浓度最高点
	1.0

	SO2
	550
	
	0.4

	NOX
	240
	
	0. 12


本项目运营期主要产生实验室废气、地下车库汽车尾气、厨房油烟废气。实验室废 气、地下车库汽车尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297- 1996）中表 2 二级标准，其中 CO 参照执行《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因 素》（GBZ 2. 1-2019）中的时间加权平均容许浓度，具体排放指标见表 3-7 。本项目食堂 




	
	油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中的大型标准，具体
排放指标见表 3-8。
表 3-7  运营期废气排放标准

	
	
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	无组织排放监控浓度限值
	







— 20 —



区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	
	
	
	监控点
	浓度（mg/m3）

	颗粒物
	120
	


周界外浓度最高点
	1.0

	氯化氢
	100
	
	0.20

	硫酸雾
	45
	
	1.2

	非甲烷总烃
	120
	
	4.0

	SO2
	550
	
	0.40

	NOX
	240
	
	0.12

	CO
	20*
	/
	/


注：*CO 参照执行《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》（GBZ 2. 1-2019）。
表 3-8  食堂油烟废气排放标准

	规模
	小型
	中型
	大型

	基准灶头数
	≥1 ，<3
	≥3 ，<6
	≥6

	对应灶头总功率（108 J/h）
	1.67 ，<5.00
	≥5.00 ，<10
	≥10

	对应排气罩面总投影面积
（m2）
	≥1. 1 ，<3.3
	≥3.3 ，<6.6
	≥6.6

	最高允许排放浓度
（mg/m3）
	2.0

	净化设施最低去除效率
（%）
	60
	75
	85


注：单个灶头基准排风量：大、中、小型均为 2000 m3/h。
本项目异味气体、恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） 中表 1
标准，详见下表。
表 3-9  恶臭污染物厂界标准值

	污染物
	单位
	二级

	氨
	mg/m3
	1.5

	硫化氢
	mg/m3
	0.06

	甲硫醇
	mg/m3
	0.007
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		三甲胺
	mg/m3
	0.08

	臭气浓度
	无量纲
	20


3 、噪声排放标准
本项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）
中的噪声限制标准，昼间 70dB(A) ，夜间 55dB(A)。
本项 目运 营期 四周厂界 噪 声执行《 工业 企业厂 界环境 噪声排放标准 》 （GB
12348-2008）中的 2 类标准，具体见下表。
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