﻿2024山西省安全员B证考试题库附答案（推荐）
学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________


一、单选题(210题)
1.安装、维修、巡检或拆除临时用电设备或线路，必须由（C ）完成。
A.施工作业人员 B.安全员 C.电工 D.施工人员

2.起重机设备当幅度增大时，其额定起重量将（B ）。
A.增大 B.减少 C.不变 D.可大可小

3.作业人员在管道和污水井内作业所采取的措施的论述,哪项最为准确？ ( D )。
A.不需采取措施,直接下井作业
B.作业前应对有害气体进行检测和排放
C.作业前应派专人下井检查作业区域情况
D.作业前应对有害气体进行检测和排放,向管道和井道内输入新鲜空气,并保持通风良好


4.1万～5万m2的建筑工程项目配备的安全生产管理人员应 (C )。
A.至少1人 B.最多3人 C.至少2人 D.至少3人

5.电梯井口必须设高度不低于1.5m的金属防护门，防护门下部应设置不低于（ D）的挡脚板。

A.0.1m B.0.12m C.0.15m D.0.18m

6.施焊完成或下班时必须拉闸断电、将地线和把线分开、确定火星（C ），方可离开现场。
A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.不会燃烧

7.《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》规定：钢丝绳作吊索时，其安全系数不得小于（ C）倍。
A.3 B.5 C.6 D.10

8.建筑施工企业申请安全生产许可证，应当对申请材料实质内容的（ C）负责，不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料。
A.及时性 B.准确性 C.真实性 D.合理性

9.一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ C ）。
A.10mA B.20mA C.30mA D.40mA

10.按照《安全生产法》的规定,国务院安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施 ( B )。
A.综合管理 B.综合监督管理 C.监督管理 D.规划管理

11.施工企业安全生产评价每年度应至少进行（A）次自我考核评价。
A.1 B.2 C.3 D.4

12.高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于（B ）。
A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

13.风力在（ A ）级以上时，不得进行塔机顶升作业。
A.4 B.5 C.6 D.7
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