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一、 建设项目基本情况
	项目名称
	金华市乾元机械制造有限公司年产 8000 套低压配电箱、400 套焊接烟尘 净化器、200 套打磨除尘抛光一体机建设项目

	建设单位
	金华市乾元机械制造有限公司

	法人代表
	
	联系人
	

	通讯地址
	金华经济技术开发区长春街 58 号

	联系电话
	
	传真
	/
	邮政编码
	321000

	建设地点
	金华经济技术开发区长春街 58 号

	立项审批部门
	金华经济技术开发区管理委员 会经济发展局
	项目代码
	2018-330702-35-03-0741
03-000

	
建设性质
	新建 √    改扩建    技改
	行业类别 及 代 码
	C359  环保、邮政、社会
公共服务及其他专用设
备制造

	建筑面积 （平方米）
	923.6
	绿化面积  （平方米）
	/

	总投资
（万元）
	160
	其中：环保投资
（万元）
	5
	环保投资占
总投资比例（%）
	3

	评价经费
(万元)
	/
	预期投产 日期
	/



1
	工程内容及规模：
1 、项目由来
金华市乾元机械制造有限公司成立于 2015 年 5 月，是一家专业从事机械设备、通 风设备制造、输配电及控制设备生产和销售的企业。为顺应市场需求，结合自身实际， 企业决定投资 160 万元，租用位于金华经济技术开发区长春街 58 号金华汤齿齿轮箱有 限公司厂区内闲置厂房，建筑面积 923.6 平方米，购置切割机、折弯机、剪板机等设备， 形成年产 8000 套低压配电箱、400 套焊接烟尘净化器、200 套打磨除尘抛光一体机制造 的生产能力，全部达产后可实现销售收入 200 万元，年利税 30 万元。企业于 2018 年 10  月 8  日 通 过 金 华 经 济 技 术 开 发 区 管 委 会 经 济 发 展 局 立 项 备 案 ， 项 目 代 码：
2018-330702-35-03-074103-000（详见附件 1）。
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建设项目基本情况
	根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《浙 江省建设项目环境保护管理办法》等有关规定，该项目必须进行环境影响评价。根据《建 设项目环境影响评价分类管理名录（2018 年修改）》，本项目属于“二十四、专用设备 制造业” 中的“70 专用设备制造及维修、其他（仅组装的除外）ℽ , 须编制环境影响报告 表。金华市乾元机械制造有限公司委托金华市环科环境技术有限公司承担本项目的环境 影响评价工作。我公司在组织有关人员对项目区域环境状况进行调查、踏勘等工作的基 础，根据工程项目的环境影响特点，按国家有关环境影响评价标准和技术规范，编制了
项目的环境影响报告表。
2 、建设内容
（1）产品名称及生产规模
表 1- 1    项目产品规格

	序号
	产品名称
	单位
	年产量

	1
	低压配电箱
	套
	8000

	2
	焊接烟尘净化器
	套
	400

	3
	打磨除尘抛光一体机
	套
	200


（2）项目建设组成
表 1-2      建设项目组成一览表

	工程类别
	组成内容
	备注

	

主体
工程
	


生产车间
	生产车间位于厂区西北方向，依托租赁公司厂区内现有厂 房进行建设，厂房设计为单层，厂房北部设置焊接、冲压 区，东南方设置激光切割区。租赁厂房占地面积 923.6m2   ， 购置切割机、折弯机、剪板机等生产设备，实现年产 8000  套低压配电箱、400 套焊接烟尘净化器、200 套打磨除尘 抛光一体机生产规模。
	

依托现有 厂房

	
	给水
	市政给水管网。
	依托现有 厂房
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公用
工程
	
	
	

	
	
排水
	雨污分流，雨水汇集后排入市政雨水管网。项目生活污水 经预处理达标后纳入业园区污水管网，接入金华市秋滨污 水处理厂进一步处理，最终排入金华江。
	依托现有 厂房

	
	供电
	依托厂区内供电系统， 由附近变电所供给
	依托现有 厂房
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环保
工程
	废水
	生活废水经厂区内沼气净化池预处理后排入市政污水管 网
	依托现有 厂房

	
	废气
	切割粉尘收集处理装置 1 套、焊接烟尘收集处理装置 1 套。
	新建

	
	固废贮存设施
	一般固废暂存场所。
	依托现有 厂房

	
	噪声
	构筑物隔声、基础减振、消音设备。
	新建

	储运
工程
	仓库
	原材料存放于厂房东南侧，产品存放于车间东侧。
	依托现有 厂房


（3）项目所需原辅材料见表 1-3。
表 1-3    项目所需原辅材料一览表

	序号
	名称
	形态
	年用量
	单位
	储存位置

	1
	冷轧钢板 （SPCC）
	固态
	120
	吨
	车间内

	2
	不锈钢板 （SU304）
	固态
	86
	吨
	车间内

	3
	不锈钢焊丝 （SU304）
	固态
	0.4
	吨
	车间内

	4
	气保焊丝  （ER50-6）
	固态
	1. 1
	吨
	车间内

	5
	水
	/
	200t
	吨
	/

	6
	电
	/
	8.64 万
	千瓦时
	/


（4）项目所需设备见表 1-4。
表 1-4    项目所需生产设备一览表

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量

	1
	台钻
	Z516- 1
	台
	1

	2
	切割机
	J3G-400
	台
	1

	3
	摇臂钻床
	Z30/40× 13
	台
	1

	4
	开式深颈冲床
	JC21S-63
	台
	1






3
		5
	氩弧焊机
	TIG300S
	台
	6

	6
	气保焊机
	NB-270F
	台
	7

	7
	数控折弯机
	810040
	台
	1

	8
	折弯机
	WC67Y-63/2500
	台
	1

	9
	激光切割机
	GJMSJG- 150300D T
	台
	1

	10
	液压闸式剪板机
	QC11Y-8 ×2500
	台
	1
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	11
	液压推车
	2t
	台
	2

	12
	液压推高车
	2t
	台
	2

	13
	等离子切割机
	LGK-60
	台
	1

	14
	台式砂轮机
	S3ST-250
	台
	1

	15
	变压器
	KVA
	100KVA


（5）土建内容及总平面布置图
本项目位于金华经济技术开发区长春街 58 号，租赁厂房占地面积 923.6m2，厂房系 依托原金华汤齿齿轮箱有限公司已建成厂房进行生产。厂区平面布置图见下图 1- 1 ，主
要生产车间平面图见 1-2。


[image: ]
图 1- 1    厂区总平面布置图
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[image: ]
图 1-2      车间平面布置图
2 、项目投资及资金来源
本项目总投资 160 万元。所需资金由企业自筹解决。
3 、劳动定员及生产组织
本项目劳动定员 15 人，采用单班制，每班日工作 8 小时，年工作 300 天，厂内不
安排食宿。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目选址于金华经济技术开发区长春街 58 号金华汤齿齿轮箱有限公司厂区内， 用地性质为工业用地，根据现场勘探，项目所在地厂房已经建成，故无原有污染情况及
主要环境问题。
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二、 建设项目所在地区域环境简况
	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性
等)：
1 、地理位置
金华市位于浙江省中部，金衢盆地东段，界于东经 131° 14′～120°47′ 、北纬 28°32′  ~29°41′之间。东临台州市，西连衢州，南毗丽水，北接杭州、绍兴。市域东西长 151km， 南北宽 129km。全省重要的交通枢纽，目前已有铁路浙赣线、金温线、金千线，公路 330
国道、03 省道、45 省道杭金衢高速公路、金丽温高速公路等在此交汇，交通十分便利。
本项目位于金华经济技术开发区长春街 58 号金华汤齿齿轮箱有限公司厂区内，周
围环境概况见表 2- 1 ，周边环境关系图见图 2- 1 ，项目地理位置见附图 1。
表 2- 1    项目周围环境概况

	厂界
	位置关系
	名称

	东
	紧邻
	汤齿齿轮箱其他厂房

	南
	紧邻
	汤齿齿轮箱其他厂房

	西
	紧邻
	工业空地

	北
	隔 80
	金华市联捷机械厂

	西南
	隔 40 米
	张坞垄安置房






6
	[image: ]
图 2- 1    周边环境关系图
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	项目四至照片

	[image: ]
	[image: ]

	东厂界
	南厂界

	[image: ]
	[image: ]

	西厂界
	北厂界



2 、地形、地貌、地质及土壤
金华市地形属浙中丘陵地区，地势南北高而中部低，大体可分四部分。北山山地， 属龙门山脉，主峰为大盘山；南山山区，属仙霞岭山脉，小龙葱尖为最高峰；丘陵界于 南北山地与沿江平原之间，多为垂直于盆地边缘的龙岗状丘陵；沿江平原，沿东阳江、 武义江和婺江两岸及衢江南侧分布，为近代冲击平原，宽窄不等。金华市属金衢盆地，
海拨高度均在百米以下，土壤特征为“酸、瘦、粘”属红壤。
金华市地处我国东部华夏系一级隆起带上。全省最大的江山──绍兴深断裂带，自西 南──东北穿越本市，将该市分为两个大地构造单元：即西北部的钱塘江拗陷区，东南
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	部的浙闽隆地区。市域地质构造复杂，地层岩石分布，周缘山地主要是上侏罗统火山岩；
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	丘陵地区主要是白垩纪红色碎屑岩；沿江平原及盆地底部，表面覆盖着第四系松系变质
岩及上古生界地层呈局部零星分布。
3 、气候特征
金华市属中亚热带季风气候区，总的气象特征是四季分明、气温适中、 日照充足、 雨量丰富，年主导风向为东风。市域降水的地理分布特征是盆地中部少、南北两侧多、 东部偏少、西部较多。由于盆地地热影响，气温日差较大，气温垂直分布明显。一般情 况春末夏初气温变化不定，雨水集中，时有冰雹大风；盛夏炎热少雨，常有干旱；秋季
凉爽、空气湿润、时间短；冬季晴冷干燥。主要特征指标如下：
历年平均气温                          17.3℃
极端最高气温                          41.2℃
极端最低气温                          -9.6℃
年平均相对湿度                        77%
平均降水量                            1394.4mm
年平均降雨日                          158d
年平均降雪日                          10d
平均霜日                              30d
全年日照时数                          2063h
年辐射总量                            112 千卡/cm2
年平均风速                            2.5m/s
4 、水文特征
金华市河流以金华江为主，其上游是东阳江支流武义江，还有大小支流百条，呈树 枝状分布，水系十分发达。河流大多沿构造型断裂发育，源短流急，比降大，多为山溪
型河流。水量较丰富，径流季节变化显著，调节能力差。
5 、土壤和植被
金华充沛雨量，日照时数长、有霜期短，很适合植被发展。南、北山森林覆盖率大， 
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	低山丘陵树木茂密、树种丰富，植物种类多。主要分布常绿阔叶林和针叶林、落叶阔叶
林及几十个品种的竹类，构成常年青翠的常绿针阔林群落和春夏苍翠、秋冬桔黄的阔叶
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	林群落。主要树种有马尾松、黑松、金钱松、柳杉、池杉、湿地松等针叶林，香樟、苦 槠、青冈、冬青等常绿树和刺槐、枫香、花香、白栎、麻栎、柿等落叶阔叶林；竹类有 毛竹、刚竹、孝顺竹、淡竹、箬竹等。还有何首乌、木香、蔷薇、爬山虎等藤本植物更 有茶花、佛手、白兰花等名闻全国。金华享有“ 中国花卉之乡”之美誉。植被结构多样性，
且动物种类也十分繁多。

	社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)
1 、行政区划与人口
金华市辖下两区七县市，全市土地面积 1.09 万 km2 ，总人口 446.42 万人。其中婺 城区土地面积 1387.88km2 ，人口为 59.31 万人。金东区土地面积 656.80km2 ，人口 30.05  万人。金华属于“文化之邦”，有较好的人文地理条件。金华市的文化教育事业发展很快，
全义务教育学龄人口总入学率达到了 99.9%。
2 、金华市社会经济发展概况
2018 年全市实现地区生产总值 4100 亿元，增长 5.5%；一般公共预算收入 392.6 亿 元，增长 9.8%；城乡居民人均可支配收入分别达到 54883 元和 26218 元，增长 8.4%和 9.6% ，都市区建设迈出坚实步伐。
3 、金华经济技术开发区简介
金华经济技术开发区原名金华市经济技术开发区，成立于 1992 年 6 月。1993 年 2  月，经浙江省人民政府批准成为省级开发区。2005 年 12 月，经国家发改委审核，更名 为浙江金华经济技术开发区，2010 年 11 月 11  日，国务院批准（国办函【2010】166 号）， 升级为国家级经济技术开发区，定名为金华经济技术开发区，实行现行国家级经济技术
开发区政策，成为浙江中西部地区唯一的国家级经济技术开发区。
金华经济技术开发区和金华省级高新技术产业园区实行“一套班子、两块牌子” 的运 行模式，托管婺城区苏孟乡、秋滨街道、三江街道、西关街道和江南街道，行政管辖面 积 82.86 平方公里，建成区面积 40 平方公里，集聚人口 35 万。先后被评为“ 国家青年科 技创新示范基地”、“华东地区最具竞争力优秀创业园区”  、“浙江省外商投资新能源汽车
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	产业基地” 、“浙江省电子信息产业基地” 、“浙江省国际服务外包示范园区” 、“浙江省现
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	代服务业集聚示范区”、“首批省级电子商务示范园区”、“浙江省工业循环经济示范园区”、
“2013 浙江新型城镇化（产城融合）示范区等”。
2013 年 11 月，根据市委市政府《关于完善金华经济技术开发区和金西经济开发区 管理体制的意见》，两个开发区成建制整合，管理机构实行“ 一块牌子、统一对外，一 套班子、统筹管理” 。同时，保留金华高新技术产业园区和金西经济开发区牌子，原金 华经济技术开发区称金华经济技术开发区江南区块，原金西经济开发区称金华经济技术 开发区金西区块。原由金华经济技术开发区、金西经济开发区托管的乡镇（街道）由整 合后的金华经济技术开发区托管，包括三江街道、江南街道、西关街道、秋滨街道、苏
孟乡、汤溪镇、罗埠镇、洋埠镇，面积 253.86 km2。
4 、金华市秋滨污水处理厂概况
（1）金华市秋宾污水处理厂工程概况
金华市秋滨污水处理厂占地 510 亩，采取一次性规划设计，分期实施的要求。一期 工程投资 1.87 亿元，建设 8 万 m3/d 污水处理厂一座，占地 202.73 亩，总建筑面积 15810  m2。项目厂址选择在金华江南岸铁路桥以东（秋滨），该厂址交通方便接水距离短，处 于城市下风向，并且南侧有一条铁路，附近的浙江金华经济技术开发区、加工工业园区、 特色工业园区均在周围；二期工程位于金华市秋滨污水处理厂现有厂区西侧和北侧，项 目投资 2.75 亿元。二期工程的建设规模及内容：污水处理规模为 8 万 m3/d ，深度处理 规模为 16 万 m3/d（含一期 8 万吨/日）；三期工程位于金华市秋滨污水处理厂现有厂区 西南侧和北侧，项目投资 2.9 亿元。三期工程的建设规模及内容：污水处理规模为 8 万
m3/d，深度处理规模为 8 万 m3/d 。三期工程完成后整体废水处理规模为 243m3/d。
（2）金华市秋滨污水处理厂总服务范围
金华市秋滨污水处理厂总服务范围为浙赣铁路线以东片区等区域污水治理，具体包 括婺城新区龙蟠区块、桐溪工业小区、金磐开发区新区、市开发区、多湖区块、金东新 城区、仙桥区块、城北综合园区、江北中心城区、罗店区块等建设用地面积 89km2 ，以 及雅畈、岭下、江东、安地、塘雅、灃浦等六镇建设用地面积 17km2 ，总服务区域建设 用地面积为 106km2。
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	（3）金华市秋滨污水处理厂处理工艺及进出水水质
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	①污水处理厂处理工艺
一期工程处理工艺为 SBR 工艺，采用接种全流量培菌法。二期工程考虑与一期工 程工艺的匹配，采用 SBR 污水处理工艺，以及絮凝+过滤的深度处理工艺。进水水质为 CODCr500mg/L ，BOD5300 mg/L ，SS400 mg/L ，氨氮 35 mg/L ，二期工程建成运行正常 后，污水处理厂的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
中一级 A 排放标准。
②出水水质
根据浙江省生态环境厅官网公布的《2018 年第 4 季度污水处理厂监督性监测数据》，
金华市秋滨污水处理厂季度监督性监测数据见表 2-2。
表 2-2    金华市秋滨污水处理厂 2018 年第 4 季度的监督性监测数据

	监测时间
	pH
	色度
(倍)
	CODCr
(mg/L)
	氨氮
(mg/L)
	SS
(mg/L)
	总磷
(mg/L)
	BOD5
(mg/L)

	2018/ 10/8
	6.98
	2
	17
	0.103
	6
	0.05
	<0.5

	2018/ 11/8
	7.07
	2
	15
	0.053
	7
	0.18
	<0.5

	2018/ 12/3
	7.15
	2
	17
	0.066
	6
	0.04
	<0.5

	标准值
	6-9
	30
	50
	5
	10
	0.5
	10


监测结果表明，金华市秋滨污水处理厂出水能达到《城镇污水处理厂污染物排放标
准》（GB18918-2002）中一级标准的 A 类标准。
（4）金华市秋滨污水处理厂排水方式
二期废水通过一期预埋管道与一期废水一同在金华江心底排放。
（5）项目与金华秋滨污水处理厂的关系
本项目位于金华经济技术开发区长春街 58 号金华汤齿齿轮箱有限公司厂区内，项 目废水经预处理达标后可接入市政污水管网，送到金华秋滨污水处理厂处理达标后排
放，最终排入金华江。
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	5 、项目的建设、选址与城市规划的相容性分析
（1）金华市城市总体规划简介
根据《金华市城市总体规划》（2006～2020 年），规划城市的发展情况主要有以下
几个方面：
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	城市性质：浙江省中西部地区的中心城市，重要的交通、信息枢纽。
城市规模：人口：2020 年市区人口预测为 165— 185 万人，城市化水平 84%；中心 城区人口预测为 100 万人，金东经济开发区人口预测为 24—26 万人，金华经济技术开
发区金西区块人口预测为 9— 10 万人。
建设用地：2020 年市区城乡建设用地总规模为 205 平方公里；中心城区建设用地规 为 115 平方公里，金东经济开发区建设用地规模为 35—45 平方公里，金华经济技术开
发区金西区块建设用地规模为 15—20 平方公里。
总体布局：
市区层次（规划范围 2044 平方公里）：重点深化“ 一中两翼两三角、聚合主轴线” 的战略思路，在市区范围内统筹部署空间发展战略与城乡居民点体系，市区城乡一体化 交通网络，处理好自然资源保护与开发的关系，确定需要保护的自然资源与生态空间，
实现可持续发展。
中心城区层次（规划范围约 280 平方公里）：基本框架不变，根据规划实施情况及 相关深化规划的要求，结合市区空间发展战略，适当扩大用地规模，并实施局部布局调
整。适当扩大用地规模，并实施局部布局调整。
市区空间发展战略：“两山一廊，聚合主轴”。
“两山一廊” ：南山、北山为主要生态空间加强保护，中部走廊作为发展主轴妥善安 排城乡发展空间与生态空间，形成市区“两山一廊” 的总体格局。“ 聚合主轴” ：以“ 一中两 冀两三角” 、“ 聚合主轴线、强化浙中城市群内核功能” 为城乡发展总体思路，加快中部 走廊的人口与产业集聚，并妥善安排城乡发展空间与生态空间。突出金义主轴线的地位，
中心城区、两个外围开发区同步推进，适度扶持位于主轴上条件较好的城镇作为重点镇。
市区综合交通规划：
公路：形成“五高十三联” 的公路主骨架网络。“五高”为杭金衢，杭金衢高速公路支 线，金丽温，甬金，临金高速公路五条。“十三联” 以金义主轴线尤其是义乌方向为重点
的十三条国省道、城际公路。
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	铁路：浙赣铁路、杭长客运专线、金温铁路、金甬铁路、金台铁路。
航空：在蒋堂镇区北侧预留机场用地，远期在义乌与金华之间预留浙中机场，规划
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	等级为 4D 级。
水运：金华江规划为五级双线干航道，义乌江、武义江为六级双线支航道。
城市轨道交通规划：中心城区远景可采用轻轨，并向外延伸轨道线路，优先考虑东
西主轴线上的延伸。
中心城区总体布局：形成“一个核心区七大功能区” 的总体布局结构。
“核心区” ：即一环以内的内城区，是全市金融贸易、商业服务、行政文化、娱乐休
闲的中心。
“七大功能区” ：（1）城南：以湖海塘高级休闲居住为特色的综合区。（2）城北： 以浙师大为特色的综合区。（3）城东：以金东新区公共中心为特色的综合区。（4）城 西：以十里长湖公园为特色的综合区。（5）城东北：以仙桥交通枢纽，物流仓储中心、 区域性市场的产业园区。（6）城西南：以市级工业园区和高新科技园区为主的产业园
区。（7）城西北：以临江、栅川工业区为主的工业组团。
中心城区道路、广场：道路网主框架采用环状和方格网相结合的布局形式，形成三
纵：双龙街、八一街、东市街；
三横：人民路、李渔路、现 330 国道城区南段；
三环：内环、二环、三环（城市快速路）
轨道交通规划：远景轻轨线路形成李渔路、八一路“十”字型格局。
中心城区绿地系统：重视城市自然特征，利用外围生态绿地，形成三大三小六个绿 楔，以“一滩、一洲”为中心，以三江六岸公园绿带为骨架，以大型城市公园和大型城郊 公园（风景区）为重点，形成生态环境优良，景观特征明显，具有金华特色的城市绿地
系统。
近期达到绿地率 30%以上，人均公共绿地 8 平方米以上。中期绿地率 35%以上，人 均公共绿地 10 平方米以上，远期绿地率 40%以上，人均公共绿地 12 平方米以上。
（2）本项目与总规的符合性分析
项目位于金华经济技术开发区长春街 58 号金华汤齿齿轮箱有限公司厂区内，属于
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	七大功能区之一，项目用地性质为工业用地，符合金华市总体规划要求。
6 、项目所在地环境功能区划
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	（1）环境功能区简介
根据《金华市区环境功能区划》（金华市人民政府，2015 年 8 月），本项目位于金 华经济技术开发区长春街 58 号金华汤齿齿轮箱有限公司厂区内，属于优化准入区――
金华开发区环境优化准入区，其编号为 0700- Ⅴ-0- 1 ，其环境功能区划如下：

	名称及编号
	基本情况
	主导功能与环境目标
	管控措施

	












金华开发区
环境优化
准入区
0700- Ⅴ-0- 1
	









面积 44.31 平方公 里；
为金华开发区江 南区块以工业发 展为主的区域；
环境功能综合评 价指数 ： 极高到 高。
	





1.     主导环境功能：
提供健康、安全的生活 和工业生产环境。
2.     环境质量目标：
地表水环境质量达到Ⅲ 类标准；
环境空气质量达到二级 标准；
土壤环境质量达到相应 评价标准；
声环境质量达到 3 类标 准。
3.    生态保护目标：
构建环境优美的生态工 业园区。
	1.    严格实施污染物总量控制制度， 根据环境功能目标实现情况，编制实 施重点污染物减排计划，削减污染物 排放总量；
2.    禁止新建、扩建三类工业项目， 但鼓励对三类工业项目进行淘汰和 提升改造；
3.    新建二类工业项目污染物排放 水平需达到同行业国内先进水平；
4.    优化居住区与工业功能区布局， 在居住区和工业功能区、工业企业之 间设置隔离带，确保人居环境安全； 5.    禁止畜禽养殖；
6.    加强土壤和地下水污染防治与 修复；
7.    加大工业点源达标治理力度，推 进企业废水治理设施建设，加快污水 处理配套管网建设，提高企业污水纳 管比例；
8.    防范重点企业环境风险；
9.    最大限度保留原有自然生态系 统，保护好河湖湿生境，禁止未经法 定许可占用水域；除以防洪、重要航 道必须的护岸外，禁止非生态型河湖 堤岸改造；建设项目不得影响河道自 然形态和河湖水生态（环境）功能。

	
	负面清单：
三类工业项目；国家和地方产业政策中规定的禁止类项目。


（2）符合性分析
本项目为环境保护专用设备制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》 
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	（2013 年修订），本项目不属于文件中的限制类和淘汰类。本项目的建设不在环境功能
区的负面清单中，且符合管控措施要求，因此符合环境功能区划要求。
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	7 、项目所在地生态红线划定
《金华市区生态红线划定文本》于 2019 年 3 月 22  日公开发布，文本中将市区生态 功能极重要、生态环境极敏感的区域，禁止开发区域，以及其他需保护区域划入生态保
护红线，明确了市区生态保护红线的类型、主要生态功能、保护目标和管控要求等内容。
金华市区共划定 3 类 9 个生态保护红线，总面积为 569.01 平方公里，占市区国土面 积的 27.76% 。其中，水源涵养类生态保护红线 4 个，面积为 425.55 平方公里；风景名 胜资源保护类生态保护红线 4 个，面积为 102.25 平方公里；水土保持类生态保护红线 1
个，面积为 41.21 平方公里。
金华市区生态保护红线汇总表：
金华市区生态保护红线汇总表

	序号
	编码
	生态保护红线区名称
	面积（km2）
	主导生态系统服务 功能

	1
	330702- 11-001
	婺城区沙金兰水库水源涵养 生态保护红线
	194.96
	水源涵养

	2
	330702- 11-002
	婺城区安地水库水源涵养 生态保护红线
	110.99
	水源涵养

	3
	330702- 11-003
	婺城区九峰水库水源涵养 生态保护红线
	87.71
	水源涵养

	4
	330702- 11-004
	婺城区莘畈水库水源涵养 生态保护红线
	31.89
	水源涵养

	5
	330702- 13-001
	婺城区西南部水土保持 生态保护红线
	41.21
	水土保持

	6
	330702- 15-001
	婺城区双龙风景名胜资源 保护生态保护红线
	41.00
	风景名胜资源保护

	7
	330702- 15-002
	婺城区九峰山风景名胜资源 保护生态保护红线
	7.21
	风景名胜资源保护

	8
	330702- 15-003
	婺城区东方红森林公园生态 保护红线
	0.23
	风景名胜资源保护

	
9
	330703- 15-001
	金东区双龙风景名胜资源 
	
33.81
	风景名胜资源保护
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	保护生态保护红线
	
	

	汇总
	569.01 km2


本项目位于金华经济技术开发区长春街 58 号金华汤齿齿轮箱有限公司厂区内，不
在 9 个生态保护红线区域范围内。
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三、 环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、
地下水、声环境、生态环境等）：
1 、项目所在区域水环境质量现状
项目废水最终纳污水体为金华江，为了解项目所在地地表水质量现状，本环评引用 金华市环境保护监测中心站 2018 年对金华江河盘桥、婺城大桥断面的监测数据，监测
结果见表 3- 1。
表 3- 1    2018 年金华江河盘桥、沈村断面水质监测结果 （除 pH 外为 mg/L）

	项目 断面
	pH
	DO
	BOD5
	氨氮
	CODMn
	石油类
	总磷

	河 盘 桥
	范 围
	6.79-8.56
	4.59-9.98
	0.7~4.3
	0. 1~0.98
	2.8~4.9
	0.03~0.04
	0.09~0.22

	
	均 值
	/
	8.012
	2.2
	0.416
	3.738
	0.031
	0.138

	婺 城 大 桥
	范 围
	7.3~8.03
	5.28~ 10.0
62
	0.6~2.6
	0. 12~ 1.37
	3. 1~4.4
	0.03~0.04
	0.08~0.19

	
	均 值
	/
	7.407
	1.533
	0.45
	3.683
	0.034
	0. 141

	Ⅲ类水
标准
	6~9
	≥5
	≤4
	≤1
	≤6
	≤0.05
	≤0.2


由监测结果可知，2018 年金华江河盘桥、沈村断面的水质指标能满足《地表水环境
质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
2 、项目所在区域环境质量现状
根据《2018 年金华市环境状况公报》的结论，按年均浓度值和第 98 百分位数浓度 评价，金华市区 SO2、NO2 均达标；按年均浓度值和第 95 百分位数浓度评价，金华市区 PM10 达标；按第 95 百分位数浓度评价，金华市区 CO 达标；按年均浓度值和第 95 百分 位数浓度评价，金华市区 PM2.5 达标；按日最大 8 小时滑动平均浓度第 90 百分位数浓度
评价，O3 不达标；综上所述，金华市区为环境空气质量不达标区。
根据《金华市大气环境质量限期达标规划》中的规划目标“总体目标：以改善城市  
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	空气质量、保护人体健康为基本出发点，到 2022 年，金华市 PM2.5 、O3 、PM10 、SO 2、 NO2 、CO  全面达到国家环境空气质量二级标准要求。阶段目标：依据空气质量目标和
达标期限，将空气质量改善任务按时间节点进行分解，2018-2020  年为第一阶段，PM 2.5、
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	PM10 、SO2 、NO 2 、CO  稳定达到国家环境空气质量二级标准要求，O 3  浓度达到拐点； 2021-2022  年为第二阶段，PM2.5 、O3 、PM10 、SO2 、NO2 、CO  全面达到国家环境空气
质量二级标准要求。”
3 、项目所在区域声环境质量现状
根据现场踏勘，项目所在区域声环境质量现状较好，企业现状声环境可满足《声环
境质量标准》（GB3096-2008）中的 3 类标准要求，监测结果见表 3-3。
表 3-3      噪声监测统计结果       单位：dB(A)

	监测点名称
	昼间测量值，dB(A)
	夜间测量值，dB(A)
	标准值（dB(A)）

	
	
	
	昼间
	夜间

	东侧边界
	52. 1
	41. 1
	65
	55

	南侧边界
	55.8
	45.3
	70
	55

	西侧边界
	53.4
	43.2
	65
	55

	北侧边界
	51.5
	41.8
	65
	55

	张坞垄安置房
	54. 1
	44.7
	60
	50


根据监测结果可知，项目四周厂界声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）
中 3 类标准，张坞垄安置房符合 2 类标准。
4 、项目所在区域周边污染源情况及主要环境问题
（1）周边污染源情况
根据现场踏勘，周围的企业主要从事金属制品、家具的生产。项目地周边企业在正
常生产情况下对本项目影响较小。
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[bookmark: bookmark4]环境质量状况
	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
1 、水环境保护目标
（1）项目废水排放去向
项目废水主要是生活废水，该废水经有效处理后经市政污水管网入金华市秋滨污水 处理厂进一步处理，经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》
（GB18918-2002）中一级 A 标准后排入金华江。
（2）水环境保护目标
本项目废水纳管排放，根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）
项目属于水污染影响型项目，项目评价范围内无导则规定的“水环境保护目标”。
2 、大气环境保护目标
项目大气评价范围及评价范围内主要敏感目标详见图 3- 1 及表 3-4。
表 3-4      项目大气评价范围内主要环境保护目标

	类 别
	
保护目标名称
	坐标/m
	保护
对象
	保护
内容
	环境功
能区
	相对 厂址 方位
	相对厂界 距离/m

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	大 气 环 境
	张坞垅安置区
	3218195.82
	755065.50
	居民区
	人群
	







二级
	西南
	40

	
	金华市技师学院
	3218747.01
	755239.61
	学校
	人群
	
	东北
	319

	
	张坞垅村
	3218459.79
	754791.25
	居民区
	人群
	
	西北
	210

	
	万豪天禧小区
	3218244.79
	754674.24
	居民区
	人群
	
	西
	314

	
	华庭常青树
	3218140.85
	754360.32
	居民区
	人群
	
	西
	529

	
	家和园小区
	3218089.45
	754027.44
	居民区
	人群
	
	西
	876

	
	泰瑞家园小区
	3217746.29
	754382.65
	居民区
	人群
	
	西
	728

	
	秋滨小学
	3218747.32
	754705.00
	学校
	人群
	
	西北
	413

	
	开发区现代实验 学校
	3218901.53
	754528.04
	学校
	人群
	
	西北
	745

	
	西苑中学
	3219013.34
	753974.26
	学校
	人群
	
	西北
	702
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	陆村社区
	3218842.26
	753974.26
	居民区
	人群
	
	西北
	1190


备注：本项目环境保护目标为以项目所在地为中心，边长 5km 范围内包括居住区、医疗卫生、 文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，文物保护单位，具有特殊历史、文化、科学、民 族意义的保护地等。
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环境质量状况
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	图 3- 1      大气评价范围及评价范围内主要敏感目标示意图（边长 5km）
3 、声环境保护目标
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）项目声环境敏感目标选取厂
界向外 200m 内的敏感目标作为保护目标，详见表 3-5。
表 3-5        项目声环境敏感目标详细情况一览表

	类别
	敏感目标
	方位
	距离/m

	声环境
	张坞垄安置区
	西南
	40
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