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一、危险源评价方法：
危险性D = L×E×C
L－事故或危险事件发生可能性
E－暴露于危险环境的频率
C－危险严重度
三个主要因素的评分方法如下表：
表一：三个主要因素的评分方法
	事故或危险事件发生可能性分数〔L〕
	暴露于危险环境频率的分数值〔E〕
	危险分数值

	分数值
	事故或危险情况发生可能性
	分数
	事故或危险情况发生可能性
	分数值
	可能结果

	10
	完全可能，会被预料到
	10
	连续暴露于潜在危险环境
	100 
	灾    难
	许多人死亡

	6
	相当可能
	6
	逐日在工作时间内暴露
	40
	非常严重
	数 人 死 亡

	3
	不经常，但可能
	3
	每周一次或偶然地暴露
	15
	严    重
	重残或死亡，严重职业病或死亡

	1
	完全意外，极少可能
	2
	每月暴露一次
	7
	重    大
	暂时性重伤或轻残，或造成一般职业病

	0.5
	可以设想，但高度不可能
	1
	每年几次出现在潜在危险环境
	3
	一    般
	轻微的可恢复的伤害，或轻微疾病病症

	0.2
	极不可能
	0.5
	非常罕见地暴露
	1
	引人注目
	不利根本的卫生健康

	0.1
	实际上不可能
	
	
	
	
	


二、危险源评价标准：
表二：评价结果分类及控制要求
	分  数  值
	危  险  程  度



	> 320
	极其危险, 不能继续作业

	160 - 320
	高度危险, 需要立即整改

	70 - 160
	显著危险, 需要整改

	20 -70
	可能危险, 需要注意

	< 20
	稍有危险, 可被接受
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作业过程：钢筋工程  涉及部门：工程部
	工程
	活动、产品或效劳中的危险源
	L
	E
	C
	D
	控制措施

	物理性危险危害因素
	设备设施缺陷
	钢筋拉伸设备维修保养不到位，卷扬机钢丝绳断丝或磨损超过标准未更换
	1
	1
	3
	3
	由机电人员对该机械传动部位进行打油保养，钢丝绳断丝到达报费标准及时更换，符合平安前方可使用

	
	
	钢筋切断机外壳脱落，松动
	1
	2
	7
	14
	由机电人员进行维修加固

	
	
	钢筋切断机刀口有两处破损
	3
	1
	7
	21
	由机电人员更换，更换后经检查符合平安要求方可投入使用

	
	
	对焊机作业时,没有配备灭火器材
	3
	6
	3
	54
	将对焊机周围的易燃物品远离，按照《职业健康平安管理制度》配备干粉或泡沫灭火器

	
	
	钢筋机具没有重复接地
	1
	1
	15
	15
	由机电人员按照JGJ46-2005标准要求增加 

	
	防护缺陷
	对焊机作业人员作业时未设防火挡板，火星乱溅,作业人员没有佩带防护面罩
	3
	6
	3
	54
	由工程平安员监督对焊作业人员加设防火挡板并给作业人员配发防护用品

	
	
	对焊机作业人员作业时未穿戴绝缘手套、绝缘鞋
	1
	2
	15
	30
	按《职业健康平安管理制度》中有关防护用品规定进行发放，并监督作业人员正确使用

	
	
	钢筋拉直机周围没有防护栏杆，没有警告标识
	1
	3
	3
	9
	在作业场所搭设1-1.2的防护栏杆并悬挂醒目的平安标志牌

	
	电危害
	设备外壳没有保护接零〔接地〕
	0.5
	6
	15
	45
	由机电人员按照JGJ46-2005标准增设重复接地，其电阻值不大于4Ω

	
	
	对焊机没有设置漏电保护器
	0.5
	6
	15
	45
	按照JGJ46-2005标准增设漏电保护器，安装完后经检查符合平安要求前方可投入使用

	
	
	机具开关箱没有拉闸上锁,作业或维修中他人可能进行操作
	0.5
	6
	15
	45
	依据《职业健康平安管理制度》有关条款对相关人员处分并组织平安教育，加强管理力度



	
	
	电渣压力焊机无专用开关箱，工人操作地点与电源开关处较远,有问题时难于及时切断电源
	1
	3
	15
	45
	由器材部采购符合JGJ46-2005标准要求的电箱。由机电人员安装经检查符合平安要求前方可使用。

	
	
	平板车转运钢筋装车不不合理时，钢筋散落容易砸伤工人
	1
	2
	7
	14
	对工人加强平安教育增加自我防范意识，运输钢筋时捆绑牢固后，方可运输。

	
	
	塔吊运钢筋时，钢筋不分类混合吊装，容易散落伤人
	0.5
	1
	15
	7.5
	将钢筋分类吊运，较短的钢筋吊运时采用筐吊运。

	
	
	无塔吊时，垂直传递钢筋,容易坠落伤人
	3
	2
	7
	42
	人工传运钢筋时由专人统一指挥并给作业人员配备防护用品

	
	明火
	钢筋焊接时无动火申请，私自焊接，且无人监护
	1
	3
	3
	9
	按《职业健康平安管理制度》办理动火申批手续

	
	
	焊接中焊条头随意乱扔，容易引发火灾
	1
	3
	3
	9
	对操作人员加强平安教育，焊接前应将周围易燃物清理。

	
	
	对焊机距离木工房、宿舍过近，容易引发火灾
	0.5
	1
	15
	7.5
	根据现场的实际情况对可燃的场所增设消防设备或将对焊机位置迁移。

	
	造成灼伤的高温物质
	电焊、气焊作业过程的高温材料容易伤人
	1
	6
	3
	18
	按有关标准配发防护用品，并加强平安教育

	
	粉尘与气溶胶
	焊接过程产生的烟气对人体的伤害
	6
	3
	1
	18
	给操作人员配发口罩并按有关规定进行定期体检

	
	作业环境不良
	钢筋机台周边钢筋头没有清理干净，容易扎伤人
	0.2
	6
	3
	3.6
	按照《职业健康平安管理制度》的规定，将钢筋头及时清理搬运

	
	
	机具安置不合理，操作空间狭小，加工长件时容易受到伤害
	1
	3
	3
	9
	按照《职业健康平安管理制度》有关规定及现场的实际情况，扩大钢筋制作的场地

	
	
	绑扎4M以上的柱筋时，没有设置平台，攀登钢筋骨架进行作业，发生坠落事故
	3
	3
	3
	27
	绑扎2M以上的柱梁钢筋时，必须增设操作平台。

	
	
	对焊机棚搭设没有使用防火材料
	0.5
	6
	3
	9
	使用防火材料，并加强操作人员的平安教育



	
	
	电渣压力焊焊接柱筋时，楼板养护水较多，易发生触电事故
	1
	3
	15
	45
	在积水多的地方增设枯燥的木板，操作人员应穿戴绝缘防护用品

	
	标志缺陷
	钢筋机具处没有设置平安标志
	0.5
	6
	3
	9
	工程部平安员根据实际情况进行增设

	
	
	平安操作规程牌挂设位置不当，难以看到
	0.5
	6
	3
	9
	工程部平安员根据实际情况进行挂设

	
	
	对焊机棚没有防火标志牌
	0.5
	6
	3
	9
	工程部平安员根据实际情况进行挂设

	化学性危险、危害因素
	易燃易爆性物质
	对焊机作业现场10M范围内违章存放有氧气、乙炔瓶
	1
	0.5
	40
	20
	工程部按照规定增设氧气、乙炔瓶的存放场所
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作业过程：防雷接地安装工程涉及部门：工程部
	工程
	活动、产品或效劳中的危险源
	L
	E
	C
	D
	控制措施

	物理
性
危险
危害
因素
	设备设施缺陷
	电焊机接线处无防护罩
	1
	6
	15
	90
	工程部平安员按照《职业健康平安管理制度》中《电焊机平安管理规定》增设防护罩

	
	
	电焊机龙头线老化、长度过长
	1
	6
	15
	90
	将老化的龙头线及时更换，长度按照JGJ59-99标准进行整改，符合平安要求前方可使用

	
	
	冲击钻无保护零线
	1
	3
	15
	45
	机电人员按照JGJ46-2005的规定，增设保护零线，符合平安要求后，方可使用

	
	防护缺陷
	作业人员没有佩戴平安帽
	1
	10
	7
	70
	按照《职业健康平安管理制度》的规定给予处分，并加强平安教育。

	
	
	电焊作业没有佩戴绝缘鞋和绝缘手套
	1
	6
	7
	42
	按照《职业健康平安管理制度》的规定给予处分，并加强平安教育。

	
	
	高空作业时没有使用平安带
	0.5
	6
	15
	45
	按照《职业健康平安管理制度》的规定给予处分，并加强平安教育。

	
	电危害
	移动配电箱的电缆任意拖拉
	0.5
	6
	15
	45
	由机电人员按照JGJ46-2005标准的要求及现场的实际情况进行整改，符合平安要求前方可投入使用

	
	
	漏电保护器失灵
	0.5
	6
	15
	45
	由机电人员按照JGJ46-2005标准的要求及现场的实际情况进行整改，符合平安要求前方可投入使用

	
	
	电焊机保护零线接触不良
	1
	3
	15
	45
	机电维修时对保护零线进行加固，符合平安要求前方可使用

	
	
	使用的碘钨灯保护零线接触不良
	1
	3
	15
	45
	机电维修时对保护零线进行加固，符合平安要求前方可使用

	
	噪音危害
	冲击钻使用时发出的噪音
	0.2
	6
	1
	1.2
	给操作人员配发耳塞，并定时轮换

	
	振动危害
	冲击钻使用时产生的振动
	0.1
	6
	1
	0.6
	按照冲击钻使用要求进行操作，并定时轮换

	
	作业环境不良
	夏天高温作业，容易中暑
	10
	6
	1
	60
	增加通风设施，并及时发放防暑降温用品

	
	
	在狭窄空间内作业及未设置防护设施处作业
	6
	2
	7
	84
	增设防护设施，经过验收符合平安要求前方可使用
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作业过程：脚手架工程涉及部门：工程部
	工程
	活动、产品或效劳中的危险源
	L
	E
	C
	D
	控制措施

	
物理
性
危险
危害
因素
	设备设施缺陷
	扣件的质量不符合国家标准的要求
	0.5
	6
	15
	45
	按照国家规定，工程部将不符合要求的扣件及时更换，进场的扣件应具备产品合格证。

	
	
	扣件的螺栓无垫片或垫片不符合国家标准的要求
	0.5
	6
	15
	45
	按照国家规定，工程部将不符合要求的扣件及时更换，进场的扣件应具备产品合格证。

	
	
	扣件有夹沙现象
	0.5
	6
	15
	45
	按照国家规定，工程部将不符合要求的扣件及时更换，进场的扣件应具备产品合格证。

	
	
	立杆根底没有夯实
	0.5
	6
	40
	120
	架工班组应按照JGJ130-2001标准的要求，将立杆根底夯实，如现场存在实际情况无法夯实，应增加扫地杆加固并经过检查符合平安要求前方能投入使用。

	
	
	立杆未埋深且未设置离地20CM的扫地杆
	0.5
	6
	7
	21
	架工班组应按照JGJ130-2001标准的要求，将立杆根底夯实，如现场存在实际情况无法夯实，应增加扫地杆加固并经过检查符合平安要求前方能投入使用。

	
	
	立杆的接头间隔不符合标准要求
	0.5
	6
	7
	21
	架工班组应按照JGJ130-2001标准的要求，经过检查符合平安要求前方能投入使用

	
	
	立杆的间隔不符合平安要求
	0.5
	6
	7
	21
	架工班组应按照JGJ130-2001标准的要求，经过检查符合平安要求前方能投入使用

	
	
	架体的转角处的剪刀撑与地面的夹角过大
	0.5
	6
	7
	21
	架工班组应按照JGJ130-2001标准的要求，地面夹角应在45°-60°之间并经过检查合格后投入使用

	
	
	横杆的端头与扣件的中心小于10CM
	0.5
	6
	15
	45
	架工班组应按照JGJ130-2001标准的要求，经过检查符合平安要求前方能投入使用

	
	
	水平杆搭接间隔不符合平安要求
	0.5
	6
	7
	21
	架工班组应按照JGJ130-2001标准的要求，经过检查符合平安要求前方能投入使用

	
	
	竹脚手板没有铺满，且没有固定
	1
	6
	15
	90
	架工班组应按照JGJ130-2001标准的要求，经过检查符合平安要求前方能投入使用



	
	
	脚手架没有设置挡脚板〔或踢脚杆〕
	1
	6
	15
	90
	架工班组应按照JGJ130-2001标准的要求，经过检查符合平安要求前方能投入使用

	
	
	平安网有的破损严重
	0.5
	6
	15
	45
	工程部安排架工操作对平安网破损严重的全部更换，挂设符合标准的密目平安网

	
	
	平安网存在漏绑现象
	0.5
	6
	15
	45
	架工操作人员对平安网漏绑现象进行纠正，经过检查合格前方可投入使用

	
	
	竹脚手架杆件局部破损较为严重
	0.5
	6
	15
	45
	按照《落地式双排竹脚手架》标准，对不符合标准要求的杆件全部更换，经过检查符合平安要求前方可使用

	
	
	竹脚手架使用的毛竹端头大小不符合要求
	0.1
	10
	15
	15
	按照《落地式双排竹脚手架》标准，对不符合标准要求的杆件全部更换，经过检查符合平安要求前方可使用

	
	
	卸料平台两边的防护栏杆没有到达1.1-1.2M高
	3
	3
	15
	135
	按照《建筑施工高处平安技术标准》〔JGJ80-91〕，增设1.1-1.2M的防护栏杆，搭设完毕，检查合格前方可投入使用

	
	
	卸料平台脚手板没有铺满、小物件容易坠落伤人
	1
	3
	15
	45
	按照《建筑施工高处平安技术标准》〔JGJ80-91〕，将木脚手板铺满，下面挂设平安网并进行加固，检查合格前方可使用

	
	
	有些焊接钢管作为立杆
	0.5
	3
	15
	22.5
	将焊接的钢管全部退场，禁止使用

	
	
	连墙点的软连接铁丝不符合平安要求
	0.5
	6
	15
	45
	按照工程部编制的“脚手架方案〞进行加固，检查符合平安要求前方可投入使用

	
	
	架体与墙体的间隙过大,没有设置封条板
	1
	6
	15
	90
	按照JGJ130-2001标准要求，增设5-10CM的封条板并挂设平安网，检查合格前方可投入使用

	
	
	连墙点有拉无顶
	0.2
	6
	15
	45
	按照JGJ130-2001标准及《落地式双排竹脚手架》标准，增设顶撑，检查符合要求前方可使用

	
	
	连墙点的设置不符合平安要求
	0.5
	6
	15
	45
	按照JGJ130-2001标准及《落地式双排竹脚手架》标准进行纠正，检查符合要求前方可使用

	
	
	外架的防护栏杆绑扎不牢固
	3
	1
	15
	45
	按照《落地式双排竹脚手架》标准进行纠正，检查符合要求前方可使用



	
	
	扣件的螺栓扭距力没有到达平安要求
	0.5
	6
	15
	45
	按照JGJ130-2001标准进行检测，检测不符合要求的进行加固并检测验收合格后投入使用

	
	防护缺陷
	平安帽没有定期检查
	0.5
	6
	15
	45
	按照平安帽管理规定的有关标准进行检查，对不符合标准要求的全部更换

	
	
	平安带没有定期检查
	0.5
	6
	15
	45
	按照平安带管理规定的有关标准进行检查，对不符合标准要求的全部更换

	
	
	平安网没有定期检查
	0.5
	6
	15
	45
	按照平安网管理规定的有关标准进行检查，对不符合标准要求的全部更换

	
	
	架子工作业没有配备工具袋
	3
	3
	15
	135
	按照《职业健康平安管理制度》中的〈劳保用品发放标准〉执行

	
	
	不配戴或不正确配戴平安防护用具
	3
	6
	15
	270
	按照《职业健康平安管理制度》的规定进行教育和处理，加强管理力度和平安教育

	
	运动物危害
	钢管、扣件、螺丝、竹杆件、竹片、工具等高空坠落
	1
	3
	15
	45
	完善各种防护措施，挂设平安标志牌加强平安管理和平安教育

	
	工作环境不良
	外架底部没有排水沟
	0.5
	6
	40
	120
	按照JGJ130-2001标准及《落地式双排竹脚手架》标准，增设排水沟

	
	
	大风、下雨天搭设外架
	6
	0.5
	15
	45
	遇到大风、大雨天停止高空作业

	
	
	搭设或撤除外架时，有人在外架下通行
	3
	0.5
	15
	22.5
	搭设或撤除外架时，工程部派专人进行监护，设警戒区，挂设警示标志并加强现场的管理

	
	标志缺陷
	外架搭拆时无平安标志和警示牌
	3
	3
	15
	135
	工程部平安员根据现场实际情况进行挂设并加强管理

	
	负荷极限：体力、听力、视力超过极限
	架子工作业时间过长，体力下降存在平安隐患
	1
	3
	15
	45
	按照〈劳动法〉有关规定进行，并适当调整和安排作息时间



	心里生理性危害因素
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	个别作业人员视力不好进行特殊作业
	1
	0.5
	15
	7.5
	按照特种作业的有关规定，发现此情况的予以调离

	
	
	有心脏病、高血压的人员进行高空作业
	1
	0.5
	15
	7.5
	按照特种作业的有关规定，发现此情况的予以调离

	
	
	夏天高温天气作业，容易中暑
	6
	1
	3
	18
	提供充足的清凉消暑饮料并安排适当的作息时间 

	
	
	作业人员注意力不集中，心情低落引发事故
	1
	0.5
	15
	7.5
	现场根据实际情况予以调整人员

	行为性危害因素
	指挥失误

	班组长违章指挥，不执行平安操作规程
	10
	0.5
	15
	75
	根据《职业健康平安管理制度》进行处理组织相关的技能培训和教育

	
	操作失误

	架子工无证上岗作业
	6
	0.5
	15
	45
	检查作业人员的持证，对无证人员禁止其上岗作业

	
	监护失误
	外架搭拆没有设置监护区域或无人监护
	10
	0.5
	15
	75
	工程部根据现场实际情况进行



[bookmark: _Ref97979123][bookmark: _Toc97980462][bookmark: _Toc98034043]建筑电器
作业过程：建筑电器  涉及部门：工程部
	工程
	活动、产品或效劳中的危险源
	L
	E
	C
	D
	控制措施

	物理
性
危险
危害
因素
	设备设施缺陷
	使用的绝缘工具没有检测
	1
	6
	15
	90
	工程部机电管理人员根据相关规定进行检测，合格前方可使用

	
	
	小型电焊机一次进线长度大于5M，不符合平安要求
	0.5
	6
	15
	45
	按照〈电焊机平安管理规定〉进行纠正，经过检查合格前方可投入使用

	
	
	电焊机的龙头线外皮绝缘老化、走线不符合平安要求，焊钳破损严重、线截面积偏小
	3
	6
	15
	270
	按照〈电焊机平安管理规定〉和JGJ46-2005进行纠正，经过检查合格前方可投入使用

	
	
	使用的手持电开工具没有进行绝缘检测
	1
	6
	15
	90
	按照〈手持电开工具平安管理规定〉进行检测，合格前方可投入使用

	
	
	使用的人字梯中间的连接杆件没有或连接不牢固
	10
	1
	3
	30
	使用前进行检查，发现问题处理前方可作业

	
	
	电焊机无保护零线及出线、进线防护罩
	1
	6
	15
	90
	按照〈电焊机平安管理规定〉进行纠正，经过检查合格前方可投入使用

	
	
	I类手持电开工具无保护零线
	1
	6
	15
	90
	按照〈手持电开工具平安管理规定〉进行检查，合格前方可投入使用

	
	防护缺陷
	手持砂轮机无防护罩
	6
	6
	7
	252
	同上

	
	
	电焊面罩破损严重
	6
	1
	7
	42
	工程部按照〈劳动保护用品发放标准〉及时进行更换

	
	
	角磨机操作工不佩戴防护眼镜
	6
	6
	1
	36
	工程部按照〈劳动保护用品发放标准〉及时进行发放，平安员现场监督执行

	
	
	操作工高空作业不使用平安带
	6
	1
	15
	90
	按照〈《职业健康平安管理制度》〉的规定进行处理，平安员现场进行监督，禁止作业

	
	
	电工作业没有佩戴绝缘手套或绝缘鞋
	1
	3
	15
	45
	同上

	
	
	漏电保护器失灵
	6
	0.5
	15
	45
	按照《职业健康平安管理制度》进行检查，发现有问题的机电人员及时更换



	
	
	在潮湿的地方照明没有使用平安电压
	6
	1
	15
	90
	按照JGJ46-2005标准的要求进行纠正

	
	振动危害
	冲击钻使用发生的振动
	0.5
	3
	1
	1.5
	按照国家规定调整作息时间

	
	运动物危害
	室外电气安装时与塔吊作业同时进行
	1
	1
	15
	15
	施工过程中加强平安监督，并及时检查各种防护措施

	
	粉尘与气溶胶
	使用冲击钻过程中产生的粉尘
	1
	3
	1
	3
	按照《职业健康平安管理制度》中《劳保用品发放标准》配备防护用品，平安员监督使用情况

	
	标志缺陷
	电器安装时，没有设置平安警示牌
	1
	6
	15
	90
	工程部平安员根据现场实际情况挂设

	心里生理性危害因素
	负荷极限：体力、听力、视力超过极限
	电工作业无证上岗
	6
	0.5
	16
	45
	平安员监督，禁止无证上岗

	
	
	高空作业时间过长，造成体力下降、注意力不集中
	1
	3
	15
	45
	工程部合理安排作息时间 

	
	
	酒后作业
	6
	0.5
	15
	45
	平安员监督，禁止酒后作业

	
	
	心脏病、高血压患者进行电器安装作业
	6
	0.5
	15
	45
	平安员监督，及时调整

	行为性危害因素
	指挥失误

	施工管理人员违章指挥
	10
	0.5
	15
	75
	按照《职业健康平安管理制度》执行，加强教育

	
	操作失误

	违章作业
	10
	0.5
	15
	75
	按照《职业健康平安管理制度》执行，加强教育



[bookmark: _Ref97979188][bookmark: _Toc97980463][bookmark: _Toc98034044]升降脚手架
作业过程：升降脚手架  涉及部门：工程部
	工程
	活动、产品或效劳中的危险源
	L
	E
	C
	D
	控制措施

	物理
性
危险
危害
因素
	设备设施缺陷
	架体宽度应不大于1.2m；架体支承跨度：直线布置应不大于8m，折线〔曲线〕不止应不大于5.4m。架体全高与支承跨度的 乘积应不大于110㎡。立杆间距应符合规定要求，步距应不大于1.8 m。
	6
	3
	15
	270
	按照生产厂家设计说明及井架的标准标准进行设置安装，经过检测合格前方可使用

	
	
	架体定型的主况架，相邻两主框架之间应是定型的支撑框架，主框架与支撑框架的连接必须通过焊接或螺栓连接。
	6
	1
	15
	90
	按照生产厂家设计说明及井架的标准标准进行设置安装，经过检测合格前方可使用

	
	
	架体外侧应设置连续剪刀撑，其跨度应不大于6 m，其水平夹角为45～60度。
	6
	1
	15
	90
	按照生产厂家设计说明及井架的标准标准进行设置安装，经过检测合格前方可使用

	
	
	架体悬臂高度不得大于架体高度的2/5和6 m。
	6
	6
	15
	540
	按照生产厂家设计说明及井架的标准标准进行设置安装，经过检测合格前方可使用

	
	
	采用普通穿墙螺栓将附着结构与每个楼层锚固且双螺母固定，露出螺丝不少于3扣，垫板应大于80×80×8㎜。
	6
	6
	15
	540
	按照生产厂家设计说明及井架的标准标准，对不符合要求的及时更换

	
	
	钢挑架焊接符合要求，钢挑架与序埋件连接严密。
	0.5
	3
	100
	150
	按照JGJ59-99、Q/STC001-20002标准，升降脚手架、卸料平台与外架必须单独搭设

	
	
	钢挑架上的螺栓与墙体连接应牢固并符合规定要求
	6
	1
	15
	90
	按照JGJ59-99、Q/STC001-20002标准

	
	
	升降装置应符合设计要求。吊具、索具的平安系数应大于6倍。
	6
	1
	15
	90
	按照JGJ59-99、Q/STC001-20002标准

	
	
	升降时每个架踢的主矿家应有不少于2个以上的附着支撑装置。
	6
	1
	15
	90
	按照JGJ59-99、Q/STC001-20002标准

	
	
	卸料平台连墙杆未按照规定设置
	0.5
	2
	15
	15
	工程部安排架工按照升降脚手架、卸料平台施工方案进行施工

	
	
	卸料平台未设置固定照明
	3
	1
	15
	45
	由机电人员按照规定设置安装底压防水照明



	
	防护缺陷
	升降脚手架外侧没有挂设平安网
	0.5
	6
	15
	45
	工程部安排架工设置、绑扎平安网

	
	
	楼层没有设置防护门
	6
	0.5
	15
	45
	工程部安排架工安装防护门，高度为1.2M经验收合格前方可使用

	
	
	安装、撤除井架未设警戒线
	10
	0.5
	15
	75
	在搭设、撤除井架，平安员专职监督，在作业的周围挂设禁示标识、设立警戒区

	
	
	安装、撤除人员作业时未使用平安带
	1
	1
	15
	15
	在作业前由平安员进行平安技术交底，正确配戴平安防护用品

	
	电危害
	井架控制箱在下班后未上锁
	0.5
	6
	15
	45
	由机电人员修复电箱门锁，并加强日常管理

	
	
	控制箱应设置漏电保护器
	1
	6
	7
	42
	机电人员按照JGJ59-99、Q/STC001-20002标准，经过验收合格后投入使用

	
	
	升降脚手架没有安装防雷接地装置
	1
	0.5
	15
	7.5
	同上

	
	
	维修保养时没有切断电源
	6
	0.5
	15
	45
	机电人员在作业前做好平安技术交底，加强作业人员的平安教育和技能培训

	
	运动物危害
	吊篮超载可能下坠落
	1
	0.5
	15
	7.5
	施工管理人员较强日常管理工作，在井架口挂设载重标示牌

	
	
	吊运超长、超宽物件
	6
	0.5
	15
	45
	井架操作人员监督装卸超长、超宽的严禁吊运

	
	
	进、出料时、工人未退至平安区域而启动
	6
	1
	15
	90
	加强井架操作人员的平安教育，严禁带病上岗作业

	
	作业环境不良
	操作棚距离井架较远，或者中间有障碍物造成视线不清
	6
	0.5
	15
	45
	工程部安排架工班组重新搭设

	
	信号缺陷
	操作工与运料工人信号不正确
	1
	3
	15
	45
	较强平安教育，统一信号

	
	
	井架启动电铃坏掉没有更换而继续作业
	1
	3
	15
	45
	由机电工及时维修安装，经过检查符合平安要求方可继续作业

	
	标志缺陷
	井架的平安标志没有设置
	1
	1
	15
	15
	平安员根据现场实际情况挂设



	心里生理性危害因素
	负荷极限：体力、听力、视力超过极限
	操作工作业时间过长，容易精力不集中而误操作
	6
	3
	15
	270
	工程部根据施工进度，合理调整休息时间，禁止疲劳上岗作业

	
	健康状况异常

	带病工作容易引起误操作
	6
	3
	15
	270
	禁止带病上岗作业

	
	心理异常

	各种原因造成的情绪不稳定而操作容易引起误操作
	6
	3
	15
	270
	施工管理人员做好平安技术交底及班前活动，监督操作人员上岗操作

	
	
	操作工未经过培训，无证上岗
	6
	1
	15
	90
	严禁无证上岗

	
	监护失误

	安装、撤除井架没有专人防护
	3
	1
	15
	45
	工程部安排专职监督人员进行监护施工
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