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公司全体员工：
为确保公司员工生命安全、 公司财产安全，提高公司员工对突发 性安全生产事故的处理能力，做到在事故发生时能够迅速有效组织实 施应急救援，防止事故扩大，最大限度地降低事故损失，根据《生产 经营单位安全生产事故应急预案编制导则(AQ/T9002-2022)》的要 求，结合公司实际编制了《肥城金火焰工业燃气有限公司安全生产事 故综合应急预案》。该预案已通过了专家评审并在市安监局备案。现 批准该预案，并予以实施，希翼全体员工认真学习本预案，按文件规 定进行贯彻执行。
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日
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1.1 编制目的
为规范气站安全生产事故应急管理和应急响应程序，迅速、有序地控制和处 理可能发生的事故，最大限度的减少人员伤亡和财产损失，维护正常的工作秩序 和社会秩序，特制定本预案。
1.2 编制依据
1. 《中华人民共和国安全生产法》
2. 《中华人民共和国职业病防治法》
3. 《中华人民共和国消防法》
4. 《危（wei）险化学品安全管理条例》
5. 《特种设备安全监察条例》
6. 《危（wei）险化学品名录》
7. 《化学品安全技术说明书编写规范》
8. 《重大危（wei）险源辨识》
9. 《建造设计防火规范》
10. 《常用化学危（wei）险品贮存通则》
11. 《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》
12. 《石油化工企业设计防火规范》
13．《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导》     ( AQ/T9002-2022)
14．《生产安全事故应急预案管理办法》(安全监管总局 17 号令)
15．《关于印发泰安市生产安全事故应急预案管理实施办法(试行)的通知》 (泰安监发【2022】  3 号)






16．《关于对险化学品企业应急预案进行评审备案的通知》        (泰安监函字
(2022)16 号)
[bookmark: _bookmark20][bookmark: _bookmark21]1.3 合用范围
本预案合用于本公司范围内的充装、卸气、储存等环节所发生的气体泄漏、 火灾、爆炸等突发安全生产事故的应急控制和处置。
1.4 应急预案体系
由于公司的生产工艺比较简单，危（wei）险因素较少，因此编制一个综合应急预案 即可满足突发安全生产事故的应急需要。




 (
灌装间充装、罐车卸气作业起火应急处置
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爆炸应急处置
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灾应急处置
储罐区火
灾处置
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1.5 应急工作原则
	( 1 )以人为本，安全第一。 把保障员工和周边群众的人身安全和身体健康放 在首位，预防和减少安全生产事故。
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[bookmark: _bookmark22][bookmark: _bookmark23][bookmark: _bookmark24]	( 2 )统一领导，分级负责。公司按照各自职责和权限，负责事故的应急处置 工作。
	( 3 )快速响应，果断处置。一旦发生事故，企业是事故应急救援的第一响应 者。按照预案快速、及时启动相应的应急处置。
	(4)依靠科学手段，提高素质。日常加强对员工的应急救援培训，定期组织 演练，提高应急处置能力。
	( 5 )预防为主，平战结合。 坚持事故应急与预防工作相结合；开展培训教育， 组织应急演练，做到常备不懈；开展宣传工作，提高从业人员的安全意识；做好  应急物资、设备的储备工作。
2 生产经营单位的危（wei）险性分析
2.1 生产经营单位概况
肥城金火焰工业燃气有限公司，属民营企业，注册资本 200 万元，固定资产 500 万元，主要生产经营丙烷。公司位于肥城市湖屯镇工业园区，南面是泰临公 路，东、北两侧全是农田，西面为水泥添加剂生产车间，在厂区西北角有一废弃 的车间。周边 500m 内不存在学校、超市、驻地、集会等人口密集厂所。
公司安全负责人：杨延坤        电话： 3611065
2.1.1 生产工艺
2.1.2 原材料、产品
 (
序
号
          
危（wei）险
物质
   
最大储量
   
储存方式
   
备注
(
T
)
1
               
丙烷
          
40
             
储罐
       
   
原料
)
2.2 危（wei）险源与风险分析
2.2.1 危（wei）险源辨识
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[bookmark: _bookmark25][bookmark: _bookmark26][bookmark: _bookmark27]本公司主要为企业提供工业燃气，工业丙烷、正丁烷气体常压下为气态，具 有气体性质，经过降温和加压处理成为液态，密度增大。该两种气体与空气的相 对密度均大于  1 ，因此泄漏出的气体易在低洼处沉积，遇明火、高热引起燃烧后 可导致回燃。
结合公司的生产情况，确定公司的危（wei）险源主要是灌装间、钢瓶库、储罐区、 卸气区。
根据《危（wei）险化学品重大危（wei）险源辨识》 GB18218-2022,对公司的危（wei）险源进行以 下辨识：
按照《危（wei）险化学品重大危（wei）险源辨识》 ( GB18218－2022 )的规定， 一个(套) 生产装置、设施或者场所，或者同属一个生产经营单位的且边缘距离小于 500m 的几 个(套)生产装置、 设施或者场所的规定，其丙烷储罐区构成为了重大危（wei）险源，根据安监 总局 40 号令附件规定分级为四级，危（wei）险性较大(火灾、爆炸、中毒 )。
由上辨识确定本公司的灌装区、储罐区、钢瓶库及卸气区均为重大危（wei）险源。
2.2.2 危（wei）险源风险分析






以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/167060113040006054
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