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一、单选题(210题)
1.在脚手架主节点处必须设置一根（ D ），用直角扣件扣紧，且严禁拆除。
A.纵向水平杆 B.连墙件 C.竖向水平杆 D.横向水平杆

2.悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，必须位于（ B）上。
A.脚手架 B.建筑物 C.钢模板 D.施工设备

3.“3E原则”指的是利用（C）防止事故的发生。
A.工程技术对策、教育对策、管理对策
B.安全管理对策、预防对策、法规对策
C.工程技术对策、教育对策、法制对策
D.预防对策、教育对策、法制对策


4.制定安全生产责任制的目的是（C）。
A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任

5.支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时不得在（A ）方向上操作。
A.同一垂直 B.同一横面 C.垂直半径外 D.不同垂直


6.施工现场明火作业时必须开具（ A）。
A.动火证 B.出入证 C.证明信 D.动工证

7.塑料安全帽使用时间应不超过（ D）年。
A.1 B.1.5 C.2 D.2.5

8.对动臂变幅的塔式起重机，当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为800mm处时，（ A）应动作，使起升运动立即停止。
A.起升高度限位器 B.起重力矩限制器 C.起重量限制器 D.幅度限位器

9.大外墙板、内墙板放置时应该（D）。
A.将其固定，避免倾覆 B.在下部垫通长木方 C.使自稳角成70°-80° D.专用堆放架内

10.当连续5天日平均气温低于（ A ），一般来讲即进入冬期施工阶段。
A.5℃ B.-5℃ C.-8℃ D.0℃

11.施焊完成或下班时必须拉闸断电、将地线和把线分开、确定火星（C ），方可离开现场。
A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.不会燃烧

12.工地标准化综合评价为不合格的情况是（B ）。
A.综合评价得分刚达到合格分值的
B.凡发生了一般及一般以上建筑生产安全事故的
C.没有按照有关规定进行安全检查的
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