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一、单选题(210题)
1.施工现场临时用电规定：漏电保护器应在三级配电二级保护系统中怎样设置才符合要求（ D）。
A.总配电箱和分配电箱 B.总配电箱和开关箱 C.分配电箱和开关箱 D.总配电箱、分配电箱和开关箱

2.漏电保护器又称漏电开关，是用于在电路或电器绝缘受损发生时对地短路时防止人身触电和电器火灾的（A）
A.保护电器 B.继电器 C.主令电器 D.低压配电器

3.关于预留洞口的防护，以下说法不正确的是（ C）。
A.水平孔洞口短边尺寸大于2.5cm和竖向孔洞口高度大于80cm的孔洞，必须进行防护
B.对预留洞口、坑、井等边长为2.5 ～50cm的洞口，可用竹、木等作盖板盖住；边长为50 ～150cm的洞口，必须设置以扣件扣接钢管形成的网格，或采用贯穿于混凝土内的钢筋构成的防护网，并在其上满铺竹笆或脚手板
C.边长在120cm以上的洞口及临边，四周设防护栏杆，并设180cm的挡脚板

D.竖向洞口高度大于80cm时，如侧边落差大于2m时，应加设1.2m高的双层护栏


4.易燃易爆物仓库的大门应当 ( B )开启。
A.向内 B.向外 C.上下 D.横向推拉

5.悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，必须位于（ B）上。
A.脚手架 B.建筑物 C.钢模板 D.施工设备

6.塔式起重机拆装方案由（C ）审批。
A.企业负责人 B.检验机构负责人 C.企业技术负责人 D.验收单位负责人

7.安全管理中的本质化原则是指从一开始从本质上实现安全化，从根本上消除事故发生的（A）
A.可能性 B.严重性 C.概率性 D.危害性

8.实行监理的建筑工程,由 ( C )委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。
A.总承包单位 B.分包单位 C.建设单位 D.各级人民政府建设行政主管部门

9.施工单位应当确保安全文明施工费专款专用,在财务管理中 ( B )列出安全防护、安全文明施工费用清单备查
A.一并 B.单独 C.认真 D.准确
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