温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 低压电气带电工作使用的工具应有( )。
A. 绝缘柄
B. 木柄
C. 塑料柄
D. 金属外壳
答案:A
2. 使用SB-10型普通示波器观察信号波形时，欲使显示波形稳定，可以调节(  )旋钮。
A. 聚焦
B. 整步增幅
C. 辅助聚焦
D. 辉度
答案:B
3. 热继电器的整定电流为电动机额定电流的( )%。
A. 100
B. 120
C. 130
答案:A
4. 表达式B＝F/qv是表示(  )物理量。
A. 磁场强度
B. 磁感应强度
C. 电场强度
D. 磁化强度
答案:B
5. 使用二氧化碳对电气设备进行灭火时要注意安全，根据灭火器器材使用常识，当空气中二氧化碳浓度达到( )时，会使人窒息。
A. 3%
B. 5%
C. 80%
D. 10%
答案:D
6. 电力系统发生短路后短路电流的大小由(  )和短路阻抗决定。
A. 电源电压
B. 负荷
C. 功率
答案:A
7. 在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型工作{如对各设备依次进行仪表校验}，可填写(  )。
A. 第一种工作票
B. 第二种工作票
C. 口头指令
D. 倒闸操作票
答案:B
8. 用摇表测量电阻的单位是( )。
A. 千欧
B. 欧姆
C. 兆欧
答案:C
9. 全电路欧姆定律表明,在闭合回路中,电流的大小与电源电动势(  ),与整个电路的电阻成反比。
A. 成正比
B. 成反比
C. 正弦规律
D. 不确定
答案:A
10. 装.拆接地线有必要由(  )完结。
A. 一人
B. 两人
C. 三人
答案:B
11. 数控机床的切削精度检验包括(  )。
A. 侧面铣刀铣侧面的直线精度
B. 侧面铣刀铣圆弧的圆度精度
C. 回转工作台转90o侧面铣刀铣削的直角精度
D. 以上都是
答案:D
12. 火灾急救基本方法除先控制.后消灭，先重点.后一般外，还有( )。
A. 先灭火.后救人
B. 先救人.后灭火
C. 同时救人和灭火
D. 都可以
答案:B
13. 在电路中,开关应控制(  )。
A. 零线
B. 相线
C. 地线
答案:B
14. 连接电容器的导线的长期允许电流不应小于电容器额定电流的( )。
A. 110%
B. 120%
C. 130%
答案:C
15. 串联谐振的形成决定于(  )。
A. 电源频率；
B. 电路本身参数；
C. 电源频率和电路本身参数达到ωL=1/ωC
答案:C
16. 用摇表测量电气设备绝缘时,K线路K( )接线柱应接在()。
A. 电机绕组或导体
B. 电缆的绝缘层
C. 电气设备外壳或地线上
答案:A
17. 电流互感器分为测量用电流互感器和(  )用电流互感器。
A. 实验
B. 保护
C. 跳闸
D. 运行
答案:B
18. 10KVFS型避雷器大修后工频放电电压范围应为(  )KV。
A. 9～11
B. 16～19
C. 26～31
D. 23～33
答案:C
19. 胸外按压法要以均匀速度进行，每分钟至少(  )次，按压和放松时间相等，
A. 60
B. 80
C. 90
D. 100
答案:D
20. 管径大于(  )时，作业人员应使用安全梯上下管子。严禁从槽上或槽帮上的安全梯跳到管顶。
A. 1.4m
B. 1.6m
C. 2.0m
D. 2.2m
答案:C
21. 三相半波可控整流电路带阻性负载时,当控制角大于(  )时,输出电流开始断续。
A. 300
B. 450
C. 600
D. 900
答案:D
22. 以下设备属于二次系统的是(  )。
A. 高压隔离开关
B. 断路器
C. 电流互感器
答案:C
23. 不断开电路测量交流电流应用(  )串接在负载电路中。
A. 钳形电流表
B. 500型万用表
C. 电桥
答案:A
24. 下列现象中,可判定是接触不良的是( )。
A. 日光灯启动困难
B. 灯泡忽明忽暗
C. 灯泡不亮
答案:B
25. 隔离开关的主要作用是(  )。
A. 断开负荷电路
B. 断开无负荷电路
C. 断开短路电流
D. 断开回路总电源
答案:B
26. 变频器在故障跳闸后，要使其恢复正常状态应先按(  )键。
A. MOD　　
B. PRG　　　
C. RESET　　
D. RUN
答案:C
27. 因高压电造成的人身损害赔偿案件,由( )依照《民法通则》第一百二十三条的规定承担民事责任。
A. 供电企业
B. 电力管理部门
C. 电力设施产权人
D. 受害者亲属
答案:C
28. 螺旋式熔断器的电源进线应接在( )。
A. 上端
B. 下端
C. 前端
答案:B
29. 螺口灯头的螺纹应与( )相接。
A. 相线
B. 零线
C. 地线
答案:B
30. 螺口灯座的顶芯应与(  )连接。
A. 中性线
B. 相线
C. 工作零线
D. 保护线
答案:B
31. 防爆型电气设备的标志中,隔爆型用( )表示。
A. d
B. e
C. p
D. o
答案:A
32. 工作接地的接地电阻一般不应超过(  )。
A. 4Ω
B. 5Ω
C. 10Ω
答案:A
33. 绕组Yy联接的三相变压器的一次侧的额定电流等于(  )。
A. 变压器额定容量除以一次侧额定电压的3倍
B. 变压器额定容量除以一次侧额定电压的3倍
C. 变压器额定容量除以二次侧相电压的3倍
答案:B
34. 高压断路器大修的一般周期为(  )。
A. 二年
B. 三年
C. 四年
D. 五年
答案:D
35. TN-S系统克服了(  )的缺陷，在建筑施工现场电力系统中起着极其重要的作用。
A. IT系统
B. TT与TN-C系统
C. 一次变压供电系统
D. 二次变压供电系统
答案:B
36. 对异步电动机的运行，说法错误的是(  )
A. 电动机定子.转子间有匝间短路故障，会引起绕组发热
B. 电动机单相运行时，绕组将因过流而发热
C. 负载过轻，电动机长时问运行，会引起过热
D. 电源电压过高或过低都会引起绕组过热
答案:C
37. Ⅲ类工具的电压是(  )。
A. 42V
B. 220V
C. 380V
答案:A
38. 变压器不能改变的是(  )。
A. 电流
B. 电压
C. 匝数
D. 频率
答案:D
39. 二极管的主要特性就是( )。
A. 整流；
B. 稳压；
C. 单向导通。
答案:C
40. 低压断路器也称为(  )。
A. 总开关
B. 闸刀
C. 自动空气开关
答案:C
41. A点电位为65V,B点电位为35V,则UBA=( )V。
A. 100
B. 30
C. 0
D. -30
答案:D
42. 我国国家标准规定的交流电额定频率为(  )。
A. 30HZ；
B. 50HZ；
C. 100HZ；
D. 1000HZ；
答案:B
43. 架空线路杆位的确定，先确定线路首端杆和(  )的位置。
A. 终端杆；
B. 直线杆；
C. 转角杆；
D. 交叉跨越杆；
答案:A
44. 磁场中产生感应电动势的条件是(  )。
A. 磁通量不变
B. 磁通量变化
C. 电流恒定
D. 磁通量为零
答案:B
45. 同材料同长度导线的电阻与截面积的关系是( )。
A. 截面积越大电阻越大
B. 截面积越大电阻越小
C. 不确定
D. 无关。
答案:B
46. 避雷针是常用的避雷装置，安装时，避雷针宜设独立的接地装置，如果在非高电阻率地区，其接地电阻不宜超过(  )Ω
A. 2
B. 4
C. 10
答案:C
47. 氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性,在(  )电压作用下,其阻值很小,相当于短路状态。
A. 过
B. 额定
C. 恒定
答案:A
48. 高压熔断器熔体中心焊有(  )的小锡(铅)球。
A. 下降熔点
B. 升高熔点
C. 坚持熔体材料熔点
答案:A
49. Ⅲ类工具的电压是(  )
A. 42V
B. 20V
C. 380V
答案:A
50. 高压设备发生接地故障时，室外不得接近故障点( )以内。
A. 4m
B. 5m
C. 8m
答案:C
51. (  )的电压急剧波动引起灯光闪烁.光通量急剧波动，而造成人眼视觉不舒适的现象.称为闪变。
A. 连续性
B. 周期性
C. 间断性
答案:B
52. 照明线路每个分支路导线间及对地的绝缘电阻值,应不小于0.5MK,小于0.5MK时,应做交流( )的耐压试验。
A. 1000V
B. 220V
C. 380V
D. 500V
答案:A
53. 清洗电能表上下轴承，如宝石.轴尖以及轴承上的某些部件，属于( )。
A. 预防性修理；
B. 个别性修理；
C. 调整性修理；
D. 统一性修理。
答案:A
54. 《北京市安全生产条例》规定，生产经营单位进行爆破.吊装.建设工程拆除等危险作业，临近高压输电线路作业，以及在密闭空间内作业，应当执行本单位的危险作业管理制度，安排( )负责现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。
A. 安全管理人员
B. 普通人员
C. 技术人员
D. 专门人员
答案:D
55. 刀开关在选用时,要求刀开关的额定电压要大于或等于线路实际的( )电压。
A. 最高
B. 额定
C. 故障
答案:A
56. 互感器的作用是什么(  )。
A. 变大电流为小电流，变高电压为低电压
B. 便于集中管理，实现远方控制
C. 二次接线不受一次限制
D. 互感器的二次侧均接地，保证人身安全
答案:A
57. 通电线圈产生的磁场方向不但与电流方向有关,而且还与线圈(  )有关。
A. 长度
B. 绕向
C. 体积
答案:B
58. 非自动切换电器是依靠(  )直接操作来进行工作的。
A. 外力(如手控)
B. 电动
C. 感应
答案:A
59. 阀形避雷器安装所用引线截面积不应小于(  )。
A. 铝线16mm2
B. 铜线16mm2
C. 铝线10mm2
D. 铜线10mm2
答案:B
60. 导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞(  )圈。
A. 1
B. 2
C. 3
答案:C
61. PRW10-12F型熔断器型号含意中P表示熔断器为(  )。
A. 喷射式
B. 储气式
C. 压气式
D. 产气式
答案:A
62. 下列灯具中功率因数最高的是(  )。
A. 节能灯
B. 白炽灯
C. 日光灯
答案:B
63. 变压器二次绕组短路，一次绕组施加电压使其电流达到(  )时，此时所施加的电压称为阻抗电压。
A. 最大值
B. 最小值
C. 额定值
答案:C
64. 集电极最大允许功率损耗，其大小决定于集电结的最高(  )。
A. 电压
B. 电流
C. 温度
D. 功率
答案:C
65. 接通主电源后，软启动器虽处于待机状态，但电动机有嗡嗡响。此故障不可能的原因是(  )。
A. 晶闸管短路故障
B. 旁路接触器有触点粘连
C. 触发电路不工作
D. 启动线路接线错误
答案:C
66. 我国标准规定工频安全电压有效值的限值为(  )V。
A. 220
B. 50
C. 36
D. 6
答案:B
67. 单位导线截面所通过的电流值称为(  )。
A. 额定电流
B. 负荷电流
C. 电流密度
D. 短路电流
答案:C
68. 当电缆导体温度等于电缆最高长期工作温度，而电缆中的发热与散热达到平衡时的负载电流称为(  )。
A. 电缆长期允许载流量
B. 短时间允许载流量
C. 短路允许载流量
D. 电缆长期平均载流量
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