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一、总 则
        位于    主城区南部，是    的重要组成部分。工程起点为    终点为    ，道路全长约6.8公里绿化面积约7.6万平米。
为提高    建设工程绿化项目监理第   标段监理工作水平，规范监理工作行为，在明确发包人（建设单位），承包人（施工单位），监理工程师（监理单位）各方关系及职责的基础上参照有关工程施工监理规范、规程特制定本细则：
1本工程参建单位：
工程名称： 建设工程绿化项目 
工程地点： 
工程类型：道路景观绿化工程
工程投资：约    万元
计划工期：计划工期180日历天，具体开工时间以甲方通知为准。
建设单位： 
项目管理单位： 
设计单位： 
监理单位： 
施工单位：绿化四标： 
绿化五标： 
绿化六标： 
工程质量等级：合格
工程概述：中央分隔带、机非分隔带、树池带、绿化带的道路绿化，以及***段河道景观绿化、沿线局部绿道施工。

2为确保工程顺利施工，监理单位组成“     建设工程
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绿化项目第二标段项目监理部”，配备总监及相关专业监理工程师进驻现场，对工程进度、质量、投资控制及信息、合同、安全生产管理等进行全面监督管理。建设单位、设计单位有专人（派驻或兼职）负责协调处理有关的施工问题。
3本“细则”适用于         建设工程绿化项目施工阶段监理。
4本工程将接受       绿化绿化质量监督站的监督检查。
二、本工程专业工程特点
绿化内容主要包括中央分隔带绿化、高架桥下绿化、机非分隔带绿化、道路外侧绿化带、***河道、边坡、植草沟等绿化、互通立交绿化。
根据***路的周边地域特色，融合山地景观特色，围绕“五色起锦绣、绿带贯南城”的绿化主题，结合周边山地风景特色，将***路打造为***山地风貌相融合的快速景观大道，凸显自然、炫彩、融合的景观特色。
本工程沿线企事业单位及大型社区较多（如        、电力学院、中海国际、铁路南苑、鲁能领秀城等大型社区等）安全文明施工要求较高；同时施工专业内容多，工期要求紧，实施期间文明施工及环境保护的要求较高，实施过程中干扰多、战线较长、配合***路高架桥及***市海绵城市建设等施工交叉施工较多，施工过程中监理控制内容多、节点分散，因此我单位将根据现场实际情况制定详细的项目监理实施方案，合理分配监理人员，配合施工单位制定合理有效的施工进度计划、确定合理的施工工作段、施工顺序、制定可行的交通疏导方案，在确保质量和安全的情况下尽可能缩短施工工期，同时做好现场安全文明施工管理工作。我公司对本工程现场进行了多次的详细勘察、调研，同时组织技术人员对本工程招标文件进行了详细研读、分析，对本工程实施过程中监理工作的技术控制要点、各项主要控制目标都有了深刻的认识。
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英雄山立交至电力专科学校及北侧鲁能足球训练俱乐部内，绿化效果较好，结合已绿化效果，院墙复建后应于院内植物相呼应，本次实施应以春季花开、夏季繁茂的植物为基调，突出夏季树荫匝地，花色清新的植物景观。多以法桐、栾树、西府海棠配以木槿、丰花月季、大叶黄杨球、大叶黄杨篱、扶芳藤等。
电力专科学校至扳倒井立交段，以生态防护为主，应选择耐污染植物，并与山地景观相融合，多以种植国槐、法桐、紫薇配以红瑞木、胶东卫矛、地锦、常春藤等植物。
三、监理工作内容、措施及流程
1、质量控制
1.1总监组织专业监理工程师对施工单位提交的施工组织设计及施工方案进行审查，符合要求后予以签认。
1.2项目监理机构对施工单位现场的质量管理组织机构、管理制度及专职管理人员和特种作业人员的资格进行审查。
1.3专业监理工程师检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，并签署意见，并对施工过程中报送的施工测量放线成果进行查验。
1.4对施工单位报送的材料、构配件和设备的质量证明文件进行审查，并进行见证取样和平行检验。对检验不合格的工程材料、构配件和设备限期撤出施工场地。
1.5根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，确定旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站，并进行记录。

1.6对工程施工质量进行巡视、平行检验，严格执行报验制度，对隐蔽工程、检验批、分项分部工程进行验收，对验收不合格的拒绝签认，同时要求施工单位限期整改重新报验。
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1.7对施工时发现的质量问题或施工单位采用不适当的施工工艺或施工不当造成的质量不合格，及时签发监理通知单，要求施工单位整改并对监理通知单进行回复，监理机构复查并提出复查意见。
1.8项目监理机构审查施工单位提交的单位工程竣工验收报审表及竣工资料，组织竣工预验收，对工程实体质量情况及竣工资料进行全面检查。存在问题的，要求施工单位及时整改，合格的，总监签认单位工程竣工验收报审表。项目监理机构编写工程质量评估报告，并经总监和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。项目监理机构参加建设单位组织的竣工验收，工程质量符合要求的，总监应在工程竣工验收报告中签署意见。
1.9下列情况总监理工程师有权对承包人下达停工指令。
1.9.1工程质量出现问题改正措施不力或无效继续作业时；
1.9.2擅自使用未经许可或批准的材料、构件、设备等；
1.9.3擅自变更设计图纸；
1.9.4已出现或即将出现质量问题时；
1.9.5野蛮施工或冒险作业。
1.10质量控制流程：

1.10.1工程材料、构配件和设备质量控制基本程序
6
                                                    
 (
施工单位提供进场物资复试或试验报告
施工单位自检合格报送工程材料、构配件和设备报审表
方法：
审查证明材料
现场查验
必要时厂家考察
按规定见证取样
限期退场
专监查验并签署意见
准许施工单位使用
)



不合格
  
         合格 
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1.10.2检验批、分项、分部工程签认基本程序
 (
整改
) (
 
施工单位达到检验批
报验条件并进行自检合格
)

 (
 
施工单位报送检验批
质量报验表及相关资料
)
            不合格
 (
专业监理工程师验收
     
并签署意见
)


 (
整改
) (
施工单位继续施工达到分项工程验收条件并自检合格
)
      
 (
  
施工单位报送分项工程
质量报验表及相关资料
)                   
                                    
 (
专业监理工程师验收
     
并签署意见
)        不合格
         
 (
施工单位继续施工达到分部工程验收条件并自检合格
)                                  
 (
整改
)                              
                       
 (
  
施工单位报送分部工程
  
质量报验表及相关资料
)       

 (
专业监理工程师验收
     
并签署意见
)          不合格
               
 (
总监理工程师签认
)                             
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 (
单位工程达到竣工验收条件施工单位自检合格
)1.10.3单位工程验收基本程

 (
施工单位整改
 
并自检合格
) (
施工单位报送单位工程竣工验收报审表及相关资料
)

             
 (
专监审查质量控制资料
)               
 (
项目机构签
发监理通知
)   
 (
总监组织工程质量竣工预验收
)
                   有缺陷  
 (
预验收合格，总监签认单位工程竣工验收报审表，并向建设
  
单位提交工程质量评估报告
)                   

 (
建设单位组织相关方进行工程质量验收，总监应在工程竣工验收报告中签署意见
)


2、进度控制
2.1项目监理机构设专人管理施工进度, 监理工程师对进度计划实施情况检查、分析。
2.2审查施工单位的施工总进度计划及工程进度控制网络计划，要切实可行，符合施工合同中总工期目标。
2.3根据总进度计划，审批施工单位的月、周施工进度计划，检查执行情况，出现差异现象及时采取措施，调整计划。
2.4不定期召开进度协调例会，检查施工进度，对出现的施工进度延误，责令施工单位采取措施及时弥补。

2.5建立监理周例会制度，每次由总监主持会议。监理例会主要内容：
9
                                                    
2.5.1检查进度计划和上次例会决议执行情况。
2.5.2分析进度拖延原因，制定补救对策。
2.5.3协调业主、施工单位施工中影响进度的问题。
2.5.4确定下一周进度目标和完成目标需要解决的问题。
2.5.5研究解决施工现场发生的问题。
2.6实施动态管理，将计划、进度和实际完成进度进行分析对比，找出发生差异的原因，制定对策，提出进度调整的措施和方案，相应调整进度计划及劳动力、材料供应。施工机具等计划，增加施工人员，实行两班作业，增添施工机具，监理部监督并检查施工单位组织实施。

2.7进度控制流程：
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 (
施工单位编制施工总进度计划并
报送施工进度计划报审表及有关资料
)
 (
专业监理工程师审查并签署意见
)
                    
  (
总监审核并签署意见报建设单位
)
 (
施工单位编制阶段性进度计划并报送施工进度计划报审表及有关资料
)
 (
专业监理工程师审查并签署意见
)
                    
 (
总监审核并签署意见报建设单位
)
 (
按进度计划实施
) (
监理机构检查进度
 
计划的实施情况
)

 (
实际进度严重滞后于计划进度
且影响合同工期
) (
进度计划实施正常
)

 (
项目监理机构签发监理通知单
要求施工单位采取调整措施
) (
 
施工单位编制下
阶段施工进度计划
)
                          

 (
项目监理机构根据施工单位报送的监理通知回复单对调整情况进行复查，并签署意见
)
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3、投资控制：
3.1投资控制主要以施工合同确定的工程量以及确定的单价进行计量，并严格按照施工合同的约定控制施工过程当中发生的签证。
3.2监理人员将本着“公平、公正”的原则对合格工程进行计量。
3.3计量程序：
3.3.1施工单位统计经专业监理工程师质量验收合格的工程量，按施工合同的规定填报工程量清单和工程支付申请表。
3.3.2监理项目部投资控制人员会同建设方、审计、施工单位代表进行现场计量。
3.3.3对隐蔽工程进行计量时，要在工程隐蔽之前及时进行计量，要留有必要的图文及影像资料以备核实，隐蔽前未能及时进行计量的，监理工程师有权要求承包人采取挖掘剥露等方式进行复验。
3.3.4工程计量单后均要附计算公式、计算图示。工程变更计量单后除附计算公式、计算图示外，还要有原始记录及影像资料。

3.3.5未经监理人员质量验收合格的工程量，或不符合施工合同规定的工程量，监理人员有权拒绝计量和该部分的工程款支付申请；由于施工单位施工方案造成额外工程量，将不予计量。
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3.4工程款支付控制程序

 (
       
施工单位报送
工程款支付报审表及有关资料
)
 (
    
专监对报送的工程量和
支付金额进行审查并签署意见
)
     
 (
  
总监审核并签署意见
)

 (
业主审批
)           

 (
总监向施工单位签发
  
工程款支付证书
)             
                    
3.5工程竣工结算款支付控制程序
 (
      
工程竣工验收
)
 (
       
施工单位报送工程
 
结算款支付报审表及有关资料
)

 (
    
专监审查并签署意见
)	
     
 (
  
总监审核并签署意见
)                        
 (
业主审批
)                    
 (
 
 
 
总监与建设单位、
    
施工单位协商
)             
          
                        
 (
 
总监向施工单位签发工程
    
竣工结算款支付证书
)                          
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4、安全文明施工  
4.1检查并督促施工单位，按照建筑施工安全技术标准和规范要求，落实分部、分项工程和各工序的安全防护措施。
4.2监督检查施工现场的消防工作、安全用电、文明施工、防尘防噪等各项工作。
4.3电工、焊工、架子工、机械操作工和各种机动车辆司机等特殊工种人员除进行一般安全教育外，还要经过本工地的安全技术教育。
4.4定期对项目安全员、施工员、班组长进行安全培训。
4.5采用新技术、新工艺、新设备施工和调换工作岗位时，要对操作人员进行新技术操作和新岗位的安全教育，未经教育不得上岗操作。
4.6施工现场不准乱堆放垃圾及余物，应在适当地点设置临时堆放点，并定期外运，清运渣土垃圾时要采取遮盖防漏措施。
4.7要有严格的成品保护措施，严禁损坏污染成品。
4.8砂浆、砼在搅拌、运输、及使用过程中，要做到不洒、不漏、不剩，使用地点砂浆、砼必须要有容器或垫板盛放，如有洒、漏要及时清理。
4.9施工区域和危险区域设置醒目的安全警示标志，施工现场设置安全文明施工标语。
4.10具备全封闭施工条件的标段段，应用围挡封闭禁止外来人员进入。
4.11应定期对工地进行洒水，以防止扬尘污染。
四、监理工作的控制要点和方法
A土建、安装及装饰部分
1施工测量放线质量控制

在施工中，对建筑物位置、标高、垂直度、轴线和沉降测量控制尤为重要，监理工程师必须认真复核，监督施工单位对控制桩的设置及保护。
14
                                                    
（1）质量控制点
	部位、活动
	控制内容
	控制方法及手段

	测量设备
	周期检定的合格证和有效期
	检查检定书  检查使用状态

	测量人员
	合格证上岗证
	检查证书

	坐标点
	测量、放线方案
	督促施工单位根据总平图布置上及业主现场交验的坐标，提出测量放线方案

	水准点
	引测控制坐标
	施工前逐次定出控制坐标、引测坐标，统一编号和图示标定，监理工程师复验批准作为控制网络

	
	施工单位引测加密水准点
	审查书面成果，现场复核后予以批准，督促施工单位对控制桩的保护

	竖向测量控制
	测量放线方案，测量仪器
	审查施工组织设计中相关条文、仪器满足要求精度，并经计量部门校验

	沉降观测 
	设置沉降观测点进行观测，观测记录
	检查是否按设计及规范要求设置沉降观测点，督促施工单位按规定时间测量，监理人员抽样复测


（2）核查资料
A、工程定位测量记录
B、沉降观测记录（按规定层数和时间）
针对测量控制要求，监理应做好下列工作：
（1）检查施工单位测量人员的岗位证书和测量设备的检验标定证书。
（2）认真审查施工单位申报的测量方案，做到符合规范要求，可操作性强。
（3）平面控制网和标高控制点应认真复核。
（4）查验放线精度是否符合规范要求。
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（5）检查施工控制网点、轴线控制桩、水准点的保护是否牢靠，标志是否明显。
2、基础工程施工阶段测量监理要点：
（1）复核红线点，监理应协助业主与规划部门、设计单位及施工单位做好现场交接工作，并落实施工，保护桩位。
（2）复核建筑物定位放线，监理应到场复核并确认桩点。
（3）基坑开挖阶段，遭损坏原控制标志，应落实施工单位恢复，报监理复核，并注意复测控制是否因基坑开挖产生移位。
（4）基础垫层浇筑后，落实土建单位在垫层上测定各建筑物轴线，做好边界线、墙宽线和桩位线等基础放线工作，确保建筑物位置的正确性。 
 2结构工程质量控制
（1）拦河坝现浇筋砼结构

本工程拦河坝主体结构为现浇毛石砼结构，施工时对模板、砼配比、浇筑都有一定要求，尤其是毛石抛置比例，严格按设计进行，不超过30%，毛石比例、大小、表面清洁度应重点控制，监理现场检验与旁站，严格按照设计要求和砼施工验收规定认真监控。
16
                                                    


（2）质量控制点
1、质量控制点及控制方法
	部位、活动
	控制内容
	控制方法及手段

	施工前
准备
	
	施工单位进行方案报审，监理工程师审查签认，并监督执行。
核查钢筋、水泥合格证和试验报告，电焊条合格证，砂、石的试验资料，合格后同意使用
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	审查施工方案、核查钢筋、水泥出厂合格证及试验报告，审核砂、石试验资料
	监理工程师对上述材料实行见证取样，并必要的平行检验。

	模  板
	审查模板及支撑系统的稳定、刚度及强度
	检查模板设计方案，量测标高、轴线符合设计要求，检查模板支撑系统的稳定性、刚度和强度
模板净空尺寸必须符合设计要求，并保证有足够的刚度，稳定性及强度
观察检查穿墙对拉螺栓使用情况，不应有累通，应采用端间留有符合保护层厚度的、可填补防锈浆的工具或锥形螺母。

	
	控制拆模时间
	控制拆模时间，所有构件要予留拆模试块，砼强度满足拆模要求时方准予拆模

	预埋件
	检查予留予埋
	对照图纸检查预留预埋是否符合要求，各专业会签后方准浇注砼

	毛石
	毛石比例、大小、表面清洁
	应选用块状较小，表面清洁的毛石进行抛置，比例不得大于30%。在抛置毛石时及时进行查看模板牢固情况。

	砼制备及浇筑 
	原材料及配比
	观察砂、石、水泥的储备量，是否保证连续施工
督促施工单位依据设计配比单和现场情况，经现场试验设计施工配合比，监理工程师检查
水泥、粗细骨料是否满足砼强度的要求

	
	砼搅拌设备
	现场考察砼搅拌站的机械、组织机构、供货能力、信誉度及质量等情况，为业主做好参谋。

	
	计   量
	原材料要求计量投入，监理工程师要检查计量设备准确性，过程巡视计量情况

	
	运输及振捣
设备
	检查设备能，完好性，能力的适应性，环境的适应性
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	砼制备及浇筑
	施工前段时间在对钢筋、模板、预留预埋检查后，并完成隐蔽工程检查手续，具备具备浇筑条件后提出浇筑申请，监理批准
监理工程师实行旁站监理，监督其坍落度，浇筑方向，间歇时间，防止出现冷缝。督促并见证砼试块的留置、标记，督促施工单位对砼的养护。
旁站观察浇筑时造成钢筋的变形、位移，模板的变形，支撑系统的稳定，发现异常及时督促施工单位改正
尽可能减少施工缝，水泥应符合国家标准，对泵送砼，应核查用料及配比的适应性，控制粗料最大粒径，宜采用细度模数2.5-3.2的中砂，具有良好的级配掺合，外加剂需符合规范泵送要求
控制泵送砼的坍落度和和易性，旁站监督施工顺序，泵送安全及施工缝的处理
施工单位要报泵送方案，监理审查后确认


 （2）核查资料
A、设计变更文件；
B、合格证和进场复验报告；
C、混凝土工程施工记录；
D、混凝土试件的性能试验报告；
E、隐蔽工程验收记录；
F、分项工程验收记录；
G、混凝土结构实体检验记录。
2、混凝土工程难点控制措施

（1）在砼施工过程中，将会遇到混凝土平整度控制、混凝土养护、裂缝控制等技术难题。这些问题如不能得到很好地解决，将会给建筑物的功能、造价、安全等带来影响。
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（2）平整度控制难点：GB50204-2002规定，楼面标高层高偏差允许值为±10mm，表面平整（2m长度上）偏差允许为8mm。楼面标高不采取措施，将难以满足规范要求。
2.3钢筋工程的重点与难点控制
  （1）对本工程现浇钢筋混凝土工程中，钢筋采用机械连接外，如连接工作量大，宜采用电渣压力焊接，锥螺纹连接、冷挤压套管连接。
    检查钢筋电渣压力焊接头的焊接缺陷，不得有偏心、弯折、咬边、未熔合、焊包不均匀、气孔、烧伤、焊包下流等缺陷。
  （2）检查消除焊接缺陷的施工技术措施
钢筋焊接前，必须消除钢筋端部的铁锈、熔渣、油污等，因钳口未夹紧，钢筋未除锈，焊接时会产生火花，导致钢筋烧伤；钢筋端部的扭曲、弯折应予以矫直或切除，这样可避免接头弯折。
  （3）钢筋焊接接头的质量验收
接头的外观检查：
接头焊色均匀，不得偏向一边，也不得薄而大，不得有裂缝，钢筋表面无明显烧伤等缺陷。接头处钢筋轴线的偏移不得超过0.1倍钢筋直径，同时不得大于2mm。接头处弯折不得大于4度。 钢筋电渣压力焊接头的强度检查符合验收规程规定。
3砌体工程质量控制
砂浆的质量控制
（1）砌体工程所用的材料应具有质量证明书，并符合设计要求。

（2）水泥按品种、标号、出厂日期分别堆放，并保持干燥。当遇水泥标号不明或出厂日期超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应复查试验，并应按试验结果使用，不同品种的水泥，不得混合使用。
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（3）砂浆用砂宜采用中砂，并应过筛，且不得含有草根等杂物。砂中含泥量，对于水泥砂浆和强度等级不小于M5的水泥混合砂浆，不应超过5%，对于强度等级小于M5的水泥混合砂浆，不应超过10%
（4）砌筑砂浆的分层度应大于30mm。
（5）砌筑砂浆应采用机械搅拌，自投料完算起，搅拌时间应符合下列规定：水泥砂浆，不得小于2min；水泥粉煤灰砂浆和掺用外加挤的砂浆，不得少于3min。
（6）砂浆随拌随用，水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成后3h和4h内使用完毕；当施工期间最高气温超过30℃时，必须分别在拌成后2h和3h内使用完毕。
（7）砂浆试样应在搅拌机出料口随机取样制作，一组试样应在同一盘砂浆中取样制作，同盘砂浆只应制作一组试样。
（8）砂浆的抽检频率应符合以下规定：
    砌体中的各种强度等级的砂浆，每台搅拌机应至少检查一次，每次至少应制作一组试块。如砂浆强度等级或配合比变更时，还应制作试块。
2、砌体工程质量控制
2.1砌休砌筑前准备
（1）砌体砌筑前同样对已完成的梁板面应先进行轴线放样和找平，找平要求同砖混结构。
（2）砼柱预埋的拉结筋原则上应一次到位，个别漏埋的应先补上，砌体砌筑前应先调直，设弯钩。并做拉拔试验。
（3）过梁、木砖、铝合金固定点做法同砖混结构，木砖与铝合金固定尺寸按空心砖和18砖模数设置。

（4）砂浆要求同砖混结构，石灰均应设化膏池。
21
                                                    
4、景石吊装摆放质量控制
生态置石，要自然和谐，满足想象和欣赏，好作品需要创艺创新。造景形式达到自然情趣和满足艺术再现的效果，衬托景观特色，减少审美疲劳。有时灵感的闪现，可以为置石锦上添花。 
结合景石形状大小，品种质性，纹理颜色等特性及破损面，考虑地貌（形状大小、高低起伏的变化），地物的周边环境，与河流相辉映；借地势、地形、坡度影响，产生对景石观赏视觉。从主要观视角度，眺望距离，看自然与否，采用不同石头掩饰遮挡法、错觉法处理，包括采用土质埋盖部分石头缺陷；远望景石的视野内要回避看到现代建筑物、构筑物，严禁不协调物的渲染。 
景石可以特置、散置或组置，采用叠放、立放、平放、靠放等，做到大小、高低、间距“三不等”搭配适宜；进行散置，要攒三聚五，或聚或散、有断有续，疏密有致、高低错落，主次分明、顾（高）盼（低）（卧、立、蹲立）呼应、自然意趣的艺术效果。进行对置，要沿建筑中轴线两侧做对称位置的山石布置。进行山石器设，可以随意独立布置或结合挡土墙、驳岸统一安装。 
或有污渍，或因人工琢损及碰损的石头存在先天不足，加之环境受限，要克服不同因素的不足，满足和谐自然，往往有的石头须经过多次摆放，获得最大的可观性，把一般的石头挖掘石质，创新思维，进行合理组合，拼凑成有生命的石头是不容易的事情，必须下工夫。 
可以组合拼合成峰石，注意吻合缝隙严密和掩饰效果。因景石形状，摆放位置、朝向，考虑观赏距离、环境；因观赏角度，考虑景石坐向、远近。

5土建工程常见质量通病及其监理措施
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 1模板工程质量通病及预防措施
接缝不严
现象：
由于模板间接缝不严有间隙，混凝土浇筑时产生漏浆，混凝土表面出现蜂窝，严重的出现孔洞、露筋。
原因分析：
翻样不认真或有误，模板制作马虎，拼装时接缝过大。
木模板安装周期过长，因模板干缩造成裂缝。轴线测放产生误差。
木模板制作粗糙，拼缝不严
浇筑混凝土时，木模板未提前浇水湿润，使其胀开。
接头尺寸不准，错位。
防治措施：
翻样要认真，严格按1/10～1/50的比例将各部位翻成详图，详细编注，经复核无误后认真向操作工人交底，强化工人质量意识，认真制作定型模板和拼装。严格控制模板含水率，制作时拼缝要严密。
木模板安装周期不易过长，浇筑混凝土时，木木板要提前浇水湿润，使其胀开密缝。
板墙交接部位支撑要牢靠，拼缝要严密，发生错位要校正好。
模板未清理干净
现象：
模板内残留木块、浮浆残渣、碎石等建筑垃圾，拆模后发现混凝土中有缝隙，且有垃圾夹杂物。

模板内残留木块、浮浆残渣、碎石等建筑垃圾，拆模后发现砼有缝隙，且有垃圾杂物。
23
                                                    
原因分析：
模板支设完毕，未用压力水冲洗模板，封模前未进行清扫。
墙根部接头最低处未留清扫孔，或所留位置不当无法进行清扫。
防治措施：
模板支设完毕，用高压水冲洗模板，清除模内垃圾。
封模前派专人清扫模内垃圾。
墙根部接头处预留清扫孔，模内垃圾清除完毕后及时封严清扫口。
模板两侧松紧不一，未进行模板柱箍和穿墙螺栓设计。
预防措施
支模前，应先在底部弹出通线，将边缘位置兜方找中。
支模前必须先校正钢筋位置。
模板支撑时应先立两端柱模，校直与复核位置无误后，顶部拉通长线，再立中间各根柱模。
板下支撑底部不牢，混凝土浇筑过程中荷载不断增加，支撑下沉，板模下挠。
防治措施
现浇板模板下的龙骨和牵杠木应有模板设计计算确定，确保有足够的刚度和强度，支撑面要平整。
支撑材料应有足够的强度，前后左右相互搭牢增加稳定性；支撑如支撑再软土地基上，应先将地面夯实，并铺设通长垫木，必要时垫木下再加垫横板，以增加支撑再地面的接触面，保证在混凝土重量作用下不发生下沉。
板模板应按规定要求起拱。

侧墙模板缺陷
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现象：
炸模、倾斜变形，墙体不垂直
墙体厚薄不一，墙面高低不平。
墙根跑浆、露筋，模板底部被混凝土及砂浆裹住，拆模困难。
墙角模板拆不出。
原因分析
模板制作不平整，厚度不一致，相邻两块墙模板拼接不严，不平，支撑不牢，没有采用对拉螺栓来承受混凝土对模板的侧压力，以致混凝土浇筑时炸模。
模板间支撑方法不当，如只有水平支撑，当1墙振捣混凝土时，墙模受混凝土侧压力作用向两侧挤出，1墙外侧有斜撑顶住，模板不易外倾；而1墙与2墙间只有水平支撑，侧压力使1墙模板鼓出，水平支撑推向2墙模板，使模板内凹，墙体失去平直；当2墙浇筑混凝土时，其侧压力推向3墙，使3墙位置偏移更大。
角模与墙板拼接不严，水泥浆漏出，包裹模板下口。拆模时间太迟，模板与混凝土粘结力过大。
未涂刷隔离剂。
防治措施
墙面模板应拼装平整，符合质量检验评定标准。
墙身中间应根据模板设计书配制对拉螺栓，模板两侧以连杆增强强度来承担混凝土的侧压力，确保不炸模。两模板之间，应根据墙的厚度用钢管或硬塑料撑头，以保证墙体厚度一致。
模板面应涂刷隔离剂。


25
                                                    
外墙所设的拉顶支撑要牢固可靠，支撑的间距、位置应有模板设计确定。
轴线位移
现象：
混凝土浇筑后拆除模板时，发现柱、墙实际位置与建筑物轴线位置有偏移。
原因分析
翻样不认真或技术交底不清，模板拼装时组合件未能按规定到位。
轴线测放产生误差。
墙和顶部无限位措施或限位不牢，发生偏位后又未及时纠正，造成累积误差。
支模时，未拉水平、竖向通线，且无竖向垂直度控制措施。
模板刚度差，未设水平拉杆或水平拉杆间距过大。
混凝土浇筑时未均匀对称下料，或一次浇筑高度过高造成侧压力大挤偏模板。对拉螺栓、顶撑、木楔使用不当或松动造成轴线偏位。
防治措施
严格按1/10-1/15的比例将各分部、分项翻成详图并注明各部位编号、轴线位置、几何尺寸、剖面形状、预留孔洞、预埋件等，经复核无误后认真对生产班组及操作工人进行技术交底，作为模板制作，安装的依据。
模板轴线测放后，组织专人进行技术复核验收，确认无误后才能支模。
墙和预部必须设可靠的限位措施，如采用现浇混凝土上预埋短钢筋固定钢支撑，以保证底部位置准确。

支模时要拉水平、竖向通线，并设竖向垂直度控制线，以保证模板水平、竖向位置准确。根据混凝土结构特点，对模板进行专门设计，以保证模板及其支架具有足够强度、刚度及稳定性。
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混凝土浇筑前，对模板轴线、支架、顶撑、螺栓进行认真检查、复核，发现问题及时进行处理。
混凝土浇筑时，要均匀对称下料，浇筑高度应严格控制在施工规范允许的范围内。
标高偏差
现象
测量时，发现混凝土结构层标高度及预埋件、预留孔洞的标高与施工图设计标高之间有偏差。
原因分析
控制点偏少，控制网无法闭合；竖向模板根部未找平。
模板顶部无标高标记，或未按标记施工。
控制线转测次数过多，累计误差过大。
预埋件、预留孔洞未固定牢，施工时未重视施工方法。
防治措施
设足够的标高控制点，竖向模板根部须做找平。
模板顶部设标高标记，严格按标记施工。
预埋件及预留孔洞，在安装前应与图纸对照，确认无误后准确固定在设计位置上，必要时用电焊或套框等方法将其固定，在浇筑混凝土时，应沿其周围分层均匀浇筑，严禁碰击和振动预埋件模板。
结构变形
现象
拆模后发现混凝土柱、梁、墙出现鼓凸、缩颈或翘曲现象。
原因分析
支撑及围檩间距过大，模板刚度差。
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