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一、工程概述
1、工程名称及产品规模
〔1〕工程名称：
年产80万吨尿素煤化工工程
〔2〕产品规模
年产尿素80万吨；
2、工程总投资及经济效益
〔1〕工程总投资
工程总投资330000万元。
其中：
建设投资300000万元人民币；
流动资产投资30000万元人民币。
〔2〕经济效益
年产值180000万元人民币；
年税金13000万元人民币〔未包括所得税〕；
年利润34500万元。
3、工程承建单位及工程负责人
〔1〕工程承建单位：
XX省XX经济开发区煤化工开发办公室
〔2〕工程负责人：
XXXX经济开发区管委会副主任
   ：
   ：
   ：
   ：137000
地址：XX省XX市幸福南大街88号开发大厦1102
4、承建单位根本情况
XX经济开发区是1998年2月经XX省人民政府批准设立的省级开发区。位于XX市区西南，初期规划开发面积6.9平方公里，常住人口12000人。建区以来，在市委、市政府的正确领导和各界人士的大力支持下，开发区以工程建设为中心，以招商引资为手段，以建设派克企业园、高新技术园、生物医药园、环保产业园、生态农业园为重点，各项工作取得了较大进展。截止到2007年末，累计实现国内生产总值16亿元，年均递增79%；累计实现工业总产值14亿元，年均递增91%；累计招商引资到位资金25亿元，年均递增54.9%；累计新上工程124个，完成投资23亿元，年均递增37%。
在实施的各类工程中，根底设施工程主要有：西部供热站、胜利路、花园路、光明街、吉鹤广场、吉鹤苑高档住宅小区、幸福花园、客货运输枢纽站、电信大厦、广电中心、开发大厦、鹤原宾馆等百余个工程，其中，已经建成投入使用的有35个工程，累计完成投资15亿元。目前，起步区已到达“七通一平〞，具备建设各类工程的条件。

工贸工程主要有：美国德尔福派克企业园、金鹏齿轮变速箱、国宏汽车改装车、道君药业、多邦药业、长恒药业、裕丰精制稻米、鹤城旅游街、富都娱乐城、聚龙建材城、批发大世界、移动通讯等89个工程，其中已经建成投入生产运营的有78个。
XX经济开发区机构健全、职能完善，代表市政府对开发区经济和行政事务实行统一领导和管理，在开发区内行使市级经济管理权，享有省政府赋予的各项经济管理权。经省政府批准，开发区在1999年列入了省土地管理改革试点单位，赋予国家级开发区管理职能和权限。XX经济开发区视投资者、纳税人为上帝、衣食父母，全面推行“直接办理制、窗口效劳制、全程效劳制、社会效劳承诺制〞，形成了良好的投资软环境。
面对我国参加WTO的新形势，经济全球化大趋势，XX经济开发区将全面实施二次创业，努力实现“五年升四位〞的开展目标。到2023年，GDP要到达32亿元，在全市经济总量中所占份额由1/20提升到1/10，实现翻两番的目标；到2023年，GDP要保持15%的增长速度到达130亿元。
该工程建设将以开发区管委会为依托，成立煤化工工程的开发办公室，根据工程进展需要不断充实扩大，以适应工程建设需要。
5、技术经济指标汇总表
	序号
	指标名称
	单位
	指标

	1
	总投资
	万元
	330000

	1.1
	建设投资
	万元
	300000

	1.2
	流动资金
	万元
	30000

	2
	工作制度
	
	

	2.1
	全年生产天数
	天
	350



	2.2
	每天生产班次
	班
	3

	3
	工程定员
	
	700

	3.1
	其中生产工人
	
	464

	4
	工程新增建筑面积
	m2
	80000

	5
	年总本钱费用
	万元
	145000

	6
	年销售收入
	万元
	180000

	6.1
	销售利润率
	%
	22.40

	7
	年利润
	万元
	34500

	8
	全员劳动生产率
	万元/人年
	238

	8.1
	投资利润率
	%
	26.21

	9
	财务内部收益率
	%
	26

	10
	财务净现值(8%)
	%
	89204

	11
	投资回收期
	年
	

	12
	从建设期
	年
	13

	12.1
	从投产期
	
	11


二、工程建设的意义及有利条件
2.1工程建设的意义
2.1.1工程的建设有利于XX市33亿斤粮食增产和促进农民增收
近年，全国玉米产量达1280亿公斤左右，但玉米年销费量那么为1100亿公斤，平均每年超产100亿公斤。XX省是全国最大的商品粮基地，玉米产量多年来居全国第一位，年平均产量为1536万吨。
XX市的农业产值在全市国民经济中占据主导地位。在地理位置上也是东北玉米黄金带的组成之一。近年来随着玉米收购价的下滑，给农民收入造成很大的影响，不利于农村的稳定和农业的开展。
XX省增产百亿斤粮食方案，XX市要承当三分之一，玉米、水稻生产大量使用尿素，因此，80万吨尿素工程的建设对于解决农产品的增收、促进农业开展发挥作用，有利于国家对“三农〞问题的解决。
能增加作物产量。据有关资料，化肥在各项增产因素中的作用占40％～60％，国外如此，我国也不例外，一般中低产田(无限制因素时)化肥的增产作用大于高产田。合理施用化肥是农业可持续开展的物质保证。 
可提高土壤肥力
农民对施用有机肥料能提高土壤肥力深信无疑，但化肥的后效易被人无视，连续多年合理施用化肥后效将叠加，生产实践证明耕地肥力不但能保持而且能越种越肥。不同年代无肥区作物单产呈现不断增加的趋势是生产力不断提高的有力证据。 
能发挥良种潜力
一般高产品种可以认为是使用肥料高效应的品种，肥料投入水平成为良种良法栽培的一项核心措施。 
可补偿耕地缺乏

我国耕地由于多种原因正在逐渐减少。对农业增加化肥施用量，实质上与扩大耕地面积的效果相似。按我国近年的平均肥效，每吨化肥养分增产粮食7．5吨，假设每公顷耕地的粮食单产也是7．5吨，那么每增施1吨化肥养分，相当于扩大耕地面积1公顷。 
是开展经济作物、森林和草原的物质根底
我国在农业实现良种化、持续提高施肥量、获得粮食连年丰收的根底上，我国经济作物获得大幅度开展。粮食的丰收有力地促进了退耕还林、退耕还草的大面积实施，因而对生态环境的改善作用巨大，难以取代。
2.1.6工程建设对于开展XX经济有利
XX周边蕴藏丰富的煤谈资源，合理的开发建设大型煤化工工程，可以有力的促进XX省西部经济振兴和跃进。XX位于国家规划的东蒙煤化工工程建设区域中心，交通运输、水资源、厂址选择等方面有利于大型煤化工工程摆放。
2.1.7煤化工工程建设是煤炭综合利用的战略选择
煤化工是以煤为原料，经过化学加工使煤转化为气体，液体，固体燃料以及化学品，生产出各种化工产品的工业。煤的焦化、气化、液化，煤的合成气化工、焦油化工和电石乙炔化工等，都属于煤化工的范围。与煤炭燃烧相比，煤转电的效益可增加5倍，煤转化工的效益可增加10倍。由此可见，煤化工产业可促进煤炭产业结构优化升级，提高煤炭资源综合效益。
2.2工程建设的有利条件
工程建设地点条件好，交通运输便捷。
XX市位于XX省西部。这里交通运输十分方便、航空有乌兰浩特—XX机场，可直航北京、长春；铁路有长白铁路、平齐铁路，可直达北京、天津、南京、大连、上海、呼和浩特、秦皇岛、长春、哈尔滨等地；公路有乌图公路、长白一级路、203国道等重要线路，为货物流通提供了良好的条件。XX火车站是沈阳铁路局辖区内的一等货运、客运编组站，火车站货场接货方便。货运可经XX火车站货场装车，直接发往全国各铁路站点，货运装车以满一节车皮〔60吨〕为起点，整车发运，以XX到沈阳〔运距550公里〕为例，每节车皮〔60吨〕到站运费合计为3614.00元。以XX到沈阳〔运距550公里〕为例，空车配货每吨货物运费为155.00－165.00元，10吨以上货物空车配货价为130.00－140元，零担班车价格要比上述价格同比高10％左右。
企业用工及技术人才有保障
XX市具有很强的化学工业根底，拥有十几个中型化工企业，可以就地招募一批技术人才及工人。XX省是国内知名的科技教育大省。闻名国内外的XX大学、东北师大、长春工业大学等三十多所院校都有大批的化工、机械、电子等方面的专家、学者，长春应化所、XX省石油化工设计研究院、XX
电力设计院、长春光机所等单位也都可为工程建设提供强有力的技术支持；各大学每年毕业的大学、硕士、博士生都可为本工程提供各类高层管理人才；另外，XX市有XX师院、XX工学院及多所专业技工学校可为工程提供优秀的管理人才及专业技术工人队伍。
能源供给充足，价格合理。
 电费
 对大工业用电，除根底电价外，还包括根本电费〔指有变压器的企业，变压器容量每KVA每月价格19.00元，如500KVA变压器每月根本电费为9500.00元〕、力率电费、三峡基金、还贷资金、扶持资金、附加费、能源附加。以工业用500KVA变压器为例，如果每月用电量为6－8万千瓦时，那么每千瓦时电费为0.70－0.73元之间。
水费及资源
工程年生产需消耗水资源80万吨。XX市位于东北大平原的中西部、XX省西部、科尔沁草原的边缘，年降雨量在400—500mm之间，是兴安岭与平原的交界处，地形为大兴安岭正前大型扇形地，地面平坦，微向东南倾斜，地面标高由210m下降到160m，地形坡度为1/3000。在地质构造和地貌上均具有盆地的特征，有利于地下水的会聚，并在地下形成多个存水层。
第一层为上更新流，松散岩类孔隙水；遍体全区域，由冰水砂砾石层组成，地层厚度15—40米，水位埋深3—7米，含水层厚度10—
30米，岩石为粗颗粒的砂砾石、卵砾石组成，透水性极强，水量极丰富，日流量可达1万—5万吨，矿化度小于0.5克/升，水质良好。
第二层为上第三系综合含水层；地层厚度为80—180m，为泥岩和粉细沙岩等多个韵律层组成，含水层占地层厚度的20—40%，最大日流量为1万—3万吨，多为含锶偏硅酸盐型矿泉水。
第三层为白垩纪下流嫩江水组含水层；该层透水性不好，水量小于日流量100吨。
另有西部地表洮儿河水和人工运清水，夏、秋季节水量充分，春、冬之时极小，在工程建设时可考虑春、夏、秋用人工运河水，而冬季用地下水的方法较有利。
XX市水域宽广，水资源极其丰富。全市总水资源量为22.72亿立方米/年，其中：地下水资源量为20.83亿立方米/年，占总水资源量的91.68％。另外，引嫩入白工程即将竣工，每年可以引进嫩江水6.24亿立方米，可以解决农业灌溉、工业用水、生活用水、生态用水等方面之需。 XX市工业用自来水费每吨为3.20元，加上每吨0.50元的污水处理费，实际工业用自来水费每吨3.70元。使用自备水源井水价较低，每吨为0.30元左右。
2.2.3.3煤炭
本地区完全可以满足工程每年160万吨的用煤需要。
XX
市周围有年产千万吨以上的伊敏、霍林河、大雁、扎赉诺尔煤炭矿区4个。煤炭储量丰富、煤质优良、价格低廉、运输快捷，距XX运距均在8小时之内。目前，XX市燃料用煤根本是黑龙江省黑宝山煤矿原煤，根本售价每吨为300元。黑宝山原煤发热量每千克为5200千卡。
建设本钱低
 如果仅考虑工、料本钱和建筑企业合理利润，目前，XX市建筑市场住宅及办公建设每平方米建设本钱为800.00－830.00元；框架结构建筑物如厂房建设每平方米建设本钱为880.00－910.00元。因XX地处中温带，冬季寒冷，对常年生产的工业企业一般不适合建设全钢结构建筑。屋顶可采用钢结构。如果包括保温、钢骨架，钢结构屋顶造价每平方米为270.00－290.00元。无保温，有钢骨架的钢结构屋顶造价每平方米为160.00－180.00元。全部钢结构厂房含保温造价每平方米为650.00－700.00元，无保温全部钢结构厂房造价每平方米为300.00－350.00元。
土地价格低
     该工程方案在XX工业园区建厂，园区为本工程提供了较低的土地价格，对节约工程投资有利。
煤基尿素技术优势
德国未来能源有限责任公司的技术是用褐煤资源，采用先进、成熟的工艺技术生产尿素。
GSPTM气化技术是20 世纪70 年代末，由前民主德国燃料研究所〔DBI〕开发并投入商业化运行的大型粉煤气化技术。该研究所创立于1956 年，全称为Deutsches BrennstoffinstitutFreiberg，一直致力于煤炭综合利用的开发工作，即使在国际市场石油过剩时，也没有中断过对煤气化技术的开发工作。针对化工行业，本着降低投资与本钱，而研发出的GSPTM 气化技术是世界先进的大型粉煤进料气流床加压技术之一。分别于1979 年和1996 年，在弗赖贝格〔Freiberg〕建立了３ＭＷ和５ＭＷ两套气化中试装置。目前这两套装置属于瑞士可持续技术控股公司下属的德国未来能源公司，试验过的煤种来自德国、中国、波兰、前苏联、南非、西班牙、保加利亚、加拿大、澳大利亚和捷克等国家。东西德合并后，该技术扩展应用到生物质、城市垃圾、石油焦和其他燃料等气化领域。
1989 年东西德合并后，德国诺尔公司〔Noell〕公司收购了前东德燃料研究所气化工艺部门，成为GSPTM 气化技术的拥有者。1999 年诺尔公司被德国巴伯高克〔Babcock〕电力公司收购。2002 年德国巴伯高克电力公司破产，瑞士可持续技术控股公司〔SUSTEC Holding AG〕收购其气化技术部门并成立全资子公司-德国未来能源有限责任公司。工程的给排水方案可行投资估算根本合理。设计中采用了多项节水措施，不仅可以减少水资源的消耗量，同时也减少了污染物排放量，争取到达污水零排放。对废渣、废气等也采取了效的治理，以及对污染物的回收和综合利用。
综上所述，本工程建设具有很高的可行性，意义重大！
三、市场预测
3.1煤炭是国家能源平安的可靠保证
国内煤炭能源消耗大，石油进口量多，而进口石油90% 由海上船运,其中运船90%是外轮。这就给国家能源平安造成了威胁。因此，节约能源，开发煤基能源，利用煤基能源燃料，减少石油进口量是保证国家能源平安的重要方面。
一、我国能源现状与开展中的瓶颈问题：提倡能源节约1、可从政府照明，灯光工程中做起；2、减少直接燃煤，可节约资源，少污染环境；3、以煤化工来替代石油化工；4、使用煤油、煤甲醇、煤水、煤油水等混合燃料；5、用煤间接液化，生产不含硫的高清洁汽油，柴油等油品来替代动力燃料。  
二、开展煤基化工的几个观点：观点一、现在是能源化工与煤化工开展的最好时机，是氮肥工业与能源化工相互结合的最好时机，是甲醇化工、甲醇燃料、甲醇系产品开展的最好时机。提倡应该象炼油一样去炼煤。煤不仅是燃料，更应该作为资源与原料来进行加工。观点二、用煤制合成气，可生产氮和化肥，
合成油品，制甲醇，用甲醇制烯烃，还可合成醇、醛、酸、酯、醚等一系列含氧化合物和其他化工产品。观点三、以煤气化为龙头的多联产能源化工系统方案。甲醇是煤炭转化为能源与化工产品的主要中间环节，大量甲醇增量将主要集中在煤基燃料和聚烯烃的生产应用上。
三、现代煤化工产业的目标：建立以煤气化为核心的多联产能源化工系统，纯洁的合成气可作为原料进行热、电、气、化、冶、的联产生产，也可用于矿石的复原冶炼。煤化电、煤化冶、煤焦化、一体化等多联产系统，形成一种新型的以煤炭资源为核心的多种产业集群态势，有效地促进区域经济的良性开展。
以煤代油，煤液化变油，或煤气化合成油是立足现有可利用的煤炭资源，解决国家能源平安，补充，替代石油短缺的有效途径。
－－摘自国家化工行业生产力促进中心煤化工中心副主任申同贺教授学术报告《1：煤基能源燃料是国家能源平安的可靠保证；2：醇醚清洁燃料介绍》
3.2氮肥未来市场，前景依然灿烂。 
实施农业经济结构调整，进行生态环境建设后，化肥市场出现的此消彼长、不断扩张新的需求变化。这种变化将展示三种开展趋势：

一、种粮面积的减少，不等于化肥销量的萎缩。由于农业经济结构的调整，经济作物种植面积的扩大，种粮面积缩小，因此如何提高单位面积粮食产量，也就成为解决不断增长的人口压力的当务之急。增加化肥投入量，提高粮食产量，也必将成为开展趋势。在这种情况下，化肥单位面积的施用量不仅不会减少，反而还会增加。目前世界一些兴旺国家每公顷耕地化肥的施用量，韩国为526千克，日本为386千克，以色列为341千克，英国为320千克，而我国只有290千克。如果按国际通行的方法严格统计的话，再扣除我国复种面积的施肥量，实际上，我国化肥施用量仅为186千克，处于世界中下水平。面对越来越多的人口压力，我们要想利用世界7%的耕地，养活占世界22%的人口，也只能依靠化肥提高产量。
二、经济作物面积的扩大，不意味着化肥使用量的减少，相反，增加了化肥的消费量。由于经济作物能给农民带来更大的收入，也使农民对化肥投入不再吝啬，按照经济作物用肥量是粮食作物用肥量1.2-2倍、果蔬用肥量是粮食的1.3倍计，加上塑料温棚复种面积增加的2-3倍的施肥量，化肥的潜在市场将会大大扩展。
据中科院南京土壤所研究说明：辣椒吸收的氮、磷养分，五分之三来自肥料；茄子吸收的氮、钾养分，有一半来自肥料；西红柿需要的养分有近一半来自肥料……农民要想取得更大的经济利益，不增加化肥投入，别无选择。
三、生态环境建设，为化肥工业特别是氮肥工业的开展提供了广阔的市场空间。未来，我国生态环境建设任务非常艰巨，特别是国家最近批准的“六大林业工程〞建设工程的实施，为化肥产品提供了巨大的商机，各地实施的退耕还林还草，封山育林工程，也使畜牧业“圈养〞被“逼上梁山〞，也将着手人工草场建设；大中城市人均绿化面积在逐年提高，正以每年3万平方公里的面积增长。尤其值得注意的是：目前，各地生态林、水果林、速生林的建设方兴未艾，已成为开展趋势……这都需要大量的化肥投入。以氮为主要元素的氮肥产品，承当着促使枝叶生长的独特职能。迎来如此浩大的生态建设工程，自然有了更大的用武之地。
3.3本地化肥市场份额
全区现有耕地面积81662公顷,其中,旱田74318公顷，水田7344公顷。尤其是XX省增产百亿斤粮食，方案在XX新开垦几百万亩良田，化肥用量会提高百分之三十。旱田年均投入化肥量为6.5万吨，其中复合肥为3万吨；水田年均投入化肥量为1.7万吨，其中复合肥0.8万吨。本工程产品局部在本地销售，可降低运输本钱。如销售于区外或市外、省外，交通运输方便。
四、技术方案、产品方案、规模及质量标准
4.1、总技术方案的选择
本工程以煤为原料，经过煤气化、脱硫、变换、压缩、合成等工序，其中造气工段是整个化肥生产的前道工序，也是关键工序，工段的任务就是用煤和蒸汽制备合成氨的生产原料——半水煤气。
4.1.1煤气化
4.1.1.1煤气化采用GSPTM气化技术
GSPTM气化技术是20 世纪70 年代末，由前民主德国燃料研究所〔DBI〕开发并投入商业化运行的大型粉煤气化技术。该研究所创立于1956 年，全称为Deutsches BrennstoffinstitutFreiberg，一直致力于煤炭综合利用的开发工作，即使在国际市场石油过剩时，也没有中断过对煤气化技术的开发工作。针对化工行业，本着降低投资与本钱，而研发出的GSPTM 气化技术是世界先进的大型粉煤进料气流床加压技术之一。分别于1979 年和1996 年，在弗赖贝格〔Freiberg〕建立了３ＭＷ和５ＭＷ两套气化中试装置。目前这两套装置属于瑞士可持续技术控股公司下属的德国未来能源公司，试验过的煤种来自德国、中国、波兰、前苏联、南非、西班牙、保加利亚、加拿大、澳大利亚和捷克等国家。东西德合并后，该技术扩展应用到生物质、城市垃圾、石油焦和其他燃料等气化领域。
1989 年东西德合并后，德国诺尔公司〔Noell〕公司收购了前东德燃料研究所气化工艺部门，成为GSPTM 气化技术的拥有者。1999 年诺尔公司被德国巴伯高克〔Babcock〕电力公司收购。2002 年德国巴伯高克电力公司破产，瑞士可持续技术控股公司〔SUSTEC Holding
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