人教版九年级物理知讲练考全优学案
第十八章《电功率》  18.6  电功率比值的计算
一、单选题
1．如图所示的电路中，电源电压不变，定值电阻R1、R2阻值不变，甲、乙两电表可能同是电流表，也可能同是电压表。断开开关S，甲、乙两电表的示数之比为2∶3。然后将甲、乙两电表换成另一种电表，闭合开关S。则下列判断中正确的是（　　）
①R1∶R2=2∶1
②在前后两个状态中，电阻R1的电功率之比为9∶4
③R1∶R2=3∶1
④在前后两个状态中，电阻R1的电功率之比为3∶2
A．①②	B．②③	C．③④	D．①④
[bookmark: _GoBack][image: @@@81d83a08-7828-4081-9ba1-cebb8af74a4e][image: @@@9be41344-fd5b-4121-8ca2-ea27ae239d79]
2．R1和R2是两个定值电阻，分别按图甲和图乙两种方式连接在两个相同的电源上，闭合开关，图甲中U1∶U2＝3∶1，则下列结论正确的是（　　）
  A．两个电阻的阻值之比R1∶R2＝1∶3          B．图乙中I1∶I2＝3∶1
C．图甲中R1 和R2 的电功率之比为9∶1       D．图乙中R1 和R2 的电功率之比为1∶3
3．如图甲是某一特殊纯电阻元件D和定值电阻R的I-U关系图像。小明将D和R以两种不同的方式接在同一电源上，如图乙和丙，若乙图中D与R的电功率之比为P1∶P2=a，丙图中D与R的电功率之比P3∶P4=b，则下列关系式中正确的是（　　）
[image: @@@eab64fab-8ed5-4f27-bd36-fd1839a7330e]  
A．ab=1；a＞b     B．ab＜1；a＜b      C．ab＜1；a＞b          D．ab＞1；a＜b
4．如图所示，电源电压为15V，R0为定值电阻，滑动变阻器R1的最大阻值为40Ω，当滑动变阻器R1的滑片P在最右端时，电压表的示数为3V，当滑动变阻器的滑片P移到某点a和某点b时，电压表的示数之比为3∶4，滑动变阻器的电功率之比为27∶32，则滑片P在b点时R1的功率为（　　）
  A．2.4W	B．3.6W	C．5W	D．7W[image: @@@eb8b7f99-e2cc-4477-98b4-904b72df6eae][image: @@@11704b0a-5dc2-42b1-9581-9e18a906af96]
[image: @@@110bbcbd-2a01-4f31-8f52-f22b85cb3b49]
5．如图甲所示，电源电压不变，电流表的量程为0-0.6A，电压表的量程为0-15V，小灯泡参数“？V？W”模糊不清。
第一次只闭合开关S和S1，滑片P从a端移到b端；
第二次仅闭合开关S和S2，保证电路中所有元件都安全的前提下，最大范围内移动滑片P。图乙是这两次实验过程绘制的电压表和电流表示数变化的关系图像。下列判断正确的是（　　）
A．小灯泡的参数为“5V125W”
B．电源电压为6.5V
C．只闭合开关S、S2，电路的总功率最大时，灯与滑动变阻器的功率之比为5∶1
D．只闭合开关S、S1，滑动变阻器的最大电功率与定值电阻的最大电功率之比为1∶4
6．如图所示电路，电源电压保持不变。当开关S1、S3闭合，S2断开时，电路的功率为15W；若此时把开关S2也闭合时，电路的功率增加了50W，电流表A1、A2的示数之比是3︰2。则下列说法不正确的是（　　）
A．电阻R1与R2阻值之比为2︰3
B．电阻R1与R3的电功率之比为1︰2
C．电路中的开关都闭合与只闭合S3时，电流表A两次的示数之比为39︰4
D．开关都闭合时电流表A1、A3的示数之比是3︰5
7．如图所示，电源电压不变，R1=2R2，小灯泡的电阻恒定不变，当只闭合S1和只闭合S2时，电阻R2两次的电功率之比为4：1，下列说法正确的是（　　）
A．当只闭合S1时，电阻R1和R2两端电压之比为2：1
B．小灯泡L电阻和电阻R1之比为5：1
C．只闭合S3和S1、S2、S3都闭合时，电流表示数之比为2：5
D．只闭合S1和只闭合S3时，电路总电功率之比为5：2
[image: ][image: @@@5a02ee18-b2dc-40ca-9206-79a7bd0b8863]
8．三个定值电阻按如图所示电路连接，电源电压恒定，当开关S闭合、S1断开时，电流表A1、A2的示数之比1∶3，电路消耗的总功率为5.4W；当开关S、S1都闭合，电路消耗的总功率为6.6W，则下列说法错误的是（   ）
A．R1和R2的阻值之比为1∶2                        B．R1和R2的电功率之比为2∶1
C．S、S1都闭合时，电流表A1、A2的示数之比9∶5     D．S、S1都闭合时，R2和R3的电功率之比为3∶2
二、填空题












9．有两个电阻，，。若将、串联起来，则、的电压之比         ；若将、并联起来，则、的电功率之比         。
10．如图所示，电源电压保持6V不变，R1=10Ω、R2为定值电阻。若开关S1、S2均闭合，甲、乙两表均为电压表，其示数之比为3∶2，则R2=      Ω；若开关S1闭合、S2断开，两表均为电流表，乙表的示数为      A，R1与R2的电功率之比为      。
[image: @@@e3c08164-1e01-446f-aaee-583ac625d5ba][image: @@@dfa62f75-7740-4cfd-8293-6f1f88b6d0ce][image: @@@697902e1-a01c-4021-8ead-90f36f08574b][image: @@@b0ceb80f-295a-40c4-bb55-b08e3d8053e9]
11．如图，两只分别标有6V 3W、3V 3W字样的小灯泡L1、L2串联起来，直接接到电压恒定的电源两端，两灯均发光，此时两电压表示数之比U1∶U2=           ；若两灯并联后接入3V电路中，则L1、L2两灯的实际电功率之比P1∶P2=           。（忽略温度对灯丝电阻的影响）
12．如图所示，电阻R1:R2＝1:2，闭合开关S，如果甲、乙两表是电压表，则示数之比U甲:U乙＝     ；断开开关S，如果甲、乙两表是电流表，则示数之比I甲:I乙＝     ，此时两电阻电功率之比为P1:P2＝     。
13．如图所示，当S闭合，甲、乙为电压表时，两表示数之比为2︰5，则R1︰R2=      ；当S断开，甲、乙为电流表时，R1、R2的电功率之比P1︰P2=      。




14．如图所示，电源电压保持不变，开关S闭合后，灯、都能正常工作，甲、乙两个电表的示数之比为4∶5，则甲电表是      表，此时灯、的电功率之比是      。
[image: @@@31f44a96-23d4-473a-a2a8-a198a910b163]  [image: @@@64638e9a-10af-4935-a713-a7f897acf868][image: @@@fb11bae1-8b48-447a-bf8a-94db5e2e2175][image: @@@5d3d9e87-8cb9-45e4-ab67-5e31fc2dbe06]
15．如图所示，电源电压保持不变，R1、R2均为定值电阻。当开关S闭合，甲、乙两表为的电压表时，两表示数之比U甲∶U乙为4∶3。当开关S断开，甲、乙两表为电流表时，定值电阻R1、R2消耗电功率之比P1∶P2=      。
16．在如图所示的电路中，当开关S闭合后，电流表A1的示数是0.3A，电流表A2的示数为0.2A，则R1和R2的电阻之比，电功率之比分别为         ，         。
17．用电烤箱烤面包时，房间里都弥漫着面包的香味，这是         现象。小黎购买了某品牌电烤箱，有高、中、低三个挡位，如图是其内部的简化电路图，开关S1可分别与触点a、b接触，且R2=R1。电源电压保持不变时，该电烤箱的高挡与低挡的电功率之比是         。
18．如图所示电路，电源电压保持不变，电阻R1与R2的阻值之比为2︰3。开关S断开时电压表示数与闭合后示数之比为          ；开关S断开时，R1与R2的电功率之比为          。[image: @@@c74086a2-0b88-415b-9125-0c341adeea1c]  
[image: @@@a47acfb6-b3e9-49d9-9dc9-cab4d68f1b94][image: @@@d0c1740d-125f-4ffa-829c-c212e559d9d8]
19．如图甲所示，小明同学设计了一种烟雾报警装置，电源电压恒为28V，R为光敏电阻，其阻值随激光光照强度变化的关系图象如图乙所示。当电路中的电流小于或等于0.3A时，烟雾报警器报警。开关S闭合后，当电流为0.5A时，光敏电阻R的电功率为4W；当R处的烟雾浓度逐渐增大时，电压表的示数        （选填“变大”“变小”或“不变”）；当电路中的电流为0.4A时，电阻R、R0的电功率之比为        。
20．小灯泡L和电阻R中电流随电压变化情况如图所示，由图象可知，电阻R的阻值为         Ω；若将它们串联接在电压为4V的电源两端，电路中的电流为         A，此时L和R的电功率之比是         。
21．如图所示的甲、乙中的小灯泡都相同，甲图中电压恒定为12V，乙图中电压恒定为6V，调节可变电阻R1、R2使四只小灯泡都恰好正常发光（功率相同），这时可变电阻接入电路中的阻值之比R1∶R2=           ；甲、乙两电路消耗的总电功率之比P1∶P2=           。
[image: @@@428cc027-2e97-42b8-abb5-74d2cbca96da][image: @@@dadf37dd-c468-432e-b399-86e658e7f442][image: @@@c051a746-7703-4354-bb81-998c23ec73ff][image: @@@afdd1ceb-6543-48f8-a0e9-d3484fbe5491]
22．如图所示的电路中，L1、L2为两个阻值恒定的灯泡，甲、乙是连接电流表或电压表的位置。在甲、乙位置分别接入量程不同的某电表，只闭合开关S1，两灯均发光，两电表偏转程度相同，则灯泡L1和L2的电阻之比为      ；断开开关S1，在甲、乙位置分别接入另一种电表，闭合开关S1和S2，两灯均发光，则此时两电表示数之比为      ，灯泡L1和L2的电功率之比为      。
  23．如图所示电路，电源电压不变，闭合开关S，移动滑动变阻器的滑片P至某位置时，电流表的示数为I1，移动滑动变阻器的滑片P到另一个位置时电流表的示数为I2，电压表的示数为1V，若I1∶I2=4∶3，前后两次滑动变阻器的阻值之比是2∶3。则电源电压是      V，前后两次滑动变阻器的电功率之比是      。
24．小明家中有一个标有“220V 2200W”的即热式水龙头，其电阻为R0，小明用该水龙头正常加热 1 min消耗的电能为     J；。他发现冬天使用时水温较低，春秋两季水温较高，于是他增加两个相同的发热电阻 R 和两个指示灯（指示灯电阻不计）改装了电路，如图，开关 S1 可以同时与 a、b 相连，或只与 c 相连，使其有高温和低温两档。改装后，水龙头正常工作时高温档与低温档电功率之比为 4：1，此时高温档时的电功率为     W。
三、计算题
25．如图是已连接的部分电路图，分三次按表中方式连接。电源电压不变，前两种连接方式，R1的电功率之比为1︰36。求：
（1）电源电压；
（2）R1的阻值；
（3）连接方式3，电路的总功率。
	连接方式
	ab间连接
	ac间连接
	bc间连接
	示数

	1
	电压表
	不接
	电源
	2V

	2
	不接
	电源
	电流表
	0.6A



	3
	一根导线
	不接
	电源
	无


[image: @@@f7b3c1aa-5ae3-4411-af1f-7b6791157d8b]  
26．某学校建了一个植物园，园内有一个温室大棚，大棚内设计了模拟日光和自动调温系统，对大棚进行照明、保温和加热．冬季白天有日光的时候，灯泡不亮；白天开启该系统的保温功能，晚上开启该系统的加热功能．大棚照明调温功能的原理电路图如图所示．已知电源电压恒为220V，R1和R2是两个电热丝（不考虑温度对电阻的影响），保温时R1与R2的电功率之比为1∶3，R2=30Ω，L是标有“220V 100W”的灯泡．请解答下列问题：
[image: @@@f903a684-2efa-4cba-aac7-b2601cab98cb]
（1）灯泡正常工作时的电阻多大      ？
（2）开启加热功能时开关S2处于          （选填“断开”或/闭合”）状态．
（3）若每天保温状态和加热状态各连续工作10h，—天中电热丝放出的热量完全由该植物园自产的沼气提供，其热效率为50%，则每天需要完全燃烧多少立方米的沼气       ？（已知热值q沼气=1.8×107J/m3）


27．小华家有一个标有“220V 2200W”的即热式水龙头，在使用时发现不能满足家人对冬夏两季水温的需求，于是他增加了两个相同的发热电阻R和两个指示灯（指示灯电阻不计），设计了如图甲所示的电路进行改进，其中为改进前水龙头的发热电阻，开关可以同时与a、b相连或只与c相连，使其具有两档工作状态（忽略发热电阻阻值的变化）。

（1）请求出的阻值；
（2）改进前，小华关闭家中其他电器，只让该水龙头工作，发下家中电能表（如图乙所示）1min转20r，请求出此时该水龙头的实际功率；
（3）改进后，水龙头正常工作时两档电功率之比为4∶1，请求出正常工作时高温档的电功率。
[image: @@@da374219-5793-4359-9d07-458fc727552e]  
28．小明家中新买一个煮茶壶，其内部简化电路如图所示，R1、R2为加热电阻。煮茶壶工作时，通过控制开关S0实现加热、保温的挡位控制。已知R1＝48.4Ω，加热档和保温挡工作时R1的电功率之比为4∶1。求：
（1）高温档的额定电功率；
（2）电阻R2的阻值；



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/177152054044006045
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