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[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]1设计条件
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]1.1工程概况
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]雅安市铜头引水工程干渠施工111标段新大元渡槽为跨径15米的排架式U型渡槽，
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]尺寸特性见表1-1,渡槽槽身横断面见图1-1。
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]渡槽槽身特性成果表表1-1
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	项目名称
	尺寸/数量
	备注

	净槽宽（m）
	2.3
	

	净槽深（m）
	1.62
	

	U形半径（m）
	1.15
	

	直墙高（m）
	0.67
	

	拉杆高X宽（m）
	0.2 X 0.2
	

	槽壳衬厚（m）
	0.15
	

	混凝土量 （m3）
	20.8
	






图1-1新大元渡槽15m跨槽身横截面示意图
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]1.2主要计算依据
[bookmark: bookmark21]1）	《雅安市铜头引水工程干渠施工111标段新大元渡槽设计图》；
[bookmark: bookmark22]2）	《路桥施工计算手册》第二版；
[bookmark: bookmark23]3）	《公路施工手册•桥涵》；
[bookmark: bookmark24]4）	《钢结构设计规范》（GB 50017-2003）；
[bookmark: bookmark25]5）	《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041-2011）；
[bookmark: bookmark26]6）	《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》（JTJ025-2006）。
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]1.3主要结构设计
新大元渡槽采用钢管柱贝雷梁组合支架施工（桩基槽身支架如图1-2，承台基础 槽身支架如图1-3）。钢管柱采用①219*9钢管，竖向采用法兰盘连接，水平方向与墩 柱连接且设置横撑；在钢管柱顶端安装50T机械千斤顶（或砂桶），在50T机械千斤顶 （或砂桶）上安装2I45a，长度为5.5m，在安装2I45a时必须设置限位卡，防止2I45a 侧移和倾覆，在2I45a的支点部位增加加劲肋，以防止局部应力过大；在2I45a上安装 6组贝雷梁；最后在贝雷梁上横向布设I16分配梁，长6m，间距为50cm，I16用U型卡在 贝雷片上固定。（桩基槽身支架如图1-2、1-3,承台基础槽身支架如图1-4、1-5）。
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图1-3桩基槽身支架剖面图
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图1-4承台基础槽身支架立面图
[image: ]

图1-5承台基础槽身支架剖面图
本支架体系在施工过程中必须对称加载，确保结构稳定；在混凝土浇筑前必须按 照桥梁施工相关规范对支架体系进行预压。
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]1.4荷载及计算参数
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]1.4.1现浇支架的设计荷载及组合
根据《路桥施工计算手册》及《桥梁支架安全施工手册》，支架上的荷载主要包 含永久荷载和可变荷载，永久荷载包括钢筋混凝土重量、模板重量及支架自重，可变 荷载包含施工荷载和风荷载。荷载取值如下：
1 [bookmark: bookmark36]钢筋混凝土渡槽重量：580KN （计算时取值按照15m跨段渡槽取值）；
2 [bookmark: bookmark37]模板重量：250KN；
3 [bookmark: bookmark38]支架体系自重：161KN；
4 [bookmark: bookmark39]施工人员及设备荷载产生的标准值：0.5KN//；
5 [bookmark: bookmark40]振捣混凝土时产生的荷载标准值：2.0KN/m。
6 [bookmark: bookmark41]风荷载：风荷载标准值按照％=0薄F s%计算，取风压高度变化系数 U广3.12，基本风压％为0.35KN//，模板风荷载体型系钟s为1.0。
计算结构的强度、稳定性时，永久荷载分项系数取1.2,可变荷载分项系数取1.4。
荷载计算详见表1-2。
表1-2	荷载计算表
	序
号
	名称
	荷载
	备注

	
	
	t
	KN
	

	一
	永久荷载
	99.235
	992.35
	

	1
	槽身内外模及两端底模
	25.000
	250.00
	

	2
	栏杆①32钢管
	0.080
	0.80
	

	3
	栏杆①32钢管
	0.027
	0.27
	

	4
	栏杆①38钢管
	0.006
	0.06
	

	5
	宽200*厚40*长4000跳板
	0.792
	7.92
	

	6
	槽身模板支撑16热轧工字钢
	3.444
	34.44
	

	7
	3X1.5贝雷片
	6.480
	64.80
	

	8
	2X1.5贝雷片
	1.440
	14.40
	

	9
	3m加强玄杆
	
	
	

	10
	2m加强玄杆
	
	
	

	11
	45a工字钢
	1.768
	17.68
	

	12
	50t千斤顶
	0.200
	2.00
	

	13
	直径219mm壁厚9mm支撑钢管
	1.999
	19.99
	

	14
	150支撑钢管抱箍（①18螺杆螺帽）
	
	
	

	15
	槽身钢筋
	6.00
	60.00
	

	16
	槽身砼
	52.00
	520.00
	

	二
	
	22.74
	227.45
	

	
	可变荷载
	
	
	沿跨度方向每m

	1
	施工材料机具运输、堆放荷载取均布荷 载取 0.5KN/m2
	2.53
	25.27
	

	2
	倾倒混时产生的冲击荷载取2KN/m2
	10.11
	101.09
	

	3
	振捣砼产生的荷载取2KN/ m2
	10.11
	101.09
	

	三
	荷载安全系数：	永久荷载	1.2	可变荷载	1.4

	
	合计
	150.92
	1509.25
	

	
	总安全系数1.2
	181.11
	1811.10
	



其中支撑结构特征及荷载参数见表1-3：
表1-3	支撑结构特征及荷载参数表
	贝雷梁计算跨度45a工字钢中心距（口）：
	13.50

	排架间净距（m）：
	14.4

	单支撑钢管顶部I45a荷载（KN）：
	452.8

	贝雷梁上部I16工字钢总荷载（KN）：
	1692.23

	模板宽度（m）：
	3.51

	单根单支撑钢管受压荷载（KN）：
	452.77

	贝雷梁分布荷载（KN/m）：
	132.70



[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]1.4.2贝雷梁参数
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]本支架采用国产321型贝雷梁，材料为16锰钢，材料的容许应力按基本应力提
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]高30%,设计时采用的容许应力如下：
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]16锰钢拉应力、压应力为1.3X210=273 （MPa）
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]16锰钢剪应力为1.3X160=208 （MPa）
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]321型贝雷梁几何特性如表1.4.1所示，桁架容许内力值如表1.4.2所示。
表1.4.1国产321贝雷梁几何特性
	-几何特性 结构构造
	W (cm3)
	I (cm4)
	EI(kN.m2)

	单排单层
	不加强
	3578.5
	250497.2
	526044.12

	
	加强
	7699.1
	577434.4
	1212612.24

	双排单层
	不加强
	7157.1
	500994.4
	1052088.24

	
	加强
	15398.3
	1154868.8
	2425224.48

	三排单层
	不加强
	10735.6
	751491.6
	1578132.36

	
	加强
	23097.4
	1732303.2
	3637836.72

	双排双层
	不加强
	14817.9
	2148588.8
	4512036.48

	
	加强
	30641.7
	4596255.2
	9652135.92

	三排双层
	不加强
	22226.8
	3222883.2
	6768054.72

	
	加强
	45962.6
	6894390
	14478219





以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/178074130130006040
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