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项目 名 称：    秀英区石料加工点和堆砂点项目
建设单位(盖章):     海南山河源实业有限公司
编制日 期：            202i年8月







中华人民共和国生态环境部制



一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	秀英区石料加工点和堆砂点项目

	项目代码
	/

	建设单位联系 人
	
	联系方式
	1

	建设地点
	海南省海口市秀英区西秀镇镇椰海大道华森搅拌站西侧

	地理坐标
	（ E 110   度  11   分 7.839 秒，   N 19 度  58  分   32.159 秒）

	国民经济 行业类别
	
N 7723 固体废物治理
	建设项目
行业类别
	四十七、生态保护和环境治理 业-103 建筑施工废弃物处置 及综合利用-其他

	
建设性质
	☑  新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	
建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（准/
备案）部门（选 填）
	
无
	项目审批（核准/  备案）文号（选填）
	
无

	总投资（万元）
	800.00
	环保投资（万元）
	75.00

	环保投资占比
（%）
	9.38
	施工工期
	3 个月

	是否开工建设
	☑否
□是：
	用地面积（m2）
	10858.03

	专项评价设 置情况
	
无

	
规划情况
	
无
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	规划环境影 响
评价情况
	
无

	规划及规划
环境
影响评价符
合性分析
	
无




第 1  页
	

























其他符合性 分析
	（1）与国家产业政策相符性分析
本项目属于建筑施工废弃物处置及综合利用， 根据《产业结构调整 指导目录（2019 本）》，项目属于国家鼓励类“十二、建筑， 11、利 用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠） 海淤泥以及农林 剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”类。因此， 项目符
合国家产业政策。
本项目属于非金属矿物制品业， 根据《海南省产业准入禁止限制目 录（2019 年）》，项目不属于海南省禁止类和限制类的产业，则为允 许类。因此，项目符合《海南省产业准入禁止限制目录（2019 年）》
产业政策的相关要求。
（2）与“多规合一”的相符性分析
根据《海口市自然资源和规划局秀英分局关于海口市秀英区城市建 设投资有限公司（海南山河源公司） 临时用地问题的复函》（海资规秀 [2020]596 号），本项目按照临时建设项目进行建设， 如政府的规划化 需要， 本项目无条件配合拆迁。本项目已编制土地复垦方案并交纳土地
复垦保证金，在临时用地许可到期后，将按方案执行复垦计划。
（3）与《海南省建筑石料机制砂一体化生产资源保障工作方案》
相符性分析
根据海南省自然资源和规划厅 2019 年 8 月印发的《海南省建筑石 料机制砂一体化生产资源保障工作方案》，提出从 2019 年起每年供给 不少于 4610 万立方米建筑石料， 2019 年供给机制砂 800 万立方米， 从 2020 年起每年供给机制砂 1000 万立方米， 确保高效有序供应经济社会
发展所需建筑石料和建筑用砂。
本项目属于建筑施工废弃物处置及综合利用， 成品为机制砂， 符合
《海南省建筑石料机制砂一体化生产资源保障工作方案》。
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	（4）与《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB51186-2016）相符性
分析
与《机制砂石骨料工厂设计规范》(GB51186-2016)相符性分析

	序号
	规范要求
	本项目情况
	符合性

	一、总图运输

	
1
	总图布置应根据厂区地形地质条 件，选择经济合理的布置方案， 并应做到生产流程简介顺畅、布 置紧凑合理、道路连接平顺。
	项目厂址场地平整， 地质条件良 好， 生产流程简捷流畅、布置紧 凑合理。
	符合

	






2
	厂址选址应符合下列规定：
1、厂址选择应靠近资源所在地， 并应远离居民区； 2、厂址应选择 在工程地质和水文地质较好的地 带，并应避开山洪、滑坡、泥石 流等地质灾害易发地段；3、厂址 选择宜利用荒山地山坡地，不占 或少占农田、林地不宜动迁村庄； 4、位于城镇周围的机制砂石骨料 工厂，厂址应位于城镇和居住区 全年最小频率风向的上风侧； 5、 厂址应具有良好的外部建设条 件，并应有利于外部的协作。 6、 机制砂石骨料工厂严禁布置在矿 山爆破危险区范围内。
	1.本项目位于海南省海口市秀 英区西秀镇椰海大道华森搅拌 站西侧，便于原料从各地运输， 生产区离最近居民区约 180 米； 2.厂址选择在工程地质和水文 地质较好的地带， 不属于开山 洪、滑坡、泥石流等地质灾害易 发地段； 3.厂址不占农田， 不迁 村庄； 4.项目厂址位于城镇和居 住区全年最小频率风向的上风 侧； 5.项目临近椰海大道， 原料 运输交通便利， 具有良好的外部 建设条件，并有利于外部的协 作； 6 厂址未布置在矿山爆破危 险区范围内。
	符合

	
3
	厂区内应设置雨水排水系统。排 放含有生产废渣的雨水时，应进 行沉淀。
	
项目厂区雨污分流。初期雨水经 沉淀池收集处理。
	符合

	二、生产工艺

	




1
	设备的型式与规格，应根据矿石  性质、工艺要求、工厂规模等因  素综合确定， 并应遵循成熟先进、 节能环保、备品配件来源可靠的  原则，不得选用淘汰产品。工厂  设计应贯彻清洁生产指导思想，  并应采用国内外防治污染的先进  技术与成熟的实践经验。机制砂  石骨料生产线必须配有收尘系
统。
	
项目根据原料性质、工艺要求、 工厂规模等因素综合确定设备 的型式与规格，并遵循成熟先 进、节能环保、备品配件来源可 靠的原则， 不选用淘汰产品， 本 项目生产区配套安装布袋除尘 器。
	符合
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2
	工艺生产线的联接、厂房总体布 置及车间设备配置应遵循安全紧 凑、简捷顺畅的设计原则；厂房 配置时， 应满足供电、供水、除 尘等配套公用设施的要求，保证
	工艺生产线的联接、厂房总体布 置及车间设备配置安全紧凑,供 电、供水、除尘等配套公用设施 的要求满足建设要求。
	符合
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	总体的合理性。
	
	

	三、公用工程

	
1
	电气及自动化设计满足生产工 艺、节能环保和保障人身安全的 要求， 并应运行可靠、操作灵活、 经济合理、维护管理方便。
	本项目的电气及自动化设计满 足生产工艺的要求，并运行可 靠、操作灵活、经济合理、维护 管理方便。
	符合

	
2
	配电室的位置应靠近用电负荷中 心，应设置在尘埃少、腐蚀介质 少、周围环境干燥和无剧烈振动 的场所。
	本项目的配电室位置设置在尘 埃少、腐蚀介质少、周围环境干 燥和无剧烈振动的场所。
	符合

	四、节能

	
1
	机制砂石骨料工厂应选用技术先 进、节能的设备。
	本项目采用技术先进、节能的设 备
	符合

	2
	通风收尘系统应选用节能、低噪 声风机产品和低阻的收尘器。
	本项目选用节能、低噪声风机产 品和低阻的收尘器。
	符合

	五、环境保护

	

1
	收尘设备收下的粉尘经处理后应 运到固定地点堆放，并应采取防 止二次污染措施；脱泥和洗矿等 排出的各种废渣应集中处置，不 得排入自然水体或任意抛弃；固 体废弃物宜综合利用。
	袋除尘器收集的粉尘与泥饼经 妥善存放在固废暂存间， 并采取 防止二次污染措施； 脱泥排出的 各种废渣集中处置， 不得排入自 然水体或任意抛弃； 固体废弃物 外售砖厂制砖，不外排。
	符合

	

2
	污水排放标准应符合现行国家标 准《污水综合排放标准》GB8978  有关规定；生产废水应经自然沉 淀或机械脱水，固液分离后的清 水应回用于生产系统； 生产废水、 雨水和生活污水，应清污分流。
	项目生产废水不外排， 沉淀处理 后全部回用， 项目清污分流， 雨 水截留引至雨水沉淀池、生活污 水经化粪池处理， 由吸污车抽走 用作农肥。
	符合

	


3
	工厂厂界噪声限值应符合现行国 家标准《工业企业厂界环境噪声 排放标准》（GB 12348-2008）的 有关规定；设备选型时应选用低 噪声生产设备，工艺布置应采取 空置噪声传播的措施；高强噪声 源车间， 应采取隔声围护结构等 措施。
	项目厂界噪声可以满足《工业企 业厂 界环 境噪 声排放 标准 》 （GB12348-2008）2 类标准及 4 类标准；选用低噪声生产设备， 设备布置在厂房内， 并采取减震 措施。产噪设备布置在封闭厂房 内，采取隔声措施。
	符合

	六、劳动安全与职业健康

	1
	工厂职业病防护设施设计应符 合国家对工业企业卫生设计的 有关要求规定。
	本项目职业病防护设施设计符 合国家对工业企业卫生设计的 有关要求规定。
	符合
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	（5）与海口市“三线一单”环境管控分区准入要求相符性
本项目位于海南省海口市秀英区西秀镇镇椰海大道华森搅拌站西 侧， 属于海口市管控分区的秀英区管控单元， 由海南省“三线一单”综
合查询报告可知分析结果为符合。具体管控要求情况见下表：

	管 控 区 域
	管 控 类 型
	

海口市“三线一单”管控要求
	

本项目落实情况
	相 符 性

	秀 英 区 管 控 单 元
	空 间 布 局 约 束
	1.重点加强油气储运VOCs 排放 管理， 加强油气回收。2.全面实 施城镇燃气工程建设。3 推动槟 榔产业绿色发展。 （高污染禁燃
区）：执行总体准入要求。
	1.本项目不涉及油气储运；  2.项目生产过程中不使用燃 气；3 项目不属于槟榔产业； 本项目生产过程中使用能源
为电源，不使用高污染能源。
	相 符
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	污 染 物 排 放 管 控
	

大气环境： 1.区域内保留企业采 用先进生产工艺、严格落实污染 治理设施，污染物排放量微小。 2.污染物执行超低排放或特别 排放限值。3.使用使用电、天然 气等清洁能源。4.加强环境管理 水平， 减少污染物排放。5.餐饮 炉灶安装高效油烟净化装置。6.  规范非道路移动机械管理， 严格 控制油品质量。7.加强机动车污 染防治。8.加快城区雨污分流改 造， 乡镇镇区完善污水管网，新 建集中污水处理设施， 提高污水 收集处理率， 污水处理厂执行一
级 A 排放标准。
	大气环境： 1.本项目采用先 进的生产工艺，经过严格的 污染防治措后，主要污染物 粉尘的排放量较小； 2 主要 污染物粉尘的排放执行海南 省行业标准《水泥工业污染 控   制   标   准   》 (DB46/524-2021)；3.本项目 的生产使用的能源为电能； 4.生产过程中严格执行环境 管理制度， 加强防尘管理。 5.食堂产生的油烟经油烟净 化器处理达标排放； 6.项目 使用的非道路机械废气排气 污染物严格执行相关排放标 准； 7.项目生产过程使用废 气达标排放的车辆，使用较
好质量的油品； 8.项目雨污
	相 符
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	分流，生活污水经化粪池预 处理后由吸污车抽走用作农
肥；
	

	
	环 境 风 险 防 控
	土壤： 1.园区应制定并完善环境 风险应急预案， 成立应急组织机 构，定期开展应急演练， 提高区 域环境风险防范能力。2.有效管 控建设用地开发利用土壤环境 风险，防范用地使用过程土壤环 境污染，强化企业关闭搬迁后土 壤环境监管， 严格污染地块再开
发利用监管。
	
1.本项目制定突发环境应急 预案，期开展应急演练，提 高区域环境风险防范能力。 2.本项目已编制土地复垦方 案并交纳土地复垦保证金， 在临时用地许可到期后，将
按方案执行复垦计划。
	相 符


（6）项目与《建筑垃圾资源化利用行业规范条件（暂行）》中环
境保护相符性分析

	序号
	规范要求
	本项目情况
	符合性

	


1
	要严格执行《中华人民共和国 环境影响评价法》， 依法向环 境保护行政主管部门报批建筑 垃圾资源化利用项目环境影响 评价文件， 建设与项目相配套 的环境保护设施，并依法申请 项目竣工环境保护验收。
	本项目严格执行严格执行《中华 人民共和国环境影响评价法》， 依法向环境保护行政主管部门 报批项目环境影响评价文件， 并 在项目完成建设后依法申请项 目竣工环境保护验收。
	符合

	


2
	建筑垃圾资源化利用企业根据 生产需要应设置粉尘回收和储 存设备，厂区环境空气质量应 达到《环境空气质量标准》 GB3095 要求， 且符合企业所在 地的相关地方标准和环境影响 评价要求。
	
本项目生产区配备有除尘设备， 厂区周边设置喷淋装置， 大气污 染物执行《水泥工业污染控制标 准（DB 46 / 524—2021）》。
	符合

	
3
	建筑垃圾资源化利用企业应根 据生产工艺的需求， 建设生产 废水处理系统，实现生产废水 循环利用和零排放。
	本项目根据生产工艺的需求， 生 产废水经沉淀池沉淀后循环使 用，不外排。
	符合
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4
	建筑垃圾资源化利用企业应对 噪声污染采取防治措施，达到 《工业企业厂界环境噪声排放 标准》GB12348 的要求， 且符 合企业所在地的相关地方标准 和环境影响评价要求。
	本项目通过建设封闭厂房经采 用低噪声设备起到减噪降噪效 果， 噪声执行《工业企业厂界环 境噪声排放标准》 GB-12348 中 的 2 类及 4 类标准。
	符合
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	（7）项 目 与《海南省建筑垃圾资源化利用技术标准（DBJ
46-055-2020）》中环境保护相符性分析

	序号
	规范要求
	本项目情况
	符合性

	





1
	大气污染防治：
1)要道路及垃圾收集区应进行 硬化处理， 裸露场地和堆放的 土方、材料及构件等应采取覆 盖、固化或绿化等措施； 2)施 工期间建筑垃圾的收集、存放 及运输应采取措施避免扬尘， 拆除建筑物或构筑物时，应采 取喷淋除尘和设置立体式遮挡 尘土防护设施，并及时清理垃 圾； 3)建筑垃圾的运输应采用 封闭式运输车辆或采取覆盖措 施。
	

1.本项目对道路及堆场进行硬 化，建筑弃物主要为存放于封闭 厂房，厂区周边种植绿化。2 建 筑弃物的收集、存放及运输采取 措施避免扬尘， 设置喷淋除尘和 设置立体式遮挡尘 土 防 护 设 施.3.建筑弃物的运输采用封闭 式运输车辆或采取覆盖措施。
	符合

	
2
	水土污染防治：
施工现场存放的油料和化学溶 剂等物品， 应设置专业库房存 放，不得混入建筑垃圾；
	项目现场不存放油料和化学溶 剂等， 项目产生的危废经收集后 交由有资质单位处理。
	符合

	


3
	噪声及光污染防治：
1)施工现场建筑垃圾再利用宜 选用低噪音、低音、低震动的 设备， 强噪声设备应采取隔声、 吸声材料搭设防护棚或屏障； 2)施工现场应对强光作业和照 明灯具采取隔声、吸声材料搭 设防护棚或屏障；
	

1.项目在封闭的厂房中生产，设 备采用先进的低噪音设备；2 在 封闭厂房中生产可以减小强光 对周边居民的影响。
	符合

	

4
	转运调配场、加工利用场等场 所应有雨、污分流设施，并配 备相应的防尘降尘设备同时做 好场区的植被绿化工作。建筑 垃圾暂不处理的，应铺设防尘 网覆盖等。
	项目厂区实行雨污分流， 设置喷 淋装置用于防尘， 同时在厂区周 边种植绿化。建筑弃物暂不处理 的，铺设防尘网覆盖等。
	符合
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二、建设项目工程分析
	























建设
内容
	海南山河源实业有限公司租用位于海南省海口市秀英区西秀镇镇椰海大 道华森搅拌站西侧新和文明村民小组东侧 620m 处场地，项目占地面积约为 10858.03m2。本项目的工程建设包括主要包括生产加工区、物料堆场、办公生 活区等， 生产加工区及物料堆场均为封闭厂房。主要建设有机制砂生产线以及 堆砂场，原料主要为建筑弃物，产品为机制砂， 生产规模为 20 万 t/a，堆砂 场年堆砂量为 10 万 t/a。项目总投资为 800 万元，其中环保投资为 75 万元，
占总投资的 9.38%。
（1）本项目的主要工程内容见表 2-1：
表 2-1 项目建设情况一览表

	工程名称
	建设名称
	工程内容
	备注

	
主体工程
	生产厂房
	生产厂区东南侧， 面积 1400m2 ，设 置封闭钢构车间，地面硬化。
	封闭厂房

	
	办公生活区
	厂区北侧，面积 400m2
	板房

	
储运工程
	原料堆场
	占地面积约为 500m2
	封闭厂房

	
	成品堆场
	占地面积约为 500m2
	封闭厂房

	
	堆砂场
	占地面积约为 2000m2
	封闭厂房

	
辅助工程
	洗车区
	北侧入口处
	/

	
	机修车间及
杂物仓库
	占地面积 200m2
	/

	





	
废气
	加工区及物料堆场设置封闭厂房并 配备布袋除尘器处理破碎、筛分粉 尘，并通过 15 米高排气筒高空排放， 厂区四周种植绿化带。
	
/
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环保工程
	
	
	

	
	

废水
	生活废水经化粪池预处理后， 定期清 掏， 委托抽走处理； 雨水截留后， 排 入沉淀池处理，回用作生产用水;生 产废水经沉淀池沉淀处理后循环使 用不外排。
	
沉淀池全部硬 化防渗

	
	固废
	项目内设置生活垃圾桶，集中处理， 由环卫部门统一处理；危废暂存间， 地面硬化、防渗等。
	
/

	
	噪声
	运输车辆限载限速，生产设备的隔 声、减振垫等
	/

	
公用工程
	供水
	市政供水
	/

	
	供电
	市政供电
	/
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	（2）产品方案
本项目产品主要为机制砂，产品方案见下表 2-2。
表 2-2    项目产品方案表

	序号
	产品别称
	年产量(万吨)
	产品规格
	备注

	1
	机制砂
	20
	粒径为 0-5mm、 5-10mm、
	含水率约为 50%

	2
	建筑用砂
	10
	/
	/


（3）项目主要原辅材料及能源消耗
项目主要原辅材及能源消耗见表 2-3。
表 2-3    主要原辅料及能源消耗表

	序号
	名称
	年耗量
	贮存方式
	来源

	一
	主要原辅材料

	1
	建筑弃物
	21 万吨/年
	通过汽车运输至项目 原料堆场存放
	外购

	2
	建筑用砂
	10 万吨/年
	存放于物料堆场
	外购

	3
	聚合氯化物
	30t/a
	袋装
	外购

	二
	能源

	1
	生活用水
	600t/a
	/
	自来水

	2
	生产用水
	105000t/a
	/
	雨水、自来水、循 环用水


原料来源： 本项目所使用原料为建筑固废和合法石厂成品原料。原料来源 合法正规， 不涉及伴生放射性矿、危险废物、含有毒有害组分的物料。建设单 位保证所有建筑弃物和建筑用砂及其原材料均为合法来源， 杜绝偷采、盗采矿
产资源进厂。
评价要求： 建设单位在原料采购时应重点核实原料的来源是否合法合规， 重点关注原料的产生地、产生途经及产生的合法性，不得购买非法经营场所
的原料。
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	（4）项目主要生产设备
本项目主要生产设备见表 2-4。
表 2-4    项目主要生产设备

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量(台、套)

	1
	挖掘机
	/
	2 台

	2
	装载机
	/
	2 台

	3
	汽车
	/
	8 台

	4
	传送带
	/
	8 条

	5
	破碎机
	/
	1 组

	6
	制砂机
	/
	1 台

	7
	洗砂机
	/
	1 组

	8
	上料斗
	/
	2 台

	9
	滚筒筛
	/
	1 组

	10
	振动筛
	/
	2 台

	11
	压滤机
	/
	1 组

	12
	脱水筛
	/
	1 组


（5）公用工程
①供电
本项目由市政供电线路引入，能够满足本工程用电需求。
②给排水
供水：生产用水、生活用水为市政供给。
排水：项目采取雨污分流系统，生产废水经沉淀池沉淀处理后循环利用。
员工生活污水经三级化粪池处理后，定期清掏由吸污车抽走用作农肥。
（6）劳动定员及工作制度
项目计划劳动定员20人， 在厂区设置有食宿， 食宿人数大约为10人。工作
实行1班制，每班工作8h，年工作时间300天。
（7）厂区平面布置
本项目生产系统主要包括堆料场、截排水沟、加工场、办公生活区、道路 
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	等。从风向玫瑰图上看， 项目周边常年主导风向为东南风， 堆料场对生活区不 会造成粉尘影响。项目只设简易维修间， 不设大修车间， 大设备检修任务交给
当地机修厂家维修。
综上所述， 项目总平面布置较为合理， 生产粉尘、噪声等污染源经污染防
治措施处理后对周边环境影响不大。
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工艺
流程
和产
排污
环节
	工艺流程图：
（1）项目工艺流程及产污环节见图 2-1 、2-2 、2-3。
[image: ]


图 2-1  （大粒径） 工艺流程图
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[image: ]图 2-2  （小粒径） 工艺流程图



	建筑用砂  [image: ] 堆砂场  [image: ] 外售

图 2-3  堆砂点工艺流程图
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	（2）生产工艺流程简述：
原料运输运输进场后， 堆放于原料堆场。需要对建筑弃物进行分拣， 大粒 径进行破碎后的物料经传送带送至制砂机进行再次破碎再经过振动筛选进行 筛选分离， 符合粒径的砂子直接进入洗砂机， 经脱水过滤后进入到堆场， 泥土 进入泥浆池， 泥浆池的泥土经过压滤机压滤脱水后干化， 进入到泥饼堆放场堆 放； 建筑弃物中小粒径的经过分拣， 再进过洗砂机洗砂， 洗出的砂子经过脱水 筛脱水后堆放于成品堆场中。洗机制砂产生的泥水经“沉淀+压滤机”处理工 艺处理， 泥水抽入沉淀池进行四级沉淀， 沉淀后的泥沙抽入压滤机进行脱水处 理， 上清液回用于洗砂工段。而压滤机压滤出的泥渣， 其成分主要为泥土， 晾 干后暂存于成品堆场， 同时加盖苫布， 做好防雨、防风、防渗措施， 禁止与生
活垃圾以及其他固废混入，泥饼后外售砖厂，不随意丢弃。
建设单位从合法合规场所采购建筑用砂，杜绝偷采、盗采矿产资源进厂，
购买后堆放于物料堆场后外售。
（3）物料平衡
本项目物料平衡见表 2-5。
表 2-5  项目物料平衡表  （单位： t/a）

	项目
	入料（t/a）
	项目
	出料（t/a）

	建筑弃物
	210000
	泥饼
	9432.586

	建筑用砂
	100000
	运输扬尘、堆场扬尘、装 卸扬尘
	0.66

	/
	/
	投料粉尘
	0.105

	/
	/
	出口粉尘
	0.046

	/
	/
	分拣粉尘
	0.105

	/
	/
	破碎、筛分无组织粉尘
	2.238

	/
	/
	破碎、筛分有组织粉尘
	0.643

	/
	/
	除尘器收集粉尘
	63.617

	/
	/
	建筑废料分拣废物
	500

	/
	/
	成品
	300000

	合计
	310000
	合计
	310000
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	[image: ]
图 2-4    物料平衡图 （大粒径） （单位 t/a）

[image: ]
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	图 2-5    物料平衡图 （小粒径） （单位 t/d）
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	（4）项目水平衡
[image: ]
图 2-6  项目水平衡图（t/d）
表 2-6  项目用排水情况一览表

	项目
	用水参数计算
	用水量
	排水
系数
	排水量

	
	规模
	时间
	指标
	
	
	

	
生活污水
	
20 人
	
300d
	
110L/d
	
2.2m3/d， 660m3/a
	
/
	项目生活污水经 化粪池处理后， 交 由吸污车抽走， 用 作农肥。

	洗砂废水
	700t
	300d
	0.5m3/t 原 料
	350m3/d，
105000m3/a
	/
	循环使用， 不外排

	抑尘用水
	4m3/d
	220d
	/
	4m3/d，
880m3/a
	/
	直接挥发， 不对外 排放
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与项
目有
关的
原有
环境
污染
问题
	根据现场调查， 项目用地上已有堆沙， 厂区周边主要为空地及各企业。因
此，与本项目有关的周边污染情况为：
（1）水污染源：
水污染源主要为周边企业的生产废水和生活污水，均经过处理后回用。
（2）大气污染源：
大气污染源主要是椰海大道的交通废气及周边企业产生的废气。
（3）声污染源：
噪声污染源主要是椰海大道产生的交通噪声及周边企业生产活动的噪声。
（4）固体废物污染源：
周边企业产生的生活垃圾，定点收集后由当地环卫部门清运。
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1、大气环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1 项目 所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价 基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论” 。因此，本项目区域大 气环境质量现状引用海口市生态环境局发布的《2020  年海口市生态环境状况
公报》的数据。
根据海口市生态环境局 2021  年 6  月 4   日发布的《2020  年海口市生态环 境状况公报》：空气质量指数范围为 15～130，全部在三级轻度污染范围内。 全年空气质量状况基本属于优良水平，在生态环境部公布的全国 168  个重点 城市空气质量排名中名列第一。一级优天数 278  天， 占全年百分比的 76.0%， 二级良天数 83  天，占全年百分比的 22.6%，空气质量优良的天数百分比为 98.6%。三级轻度污染天数 5  天，占全年百分比的 1.4%。空气质量综合指数 为 2.11，二氧化硫（SO2 ）、二氧化氮（NO2 ）、可吸入颗粒物（PM10 ）和细 颗粒物（PM2.5 ）平均浓度分别为 4μg/m3 、11 μg/m3 、29μg/m3 和 14μg/m3 ；一 氧化碳（CO）24  小时平均第 95  百分位数是 0.8mg/ m3,臭氧（O3）日最大 8  小
时平均第 90  百分位数是 120μg/m3 。详见下表。
表3-1    2020  年海口市环境空气质量状况表

	污染物
	年评价指标
	二级标准限值
（年平均）
μg/m3
	现状浓度 μg/m3
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	60
	4
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	40
	11
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	70
	29
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	35
	14
	达标

	O3
	第 90  百分位数日最 大 8  小时均值浓度
	160
	120
	达标
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		CO
	95  百分位数浓度 24 小时均值
	4000
	800
	达标


依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求城市环境空
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	气质量达标情况评价指标为 SO2 、NO2 、PM10 、PM2.5 、CO 和 O3 六项污染物，
全部达标即为环境空气质量达标，因此该区域属于达标区域。
2、地表水环境质量
根据 2021  年 4  月份海口市城镇内河（湖）水质状况，五源河水质满足
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V  类标准。

	环境保护目标
	根据现场实地调查，本项目环境保护目标为：
（1）大气环境： 项目厂界外 500m  范围内， 存在长影环球 100 宝龙天地
为环境空气保护目标。
（2）声环境：项目厂界外 50m  范围内主要为周边企业，无声环境保护
目标。
（3）地下水环境： 项目厂界外 500m  范围内无地下水集中式饮用水水源
和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
（4）生态环境：项目用地范围及周边主要为城市绿化及荒地杂草。
表 3-2    环境保护目标
	环境要素
	
名称
	坐标
	
保护对 象
	
规模/ 人
	
相对 方位
	相对 厂界 距离 	/m
	
相对生产 区距离/m
	
环境功能区

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	

	大气环境
	长影 环球 100  宝龙 天地 （在 建）
	


E110.185159
	


N19.977289
	

商业、 居住
	

约  11000
	


北
	


72
	


180
	《环境 空气质量 标    准    》 （GB3096-2012） 及 2018  年 修 改 单）中二级标准
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	污染物排放控制标准
	1、噪声排放标准
（1）施工期：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》
（GB12523-2011）中的限值。
表 3-3    建筑施工场界噪声排放限值单位： dB（A）

	昼间
	夜间

	70
	55


（2）营运期： 项目东、南、西侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境
噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准；北侧厂界噪声排放标准执
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	行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 4 类标准。
表 3-4    项目营运期厂界环境噪声排放限值单位：dB(A)

	类别
	标准值

	
	昼间
	夜间

	2 类标准
	60
	50

	4 类标准
	70
	55


2、废气排放标准
（1）施工废气
施工期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 －1996） 表 2 中关于颗粒物的无组织排放监控限值要求，在周界外浓度最高点监控的
颗粒物浓度≤1.0mg/m3。
表 3-5    新污染源大气污染物排放限值  单位：mg/m3

	污染物
	生产工艺
	最高允许排放浓度
	无组织排放监控 浓度限值

	颗粒物
	施工作业、运输
	----
	周界外浓度最高为： 1.0


*  周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外 10m 范围内，
若预计无组织排放的最大落地浓度点越出 10m 范围，可将监控点移至该预计浓度最高点。
（2）生产废气
本项目运营期粉尘排放参照 执行《水泥工业污染控制标准》 (DB46/524-2021)表 1 大气污染物有组织源最高允许排放浓度及表 3 大气污染
物无组织排放限值，见下表。
表 3-6    水泥工业污染控制标准 （摘录）

	污染物
	控制项目
	标准限值

	颗粒物
	有组织最高允许排放浓度
	10mg/m3

	颗粒物
	无组织（厂界限值）
	0.5mg/m3


（3）食堂油烟
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	项目使用灶头数为 1 个，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行） 》
（GB18483-2001）中的小型标准。

	规模
	小型
	中型
	大型

	最高允许排放浓度（mg/m3）
	2.0

	净化设施最低去除效率（%）
	60
	75
	85
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	（4）厂区内铲车等非道路移动柴油机械排气烟度限值执行《非道路移动 柴油机械排气烟度限值及 测量方法》（GB 36886—2018）中表 1 限值；排气 污染物排放限值执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量 方法(中国第三、四阶段）》（GB 20891—2014）中表 2 非道路移动机械用柴
油机排气污染物排放限值。
表 3-7    排气烟度限值
[image: ]
表 3-8    非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值表
[image: ]
3、污水排放标准
（1）施工废水
施工期的生活污水经移动厕所收集后由环卫部门定期清运。
（2）运营期
生产废水经过沉淀池沉淀后回用于生产，不对外排放。员工生活污水经
过化粪池处理后抽走用作农肥，不外排。
4、固体废物
（1）施工期
一 般固废执行《 一 般工业固体废物贮存 和填埋 污染控制标准》
（GB18599-2020）要求，危险固废执行《危险废物贮存污染控制指标》
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