温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（单选题100道，多选题50道，判断题50道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 数字式仪表结构由以下四部分组成:测量线路.A/D转换器.显示屏及(  )
A. 电源
B. 选择开关
C. 表棒
答案:A
2. 一般交流电压表所测的电压数值都是( )。
A. 瞬时值
B. 最大值
C. 有效值
D. 平均值
答案:C
3. 交流测速发电机的定子上装有(  )。
A. 一个绕组
B. 两个串联的绕组
C. 两个并联的绕组
D. 两个在空间相差90°电角度的绕组
答案:D
4. 单相三孔插座的上孔接(  )。
A. 零线
B. 相线
C. 地线
答案:C
5. 两块磁铁各自两极间的磁通决定于(  )。
A. 各自的磁感应强度B
B. 各自磁力线的方向
C. 各自垂直于磁场方向的面积S
D. BS的乘积
答案:D
6. 活扳手的开口尺寸一头为8mm，一头为10mm，长度为100mm，其规格为(  )。
A. 100×10
B. 100×8
C. 8×10
D. 100×10×8
答案:D
7. 在二极管的p型侧接电源的正极，在n型侧接电源的负极，其接合部的电场屏蔽将(  )。
A. 增强
B. 不变
C. 减弱
D. 消失
答案:D
8. 用按钮控制设备的多种工作状态时，相同工作状态的按钮安装在(  )。
A. 最远组
B. 最近组
C. 同一组
D. 不同组
答案:D
9. 电荷的基本单位是(  )。
A. 安培
B. 安秒
C. 库仑
答案:C
10. 转子串电阻调速只适合于(  )异步电动机。
A. 深槽式
B. 无刷式
C. 鼠笼式
D. 绕线式
答案:D
11. 正弦交流电的三要素是(  )。
A. 电压.电流.频率
B. 最大值.周期.初相位
C. 周期.频率.角频率
D. 瞬时值.最大值.有效值
答案:B
12. 中性点接地的供电系统接线方法:所有用电设备的金属外壳与系统的( )可靠连接。
A. 零线
B. 地线
C. 零线或地线
D. 接地线
答案:A
13. 高压电工教材中的电工安全口诀，涉及持证上岗等( )内容。
A. 10条
B. 30条
C. 15条
D. 20条
答案:A
14. 装置灯头时( )。
A. 开关有必要装置在火线上
B. 灯螺纹有必要装置在火线上
C. 不作明确要求
D. 灯口内中心的弹簧片有必要装置在零线上
答案:A
15. 设备编号中，罗马数字表示( )。
A. 设备顺序号
B. 设备数量
C. 安装单位编号
答案:C
16. ( )可以将电力系统的一次大电流按一定的变比变换成二次较小电流,供给测量表计和继电器。
A. 电流互感器
B. 电压互感器
C. 继电器
答案:A
17. 定时限电流保护具有(  )的特点。
A. 动作时间不变
B. 动作电流不变
C. 动作时间改变
答案:A
18. 在检查插座时，电笔在插座的两个孔均不亮，首先判断是(  )
A. 短路
B. 相线断线
C. 零线断线
答案:B
19. 按国际和我国标准,(  )线只能用做保护接地或保护接零线。
A. 黑色
B. 蓝色
C. 黄绿双色
答案:C
20. “220V.40W”的电灯11接到220V电路上，“36V.40W”的电灯接到36V电路上，则(  )。
A. 12较亮
B. 11较亮
C. 一样亮
D. 无法确定
答案:C
21. (  )作为存放调试程序和运行程序的中间数据之用。
A. 27256EPROM
B. 62256RAM
C. 2764EPROM
D. 8255A
答案:B
22. 一式二份的工作票，一份由工作负责人收执，作为进行工作的依据，一份由(  )收执，按值移交。
A. 工作负责人;
B. 工作票签发人;
C. 工作班成员;
D. 运行值班人员.
答案:D
23. 工作负责人未接到工作许可人许可工作的命令前，(  )。
A. 可以工作
B. 严禁工作
C. 以干些适当工作
答案:B
24. 工作在放大区的某三极管，如果当伯从121A增大到22uA时，从1mA变为2mA，那么它的B约为(  )
A. 83
B. 91
C. 100
D. 10
答案:C
25. 热收缩部件.热熔胶等的允许贮存期限:环境温度为( )时不少于24个月。
A. 不高于250
B. 不高于350
C. 不高于450
答案:B
26. 中性点直接接地，系统中发生单相接地时，非故障相对地电压会(  )。
A. 不变
B. 升高
C. 降低
答案:A
27. II类手持电动工具是带有(  )绝缘的设备。
A. 防护
B. 基本
C. 双重
答案:C
28. 线电流是(  )的电流。
A. 流过每相电源
B. 流过每相负载
C. 流过各相线
D. 流过中性线
答案:C
29. 真空断路器要求波纹管既能保证动触头能做( )，同时又不能破坏灭弧室的真空度。
A. 直线运动
B. 弧线运动
C. 分合运动
答案:A
30. 直流电动机铭牌上的额定电流是(  )。
A. 额定电枢电流
B. 额定励磁电流
C. 电源输入电动机的电流
D. 实际电枢电流
答案:A
31. 运行三芯电力电缆直流耐压试验，当一相加压时，其他两相应当(  )。
A. 接地
B. 接外护层
C. 与铅包一同接地
D. 悬空
答案:C
32. 串励直流电动机的机械特性是(  )
A. 一条直线
B. 双曲线
C. 抛物线
D. 圆弧线
答案:B
33. 配电室内的配电柜后面的维护通道宽度( )不小于()米。
A. 0.8
B. 1
C. 1.5
D. 2
答案:A
34. 并联电路中,电流的分配与电阻成(  )。
A. 正比
B. 反比
C. 1:1
D. 2:1
答案:B
35. lzzbj9-10型电流互感器，第二个字母“z”表示( )。
A. 带保护级
B. 支柱式
C. 浇注绝缘
D. 电流互感器
答案:B
36. (  )V以下的带电作业属于低压带电作业。
A. 36V　
B. 380V
C. 500V
D. 1500V
答案:C
37. 变压器中性点接地属于( )。
A. 工作接地
B. 保护接地
C. 防雷接地
D. 安全接地
答案:A
38. 三相异步电动机按其(  )的不同可分为开启式.防护式.封闭式三大类。
A. 供电电源的方式
B. 外壳防护方式
C. 结构型式
答案:B
39. 进户线应采用( )
A. 裸导线
B. 钢芯绞合线
C. 绝缘导线
D. 铝绞合线
答案:C
40. 变压器稳定温升的大小与(  )和散热能力等相关。
A. 变压器周围环境的温度
B. 变压器绕组排列方式
C. 变压器的损耗
答案:C
41. 在10KV系统中,氧化锌避雷器较多并联在真空开关上,以便限制(  )。
A. 反向击穿电压
B. 内部过电压
C. 截流过电压
答案:C
42. 交流弧焊机焊接时，电弧上的电压约为(  )V。
A. 30
B. 70
C. 110
D. 220
答案:A
43. 变压器容量在(  )kVA以下的变压器.当过电流保护动作时间大于0.5s时，用户3～10kV配电变压器的继电保护，应装设电流速断保护。
A. 6300
B. 8000
C. 10000
答案:C
44. 应装设报警式漏电保护器而不自动切断电源的是( )。
A. 招待所插座回路
B. 生产用的电气设备
C. 消防用电梯
答案:C
45. LN2-10型断路器内绝缘采用的是(  )。
A. SF6气体
B. 压缩空气
C. 真空
D. 绝缘油
答案:A
46. 绝缘手套的测验周期是(  )
A. 每年一次
B. 六个月一次
C. 五个月一次
答案:B
47. 对于电击而言，工频电流与高频电流比较，其危险性是(  )。
A. 高频危险性略大
B. 高频危险性大得多
C. 二者危险性一样大
D. 工频危险性较大
答案:D
48. 如果忽略变压器一.二次绕组的漏电抗和电阻时，变压器一次测电压有效值等于一次测感应电势有效值，(  )等于二次侧感应电势有效值。
A. 二次侧电压瞬时值;
B. 二次侧电压有效值;
C. 二次侧电压最大值.
答案:B
49. “禁止攀登.高压危险”的标志牌应制作为(  )
A. 红底白字
B. 白底红字
C. 白底红边黑字
答案:C
50. 手持电动工具按触电保护方式分为(  )类。
A. 2
B. 3
C. 4
答案:B
51. 由填料熔断器应该是(  )型号断路器。
A. RC1系列
B. RC1A系列
C. RM7系列
D. RTO系列
答案:D
52. 漏电保护器动作电流数值的选择，建筑施工工地的用电设备选用(  )。
A. 6；
B. 10mA；
C. 15～30mA；
D. 100mA；
答案:C
53. 高压配电室安装.检修等工作，均应在工作票和( )指导下进行。
A. 监护人
B. 操作票
C. 负责人
D. 检修人
答案:B
54. 在忽略变压器内部损耗的情况下，变压器的一.二次电流之比与(  )之比互为倒数。
A. 一.二次侧感应电势瞬时值
B. 一.二次侧感应电势最大值
C. 一.二次侧电压瞬时值
D. 一.二次绕组匝数
答案:D
55. 携带型接地线是将欲检修的设备或线路作临时性的( )的一种安全用具,所以,也称之为临时接地线。
A. 接零保护
B. 短路接地
C. 接地保护
答案:C
56. 按变电所在电力系统中的位置.作用及其特点划分,变电所的主要类型有枢纽变电所.区域变电所.地区变电所.( ).用户变电所.地下变电所和无
人值班变电所等。
A. 配电变电所
B. 110kV变电所
C. 10kV变电所电所
答案:A
57. 民用照明电路电压是以下哪种?(  )
A. 先施行停电安全办法，再在高压电动机及其隶属设备的回路上进行检修作业。
B. 检修作业完结，需通电试验高压电动机及其启动设备时，先让全部作业人员撤离现场，再送电试运转。
C. 在运转的高压电动机的接地线上进行检修作业。
答案:C
58. 三相异步电动机一般可直接启动的功率为(  )KW以下。
A. 10
B. 7
C. 16
答案:B
59. 对于10kV系统，供电可靠性的要求是每年停电不应超过(  )次。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 12
答案:B
60. 可以不断开线路测量电流的仪表是( )。
A. 电流表
B. 钳表
C. 万用表
答案:B
61. 漏电保护器动作电流数值的选择，手提式用电设备选用(  )。
A. 6～10mA；
B. 15mA；
C. 30mA；
D. 100mA；
答案:B
62. 导线接头的机械强度不小于原导线机械强度的(  )%。
A. 80
B. 90
C. 95
答案:B
63. 银.铜.铝.铁四种常用的导体材料中,电阻率最小的是(  )。
A. 银
B. 铜
C. 铝
D. 铁
答案:A
64. 我国规定工频电压50V的限值，是根据人体允许电流(  )mA和人体电阻1700Ω的条件确定的。
A. 15；
B. 30；
C. 50；
D. 100；
答案:B
65. 二极( )管的死区电压为()。
A. 0.1V
B. 0.5V
C. 1V
D. 1.2V
答案:B
66. 单相电能表电压线圈并接在负载端时，将( )。
A. 正确计量；
B. 使电能表停走；
C. 少计量；
D. 可能引起潜动。
答案:D
67. 对于大容量的变压器通常采用( )连接。
A. Y，D
B. Y，yn
C. D，y
D. D，D
答案:B
68. 我国使用的工频交流电频率为( )。
A. 45HZ
B. 50HZ
C. 60HZ
D. 65HZ
答案:B
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