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[bookmark: bookmark1]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	金华市青峰金属科技有限公司年产 15 万套高性能自行车铝合金车架的生产 线技改项目

	项目代码
	2011-330703-07-02- 196307

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	金华市金东区塘雅镇曹塘澧公路 5800 号金华市双星铝圈有限公司 2#厂房 2 层

	地理坐标
	（119 度 46 分 43.004 秒， 29 度 7 分 25.005 秒）

	



国民经济
行业类别
	




C3761  自行车制造
	



建设项目
行业类别
	三十四、铁路、船舶、航空航 天和其他运输设备制造 业 37——76、自行车和残疾人座 车制造 376；助动车制造 377； 非公路休闲车及零配 件制造 378；潜水救捞及其他未列明运 输设备制造 379——其他（仅 分割、焊接、组装的除外； 年 用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）

	
建设性质
	[image: ]新建（迁建） [image: ]改建
[image: ]扩建
[image: ]技术改造
	
建设项目
申报情形
	[image: ]首次申报项目
[image: ]不予批准后再次申报项目 [image: ]超五年重新审核项目
[image: ]重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/    备案） 部门（选填）
	金华市金东区经济 商务局
	项目审批（核准/    备案） 文号（选填）
	
2011-330703-07-02- 196307

	总投资（万元）
	5000
	环保投资（万元）
	200

	环保投资占比（%）
	4
	施工工期
	6  个月

	是否开工建设
	[image: ]否
[image: ]是：            
	用地（用海）
面积（m2）
	5000

	专项评价设置情况
	无
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规划情况
	规划名称：金华市金东区塘雅镇含香区块控制性详细规划
审批机关：金华市金东区人民政府
审批文件名称及文号：金华市金东区人民政府关于金华市金东区塘雅镇含
香区块控制性详细规划的批复， 金政区函[2020]2号

	规划环境影响
评价情况
	
无
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规划及规划环境
影响评价符合性分析
	规划符合性分析：
项目位于金华市金东区塘雅镇含香区块，对照《金华市金东区塘雅镇 含香区块控制性详细规划》中的土地利用图，项目所在地为二类工业用地， 项目从事自行车架生产，属于二类工业项目，选址符合《金华市金东区塘
雅镇含香区块控制性详细规划》用地要求。

	





















其他符合性分析
	审批原则符合性分析：
对照《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第 388
号），本项目审批原则符合性分析如下。
1、建设项目环评审批原则符合性分析
（1）“三线一单”符合性分析
表 1- 1    “三线一单”对照分析情况

	序号
	内容
	本项目对照情况

	
1
	生态保护 红线
	项目位于金华市金东区塘雅镇工业园，根据《浙江省 人民政府关于发布浙江省生态保护红线的通知》（浙政 发[2018]30 号）及《金华市区生态红线划定文本》，本 项目不在生态红线范围内，满足生态保护红线要求。

	


2
	

环境质量 底线
	项目所在区域的环境质量底线为：地表水环境质量达 到Ⅲ类标准； 环境空气质量达到二级标准； 土壤环境 质量达到相应评价标准； 声环境质量达到 3 类标准。 本项目对产生的废气、废水、噪声经治理之后能做到 达标排放，固废可做到无害化处置。采取本环评提出 的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域 环境质量底线造成冲击。

	

3
	
资源利用 上线
	项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料 的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采 取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目 标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会 突破区域的资源利用上线。

	


4
	


环境准入 负面清单
	根据《金华市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项 目所在地属于金华市金义都市新区工业重点管控区 （ZH33070320004）。本项目从事自行车制造， 属于二 类工业项目， 项目用地性质属于工业用地， 符合空间 布局约束及环境风险防控要求。项目污染物经有效治 理措施处理后，排放水平要达到同行业国内先进水平， 总量控制指标污染物经区域替代削减后满足总量控制 要求， 符合污染物排放管控要求和资源开发效率要求。


（2）污染物达标排放符合性分析
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	项目产生的废气、废水、噪声等污染物经有效治理后， 均可做到达标 排放；各种固体废物得到妥善处置后，对环境的影响较小，环境功能可维
持现状。
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	（3）总量控制符合性分析
项目新增 SO2 、NOx 须按 1:1.5 进行区域替代削减，新增 VOCs 须按 1:2  进行区域替代削减，项目在污染物达标排放的情况下，排放的污染物
总量可以满足总量控制要求。
2、建设项目其他部门审批要求符合性分析
（1）总体规划符合性分析
本项目位于金华市金东区塘雅镇含香工业园，属于工业用地， 不动产 权证见附件 3，因此， 项目选址符合金华市金东区塘雅镇含香区块控制性
详细规划。
（2）产业政策符合性分析
项目未列入《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的限制类和淘 汰类，该项目已通过金华市金东区经济商务局备案，项目代码为： 2011-3
30703-07-02- 196307。因此，项目的建设符合国家以及地方的产业政策。
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[bookmark: bookmark2]二、建设项目工程分析
	建设内容
	1 、项目由来
金华市青峰金属科技有限公司成立于 2020 年 10 月，是一家拟从事自行车架 生产及销售的企业。根据市场分析并结合企业自身情况，企业拟投资 5000 万元， 租用位于金华市金东区塘雅镇工业园的金华市双星铝圈有限公司闲置厂房总建筑 面积 5000 平方米作为生产厂区， 购置弯管机、冲床、喷漆流水线、时效炉等设备， 实施高性能自行车铝合金车架生产项目， 待项目建成后， 形成年产 15 万套高性能 自行车铝合金车架的生产能力。该项目已于金华市金东区经济商务局进行备案，
项目代码为： 2011-330703-07-02- 196307。
依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的 有关规定， 该项目必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管 理名录（2021 年版）》中“76、自行车和残疾人座车制造 376；助动车制造 377； 非公路休闲车及零配 件制造 378；潜水救捞及其他未列明运输设备制造 379—— 其他（仅分割、焊接、组装的除外； 年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的 除外）”，本项目须编制环境影响报告表。受金华市青峰金属科技有限公司委托，  我公司组织有关人员在对项目区域环境状况进行调查、踏勘等工作的基础上， 按
国家《环境影响评价技术导则》的规范要求，编制了本项目的环境影响报告表。
2 、项目产品名称及生产规模，详见表 2- 1。
表 2- 1    本项目产品方案

	序号
	产品名称
	年产量（万套）
	备注

	
1
	高性能自行车铝合金车架
	
15
	其中 3 万套喷油性漆、
9 万套喷水性漆、3 万 套外协喷塑。


3 、建设项目组成
表 2-2    建设项目组成一览表

	项目名称
	工程内容
	备注
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		主体工程
	生产车间
	设机加工、 热处理、 喷漆等工序
	2#厂房二层

	
公用工程
	供电工程
	配电房设 1 台 250KVA 变压器
	依托租用厂区 现有设施

	
	给水工程
	市政给水管网
	

	
	排水工程
	废水排放系统、雨水排放系统
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环保工程
	废水处理设施
	生活污水处理设施一套
	

	
	
	生产废水处理设施一套
	

	
	废气处理设施
	喷漆工序设催化燃烧装置一套
	

新建

	
	
	油漆烘干工序设催化燃烧装置装置一套
	

	
	固废贮存设施
	一般固废暂存场所、危险废物贮存场所
	

	
	噪声治理措施
	构筑物隔声、基础减振、消音设备等
	

	储运工程
	仓库
	原料、 成品仓库
	2#厂房二层


4 、项目主要原辅材料
（1）主要原辅材料消耗情况
表 2-3    项目主要原辅材料一览表

	序号
	原辅材料名 称
	形态
	包装规 格
	用量
	最大储存 量
	储存位置
	备注

	1
	铝合金型材
	固态
	/
	460t/a
	50t
	下料区
	/

	2
	焊接材料
	固态
	/
	7t/a
	2t
	焊接区
	/

	3
	水性漆
	液态
	20kg/桶
	7t/a
	1t
	

油漆库房
	/

	4
	去离子水
	液态
	25kg/桶
	7t/a
	1t
	
	/

	5
	油性漆
	液态
	20kg/桶
	5t/a
	1t
	
	/

	6
	稀释剂
	液态
	20kg/桶
	2t/a
	0.5t
	
	/

	7
	天然气
	气态
	/
	25 万 m3/a
	/
	/
	管道天 然气

	8
	水
	液态
	/
	1478t/a
	/
	/
	/

	9
	电
	/
	/
	40 万 kwh/a
	/
	/
	/


（2）油漆成分介绍
表 2-4    油漆成分表

	原料名称
	成分
	含量（%）

	


	

底漆
	水性聚脂树脂
	40
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水性漆
7t
	2.8t
	
	

	
	
	水性氨基树脂
	20

	
	
	色粉
	25

	
	
	去离子水
	10

	
	
	助剂
	5

	
	

面漆
2.2t
	水性聚脂树脂
	45

	
	
	水性氨基树脂
	25

	
	
	色粉
	20

	
	
	去离子水
	5

	
	
	助剂
	5

	
	金油
2t
	水性聚脂树脂
	60

	
	
	水性氨基树脂
	30
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	去离子水
	5

	
	
	助剂
	5

	










油性漆
5t
	


底漆
2
	氨基树脂
	20

	
	
	丙烯酸树脂
	50

	
	
	环氧树脂
	3

	
	
	颜料
	20

	
	
	乙酸丁酯
	3

	
	
	150#溶剂油
	2

	
	
	分散剂
	2

	
	

面漆
1.6t
	氨基树脂
	19

	
	
	丙烯酸树脂
	54

	
	
	乙酸丁酯
	3

	
	
	颜料
	13

	
	
	填充料
	11

	
	

金油
1.4t
	氨基树脂
	35

	
	
	丙烯酸树脂
	60

	
	
	乙酸丁酯
	2.5

	
	
	150#溶剂油
	2

	
	
	无硅流平剂
	0.5

	
稀释剂
2t
	

/
	乙酸丁酯
	10

	
	
	150#溶剂油
	85

	
	
	乙二醇单丁醚（BCS）
	3

	
	
	导电催进剂
	2


（3）有机溶剂理化性质及危险特性
表 2-5    乙酸丁酯的理化性质及危险特性

	标 识
	中文名：  乙酸丁酯
	危险货物编号： 32130

	
	英文名： butyl acetate；butylethanoate
	UN 编号： 1123
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	分子式： C6H12O2
	分子量：  116.16
	CAS 号： 123-86-4

	理 化 性 质
	外观与性状
	无色透明液体， 有果子香味。

	
	熔点(℃)
	-73.5
	相对密度(水=1)
	0.88
	相对密度(空气=1)
	4.1

	
	沸点(℃)
	126.1
	饱和蒸气压（kPa）
	2.00/25℃

	
	溶解性
	微溶于水， 溶于醇、醚等多数有机溶剂。

	毒 性 及 健 康
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收。

	
	毒性
	LD50 ： 13100mg/kg（大鼠经口）；
LC50 ：9480mg/kg(大鼠经口)；

	
	
健康危害
	对眼及上呼吸道均有强烈的刺激作用， 有麻醉作用。吸入高浓度 本品出现流泪、咽痛、咳嗽、胸闷、气短等，严重者出现心血管 和神经系统的症状可引起结膜炎、角膜炎，角膜上皮有空泡形成。 皮肤接触可引起皮肤干燥。
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	危 害
	

急救方法
	皮肤接触： 脱去被污染的衣着， 用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至 少 15 分钟。就医。
吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难， 给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入： 饮足量温水， 催吐，就医。

	燃 烧 爆 炸 危 险 性
	燃烧性
	易燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳。

	
	闪点(℃)
	22(C.C)
33(O.C)
	爆炸上限（v%）
	7.5

	
	引燃温度(℃)
	370
	爆炸下限（v%）
	1.2

	
	建规火险分级
	甲
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、碱类、酸类。

	
	危险特性
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃 烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重， 能在较低处 扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

	
	






储运条件  与泄漏处理
	储运条件： 储存于阴凉、通风的仓间内， 远离火种、热源。  保持容器密封； 应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。  搬运时应轻装轻卸， 防止包装和容器损坏。 铁路运输时应严格 按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。 运输时所用的槽（罐） 车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡 产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。 装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花 的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民 区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥 船散装运输。泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区， 并 进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正 压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源， 防止进入下水道、 排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。 也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑 围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽 车或专用收集器内， 回收或运至废物处理场所处置。

	
	灭火方法
	灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效，但 可用水保持火场中容器冷却。


表 2-6    150#溶剂油的理化性质及危险特性

	标 识
	中文名： 1,2,3-三甲基苯 、三甲苯
	危险货物编号： 33536

	
	英文名： 1,2,3-trimethylbenzene
	UN 编号： 无资料

	
	分子式： C9H12
	分子量： 120.19
	CAS 号： 526-73-8
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		理 化 性 质
	外观与性状
	无色液体。

	
	熔点(℃)
	-25.5
	相对密度(水=1)
	0.89
	相对密度(空气
=1)
	4.15

	
	沸点(℃)
	176.1
	饱和蒸气压（kPa）
	无资料

	
	溶解性
	不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、苯、酮、四氯化碳、石油 醚等。

	毒 性
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收。

	
	毒性
	无资料
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	 (
30t/a
) (
7.5t/a
) (
17t/a
66t/a
) (
83t/a
) (
水帘喷漆
) (
水处理装置
) (
委托有资质
 
单位处置
) (
38t/a
) (
90t/a
) (
15t/a
) (
7.5t/a
) (
厂内暂存
) (
6t/a
) (
喷淋塔
) (
24t/a
) (
新鲜水
) (
1478t/a
) (
288t/a
) (
生活用水
) (
沼气净化池
) (
达标排放
) (
1152t/a
) (
1152t/a 
)
	及 健 康 危 害
	健康危害
	蒸气或雾对眼、粘膜和上呼吸道有刺激性。接触后可引起头 痛、头晕、恶心、麻醉作用。可引起皮炎。

	
	

急救方法
	皮肤接触： 脱去被污染的衣着， 用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至 少 15 分钟。就医。
吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难， 给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入： 饮足量温水， 催吐，就医。

	燃 烧 爆 炸 危 险 性
	燃烧性
	易燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳。

	
	闪点(℃)
	48
	爆炸上限（v%）
	无资料

	
	引燃温度(℃)
	470
	爆炸下限（v%）
	无资料

	
	建规火险分级
	甲
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂。

	
	危险特性
	易燃， 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。

	
	




储运条件  与泄漏处理
	储运条件： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保 持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型 照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。  储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。泄漏处理： 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作 规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全 防护眼镜， 穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热 源， 工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气 泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速， 且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容 器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒 空的容器可能残留有害物。

	
	灭火方法
	喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、 二氧化碳、干粉、砂土。


（4）水平衡
项目水平衡见图 2- 1。
75t/a
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	 (
1440t/a
)

图 2- 1  项目水平衡图
5 、项目主要生产设备
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	表 2-5    项目主要生产设备一览表

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	切管机
	台
	2
	

	2
	焊接机
	台
	28
	

	3
	冲床
	台
	8
	

	4
	弯管机
	条
	4
	

	5
	静电喷房
	台
	2
	

	6
	水帘喷台
	台
	4
	补漆

	7
	烘道
	条
	2
	

	8
	T4 时效炉
	台
	1
	燃烧天然气

	9
	T6 时效炉
	台
	1
	电加热


6 、劳动定员及工作制度
本项目劳动定员 80 人，采用一班制，每天每班工作 8 小时，年工作 300 天。
7 、厂区平面布置
本项目租用位于金华市金东区塘雅镇工业园的金华市双星铝圈有限公司 2#    厂房 2 层建筑面积 5000m2。根据企业提供资料， 拟将涂装车间设于厂房北侧， 机
加工及热处理车间设于厂房南侧。项目厂区总平面布置详见附图 2。
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	工艺流程和产排污环节
	 (
铝合金管
) (
焊接
) (
时效处理
) (
表面处理
 
（外协）
) (
喷漆
) (
切割下料
冲压
) (
G4
有机废气
 
G5
燃气烟气
)1、工艺流程
（1）项目生产工艺流程
G1烟尘      G2燃气烟气                    G3漆雾




 (
W1
水帘废水
 
S2
漆渣
S3
废漆桶
)S1金属边角料


	
	烘干
	
	包装入库

	
	
	
	


图 2- 1    项目生产工艺流程示意图
（2）工艺流程简介
本项目从事自行车铝合金车架生产，其主要生产工艺为机加工、焊接、热处
理、喷漆等， 另外表面处理和喷塑工序外协。 项目主要生产工艺介绍如下：
机加工：通过切管机、冲床、 弯管机对铝合金管材进行精确的切割、冲孔、
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	折弯等，再通过电焊机进行焊接成型。
时效处理：指金属或合金工件经固溶处理， 从高温淬火或经过一定程度的冷 加工变形后，在较高的温度或室温放置保持其形状、尺寸，性能随时间而变化的 热处理工艺。若采用将工件加热到较高温度，并较短时间进行时效处理的时效处 理工艺，称为人工时效处理。若将工件放置在室温或自然条件下长时间存放而发 生的时效现象，称为自然时效处理。时效处理的目的是消除工件的内应力、稳定
组织与尺寸、改善机械性能。
喷漆： 自行车架通过流水线传送带上的挂具送入密闭的喷漆房，接受涂装作 业，依次进行喷底漆→喷面漆→喷金油。项目设两个喷漆房，分别用于喷涂油性 漆和水性漆，均采用静电喷涂工艺，每道漆喷涂结束后， 均需进行烘干处理， 烘 干在热风炉加热的烘道体内进行。 另外，项目设 4 个水帘喷漆台用于补喷。油漆
喷涂过程中产生的污染物主要为漆雾、有机废气、 水帘废水和漆渣。
2 、主要污染工序
（1）焊接过程中产生的烟尘， G1；
（2）时效炉燃烧天然气产生的烟气，G2；
（3）喷漆过程中产生的漆雾，G3；
（4）油漆烘干过程中产生的有机废气，G4；
（5）热风炉燃烧天然气产生的烟气，G5；
（6）员工生活污水， W1；
（7）喷漆水帘废水， W2；
（8）金属边角料， S1；
（9）漆渣，S2；
（10）废过滤网， S3；
（11）废油漆包装桶，S4；
（12）废水性漆包装桶， S5；
（13）生活垃圾， S6；
（14）设备运行噪声， N。
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	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目属于新建项目，企业拟租用位于金华市金东区塘雅镇工业园的金华市
双星铝圈有限公司闲置厂房作为生产厂区，故无原有污染情况及主要环境问题。
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[bookmark: bookmark3]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	




















区域
环境
质量
现状
	1 、区域空气环境质量现状
本次评价采用金华市环境监测中心站 2019  年常规大气监测资料进行现
状评价，具体结果见表 3- 1。
表 3- 1    2019 年金华市环境空气质量监测数据统计表

	污染物
	年评价指标
	现状浓度/ (μg/m3）
	标准值/   (μg/m3）
	达标情况

	
SO2
	年平均质量浓度
	7
	60
	达标

	
	百分位（98%）数日平均质量浓度
	15
	150
	

	
NO2
	年平均质量浓度
	34
	40
	达标

	
	百分位数（98%）日平均质量浓度
	67
	80
	

	
PM10
	年平均质量浓度
	54
	70
	达标

	
	百分位数（95%）日平均质量浓度
	107
	150
	

	
PM2.5
	年平均质量浓度
	32
	35
	达标

	
	百分位数（95%）日平均质量浓度
	65
	75
	

	CO
	百分位数（95%）日平均质量浓度
	1100
	4000
	达标

	O3
	百分位数（90%）8h平均质量浓度
	158
	160
	达标


由监测结果表明，金华市区大气环境质量达到《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）中二级标准，金华市区为环境空气质量达标区。
2 、区域地表水环境质量现状
项目纳污水体为东阳江， 根据《2019 年金华市环境状况公报》 中地表水 水质情况， 东阳江Ⅱ类及以上河段占 27.8%，Ⅲ类河段占 72.2%，故东阳江水
质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求。
3 、区域声环境质量现状
项目厂界周边 50 米范围内不存在声环境保护目标，不进行声环境质量现
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	状监测与评价。
4 区域生态环境质量现状
项目位于工业区内， 无需进行生态现状调查。
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	5 、区域电磁辐射环境质量现状
项目不属于电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射现状评价。
6 、区域地下水、土壤环境现状
项目生产废水作为危废处置不外排，生活废水经污水管网纳管；项目原 料、固废暂存区域地面均进行了防渗防腐。 项目正常运营情况下， 不存在污
染土壤及地下水环境的途径，故不开展地下水、土壤环境现状评价。

	

















环境
保护
目标
	1 、大气环境。
项目厂界外 500 米范围内大气环境保护目标为距离厂区东北侧 112m 处
的破塘村。
2 、声环境
项目厂界外 50 米范围内不存在声环境保护目标。
3 、地下水环境
项目厂界外 500 米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉
水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境保护目标。
4、生态环境
项目位于工业区内， 无生态环境保护目标。
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污染
物排
放控
制标
准
	1、水污染物排放标准
项目废水经沼气净化池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978- 1996） 中表 4 三级标准后接入含香村生活污水处理设施， 后经处理达到《农村生活 污水处理设施水污染物排放标准》（DB33 /973-2015）中表 1 二级标准后排入
东阳江。 项目废水排放标准值见表 3- 1。
表 3- 1    水污染物排放标准   单位： mg/L ，pH 除外

	序号
	污染物名称
	GB8978- 1996 中 三级标准值
	DB33 /973-2015 中 二级标准

	1
	pH
	6～9
	6～9

	2
	SS
	≤400
	≤30

	3
	BOD5
	≤300
	/

	4
	CODCr
	≤500
	≤100

	5
	氨氮
	≤35*
	≤25

	6
	石油类
	≤20
	/

	7
	总磷
	≤8*
	≤3

	8
	粪大肠菌群（个/L）
	/
	≤104


*注： GB8978- 1996  三级标准中的氨氮、总磷排放执行浙江省地方标准《工业企业
废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）。
2、大气污染物排放标准
（1）项目喷漆过程中产生的污染物排放执行《工业涂装工序大气污染物 排放标准》（DB33/2146-2018）中表 1 规定的大气污染物排放限值，企业边 界任何 1 小时大气污染物平均浓度执行表 6 规定的限值， 具体见表 3-2、表
3-3。
表 3-2    大气污染物排放限值   单位： mg/m3

	序号
	污染物项目
	适用条件
	排放限值
	污染物排放监控位置

	1
	颗粒物
	
	30
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	所有
	
	车间或生产设施排气 筒

	2
	臭气浓度 1
	
	1000
	

	3
	非甲烷总烃 （NMHC）
	其他
	
	80
	

	4
	乙酸酯类
	涉乙酸酯类
	60
	

	注：臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲。


表 3-3    企业边界大气污染物浓度限值   单位： mg/m3

	序号
	污染物项目
	适用条件
	浓度限值
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	1
	非甲烷总烃
	所有
	4.0

	2
	臭气浓度 1
	
	20

	3
	乙酸丁酯
	涉乙酸丁酯
	0.5

	注：臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲。


（2）厂区内 VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》
（GB37822-2019）中表 A.1 的特别排放限值，具体见表 3-5。
表 3-5    厂区内 VOCs 无组织排放限值  单位：mg/m3

	污染物项目
	特别排放限值
	限值含义
	无组织排放量监控位 置

	NMHC
	6
	监控点处 1h 平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	


（3）项目时效炉、热风炉燃烧天然气烟气排放执行《工业炉窑大气污染 物排放标准》（GB9078－1996）中（1997 年起新建工业炉窑）二类区标准。 根据《关于印发浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案的通知》（浙环函 [2019]315 号）文件， 暂未制订行业排放标准的工业炉窑， 重点区域原则上按 照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于 30 、200 、300  毫克/立
方米。
（4 ） 颗粒物无组织排放执行 《 大气污染物综合排放标准 》
（GB16297- 1996）中表 2 无组织排放监控浓度限值， 具体见表 3-7。
表 3-6    新污染源大气污染物排放限值

	污染物
	无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

	颗粒物
	1.0


3、噪声排放标准
项目厂噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
中 3 类标准：昼 65dB、夜 55dB。
4、固体废物控制标准
一般固废贮存、处置过程执行 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控  
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	制标准》（GB18599-2001）及国家环保部【2013】第 36 号关于该标准的修改  单；危险废物贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）
及国家环保部【2013】第 36 号关于该标准的修改单。
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总量
控制
指标
	根据《浙江省人民政府关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》 （浙政发【2017】19  号）、《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入  审核办法（试行） 的通知>》（浙环发【2012】10 号）、《关于做好挥发性有机  物总量控制工作的通知》（浙环发【2017】29  号）等，浙江省列入总量控制  指标的主要污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机
物。
本项目涉及的污染物总量控制指标为：CODCr 、NH3-N 、SO2 、NOx  和 VOCs ，其污染物排放量为：CODCr0.115t/a 、NH3-N0.029t/a 、SO20.05t/a、
NOx0.468t/a 、VOCs0.91t/a。
根据浙环发【2012】10 号相关规定，项目仅排放生活污水，新增 CODCr、 氨氮可不进行区域替代削减；根据环发【2014】197 号相关规定， 新增 SO2、 NOx 须按 1:1.5 进行区域替代削减， 即 SO2 替代削减量为 0.075t/a，NOx 替代 削减量为 0.702t/a；根据浙环发【2017】29 号相关规定，新增 VOCs 须按 1:2
进行区域替代削减，即 VOCs 替代削减量为 1.82t/a。
项目新增 SO2 、NOx 等排污权指标通过排污权交易方式取得， VOCs  由
金华市生态环境局区域调剂解决。
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[bookmark: bookmark4]四、主要环境影响和保护措施

	



















施工
期环
境保
护措
施
	本项目租用他人厂房，不存在土建施工，施工期主要为装修及设备安装
造成的环境影响。采取的环保措施如下：
废气：项目装修过程产生少量扬尘、挥发性有机物。扬尘主要来自于板 材切割等过程， 挥发性有机物主要来自于涂料中挥发性成分的散发。项目装 修涂料应采用环保型涂料， 尽量减少挥发性物质的排放； 装修板材切割量少， 持续作业时间短暂，废气排放量较少， 另外， 装修时尽可能关闭门窗，减少
装修扬尘对周围环境的影响。
废水：项目装修过程产生废水很少， 可忽略不计。项目场地不设就餐场 所及住所，白天施工， 下班撤离，因此不产生餐饮污水。施工人员利用该厂 房现有的卫生设施， 产生的生活污水排入当地污水管网，对地表水环境影响
较小。
固体废物：施工期固体废物主要是建筑垃圾、施工人员生活垃圾。建设 单位应及时清运多余或废弃的建筑材料和建筑垃圾，并要求施工单位规范运 输，不能随路洒落，不能随意倾倒堆放垃圾；施工人员生活垃圾及时收集， 并由当地环卫部门统一清运、处理。施工期固废经妥善处置后，对环境影响
不大。
噪声： 使用环保型装修机械，减少声源噪声强度，在进行高噪声的装修 作业时关闭门窗，实施措施，避免夜间进行装修和设备安装工作。随着装修
及设备安装工作的完成，噪声影响将消失。
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运营 期环 境影 响和 保护 措施
	1 、废气
（1）废气污染源强核算结果
表 4- 1      废气污染源强核算结果及相关参数一览表

	
工序 	/生 产线
	

装置
	

污染源
	

污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	
排放
时间
/h

	
	
	
	
	核算方法
	废气产 生量/    （m3/h）
	产生浓度/ （mg/m3）
	产生量/  （kg/h）
	
工艺
	效率/  （%）
	核算方法
	废气排 放量/    （m3/h）
	排放浓度/ （mg/m3）
	排放量/  （kg/h）
	

	


喷漆
	

喷漆
台
	

排气筒 1   （DA001）
	颗粒物
	物 料 衡 算
	


30000
	42.684
	1.281
	喷淋塔
+干式
过滤+
活性炭
吸附+
催化燃
烧
	99
	物 料 衡 算
	


30000
	0.427
	0.013
	


2400

	
	
	
	非甲烷 总烃
	
	
	11.085
	0.333
	
	90
	
	
	1.945
	0.058
	

	
	
	
	乙酸丁 酯
	
	
	
0.860
	
0.026
	
	
90
	
	
	
0.151
	
0.005
	

	


烘干
	


烘道
	


排气筒 2   （DA002）
	颗粒物
	物 料 衡 算
	


60000
	0.396
	0.024
	喷淋塔
+干式
过滤+
活性炭
吸附+
	99
	物 料 衡 算
	


60000
	0.04
	0.002
	


2400
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	催化燃
烧
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	非甲烷 总烃
	
	
	22.169
	1.33
	
	90
	
	
	3.891
	0.233
	

	
	
	
	乙酸丁 酯
	
	
	1.720
	0.103
	
	90
	
	
	0.302
	0.018
	

	
	
	
	SO2
	
	
	0.278
	0.017
	
	/
	
	
	0.278
	0.017
	

	
	
	
	NOx
	
	
	2.597
	0.156
	
	/
	
	
	2.597
	0.156
	

	
时效
	T4 时 效炉
	排气筒 3   （DA002）
	颗粒物
	产 物 系 数
	
284
	20.5
	0.006
	
/
	/
	排 污 系 数
	
284
	20.5
	0.006
	
2400

	
	
	
	SO2
	
	
	14.7
	0.004
	
	/
	
	
	14.7
	0.004
	

	
	
	
	NOx
	
	
	137.3
	0.039
	
	/
	
	
	137.3
	0.039
	

	焊
接、
	焊接 机、喷
	2#厂房二 层
	颗粒物
	物料
	/
	/
	0.087
	/
	/
	物料
	/
	/
	0.087
	2400

	
	
	
	非甲烷
	
	/
	/
	0.088
	/
	/
	
	/
	/
	0.088
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	涂装
	漆生
产线
	
	总烃
	衡 算
	
	
	
	
	
	衡 算
	
	
	
	

	
	
	
	乙酸丁 酯
	
	/
	/
	0.007
	/
	/
	
	/
	/
	0.007
	


（2）废气排放口基本情况
表 4-2    排放口基本情况表

	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标
	排气筒高度（m）
	排气筒出口内径
（m）
	排气温度(℃)

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	

	
1
	
DA001
	喷漆废气排 放口
	颗粒物
非甲烷总烃
乙酸丁酯
	
119°46′42.90243″
	
29°7′25.46899″
	
15
	
0.8
	
25

	

2
	

DA002
	
烘干废气排 放口
	颗粒物
非甲烷总烃
乙酸丁酯
二氧化硫 氮氧化物
	

119°46′43.211″
	

29°7′25.546″
	

15
	

1.2
	

25

	
3
	
DA003
	时效炉燃气 烟尘排放口
	颗粒物  二氧化硫 氮氧化物
	
119°46′43.679″
	
29°7′24.305″
	
15
	
0.2
	
25


（3）废气监测要求
表 4-3    监测要求
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		项目
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	废气
	有组织
	喷漆废气排放口
（DA001）
	颗粒物
非甲烷总烃
乙酸丁酯
	1 次/年
	《工业涂装工序大气污染物排放标准》 （DB33/2146-2018）中表 1 规定的大气污
染物排放限值
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烘干废气排气筒
（DA002）
	颗粒物
非甲烷总烃
乙酸丁酯
二氧化硫
氮氧化物
	

1 次/年
	《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实 施方案》相关要求

	
	
	T4 时效炉排气筒
（DA003）
	颗粒物
二氧化硫
氮氧化物
	1 次/年
	《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实 施方案》相关要求

	
	



无组织
	

厂界
	非甲烷总烃
乙酸丁酯
	

1 次/年
	《工业涂装工序大气污染物排放标准》 （DB33/2146-2018）中表 6 企业边界大气
污染物浓度限值

	
	
	
	颗粒物
	
	《大气污染物综合排放标准》
（GB16297- 1996）中表 2 无组织排放监控
浓度限值

	
	
	厂区内
	非甲烷总烃
	1 次/年
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）中表 A.1 的特别排放限
值
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