[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]《机械CAD/CAM》形成性考核一课程实验1外表建模
主要绘图步骤参考如下:创，弹出如图3・58

1. [bookmark: bookmark6]在主菜单中选择插入|拉伸命令，或者单击右侧建模工具栏中的拉伸按钮 所示的曲面拉伸操控面板。
[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]歹放置选项屈性口归'国网。。寸/力匚
图3-58曲面拉伸操控面板


2.单击曲面按钮,开始进行曲面建模。


3.单击放置按钮，在弹出的草绘设置面板中单击定义按钮，在弹出的草绘对话框中选择T0P:F2 平面作为草绘平面，其他选项接受默认，如图3-59所示。
[image: ]苴绘
•选取1个工程
定义
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12](a)选择草绘平面
[bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15](b)选择草绘平面参照
图3-59选择草绘平面

图3-59选择草绘平面
4.进入草绘界面后，单击右侧绘图工具栏中的调色板按钮
双击选择形状选项卡中的波形1
选项,如图3-60所示。

[image: ]图3-79去除材料定义图3-78生成去除材料模型
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18]拉伸方式为
去除材料
[bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]选择拉伸去
除材料形式
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24]修改去除
[bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]材料方向
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图3-80完成的零件
[image: ]主要绘图步骤参考如下:


1 .选择菜单工具栏中的新建按钮，弹出新建零件对话框，取消使用缺省模板，修改文件名称为jiubei, 单击确定按钮，弹出新建零件选项对话框，选中mmns_part_solid选项，然后单击确定。
2. [bookmark: bookmark28]单击右侧建模工具栏中的旋转按钮6户，弹出如图3・81所示的旋转建模操控面板［缺图］,单击 放置按钮，弹出草绘对话框，选择TOP平面作为草绘平面，其他接受系统的默认配置，进入草绘 模式，如图3・81所示。使用样条曲线绘制命令，根据图上尺寸绘制第一个旋转截面，并在图形中心绘制中心线。完成草绘后单击完成按钮
zj\ O

[image: ][image: ]心绘制中心线。完成草绘后单击完成按钮
zj\ O
,结束二维平面绘制，生成三维图形如图3-82所





图3-81生成草绘图形
[image: ][bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]修改旋转角度






图3-82生成酒杯上半部
3. [bookmark: bookmark32]生成三维模型后需要对旋转参数进行修改，具体修改参数如图3-83所示，确认后单击完成按钮完成三维建模,

完成三维建模,
如图3-84所示。
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图3-83旋转建模参数确认
图3-84完成旋转建模后的酒杯模型上部
4. [bookmark: bookmark39]为了完成整个酒杯零件的建立，需要对酒杯下半局部进行类似的旋转操作。具体步骤同酒杯上 局部，在以上步骤2中所选择TOP平面作为草绘平面，如图3-85所示，并且草绘参考方向接受 系统默认提供的方向，如图3-86所示。
[image: ][image: ]图3-86草绘平面选择对话框FRONT
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]游“TOP" 平面为草绘平
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]面
图3-85选取零件上外表为草绘平面

5. [bookmark: bookmark40]进入草绘平面后，绘制如图3-87所示的草绘图形，单击完成按钮，结束二维平面绘制，生 成三维图形如图3-88所示。
M- 116.08 —H[image: ]


















图3-87草绘去除材料轮廓[bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]此处可以修改
旋转角度

[image: ]此处可以修改
旋转角度






[bookmark: bookmark44]图3-88酒杯下半局部生成模型显示后，需要对旋转建模参数进行修改，如图3-89所示。


[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]选择盲孔去除
材料形式
回3 口留书旋漏度
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]拉伸方式为 料[image: ]





图3-89旋转建模定义
6. [bookmark: bookmark60]单击完成按钮囱完成零件的建立，如图3-90所示。
[image: ]
图3-90完成的零件
[image: ]
视频演示：扫描建模
主要绘图步骤参考如下：
1 .单击工具栏中的新建按钮，弹出新建零件对话框，取消使用缺省模板，修改名称为shaomiaoshili, 单击确定，弹出的新建零件选项对话框，选中mmns_part_solid选项，然后单击确定。
2.绘制截面之前应首先建立截面扫描的轨迹。此轨迹可以是直线、曲线也可以是封闭或者是不封 总闭曲线。轨迹曲线的绘制是通过单击右侧建模工具栏中的草绘按钮来完成的，所绘制的曲线 可以作为扫描建模的轨迹曲线，也可以为其他需要轨迹曲线的建模操作提供轨迹曲线，同时也可 以为其他相同的扫描建模提供轨迹曲线。系统弹出图3-91
 (a)所示草绘对话框，选择FRONT平面 作为草绘轨迹平面，其他接受系统默认，单击草绘按钮，系统进入草绘界面，绘制如图3-92所示 的轨迹。
的曲线(图3-92)作为轨迹曲线。点击草绘按钮囱，绘制如图3-93所示的截面图形。完成草弹出可变扫描操控面板,
系统自动选取先前绘制

绘后单击完成按钮结束二维平面绘制，生成扫描三维图形如图3-94所示。
[image: ][image: ][bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53](a)草绘平面选取对话框
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]选取早
绘平面
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59](b)平面选取



图3-91确定轨迹草绘平面
图3-92修改薄板扫描壁生成方向图3-93二维截面绘制
[image: ][image: ]

































[bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66]图3-94生成弯管图3-95扫描生成弯管
4 .单击完成按钮，完成三维建模，如图3-95所示。
5.建立接头，单击右侧建模工具栏中的拉伸按钮 〒进入拉伸建模模式,
选择弯管的一个截面作为草绘平面，如图3・96所示。
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[bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69]草绘平面
[image: ][image: ]

[bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72]参照平面图3-96生成扫描建模
6. [bookmark: bookmark73]单击草绘按钮进入草绘界面，绘制尺寸如图3-97所示的图形。
[image: ]图3-97接头草绘图形
7. [bookmark: bookmark74]单击完成按钮YJ,结束二维平面绘制，生成扫描三维图形如图3-98所示。
[image: ]
图3-60选择草绘图形
5.在草绘界面中选择合适位置放置波形图，并调整大小如图3・61所示。
[image: ]
图3-61绘制波形
6.单击完成按钮5 I完成草绘图形绘制，效果如图3-62所示。
[image: ]
图3-98完成拉伸后的模型
8. [bookmark: bookmark75]在拉伸高度中输入厚度为5,其他设置如图3-99所示。
	m放置［选项屈性

	回口
	▼ [Too
	QI/ a 匚
	II回如0 X


图3-99选取零件上外表为草绘平面
9. [bookmark: bookmark76]点击完成按钮区，结束拉伸建模，结果如图3・100所示。
[image: ]
I62.i
I
[bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79]图3-100拉伸结果图3・101另一侧弯管截面
10. [bookmark: bookmark80]最后要建立弯管另一侧的接头，步骤同上，其草绘图形如图3-101所示。
11 .输入拉伸厚度为5,零件最终效果如图3-102所示。
图3-102完成的零件[image: ]




















[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]课程实验3典型机械部件的三维设计与装配主要绘图步骤参考如下：
1 .在系统工具栏中单击新建按钮D,在新建对话框中选择组件|设计，在名称文本框中输入 luoshuan,然后取消使用缺省模板，如图3-104所示。
[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]区新建型 4 口0耕回anfss ^oooooooooo
草绘 零件 组件 制造 绘图 格式 报表 图表 布局 标记
子类型。设计
o互换o校验
o处理计划o耽模型
模具布局o Ext.简化表示
名称 公用名称口使用缺省模板
luoshuan确定
取消图3-104 “新建”对话框
2.单击新建对话框中确实定按钮进入新文件选项对话框，从中选择inlbs_asm_design选项作为模 板,如图3T 05所示。





























[image: ]
图3-105 “新文件选项”对话框
3.单击新文件选项对话框中确实定按钮，完成新文件创立并进入组件创立窗口，如图3-106所示。
B LUSHUAH （活动的）- Pro/EBGIBEER

文件但）编辑但）视图W）插入（1）分析（A）
[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92]Q I o o X
信息® 应用程序崖）工具①窗口地）帮助Q1）
□
□□□[image: ][image: ][image: ]





[image: ][image: ]显示@）▼）（设置⑥▼
□ LUSHUAN. ASM j…Z7 ASM_RIGHT
H 口 ASM_T0P k 口 ASM^FRONT%ASM_DEF_CSYS
施扇ss蚤桌扁s每:孺认不分解。
图3-106装配界面
4.单击工程特征工具栏中的添加按钮鸳，弹出零件翻开对话框，如图3-107所示。
[bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95]B翻开4= => ♦ 口 ▼ sunhog ▼本地磁盘（E：） ▼ PORE ▼ 0713 ▼ CH07 ▼ E视图▼普组织▼
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5.选择零件，单击预览按钮，效果如图3-108所示。
























[bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98]B翻开图3-108 “翻开”并“预览”零件
6.单击翻开按钮翻开零件，效果如图3-109所示。
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B LUSHUAH (活动的)- Pro/ENGIBEER文件但）编辑但）视图@）插入（X）分析Q）信息®

文件但）编辑但）视图@）插入（X）分析Q）信息®
移动W）■冷E昌qQJccE
应用程序①）工具①）窗口地）帮助电）
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark99]昭d围拦螳叶可▼，扇卜窘如吸
□
□ □□

□
□ □□
[bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104]ar
显示@) ▼][ 设置G) ▼

[image: ]显示@) ▼][ 设置G) ▼
□ LUSHUAN. ASM ，…口 ASM_RIGHT |…口 ASM_T0P (-口 ASM_FR0NT :…采 X ASM_DEF_CSYS L-4在此插入
，>
me <
88S
k1放置移动挠性屈性
函［Q| 用户定义

函［Q| 用户定义
v 自动
0.00
状态:没有约束


此选取自动类型约束的任意参股。
[bookmark: bookmark105]图3-109放置首个零件系统将自动显示新零件在装配环境下的放置操控面板，如图3-120所示。
『放置移动挠性屈性[image: ]＞坐标系

[image: ]JT DEFIHElTv~| X 状态:局部约束II 0X图3-120放置操控面板＞坐标系

7. [bookmark: bookmark106]在约束类型列表中设置零件的约束类型为自动，如图3-121所示。
自动°匹配 对齐 插入 坐标系 相切 线上点 曲面上的点 曲面上的边 固定 缺省
[bookmark: bookmark107]图3-121选择装配类型单击操控面板上的完成按钮¥1
完成零件初始放置，如图3-122所示，其中放置完成的零件 将以默认的灰颜色显示。
图3-62拉伸曲面

7.在拉伸形式中选择指定拉伸长度形式 伸建模，效果如图3-63所示。，定义拉伸长度为80,单击完成按钮
完成曲面拉
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图3-63曲面拉伸建模
[image: ]


I1.在主菜单中选择插入|旋转命令或者单击右侧建模工具栏中的旋转建模按钮°抄，弹出如图3-64 所示的旋转建模操控面板。
6心位置选项屈性
I360.00
图3-64曲面旋转建模操控面板
2 .单击曲面按钮
,开始进行曲面建模。

3.单击放置按钮，在弹出的草绘设置面板中单击定义按钮，在弹出的草绘对话框中选择TOP:F2 平面作为草绘平面，其他选项接受默认，单击草绘按钮进入草绘界面。
4.进入草绘界面后，单击右侧绘图工具栏中的样条绘制按钮 七，绘制如图3-65所示的样条曲线。
B LUSHUAM （活动的）- Pro/EBGIBEER文件但）编辑廷）

[image: ]文件但）编辑廷）
视图W）
插入d）分析Q）信息与 应用程序崖）工具①
窗口地）帮助冬）
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显示@）▼）（设置⑥▼
0 LUSHUAN. ASM
j•…口 ASM_RIGHT
H 口 ASM.TOP k- 口 ASM^FRONT
皱ASM_DEF_CSYS ffi □ □ XI AB AN. PRT :••…♦在此插入
•找到1个圆参照。信息保存于文件lushuan. crco
•正在从4再生DIANQUAN特征4...
•再生成功完成。
应谨于当前连接定义的装配失败-
•从上次再生起零件'M8LU0M1T未被改变。
[bookmark: bookmark111]图3-122完成零件放置再次单击添加按钮鸳，翻开同目录下的文件，如图3-123所示。
B LUSHUAH (活动的)- Pro/ENGIBEER文件受）编辑堡）视图② 插入（X）分析Q）

文件受）编辑堡）视图② 插入（X）分析Q）
信息® 应用程序①）工具也）窗口地）帮助电）
移动@）♦涔E昌q QJ c
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k1放置移动挠性屈性v 自动

v 自动
0.00
状态:没有约束



此选取自动类型约束的任意参股。
图3-123放置第二个零件
11 .单击放置按钮，弹出如图3-124所示的零件放置上拉菜单。
巨集17卸户定义)
旧约束已启用
匹配
曲面:F5G立伸_1): SMAHGBAN 劄 曲面:F5曲伸 1):XIABAN
♦新建约束
约束类型 圣匹配
偏移
j重合
v 0.00
新设置

状态局部约束新设置

[bookmark: bookmark112]图3-124放置上拉菜单更改约束类型为匹配，依次选择两个零件的上平面作为匹配对象，如图3-125所示。
[bookmark: bookmark113][bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115]匹配平面
[image: ][image: ]图3-125匹配放置零件10P
匹配平面
ASM.FR0NT
Li H
0P
ONI SM-RIGHT
SM.T0P

12. [bookmark: bookmark116]在放置上拉菜单中选择新建约束选项，创立一个新的约束，定义约束类型为插入，选择两个零 件的孔内壁作为要插入的面，效果如图3-126所示。
[image: ]
图3-126匹配放置零件2
13. [bookmark: bookmark117]单击添加按钮皆，翻开同目录下的文件，如图3・127所示。
B LUSHUAH (活动的)- Pro/ENGIBEER文件受）编辑堡）视图② 插入（X）分析Q）

文件受）编辑堡）视图② 插入（X）分析Q）
信息® 应用程序①）工具也）窗口地）帮助电）
[bookmark: bookmark118][bookmark: bookmark119][bookmark: bookmark120]移动@）♦涔E昌q QJ c
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k1放置移动挠性屈性函［Q| 用户定义

函［Q| 用户定义
v 自动
0.00
状态:没有约束


此选取自动类型约束的任意参股。
图3-127匹配放置零件3
14. [bookmark: bookmark121]根据上述方法添加匹配，选择方台（零件）上平面及螺母帽（零件）下平面作为匹配平面，结 果如图3-128所示。


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/195110234120011102
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