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项目名称：调味品及分装食品加工项目
建设单位（盖章）：乐陵市利国调味品加工厂编制日期：2023 年 7 月





[bookmark: 中华人民共和国生态环境部制]中华人民共和国生态环境部制


一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	调味品及分装食品加工项目

	项目代码
	2306-371481-89-05-291220

	建设单位联系
人
	
	联系方式
	

	建设地点
	山东省德州市乐陵市杨安镇248省道西侧、323省道南侧

	地理坐标
	东经117°8 ′47.069″，北纬37°38′41.220″

	国民经济行业类别
	C1469其他调味料、发酵制品制造
	
建设项目行业类别
	十一、食品制造业，23调味料、发酵制品制造，其他
（单独混合、分装的除外）

	
建设性质
	新建（迁建）
· 改建
· 扩建
· 技术改造
	
建设项目申报情形
	首次申报项目
· 不予批准后再次申报项目
· 超五年重新审核项目
· 重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
（选填）
	
乐陵市行政审批服务局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	
2306-371481-89-05-291220

	总投资（万
元）
	200.00
	环保投资（万元）
	5.00

	环保投资占比
（%）
	2.5
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	否
· 是：
	用地（用海）面积
（m²）
	2200

	
专项评价设置情况
	

无

	
规划情况
	

无

	
规划环境影响评价情况
	

无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	

无



 (
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	[bookmark: （一）产业政策的符合性分析]（一）产业政策的符合性分析

	
	对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（国家发展和改革委

	
	员会令第 29 号），拟建项目不属于指导目录中“限制类”、“淘汰类”，为

	
	允许建设的项目，符合国家的产业政策。

	
	[bookmark: （二）环保政策的符合性]（二）环保政策的符合性

	
	[bookmark: 拟建项目与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》（鲁环委办]拟建项目与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（ 2021-2025

	
	年）》（鲁环委办〔2021〕30 号）、《山东省环境保护条例》（2018 年

	
	修订版）、关于印发《德州市新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-

	
	2023 年）》的通知（德环委发〔2022〕2 号）及《山东省“十四五”生态

	
	环境保护规划》（鲁政发〔2021〕12 号）符合性分析。

	
	表 1-1 符合性分析

	
	
	序号
	相关要求
	符合性分析
	

	
	
	《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》
	

	
	
	
	一、淘汰低效落后产能
	
	

	
其他符合性分析
	
	
1
	聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化 工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能蚝、安全等法规标准，按照《产业结构调 整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产
品全部淘汰出清。
	拟建项目不属于低效落后产能，符合。
	

	
	
	《山东省“十四五”生态环境保护规划》
	

	
	
	


2
	坚决淘汰落后动能。严格落实《产业结构调整指导目 录》，加快推动“淘汰类”生产工艺和产品退出。精准聚 焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工 等8个重点行业，加快淘汰低效落后动能。进一步健全
并严格落实环保、安全、技术、能蚝、效益标准，各市
	
拟建项目不属于落后动能， 无“淘汰类”生产工艺和产 品，符合
	

	
	
	
	制定具体措施，重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖
	
	

	
	
	
	瓦、石灰、石膏等行业，分类组织实施转移、压减、整
	
	

	
	
	
	合、关停任务，推动低效落后产能退出。
	
	

	
	
	
	狠抓工业污染防治。实施差别化流域环境准入政策，强
	
	

	
	
	
	化准入管理和底线约束。严格控制缺水地区、水污染严
	
	

	
	
	
	重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。加快推进
黄河干流及主要支流岸线1公里范围内的高耗水、高污染企业搬迁入园。继续推进城市建成区内现有焦化、造
	拟建项目不属于高耗水、高
污染项目，无
	

	
	
	3
	纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业有序搬
	全盐量、硫酸
	

	
	
	
	迁改造或依法关闭。严格执行各流域水污染物综合排放
	盐、氟化物等
	

	
	
	
	标准，加强全盐量、硫酸盐、氟化物等特征污染物治
	特征污染物，
	

	
	
	
	理。加强化工、印染、农副食品加工等行业综合治理，
	符合。
	

	
	
	
	推进玉米淀粉、糖醇生产、肉类及水产品加工、印染等
	
	

	
	
	
	企业清洁化改造。
	
	

	
	
	《德州市新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023年）》
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	（三）淘汰低效落后产能。根据省部署要求，依据安
	


拟建项目属于食品制造行 业，无低效落后产能。
	

	
	
	
	全、环保、技术、能蚝、效益标准，以钢铁、地炼、煤
	
	

	
	
	
	电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业为重点，分类组织
	
	

	
	
	
	实施转移、压减、整合、关停任务，加快淘汰低效落后
	
	

	
	
	4
	产能。实施“散乱污”企业动态清零，按照“发现一起、
	
	

	
	
	
	处置一起”的原则，实施分类整治。要制定实施方案，
	
	

	
	
	
	重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏
	
	

	
	
	
	等行业，对生产工艺装备进行筛查，按照有关法律法规
	
	

	
	
	
	和程序要求，推动低效落后产能退出。
	
	

	
	
	
	（四）严控重点行业新增产能。重大项目建设，必须首
	




拟建项目不属于重点行业和“两高”项目， 符合
	

	
	
	
	先满足环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落
	
	

	
	
	
	实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是例外”的总
	
	

	
	
	
	量控制刚性要求。按照国家相关产业政策，深入实施
	
	

	
	
	
	“四上四压”，坚持“上新压旧”“上大压小”“上高压低”“上
	
	

	
	
	
	整压散”。对钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、
	
	

	
	
	5
	平板玻璃等重点行业，严格执行产能置换要求。严格执
	
	

	
	
	
	行国家煤化工、铁合金等行业产能控制或产能置换办
	
	

	
	
	
	法。“两高”项目建设做到产能减量、能蚝减量、煤炭减
	
	

	
	
	
	量、碳排放减量和常规污染物减量等“五个减 量”，新建
	
	

	
	
	
	项目要按照规定实施减量替代，不符合要求的高蚝能、
	
	

	
	
	
	高排放项目要坚决拿下来。严禁新增水泥熟料、粉磨产
	
	

	
	
	
	能，严禁省外水泥熟料、粉磨、焦化产能转入我市。
	
	

	
	
	
	（五）推动绿色循环低碳改造。电力、钢铁、建材、有
	
	

	
	
	
	色、石化、化工等重点行业制定碳达峰目标，按照上级
	
	

	
	
	
	工作部署，推动开展碳排放权交易工作，实施减污降碳
	
	

	
	
	
	协同治理。优化整合钢铁、焦化、煤电、水泥、轮胎、
	拟建项目不属
	

	
	
	
	煤炭、化工等行业产能布局。对人口密集、资源开发强
	于重点行业，
	

	
	
	6
	度大、污染物排放强度高的区域实施重点管控，推进产
	以“三线一单”
	

	
	
	
	业布局优化、转型升级。将“三线一单”作为综合决策的
	为重要依据，
	

	
	
	
	前提条件，加强在政策制定、环境准入、园区管理、执
	符合。
	

	
	
	
	法监管等方面的应用，作为区域资源开发、产业布局和
	
	

	
	
	
	结构调整、城镇建设、重大项目选址和审批的重要依
	
	

	
	
	
	据。
	
	

	
	
	《山东省环境保护条例》
	

	
	
	
	第十五条 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造
	拟建项目不属于严重污染环境的生产项 目，符合
	

	
	
	
	纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼
	
	

	
	
	7
	油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及
	
	

	
	
	
	其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地
	
	

	
	
	
	的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。
	
	

	
	
	
	第四十五条 排污单位应当采取措施，防治在生产建设
	拟建项目污染
	

	
	
	
	或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、
	物排放严格执
	

	
	
	8
	粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐
	行排放标准和
	

	
	
	
	射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得
	总量控制指
	

	
	
	
	超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。
	标，符合
	

	
	
	

9
	第四十六条 新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求 建设环境保护设施、落实环境保护措施。环境保护设施 应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
	拟建项目将根据环境影响评价文件以及生态环境主管部
门审批决定的
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	要求建设，符
合。
	

	
	[bookmark: （三）与“三线一单”符合性分析]（三）与“三线一单”符合性分析

	
	[bookmark: 拟建项目位于山东省德州市乐陵市杨安镇248省道西侧、323省道南侧，依据2023]拟建项目位于山东省德州市乐陵市杨安镇 248 省道西侧、323 省道南

	
	侧，依据 2023 年 4 月 7 日德州市生态环境保护委员会办公室印发的《关

	
	于德州市“三线一单”生态环境分区管控方案 2022 年度更新内容的通知》

	
	（德环委办字〔2023〕8 号），属于乐陵市杨安镇环境管控单元，对相关

	
	内容进行分析，分析如下：

	
	[bookmark: 1、生态保护红线]1、生态保护红线

	
	[bookmark: （1）与生态保护红线的符合性]（1）与生态保护红线的符合性

	
	乐陵市周边共有 7 处生态保护红线区，具体情况见下表。

	
	表 1-2 乐陵市生态红线区域信息表

	
	




由上表可知，拟建项目选址不在生态保护红线范围内。

	
	[bookmark: （2）与一般生态空间的符合性]（2）与一般生态空间的符合性

	
	在生态保护红线的基础上，按照“应划则划”的原则划定一般生态空

	
	间，德州市一般生态空间总面积 574.60km²，占全市国土面积的 5.55%，

	
	包括未纳入生态保护红线的森林公园、湿地公园、饮用水水源地保护区以

	
	及拟划定的饮用水水源地保护区、公园绿地、公益林，除此之外还包括评

	
	价确定的生态系统服务功能极重要区、重要区及生态环境极敏感区、敏感

	
	区。

	
	拟建项目位于山东省德州市乐陵市杨安镇 248 省道西侧、323 省道南

	
	侧，未包含在一般生态空间范围内。

	
	2、环境质量底线


 (
编号
要素
面积（
km
2
）
YS371481195032
两河三堤地方级湿地自然公园周边区域
0.19
YS371481195033
德州马颊河地方级湿地自然公园（试点）
2.76
YS371481195034
丁坞水库
1.25
YS371481195035
马颊河
1.88
YS371481195036
山东跃马河国家湿地自然公园（试点）
1.59
YS371481195037
杨安镇水库
1.20
YS371481195038
跃丰河
0.52
)

 (
4
)
	
	表 1-3 环境质量底线符合性分析


























3、资源利用上线
表 1-4 资源利用上线符合性分析

	
	
	管控区
	管控要求
	符合性分析
	

	
	
	
	
	“禁燃区”范围内，禁止销售、燃用高污染燃
料；禁止新（扩、改）建燃用高污染燃料的
	
拟建项目不在“禁燃区”范围内，使用电能和液化气，属于清洁能源
	

	
	
	
	
	项目；现有高污染燃料燃用设施，除用于城
	
	

	
	
	能源利
	一般控
	市集中供热外，有关单位和个人应当在规定
	
	

	
	
	用上线
	制区
	的期限内改用天然气、液化石油气、电或其
	
	

	
	
	
	
	他清洁能源。逐步取缔热电联产供热管网覆
	
	

	
	
	
	
	盖范围内的供热锅炉、工业蒸汽锅炉及各种
	
	

	
	
	
	
	洗浴锅炉，推进热电联产和集中供热。
	
	

	
	
	
	
	坚持‘四水四定’原则，统筹生产、生活、生
态用水，统筹全市地表水等各类水资源，优
	
	

	
	
	
	
	先保证生活用水，合理安排农业用水和工业
	
	

	
	
	水资源利用上线
	
-
	用水，实行最严格的水资源管理制度，严格 落实水资源双控制度，把水资源作为最大的 刚性约束，加强水资源的开发利用管理，制
定水资源综合利用规划，明确控制目标。控
	拟建项目新鲜水用量较少， 不属于水耗大
的项目
	

	
	
	
	
	制水耗较大的工业项目建设，新鲜水消耗较
	
	

	
	
	
	
	大的工业项目须进行水资源评价。积极开展
	
	

	
	
	
	
	再生水利用，提高再生水利用率。
	
	


 (
管控区
管控要求
符合性分析
执行《区域性大气污染物综合排放标准》
（
DB37/2376-2019
）规定的一般控制区标准（区 
域内大气环境重点排污单位执行重点控制区标
准）。区域内严格限制“两高”项目建设（按照
拟建项目
山东省“两高”项目管理名录确定），深化重点
污染物排
行业污染治理，强力推进国家和省确定的各项产
放严格执
大气
一般管
业结构调整措施，加强机动车排放污染治理，对
行相关标
环境
控区
现有的涉废气排放工业企业加强监督管理和执法
准，不属
检查，定期开展清洁生产审核，推动现有各类产
于“两
业园区及重点企业生态化、循环化改造。新建、
高”项
改建和扩建项目需满足产业准入、总量控制、排
目，符合
放标准等管理制度要求的前提下，实行工业项目
进园和集约高效发展，推进工业园区或工业集中
区建设。
控制高耗水工业项目建设。依法淘汰落后产能，
拟建项目
完成国家、省下达的年度淘汰落后产能任务目
不属于高
水环境
水环境
一般管
控区
标，鼓励企业主动开展计划外淘汰。全面排查装
备水平低、环保设施差的小型工业企业，依法全 
部取缔不符合产业政策的小型造纸、制革、印
耗水项目
和严重污
染水环境
染、染料、颜料、电镀、农药、化工、炼油、废
的生产项
旧塑料再生等严重污染水环境的生产项目。
目，符合
土壤环境
建设用地一般管控单
元
风险管控严格执行《工矿用地土壤环境管理办法
（试行）》和《污染地块土壤环境管理办法（试 行）》。建立一企一档，标注地块内的风险源，
标明企业的特征污染物。
拟建项目无风险物质
)

 (
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	德州全市属于地下水超采区，根据《山东省
	
	

	
	
	
	地下水超采区综合整治实施方案》的要求，
	
	

	
	
	
	除居民生活用水与应急供水外，严禁新增地
	
	

	
	
	
	下水取水量；确需取用地下水的，要在现有
	
	

	
	
	
	地下水开采总量控制指标内调剂解决，并逐
	
	

	
	
	
	步削减地下水开采量。取用地下水总量已达
	
	

	
	
	
	到或超过控制指标的地区，暂停审批其建设
	
	

	
	
	
	项目新增取用地下水。实行地下水用水总量
	
	

	
	
	
	和水位双控，加强超采地区地下水监测和治
	
	

	
	

地下水资源管控区
	深层承压水禁采区、浅层地下水部分限采取
	理，推动实现地下水水位回升。
浅层地下水限采区：按照省水利厅划定的浅 层超采区范围，编制超采区治理方案，按照年度计划进行超采区治理，逐步实现限采 区内地下水采补平衡。
深层地下水禁采区：深层承压地下水原则上 只能作为应急和战略储备水源要求，现状深
层承压水开采井要结合替代水源建设逐步封
	


拟建项目不涉及使用地下水
	

	
	
	
	停。逐步关停非生活用水和部分有水源替代条件的深层承压水开采井，2025 年前全部关停深层承压水开采井。
试行“退地减水” 措施，适当减少用水量较大
的农作物种植面积，改种耐旱作物和生态树
	
	

	
	
	
	种。工业生产、城市绿化、生态景观等要优
	
	

	
	
	
	先使用再生水。对具备使用再生水条件但未
	
	

	
	
	
	充分利用的钢铁、火电、化工、造纸、印染
	
	

	
	
	
	等项目，不得批准其新增取用地下水。
	
	

	
	土地资
源利用上线
	
-
	德州市土地资源具体要求按照发布后的《德州市国土空间总体规划》相应要求执行。
	拟建项目不新增建设用地
	

	
	[bookmark: 4、生态环境准入清单]4、生态环境准入清单
（1） [bookmark: （1）总则]总则
[bookmark: 拟建项目不属于禁止、限制和不符合空间布局要求开发建设的活动。]拟建项目不属于禁止、限制和不符合空间布局要求开发建设的活动。
（2） 单元清单
表 1-5 生态环境准入清单符合性分析

	
	环境管控
	ZH37148127474
	

	
	单元编码
	
	

	
	环境管控
	杨安镇
	

	
	单元名称
	
	

	
	分类
	一般管控单元
	

	
	方面
	相关要求
	符合性分析
	

	
	
	1.执行全市空间布局约束空间准入要求。2.碧霞湖
水库（杨安镇水库）饮用水水源一级保护区、二级
	项目符合空间
布局和产业准
	

	
	空间布局约束
	保护区内，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建 设项目。3.限制报告书级别工业项目建设（农副产品加工业、食品及饮料制造业等除外），限制废水
排放量较大的工业项目建设。
	入要求，距离饮用水水源保护区约
2.5km，符合
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污染物排放管控
	1.执行《区域性大气污染物综合排放标准》
（DB37/2376)(包括有分区要求的行业标准)规定的一般控制区排放标准。大气环境重点排污单位执行重点管控区排放标准。2.严格控制VOCs排放重点行 业新增污染物排放量，单元内涉及挥发性有机物排放的行业应严格遵守山东省地方标准《挥发性有机物排放标准》（DB37/2801）。涉VOCs企业无组织排放控制执行《挥发性有机物无组织排放控制标准
（GB37822）》。3.执行《流域水污染物综合排放标准第4部分：海河流域》标准。4.加强农村生活污 水收集与处理设施建设。加强农业面源污染综合防治。严格控制高毒高风险农药使用，执行化肥质量标准，深入推进测土配方施肥。推进废旧农膜回收工作。5.强化秸秆禁烧管控，加强属地网格化监
管，严格依法落实秸秆禁烧制度。
	




拟建项目污染物排放严格执行相关标准， 不涉及VOCs 排放，符合
	

	
	







环境风险防控
	1.执行《德州市饮用水水源保护区划分方案》具体要求。2.碧霞湖水库（杨安镇水库）饮用水水源保护区内，禁止使用农药，禁止威胁水源安全的有毒 有害污染物质的运输和储存，对准保护区内，通过 限速等措施降低事故风险。保护区内不得建设排放 污染物的建设项目，工业和生活排污口，规模化畜 禽养殖场，易溶性、有毒有害废弃物暂存或转运 站，化工原料、危险化学品、矿物油类及有毒有害 矿产品堆放场所等。3.防范农村化肥、农药、农膜等过度使用使得土壤和水体的重金属和有机污染物 长期累积，造成累积性长期性环境风险和健康风 险。4.加强乡镇工业企业污染防治，防止超标排放现象。5.生产、使用、存储、运输危险化学品的企业事业单位，应当采取风险防范措施，编制突发环 境事件应急预案并定期开展演练，预防环境污染事 故的发生。6.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可、转移和处置管理制度，并负责对危废相
应活动的全程监管和环境安全保障。
	





拟建项目建立完善的风险防控体系，不涉及有毒有害气体和危险化学品，符合
	

	
	
资源开发效率要求
	1.推进农业节水，提高农业灌溉用水有效利用系 数。2.改进高耗水行业的生产工艺，推行少水、无 水新工艺，提高工业用水重复利用率。3.倡导生活
节约用水。推广节水型器具。
	拟建项目不属于高耗水行 业，符合
	

	
	[bookmark: （四）与“三区三线”和土地利用符合性分析]（四）与“三区三线”和土地利用符合性分析
“三区三线”：三区指生态空间、农业空间、城镇空间，三线指永久基本农田控制线、生态保护红线、城镇开发边界。
根据乐陵市杨安镇人民政府文件，拟建项目选址符合杨安镇整体规划（具体见附件3：选址证明）。
根据乐陵市自然资源局出具的证明，拟建项目用地性质为建设用地，符合“三区三线”和用地要求（具体见附件4：土地证明）。
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拟建项目不属于国家《禁止用地项目目录》（2012年本）和《限制用地项目目录》（2012年本）中规定的项目，也不属于《山东省禁止限制供地项目目录》和《山东省工业用地集约利用控制标准》中山东省禁止、限制供地项目用地。
[bookmark: （五）项目选址及平面布置的合理性分析]（五）项目选址及平面布置的合理性分析
[bookmark: 1、选址合理性分析]1、选址合理性分析
拟建项目位于山东省德州市乐陵市杨安镇 248 省道西侧、323 省道南侧，具体选址合理性分析如下。
表 1-6 项目选址合理性分析表
	项目分析
	条件
	结论

	土地利用分析
	拟建项目占地属于建设用地，符合乐陵市的用地要求
	符合

	供水供电排水
	拟建项目所在地配套完善的供水管网、供电设施
	符合

	交通运输
	拟建项目位于 248 省道西侧、323 省道南侧，交通运输便利，地理位置优越
	符合

	
环境敏感点
	距离拟建项目最近的敏感保护目标为飞达家园，距离约80m。经分析，拟建项目各污染物经采取治理措施后对其影响较小
	
符合

	外界环境对项目影响
	拟建项目周边为一般企业和村庄，周围企业经采取污染 防治措施后污染较小
	符合

	



项目对外界环境影响
	拟建项目产生的颗粒物经布袋除尘器处理后通过一根15m 高排气筒 DA001 外排；熬煮过程产生的油烟、恶臭和液化气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOX 经油烟净化器处理后通过一根 15m 高的排气筒 DA002 排放；生活污水经化粪池沉淀后由环卫部门定期清掏，不外排；生
产废水经污水处理设备处理后用于道路洒水抑尘，不外
	




符合

	
	排；固废均能做到资源化、合理化处置，做到零排放；
	

	
	厂界噪声采取合理降噪措施后，能实现达标排放；因
	

	
	此，拟建项目产生的污染物采取合理的控制措施后，均
	

	
	能实现达标排放，外界环境影响较小
	


2、平面布置的合理性分析
拟建项目厂区主大门位于东侧厂界，利用现有厂房从事生产。建设项目的主要噪声源位于车间内，车间密闭性较好，且进行隔音、减振等处理，厂界噪声较小。项目位于 248 省道西侧、323 省道南侧，交通便利，便于项目原材料及产品的运入和运出。车间内按照工艺流程布置， 在满足生产工艺流程要求的前提下，各工段布设距离合理，办公区远离生产区，利于生产，便于管理。
综上，拟建项目平面布置合理。
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 (
工程
分类
项目名称
工程内容及规模
备注
主体
工程
生产车间
3
层，建筑面积
4000m
²，主要建设冷库、调味料生产线、原料
库、包材库和成品库，设置粉碎机、煮酱锅等生产设备
/
辅助
工程
办公室
位于厂区东侧，建筑面积
40m
²，用于职工办公
储运工程
冷库
位于生产车间
1
层，建筑面积
1000m²
，用于辣椒等原料暂存
原料库
位于生产车间
3
层北侧，建筑面积
330m²
，用于原料暂存
/
成品库
位于生产车间
3
层南侧，建筑面积
800m²
，用于成品暂存
/
包材库
位于生产车间
3
层中部，建筑面积
200m²
，用于包材暂存
/
固废间
位于厂区东侧，建筑面积
10m²
，用于固废暂存
/
公用工程
供水
由乐陵市杨安镇自来水管网供给，年用水量为
159.5t
/
供热
/
制冷
办公采暖制冷采用分体式空调，部分原料暂存使用冷库，生产 
过程用电及液化气加热，液化气年用量为
2t
/
供电
由杨安镇供电网提供，年用电量为
6
万
kW·h
/
环保工程
废气处理
干洗、粉碎、筛分过程产生的颗粒物经布袋除尘器处理后通过一根
15m
高排气筒
DA001
外排；熬煮过程产生的油烟、恶臭和
液化气燃烧产生的颗粒物、
SO
2
、
NO
X
经油烟净化器处理后通过 
一根
15m
高的排气筒
DA002
排放；少量未收集的颗粒物、
SO
2
、
NO
X
和恶臭无组织排放。污水处理恶臭通过产臭单元加盖密
封、喷洒生物除臭剂等措施后无组织排放。
/
废水处理
生活污水经化粪池沉淀后由环卫部门定期清掏，不外排； 
生产废水经污水处理设备处理后用于道路洒水抑尘，不外排。
/
固废处理
隔油沉淀过程中产生的废油、池渣、油烟净化器收集的废食用
油和生活垃圾由环卫部门定期清运；杂质、布袋除尘器收集的 
粉尘和废包装材料收集后外售。
/
噪声治理
主要噪声为设备运行产生噪声，经过隔音、减振等措施后，对 
环境影响较小。
/
依托
工程
无
/
/
)二、建设项目工程分析
	
	[bookmark: 1、项目组成]1、项目组成

	
	拟建项目总占地面积2200m²，建筑面积4050m²，建筑高度9m，砖混结构，拟

	
	建项目组成见表2-1，厂区平面布置图见附图。

	
	表2-1 项目组成一览表

	






建设内容
	

	
	





[bookmark: 2、产品规模]2、产品规模

	
	拟建项目建成后年可加工生产80吨固态调味料、50吨半固态调味料、30吨液态

	
	调味料、20吨调味油、20吨分装食品，详见下表。
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[bookmark: 3、主要设备]3、主要设备
拟建项目设备详见下表。
	表2-2 产品方案一览表












表2-3 项目设备一览表
	
	
	

	
	
	序号
	设备名称
	设备参数
	数量
	单位
	主要生产单元及工艺
	

	
	
	1
	绞片机
	/
	1
	套
	切片
	

	
	
	2
	磨光机
	/
	1
	套
	赶光
	

	
	
	3
	去石机
	/
	1
	套
	去杂
	

	
	
	4
	切段机
	/
	1
	套
	切段
	

	
	
	5
	振动筛
	/
	3
	套
	筛分
	

	
	
	6
	磨粉机
	/
	2
	套
	粉碎
	

	
	
	7
	压片机
	/
	1
	套
	赶光
	

	
	
	8
	切丝机
	/
	1
	套
	切丝
	

	
	
	9
	粉碎机
	FFC45A
	4
	套
	粉碎
	

	
	
	10
	干洗机
	/
	1
	套
	干洗
	

	
	
	11
	压光机
	/
	1
	套
	赶光
	

	
	
	12
	微波灭菌机
	HK-12NMTN2
	1
	套
	灭菌
	

	
	
	13
	电烤箱（烘干）
	/
	1
	套
	前处理
	

	
	
	14
	搅拌机
	YL/100L-6
	2
	套
	包装
	

	
	
	15
	制冷设备（冷库）
	/
	1
	套
	原料暂存
	

	
	
	16
	真空包装机
	/
	1
	套
	包装
	

	
	
	17
	封口机
	/
	26
	套
	包装
	

	
	
	18
	电子秤
	ACS-6
	52
	套
	包装
	

	
	
	19
	包装机
	/
	3
	套
	/
	

	
	
	20
	抛光机
	/
	2
	套
	赶光
	

	
	
	21
	抽草机
	/
	2
	套
	去杂
	

	
	
	22
	破碎机
	/
	2
	套
	粉碎
	

	
	
	23
	切割机
	/
	1
	套
	前处理
	


 (
序号
产品名称
产量
单位
1
固态调味料
80
t/a
2
半固态调味料
50
t/a
3
液态调味料
30
t/a
4
调味油
20
t/a
5
分装食品
20
t/a
)
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	24
	切菜机
	/
	3
	套
	前处理
	

	
	
	25
	煮酱锅
	200L
	5
	套
	熬煮
	

	
	
	26
	冷却罐
	/
	3
	套
	冷却
	

	
	
	27
	封口机
	DF-1000
	5
	套
	包装
	

	
	
	28
	消毒柜
	/
	2
	套
	/
	

	
	
	29
	灌装机
	/
	5
	套
	灌装
	

	
	
	30
	打包机
	/
	2
	套
	包装
	

	
	
	31
	液化气罐
	50kg
	5
	个
	/
	

	
	
	32
	油烟净化器
	风机风量20000m³/h
	1
	套
	-
	

	
	
	33
	布袋除尘器
	风机风量10000m³/h
	1
	套
	-
	

	
	
	34
	污水处理设备
	1m³/d
	1
	套
	-
	

	
	[bookmark: 4、主要原、辅材料消耗]4、主要原、辅材料消耗
拟建项目主要原辅材料见下表。
表2-4 主要原、辅材料及年消耗量

	
	
	序号
	原辅材料
	单位
	年用量
	备注
	

	
	
	1
	辣椒
	t/a
	30
	固态
	

	
	
	2
	八角
	t/a
	10
	固态
	

	
	
	3
	陈皮
	t/a
	6
	固态
	

	
	
	4
	茴香
	t/a
	10
	固态
	

	
	
	5
	干姜片
	t/a
	5
	固态
	

	
	
	6
	花椒
	t/a
	5
	固态
	

	
	
	7
	孜然
	t/a
	5
	固态
	

	
	
	8
	胡椒
	t/a
	8
	固态
	

	
	
	9
	桂皮
	t/a
	8
	固态
	

	
	
	10
	香叶
	t/a
	5
	固态
	

	
	
	11
	糖
	t/a
	10
	固态
	

	
	
	12
	食用油
	t/a
	50
	液态
	

	
	
	13
	酱油
	t/a
	8
	液态
	

	
	
	14
	醋
	t/a
	4
	液态
	

	
	
	15
	味精
	t/a
	5
	固态，颗粒状
	

	
	
	16
	盐
	t/a
	5
	固态，颗粒状
	

	
	
	17
	蚝油
	t/a
	10
	液态
	

	
	
	18
	豆瓣酱
	t/a
	8
	半固态
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	19
	葱姜蒜
	t/a
	10.5
	固态
	

	
	
	20
	纯净水
	t/a
	9.5
	外购，液态
	

	
	
	21
	食品添加剂
	t/a
	0.5
	固态
	

	
	
	22
	R410A制冷剂
	t/a
	0.002
	冷库使用，定期添加
	

	
	
	23
	液化气
	t/a
	2
	储存在液化气罐内， 置于专用仓库
	

	
	5、劳动定员及工作制度
拟建项目劳动定员10人，全年工作日300天，实行白班制，夜间不生产，每天生产时间8小时，每天1班。生产工序年时基数2400h。
[bookmark: 6、公用工程方案]6、公用工程方案
[bookmark: （1）给水工程]（1）给水工程
拟建项目用水主要为职工生活用水和生产用水。
1） 生产用水：主要为产品用水和设备清洗用水。
①产品用水主要为半固态调味料和液态调味料用水，根据项目单位提供的资料，半固态调味料含水量约为10％，液态调味料含水量约为15％，则产品用水约为9.5t/a，使用外购的纯净水。
②设备每天需清洗一次，根据项目单位提供的资料，清洗用水量约为0.1t/d， 30t/a，使用市政自来水管网的自来水，厂区内铺设供水管网，可以满足拟建项目用水需求。
2） 生活用水主要为职工日常生活洗漱用水及冲厕用水。员工生活用水定额按照《建筑给水排水设计规范》（ GB50015-2019）的规定，职工生活用水按40L/ 人·天计，劳动定员10人，每年工作300天，则生活用水量为0.4t/d（120t/a），使用自来水。
[bookmark: 综上，拟建项目用水量约为0.53t/d（159.5t/a）。]综上，拟建项目用水量约为0.53t/d（159.5t/a）。
[bookmark: （2）排水工程]（2）排水工程
1） 生产废水：
①产品用水全部消耗在产品中。
② 清洗废水按设备清洗用水的90 ％ 计算， 则清洗废水产生量为0.09t/d
（27t/a）。
2） 生活污水按生活用水量的80％计算，则生活污水产生量为0.32t/d（96t/a）。
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	综上，拟建项目建成后废水产生量为0.41t/d（123t/a）。生活污水经化粪池沉淀后由环卫部门定期清掏，不外排；生产废水经污水处理设备处理后用于道路洒水抑尘，不外排。
拟建项目水平衡图见下图。

[image: ]
[bookmark: 图2-1 项目水平衡图（单位：t/d）]图2-1 项目水平衡图（单位：t/d）
（3） [bookmark: （3）供暖制冷]供暖制冷
拟建项目部分原料暂存使用冷库，生产过程用电及液化气加热，办公采暖制冷采用分体式空调。
（4） [bookmark: （4）供电]供电
拟建项目供电由乐陵市杨安镇供电所提供，年用电量6万kW·h。
（5） [bookmark: （5）供气]供气
[bookmark: 拟建项目煮酱锅需要使用液化气加热，年用量约2t，液化气储存在液化气罐内。]拟建项目煮酱锅需要使用液化气加热，年用量约2t，液化气储存在液化气罐内。
（6） [bookmark: （6）其他]其他
拟建项目不设职工食堂，不设宿舍。

	



工艺流程和产排污环节
	[bookmark: 一、工艺流程]一、工艺流程
1.辣椒

[image: ]
注：N--噪声；S--固废；G--废气
图2-2辣椒生产工艺及产污环节图
生产工艺流程简述：
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（1） 去杂：外购的辣椒首先用去石机除去杂质。该工序会产生杂质和设备噪声。
（2） 干洗：将辣椒放入干洗机中进行干洗。该工序会产生颗粒物和设备噪声。
（3） 灭菌：将处理好的辣椒放入微波灭菌机中灭菌。设备密闭，灭菌主要通过电加热的方式对物料进行隔空加热，灭菌的同时能使物料中的水分蒸发出来，该工序会产生水蒸气和设备噪声。水蒸气无污染，经设备上的管道收集后通过风机引至车间外无组织排放。
灭菌后的原料根据产品规格不同，分别进行（4）或（5）工艺。
（4） 粉碎：将辣椒放入粉碎机或磨粉机中进行粉碎。该工序会产生颗粒物和设备噪声。
（5） 切段/片/丝：根据客户的要求，将辣椒放入切段机或切片机或切丝机中处理成符合要求的规格。该工序会产生设备噪声。
（6） 赶光：将辣椒放入压光机、抛光机等设备中加工，使辣椒更有色泽。该工序会产生设备噪声。
（7） 筛分：处理后的辣椒放入振动筛中进行筛分，分别制成不同规格的产品。该工序会产生颗粒物和设备噪声。
（8） 包装：按照包装规格进行包装，并封口、打包后入库待售。
2.其他固态调味料
[image: ]
注：G--废气；N--噪声；S--固废
图2-3 其他固态调味料加工工艺流程图
工艺流程简述：
①分拣：先将八角、花椒等原料使用去石机去除杂质，该工序会产生分拣杂质和设备噪声。
②灭菌：设备密闭，灭菌主要通过电加热的方式对物料进行隔空加热，灭菌的同时能使物料中的水分蒸发出来，该工序会产生水蒸气和设备噪声。水蒸气无污染，经设备上的管道收集后通过风机引至车间外无组织排放。
③粉碎：将原料放入粉碎机或破碎机中进行粉碎，该工序会产生颗粒物和设备
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噪声。
④混料：将粉碎好的原料通过传送带按比例投入搅拌机中进行混合调配，罐体密闭，混料完成后静置5-10分钟后再开锅取料，料体由传送带运至周转车内。该工序会产生设备噪声。
⑤灌装：成品使用灌装机灌装，设备密闭，该工序会产生设备噪声。
⑥包装：成品经包装机、封口机等设备包装后运至仓库待售。该工序会产生设备噪声。
3、半固态调味料
[image: ]
注：G--废气；N--噪声；S--固废
图2-4 半固态调味料加工工艺流程图及产污环节
[bookmark: 工艺流程简述：]工艺流程简述：
①分拣：将葱、姜、蒜等原料先进行人工分拣，去除杂质，该工序会产生原料分拣杂质。
②前处理：根据产品需要，使用切菜机将葱、姜、蒜等湿物料进行混合切碎， 该工序会产生设备噪声。
③熬煮：将原料倒入煮酱锅内进行煮制，煮酱锅采用液化气加热，该工序会产生油烟、恶臭和设备运行噪声，使用液化气过程中会产生颗粒物、SO2、NOx。
④冷却：将煮好的半固态调味料放入冷却罐中冷却。
⑤灌装、包装：成品利用酱料包装机进行灌装、包装，设备密闭。灌装后的半固态调味料包装后运至成品库待售。该工序会产生设备噪声。
4、液态调味料
[image: ]
注：G--废气；N--噪声；S--固废
图2-5 液态调味料加工工艺流程图及产污环节
工艺流程简述：
①熬煮：将原料蚝油、酱油等液态原料按照配比放入煮酱锅内进行煮制，煮酱

 (
15
)
锅采用液化气加热，该工序会产生油烟、恶臭和设备运行噪声，使用液化气过程中会产生颗粒物、SO2、NOx。
②冷却：将煮好的液态调味料放入冷却罐中冷却。
③灌装、包装：成品利用酱料包装机进行灌装、包装，设备密闭。灌装后的液态调味料使用包装机包装后运至成品库待售。该工序会产生设备噪声。
5、调味油
[image: ]
注：G--废气；N--噪声；S--固废
图2-6 调味油加工工艺流程图及产污环节
工艺流程简述：
①分拣：将辣椒、花椒等原料先进行人工分拣去除杂质，该工序会产生原料分拣杂质。
②调配：根据订单需要，按照一定的比例，将所需原辅材料进行称重配料。
③熬煮：产品需要由煮酱锅对原材料进行加热，根据产品类别及原材料种类的不同，加热时间不同。煮酱锅使用液化气加热。该工序会产生油烟、恶臭和设备运行噪声，使用液化气过程中会产生颗粒物、SO2、NOx。
④过滤：根据订单要求，产品需要使用油料分离机进行过滤，筛选出里面的固体物料，仅保留液态物料。该过程会产生过滤杂质。
⑤冷却：将不同油料按比例混合后即为成品，成品放入冷却罐中自然冷却。
⑥包装：冷却后的成品利用包装机进行包装后入库待售。
6、分装食品
[image: ]
注：G--废气；N--噪声；S--固废
图2-7 分装食品加工工艺流程图及产污环节
工艺流程简述：
购进的辣椒、糖等原材料经验收合格后按照不同规格进行人工配比后使用灌装
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	[bookmark: 二、产排污环节]机灌装，然后进行内外包装，最后成品入库待售。二、产排污环节
（1） [bookmark: （1）废气]废气
拟建项目生产过程中产生的废气主要为干洗、粉碎、筛分工序产生的颗粒物， 熬煮过程产生的油烟，使用液化气过程中产生的颗粒物、SO2、NOx，生产过程中产生的食物芳香恶臭以及污水处理过程中产生的恶臭。
（2） [bookmark: （2）废水]废水
拟建项目营运过程中主要产生清洗废水和生活污水。
（3） [bookmark: （3）噪声]噪声
拟建项目噪声主要是粉碎机等设备和风机运转产生的噪声，噪声源强约为
65~85dB(A)左右。
（4） [bookmark: （4）固废]固废
拟建项目在运营过程中产生的固体废物主要是废包装材料、杂质、布袋除尘器收集的粉尘、油烟净化器收集的废食用油、污水处理过程中产生的废污泥、格栅杂质、废油、气浮渣和生活垃圾。
[bookmark: 主要污染源及污染因子识别详见下表。]主要污染源及污染因子识别详见下表。
表2-5 运营期主要污染工序

	
	
	类别
	编号
	产污环节
	主要污染因子
	排放去向
	

	
	
	





废气
	G1-1
	干洗
	

颗粒物
	
经布袋除尘器处理后通过一根15m高的排气筒DA001排放
	

	
	
	
	G1-2、G2-1
	粉碎
	
	
	

	
	
	
	G1-3
	筛分
	
	
	

	
	
	
	
G3-1、G4-1、G5-1
	熬煮
	油烟、臭气浓度
	经油烟净化器处理后通过一根15m高的排气筒DA002排放
	

	
	
	
	
	液化气燃烧
	颗粒物、SO2、
NOx
	
	

	
	
	
	-
	生产过程
	臭气浓度、颗粒
物、SO2、NOx
	无组织排放
	

	
	
	
	-
	污水处理
	臭气浓度、氨、硫
化氢
	无组织排放
	

	
	
	

废水
	
-
	
清洗废水
	pH、COD、氨氮、
BOD5、SS、动植物油、色度、总磷
	经污水处理设备处理后用于道路洒水抑尘，不外排
	

	
	
	
	-
	生活污水
	pH、COD、氨氮、
BOD5、SS
	经化粪池沉淀后由环卫部门
定期清掏，不外排
	

	
	
	
噪声
	N1-1-N1-8、N2-1-N2-
6、N3-1-N3-4、N4-1-
N4-3、N5-1-N5-4
	
设备运行
	
噪声
	
噪声
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固体废物
	S1-1、S2-1
	去杂
	

杂质
	

收集后外售
	

	
	
	
	S1-2
	干洗
	
	
	

	
	
	
	S3-1、S5-1
	分拣
	
	
	

	
	
	
	S5-2
	过滤
	
	
	

	
	
	
	-
	职工生活
	生活垃圾
	由环卫部门定期清运
	

	
	
	
	-
	布袋除尘器
	粉尘
	收集后外售
	

	
	
	
	-
	油烟净化器
	废食用油
	由环卫部门定期清运
	

	
	
	
	-
	原料拆包
	废包装材料
	收集后外售
	

	
	
	
	-
	

污水处理
	废污泥
	由环卫部门定期清运
	

	
	
	
	-
	
	格栅杂质
	由环卫部门定期清运
	

	
	
	
	-
	
	废油
	由环卫部门定期清运
	

	
	
	
	-
	
	气浮渣
	由环卫部门定期清运
	

	
	

	








与项目有关的原有环境污染问题
	拟建项目为新建项目，厂房利用前为闲置状态，不存在与拟建项目有关的原有污染情况。



 (
18
)
 (
污染物
评价指标
现状浓度
（
µg/m
³）
标准值
（
µg/m
³）
占标率
/%
达标情况
PM
10
年平均质量浓度
69.8
70
99.6
达标
PM
2.5
年平均质量浓度
37.1
35
106.0
超标
SO
2
年平均质量浓度
14.9
60
24.9
达标
NO
2
年平均质量浓度
25.4
40
63.5
达标
CO
（
mg/m
³）
百分位数日平均浓度
0.8
4
20.5
达标
O
3
8h
平均质量浓度
132.4
160
82.8
达标
) (
时间
COD
氨氮
标准
2023-02
19
1.59
COD
：
40
氨氮：
2.0
2023-03
28
0.519
2023-04
38
0.648
)三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	
	[bookmark: 1、环境空气]1、环境空气

	
	按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，环境空气质量

	
	达标按年均浓度和相应百分分数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值

	
	要求的即为达标。

	
	根据德州市生态环境保护委员会办公室“工作简报”（德简021号）公开数

	
	据，选取2022年1月1日～2022年12月31日为一个基准年，乐陵市空气质量现状达

	
	标情况见下表。

	
	表3-1 区域空气质量现状评价表

	



区域环境质量现状
	




结果表明PM2.5 超标， 该地区环境空气不能满足《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求。PM2.5超标主要是地面扬尘、工业生

	
	产、机动车尾气排放等多方面因素造成的。

	
	因此区域环境空气质量现状不达标，拟建项目位于区域环境质量不达标区。

	
	[bookmark: 随着《德州市新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023年）》的通知的实施]随着《德州市新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023年）》的通知的

	
	实施，空气质量会逐渐好转。

	
	[bookmark: 2、地表水]2、地表水

	
	距离拟建项目最近的主要河流为马颊河，根据乐陵市环境监测站 2023 年 2 月-

	
	2023 年 4 月对马颊河张瑟闸断面例行监测数据可知，COD、氨氮浓度能够满足《地

	
	表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。

	
	表 3-2 马颊河近期例行监测数据（单位：mg/L）

	
	

[bookmark: 3、地下水]3、地下水
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	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）可知，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。
拟建项目采取报告中提出的防治措施后，生产过程中基本不存在地下水、土壤环境污染途径，所以本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状调查。
[bookmark: 4、声环境]4、声环境
拟建项目位于山东省德州市乐陵市杨安镇248省道西侧、323省道南侧，拟建项目所在地周围为村庄和一般企业，项目区周围声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。
[bookmark: 5、生态环境]5、生态环境
拟建项目所在地生态环境以工业生态、农业生态为主，植被多为人工栽植， 生态环境良好。

	
	1、大气环境

	
	厂界外500米范围内的保护目标主要是村庄，保护目标的名称与建设项目厂界

	
	位置关系如下表所示。

	
	表3-3 拟建项目周围大气环境保护目标

	

环境保护目标
	



2、声环境

	
	厂界外50米范围内无声环境保护目标。

	
	3、地下水环境

	
	厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊

	
	地下水资源。

	
	4、生态环境

	
	拟建项目无新增用地。


 (
种类
坐标
保护对象
保护内容
环境功能区
相对厂址方位
相对厂界距离
/m
X/m
Y/m
环境空气
63
50
飞达家园
居民
《环境空气质量标准》
（
GB3095-2012
）二级
NE
80
330
0
大苑香榭里
居民
E
330
-280
-230
安子李村
居民
SW
360
-330
340
双白庙村
居民
NE
470
0
495
王大腿村
居民
N
495
)
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	[bookmark: 1、废气]1、废气
（1）颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
有组织排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（ DB37/2376- 2019）表1一般控制区标准限值要求，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》
（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。
表3-4 颗粒物、SO2、NOX浓度有组织排放标准限值

	
	

无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准。
表 3-5 颗粒物、SO2、NOX 无组织排放标准限值

	污染
	

	物排
	

	放控
	

	制标准
	（2）油烟
拟建项目设置煮酱锅共5台且设置12m²的集气罩，依据《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）表1，属于大型规模。
油烟有组织排放执行《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）表2大型标准浓度限值要求。
表3-6 油烟浓度有组织排放标准限值

	
	
（3）恶臭

	
	恶臭有组织排放执行《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）中饮食
业单位排气筒恶臭污染物标准。

	
	表3-7 臭气浓度有组织排放标准限值

	
	
恶臭无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准


 (
污染物
浓度限值（
mg/m
³）
速率限值（
kg/h
）
SO
2
100
2.6
NO
x
200
0.77
颗粒物
20
3.5
) (
污染物
无组织排放监控浓度限值（
mg/m
³）
SO
2
周界外浓度最高点
0.4
NO
x
周界外浓度最高点
0.12
颗粒物
周界外浓度最高点
1.0
) (
污染物
浓度限值（
mg/m
³）
净化设施最低去除率（％）
油烟
1.0
90
) (
污染物
浓度限值（无量纲）
臭气浓度
70
)

 (
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)
“新扩改建”标准限值要求。
表 3-8 恶臭无组织排放标准限值
	污染物
	无组织排放监控浓度限值（mg/m³）

	臭气浓度
	20（无量纲）

	NH3
	1.5

	H2S
	0.06


[bookmark: 2、噪声]2、噪声
营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中 2 类标准，标准值见下表。（夜间不生产）
表3-9 噪声排放标准单位：dB(A)
	声环境功能区类别
	执行厂界
	昼间
	夜间

	2 类
	四至厂界
	60
	50


[bookmark: 3、废水]3、废水
拟建项目生活污水经化粪池沉淀后由环卫部门定期清掏，生产废水经污水处理设备处理水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中表1 标准后，用于道路洒水抑尘，不外排。
表 3-10 废水排放标准
	污染物
	单位
	限值

	pH
	无量纲
	6.0-9.0

	BOD5
	mg/L
	10

	氨氮
	mg/L
	8

	色度
	度
	30

	COD
	mg/L
	-

	SS
	mg/L
	-

	动植物油
	mg/L
	-

	总磷
	mg/L
	-


[bookmark: 4、固体废物]4、固体废物
固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599- 2020）。
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