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1、建设项目基本情况
	项目名称
	台州市月湖初级中学（暂名）

	建设单位
	台州循环经济发展有限公司

	法人代表
	
	联系人
	

	通讯地址
	甲南大道东段 9 号

	联系电话
	
	传真
	/
	邮政编码
	318000

	建设地点
	甲南大道以北、聚贤路以西地块

	立项审批部门
	台州湾循环经济产业集 聚区经济发展局
	批准文号
	台集经投资受理[2017]2 号

	建设性质
	新建 [image: ]改扩建□技改□
	行业类别 及代码
	P823 普通初中教育

	占地面积
	45616m2
	绿化率
	36.1%

	总投资
(万元)
	34000
	环保投资
(万元)
	45
	环保投资比例
	0.13%

	评价经费 (万元)
	
	预期投产日期
	



	工程内容及规模：
一、项目报告类别确定
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目 环境保护管理条例》和《浙江省建设项目环境保护管理办法》 等法律法规的有关规定，需 对该项目进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环保部令 第 44 号），本项目归入《名录》项目类别中“四十、社会事业与服务业 113 学校、幼儿园、 托儿所、福利院、养老院：建筑面积 5 万平方米及以上；有实验室的学校（P3 、P4 生物安 全实验室除外）的需做报告表。 本项目为学校建设项目，建筑面积超过 5  万平方米且有实
验室（非 P3 、P4 生物安全实验室），因此，本项目评价类别为报告表。
受台州循环经济发展有限公司的委托，浙江泰诚环境科技有限公司承担该项目的环境 影响评价工作。我单位在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析
计算，根据有关规范编制了该项目的环境影响报告表，报请审批。
二、项目由来
台州湾循环经济产业集聚区东部新区（以下简称台州东部新区）位于台州市区东部滩 涂围垦区域，是集聚区连接台州城市中心区的重要纽带，在集聚区发展中具有重要的战略 定位。“十三五”期间，东部新区围绕“兴产业、聚功能”的目标导向，加快引进大企业、 大项目、大平台建设， 人口集聚随之加快， 预计到 2020 年东部新区居住人口达 5 ～ 6 万人， 远期达 35 万左右， 产业和人口的高度集聚对教育事业的发展带来多样化的需求。目前， 东
部新区的学前教育、小学教育已发展，而中学教育资源一片空白，如不尽快启动中学教育
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	设施建设，将无法满足台州东部新区发展带来的义务教育需求。因此， 东部新区急需新建 初级中学， 以创造基本的义务教育条件， 满足适龄学生入学需求。本项目作为义务教育建
设项目，旨在促进东部新区教育事业发展。
三、项目主要建设内容和规模
本项目选址于台州湾循环经济产业集聚区东部新区甲南大道以北、聚贤路以西地块， 地块四面临路， 规划建设用地面积 45616  平方米，用地性质为教育科研用地。 项目总投资 约 34000 万元，主要建设教学楼、 图书阅览室等，总建筑面积 56913 平方米，其中地上建 筑面积 32662 平方米， 地下建筑面积 144474 平方米。总平面布置见附图， 主要技术经济指
标见表 1- 1。
表 1- 1    本项目主要技术经济指标

	名称
	数量

	规划建设用地面积
	45616m2

	总建筑面积
	56913m2

	地上建筑面积
	32662m2

	
其
中
	教学区（含教师办公）
	13887m2

	
	图书阅览中心
	1410m2

	
	行政办公楼
	1591m2

	
	体育馆
	2514m2

	
	学生宿舍
	13260m2

	半地下室
	9777m2

	
其
中
	图书阅览中心
	3055m2

	
	行政办公楼
	1102m2

	
	报告厅
	1894m2

	
	食堂
	2134m2

	
	学生活动中心及学生接送区
	1592m2

	地下建筑面积
	14474m2

	其
中
	机动车停车库（含人防区域）
	11960m2

	
	非机动车停车库
	1714m2

	
	设备用房
	800m2

	建筑占地面积
	13564m2

	容积率
	0.72

	建筑密度
	29.7%






		绿地率
	36.1%

	机动车停车位
	326 辆

	其中
	地上机动车停车位
	15 辆

	
	地下机动车停车位
	311 辆


本项目建成后形成 36 个教学班、1800 名学生、预估计 700 名教职工的办学规模，每年
教学天数约 250 天，本环评以所有学生教职工均在学校住宿计。
学校实验室主要以化学、物理教学实验为主。其中化学实验主要为无机化学实验，涉及
的原辅料见表 5-5。物理实验为初中物理教学实验不涉及危险物品。
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	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目为新建项目，不存在原有污染源。
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2 、建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：
1、地理位置
台州湾循环经济产业集聚区位于台州市东部，纵贯临海市、椒江区、路桥区、台州经 济开发区及温岭市等地。规划范围北起临海市红脚岩南端，南至温岭市松门镇北端， 东抵 海堤， 西至台东大道， 总面积约 562.15 平方公里。定位为中国循环经济发展示范区、长三
角南翼特色产业集聚区、浙江海洋经济发展带重要组成区和台州转型发展核心引领区。
集聚区区域范围包括台州市区东部组团、台州石化工业基地、临海东部组团和温岭东 部组团四大部分，其中台州市区东部组团由椒江分区、路桥分区、开发区分区和台州东部 新区组成。集聚区规划总面积约 562.15 平方公里， 重点规划区以规划新的发展空间和产业
功能区为主，面积 86.73 平方公里。
东部新区位于集聚区东部组团， 属新围垦区，是集聚区未来发展的核心部分， 东部新 区核心区规划面积达到 20.6 平方公里。是构建台州城市群建设乃至优化浙江省海洋经济发
展的重点建设区域， 更是台州市社会经济发展转型的重点片区， 具有较强的辐射带动作用。
本项目位于台州湾循环经济产业集聚区东部新区北部，项目东侧为聚贤路，隔路为空 地（规划为居住用地），南侧为甲南大道， 隔路约 300m 为工业用地， 西侧为国安驾校， 北
侧为台州东部新区生态绿轴工程。地理位置见附图一。
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	图 2- 1  项目拟建地周围概况及声环境监测点位图
2、地质地貌
台州东部新区大地构造上属新华夏系第二隆起带浙闽隆起区的东北端。在勘察区内未
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	发现断裂分布， 场地稳定性较好。根据浙江省物探勘察院 2011 年 8 月提供的地质勘察成果。 根据钻探揭露，结合室内土工试验成果，场地勘察深度（30 米）范围内地基土可划分为 3
层 6 亚层。现自上而下特点如下：
①1- 1 层：素填土（Qme ）
灰色，松散。以粘性土为主，夹碎、块石，粒径 5 ～ 10 厘米。仅在隔堤段有分布，层
顶高程 1.24 ～4.40 米，层厚 1.20 ～4.40 米。
②1-2 层：塘泥（Qme ）
灰色，流塑。以淤泥质土为主， 芯样无法自立，偶见少量植物根系，局部地段表层为
泥浆。仅少数地段有缺失，层顶高程-0.15 ～2.60 米，层厚 0.20 ～2.90 米。
③1-3 层：种植土（Qme ）
灰色， 松散， 以粘性土为主， 见大量植物根系。仅局部分布， 层顶高程 0.59 ～2.74 米，
层厚 0.30 ～0.70 米。
④2- 1 层：淤泥质粉质粘土（Q42m ）
灰，浅灰黄色， 流塑。切面光滑，稍具光泽，见少量云母碎屑及腐殖质，韧性及干强 度较低。其物理力学性质差， 灵敏度中等。全场分布， 层顶高程- 1.19 ～2.44 米， 层厚 5.80 ~
12.40 米。
⑤2-2 层：淤泥质粘土（Q42m ）
灰色，流塑。切面光滑，稍具光泽，见少量云母碎屑及腐殖质，韧性及干强度较低。 其物理力学性质差， 灵敏度中等。全场分布， 层顶高程- 12.70 ～ -5.08 米， 层厚 0.50 ～22.00
米。
⑥3 层：粉质粘土（Q42m ）
灰色，软塑，局部软可塑。切面光滑， 稍具光泽，无摇震反应，偶见贝壳碎屑，韧性
及干强度中等。主要在控制性钻孔有揭露， 层顶高程-29.02 ～ -21.40 米，层厚 0.90 ～ 8.70 米。
3、气象特征
台州湾循环经济产业集聚区东部新区为滩涂围垦区，属于新开发区域，区域范围内无历 史气象观测点；项目拟建地紧邻路桥区金清镇、蓬街镇，故项目拟建地气象参考路桥区测点，
该区的主要气候特征如下：




	常年主导风向
多年平均风速
年平均气温
极端最低气温
	NW
2.4m/s
16.6~17.3℃
-9.9℃
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	极端最高气温
多年平均降雨量
降水日数
年平均水面蒸发量 年平均陆面蒸发量
相对湿度
无霜期
年日照时数
	41.7℃
1480~1530mm
140~180 天
900~1100mm
550~850mm
73~83%
235~300 天
1805~2036 小时

	4、水文特征
台州湾循环产业集聚区东部新区内规划河道众多，以人工开挖河道为主，具体河道情
况见表 2- 1。
表 2- 1  东部新区主要河道规划一览表

	
	序号
	河道名称（级别）
	规划河道宽度（m）
	

	
	1
	东洪家场浦（区级）
	100
	

	
	2
	十条河（区级）
	25
	

	
	3
	围一河（聚海河）
	40
	

	
	4
	围二河（聚洋河）
	60
	

	
	5
	围三河
	40
	

	
	6
	围四河
	60
	

	
	7
	东鲍浦（区级）
	40
	

	
	8
	东长浦（区级）
	60
	

	
	9
	东青龙浦（区级）
	100
	

	
	10
	三山河（镇级）
	40
	

	
	11
	中礁河
	40
	

	
	12
	婆屿河
	40
	




	台州湾循环经济产业集聚区东部新区分区规划（2013-2020）相关内容
1、规划范围
台州湾循环经济产业集聚区东部新区分区规划确定的规划区范围为北、东至十一塘的
防洪堤，南至台州新机场，西至甬台温复线，规划面积约 61.47km2。
2、空间结构
东部新区的空间结构可表述为： “一核、两轴、两廊、三片”。
一核——集聚区核心组团。北起绿脉南路、南至三山路，是集聚区发展的核心区，主 要为产业区提供完善的高级金融、研发、商贸、行政管理、文化娱乐、医疗等公共服务职
能，应突出其服务功能，强化中心地位。
两轴—— 以集聚区公共服务轴、聚洋大道为载体形成两条“十字”型城市功能、景观
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	综合轴，串起城市各个功能区块，集中展现城市主要特色。
两廊——指组团之间的开敞空间，构成主要的生态廊道，并起到维持城市结构形态的
作用。“两廊”分别是心海绿廊、青龙浦生态廊道。
三片——规划区内主要形成三个城市功能组团：北部组团、核心组团和南部组团。
3、功能布局
根据发展条件、交通条件及环境特征， 规划远景东部新区布局为两个居住（综合）组
团、五个工业（综合）组团、 一个集聚区核心区组团和一个机场组团的多组团结构：
居住（综合）组团包括北部居住组团、南部居住组团。
工业（综合）组团包括北部工业组团、公共服务轴北侧工业组团、公共服务轴南侧工
业组团、高新产业预控区和金属再生产业区块。
功能组团外围规划为开敞区。各功能组团之间以城市交通性干道和高等级的河流水系 为界线， 以一般水系及其沿线绿地为纽带，强化城市空间结构的整体性，满足生态环境的
要求。
本项目为学校建设项目， 项目的建设符合《台州湾循环经济产业集聚区东部新区分区
规划（2013-2020）》要求。
《台州湾循环经济产业集聚区东部新区分区规划环境影响报告书》
本项目位于台州湾循环经济产业集聚区东部新区内，《台州湾循环经济产业集聚区东部 新区分区规划环境影响报告书》于 2014 年通过了浙江省环境保护厅的审查， 该报告书的主
要结论如下：
台州湾循环经济产业集聚区东部新区作为东部组团的核心区， 打造台州开放性生产服 务中心、沿海特色健康型宜居新城、未来东部滨海城市中心。根据分析，规划区产业规模 和布局对环境的影响亦在可承受范围之内，规划的实施有利于带动区域污染整治，加快环 境功能区达标进程。同时，规划的实施受到土地资源、水资源、生态环境功能区以及《台 州湾循环经济产业集聚区发展规划》等方面的制约，因此，规划区开发应循序渐进， 近期 建设在符合《台州市生态环境功能区规划》的基础上， 用地严格按照《台州湾循环经济产
业集聚区发展规划》的要求进行，且在水资源等配置上做好与区域的协调发展。
同时，报告书对规划提出了优化调整建议，具体如下：
表 2-2  规划规模及布局的优化调整建议

	
	分类
	规划方案问题
	优化调整建议
	




	
	
规模
	近期规划用地规模 17.9km2 ，超出了集 聚区发展规划范围。
	对近期规划范围进行调整，严格按照集聚区发展 规划实施。
	

	
	
	规划区范围仅西侧约 6.06km2 完成填海 造地竣工验收， 部分已经转为土地， 其
	近期规划重点突出已通过填海造地验收的土地利 用，并加快建设用海转建设用地的报批。
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	余范围目前功能为海域。
	
	

	
	规划区大部分用地位于生态环境功能区 规划限制准入区范围，仅少部分位于重 点准入区。
	根据现有的生态环境功能区规划，近期重点开发 建设位于重点准入区范围的土地，并加快生态功 能区调整工作。
	

	
	








布局
	近期规划布置了商业、居住用地，不符 合集聚区发展规划中工业功能区的要 求。
	对近期规划进行调整， 严格按照集聚区发展规划 对用地性质的要求进行布局。
	

	
	
	根据《集聚区总规》中的用地规划图， 本规划区范围工业用地以一类工业用地 为主，而本规划则以二类工业用地为主。
	《集聚区总规》中规划用地平衡表的一类和二类 工业用地规模是统筹考虑的，总体占比 28.77%， 在严格控制该比例的基础上，对《集聚区总规》 用地规划图进行调整。
	

	
	
	路桥大道与甲南大道之间布局居住、商 业用地，其南北侧均为工业用地，存在 工业用地与居住用地穿插布置。
	调整该区域用地布局，取消居住用地的布置。调 整后的居住用地与工业用地之间布置绿化防护带 作为缓冲带。
	

	
	
	规划区南片金属资源再生基地东侧邻二 类居住用地，同时二类居住用地南侧为 预留机场用地。
	金属资源再生基地拆解的热解工艺、金属再生熔 炼工艺等容易造成重金属等污染，且机场噪声容 易扰民，因此， 建议取消南片的居住用地布置。
	

	
	
	从区域整体考虑，规划区的实施进一步 加大了台州南片供水紧张问题。
	规划区采用分质供水，分别设置生产及生活水供 水管网、消防水供水管网、中水回用管网，提高 中水回用规模。
	

	本项目为学校建设项目， 项目的实施可完善当地公共服务设施。因此， 本工程符合台
州湾循环经济产业集聚区东部新区分区规划环评要求。




	环境功能区划：
根据《台州市区环境功能区划》，本项目拟建地属于“ 台州湾循环经济环境重点准入区
1001- Ⅵ-0- 1”。该功能区相关要求如下：
1、基本概况
该环境重点准入区总面积约为 124.9km2 ，其位于椒江三甲街道、路桥蓬街镇、金清镇 东部。涉及十塘村、九塘村、盐业村等村庄。主要为台州市东部新区围垦范围，东至十一
塘海防大堤。自然环境以滩涂平原区，现状用地性质仍以滩涂和耕地为主。
2、主导环境功能及目标
该功能区的主导功能是提供健康、安全的生产和生活环境，保障人群健康，防范环境
风险。
其环境质量目标为： 地表水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838） Ⅳ类标准或 相应水环境功能区要求； 空气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095）二级标准； 土壤环境质量达到相关评价标准； 声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096）3  类标
准或相应声环境功能区要求。
3、管控措施
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	允许符合其产业导向的各类工业项目建设， 但需严控三类工业数量和排污总量。新建 二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。北区中心城区内及其他
人口聚集区内禁止新建、扩建、改建二类三类工业项目，现有三类企业要限期搬迁关闭。
北片椒江区块（横向疏港大道以北）以缝制设备、电子电器、普通机械为主导产业， 南片开发区区块（横向疏港大道以南） 以汽车摩托车配件、塑料模具、新材料、电子信息 等制造业和高新技术产业为主。城市建设区主要为产业区提供完善的高级金融、研发、商
贸、行政管理、文化娱乐、医疗等公共服务职能。
工业园区开发建设过程中应制定实施产业发展规划， 明确各园区发展目标、产业定位、 产业类型及发展重点。严格制定产业准入标准，鼓励新材料、高端装备制造、节能环保、  电子信息等产业，在专业园区以外禁止新增医化、制革、造纸、拆解等重污染行业。其中
医药行业严格按照台州市医药产业发展规划和医药产业环境准入指导意见要求进行管控。
严格执行实施畜禽养殖禁养区、限养区规定。合理规划居住区与工业功能区， 限定三 类工业空间布局范围， 在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离 带，确保人居环境安全。加强环保基础设施建设，区内生活污水和工业废水应接管纳污， 确保达标排放； 危险废物全部进行无害化处理。对区内重点污染企业进行实时监控， 建立 污染源数据库， 开展环境风险评估，消除潜在污染风险。加强土壤和地下水污染防治。最 大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域； 除防洪、航运为主要功能的河湖堤岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响
河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。
4、负面清单
负面清单：禁止准入属于国家、省、市、区（县）落后产能的限制类、淘汰类项目及 《台州湾循环经济产业集聚区产业导向及投资指导目录》中规定的禁入和限制类的工业项
目。
本项目为学校建设项目，符合环境功能区划管控措施要求，不在负面清单内， 符合当
地环境功能区划的要求。




	台州市水处理发展有限公司介绍：
台州市水处理发展有限公司设在椒江东部岩头十塘处， 污水处理工程包括一期工程和
二期工程。
一期工程于 2000 年开始筹建， 2003 年底投入正常运营， 一期工程设计规模为 5 万 m3/d 污水处理工程。于 2000 年 9 月通过原省环保局审批， 2005 年 12 月通过环保验收。目前一
期工程只处理简单的市政污水，出水作为中水回用工程的水源。
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	二期工程于 2007 年底开始施工， 2010 年 8 月投入试运营， 工程设计规模为 10 万 m3/d 污水处理工程和 5 万 m3/d 中水回用工程。于 2006 年 12 月通过原省环保局审批。在二期工 程建设过程中， 建设单位对二期工程原环评中的“中水处理工艺及再生水水源”进行了调 整，并通过原省环保局备案。调整后， 将一期工程单独收集的化工废水利用污水管道接入 二期工程进行化工废水集中处理，中水水源采用一期工程出水，处理工艺采用“曝气生物 滤池+过滤+消毒”工艺。调整后使得一期工程只处理简单的市政污水，水质较现状更易于
处理达标。
根据中共浙江省委文件《中共浙江省委浙江省人民政府关于全面实施“河长制”进一 步加强水环境治理工作的意见》（浙委发[2013]36 号）：到 2017 年， 所有污水处理厂执行一 级 A 标准。因此台州市水处理发展有限公司决定对二期工程进行提标改造， 改造总设计规 模 10  万 m3/d，其中重点污染源工业废水 2 万 m3/d、城市综合污水（含一般工业废水） 8
万 m3/d。目前该提标改造工程处于施工阶段。
台州市水处理发展有限公司 2016 年的出水水质状况见表 2-3 ，从表中资料可以看出，
2016 年该污水厂各月的监测项目基本能达到出水水质标准，出水水质基本上比较稳定。
表 2-3 台州市水处理发展有限公司 2016 年出水水质统计

	序 号
	监测时间
	pH 值
	化学需氧 量(mg/L)
	氨氮 (mg/L)
	总磷 (mg/L)

	1
	2016- 1
	6.821
	71.284
	1.298
	1.562

	2
	2016-2
	6.635
	63.25
	0.456
	0.691

	3
	2016-3
	6.443
	61.709
	2.089
	1.369

	4
	2016-4
	6.525
	78.954
	0.895
	1.01

	5
	2016-5
	6.489
	64.419
	0.645
	0.845

	6
	2016-6
	6.597
	58.51
	0.331
	0.649

	7
	2016-7
	6.746
	51.894
	1.668
	0.765

	8
	2016-8
	6.657
	47.051
	1.727
	0.962

	9
	2016-9
	6.732
	52.032
	0.625
	1.076

	10
	2016- 10
	6.789
	46.331
	0.511
	0.977

	11
	2016- 11
	6.741
	47.42
	0.27
	1.228

	12
	2016- 12
	6.662
	41.469
	0.132
	0.955


本项目位于台州湾循环经济产业集聚区东部新区，位于台州市水处理发展有限公司服




	务范围内，本项目废水能台州市水处理发展有限公司处理。
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3 、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、
生态环境等）
1、环境空气质量现状
根据环境空气质量功能区分类， 项目拟建地属二类区， 环境空气质量执行《环境空气质 量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目拟建地环境空气质量现状数据引用《台州吉利罗 佑发动机有限公司年产 40 万台 1.5TD 发动机项目环境影响报告书》的现状监测结果（浙科
达检（2017）综字第 0034 号，2017 年 3 月），监测点位见图 3- 1 ，具体数据见表 3- 1。
表 3-1   环境空气质量现状监测数据统计结果
	监测因子
	浓度范围（mg/m3 ）
	二级标准值（mg/m3 ）
	超标率（%）

	
PM10
	0.060~0.083
	
0.15
	0

	
	0.061~0.083
	
	0

	
	0.059~0.079
	
	0

	
NO2
	<0.015
	
0.2
	0

	
	<0.015
	
	0

	
	<0.015
	
	0

	
SO2
	<0.007
	
0.5
	0

	
	<0.007
	
	0

	
	<0.007
	
	0

	
CO
	<1.25
	
10
	0

	
	<1.25
	
	0

	
	<1.25
	
	0


从以上监测结果可知， SO2 、NO2 、CO 、PM10  均未超标，满足《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准。从常规监测项目来看，项目所在区域环境空气良好，能满足二
类功能区的要求。
2、地表水环境质量现状
本项目拟建地附近水体水质现状数据引用《台州吉利罗佑发动机有限公司年产 40 万 台 1.5TD 发动机项目环境影响报告书》的现状监测结果（浙科达检（2017）综字第 0034 号，
2017 年 3 月）。监测点位见图 3- 1，监测结果见表 3-2。
表3-2        地表水监测结果




	检测项目 采样地点
	采样
时间
	样品
性状
	pH 值 （无量 纲）
	化学需 氧量
	
BOD5
	
悬浮物
	
氨氮
	
总磷
	
石油类
	阴离子
表面活
性剂
	

	


长浦河
	09:44
	略黄、 略浑
	7.65
	35
	4.54
	30
	4.42
	0.563
	0.08
	0.083
	

	
	15:09
	略黄、 略浑
	7.66
	34
	3.97
	36
	4.06
	0.510
	0.08
	0.086
	

	
	均值
	7.655
	34.5
	4.255
	33
	4.24
	0.5365
	0.08
	0.0845  [image: ]

	
	水质类别
	Ⅰ
	Ⅴ
	Ⅳ
	/
	Ⅴ
	Ⅴ
	Ⅳ
	Ⅰ
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	项目附近河道水体水质明显较差，总体水质为Ⅴ类，无法满足《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类水质标准要求， 主要超标因子为 CODCr、氨氮、总磷。项目附近河道  地表水水质超标主要是受区域生活污水排放和农业面源污染的影响，这与项目拟建地处河网
地段、 处于地表水河道的末端有关。
3、声环境
为了解本项目拟建地声环境质量现状， 2017 年 9  月对项目拟建地的声环境质量现状进
行了调查，调查结果见表 3-3。
表 3-3 项目拟建地声环境现状监测结果  单位： dB

	监测点位
	1#
	2#
	3#
	4#

	噪声值（昼间）
	56.8
	53.5
	54.2
	55.6

	噪声值（夜间）
	46.3
	42.8
	45.6
	45.1


从调查结果可以看出：项目拟建地昼间噪声值在 53.5 ～ 56.8dB  之间， 夜间噪声值在 42.8 ～46.3dB 之间， 现状为 2 类，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类功能区
标准要求， 项目拟建地声环境质量现状良好。




	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：
地表水：其保护目标为本项目附近水体，使水质不进一步恶化。
空 气 ： 保 证 项 目 所 在 区域及 附 近 区域 的 空 气 质 量达 到《 环境 空 气 质 量标 准 》
（GB3095-2012）二级标准。
噪声： 达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类功能区标准要求。
固体废弃物：分类集中后进行妥善处理。
周围环境概况及环境敏感点：
本项目位于台州湾循环经济产业集聚区东部新区北部， 项目东侧为聚贤路， 隔路为空地 （规划为居住用地），南侧为甲南大道，隔路约 300m  为工业用地， 西侧为国安驾校，北侧
为台州东部新区生态绿轴工程。项目周围环境概况详见图 2- 1。
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大气监测点位
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地表水监测点位
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图 3- 1  地表水和大气监测点位图
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4、评价适用标准
	环  境  质  量  标  准
	1、地表水环境质量标准
本项目附近地表水体主要为长浦河等， 水环境质量执行《地表水环境质量标准》
（GB3838-2002） Ⅳ类标准，具体限值见表 4- 1。
表 4- 1    《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)   Ⅳ类标准单位： mg/L(pH 值除外)

	类别
	pH
	高锰酸 盐指数
	CODCr
	BOD5
	DO
	氨氮
	总磷
	石油类

	Ⅳ
	6-9
	≤10
	≤30
	≤6
	≥3
	≤1.5
	≤0.3
	≤0.5


2、大气环境质量标准
根据空气质量功能区划，项目拟建地属二类区，大气质量执行《环境空气质量
标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准值见表 4-2。
表 4-2      环境空气质量标准 单位： μg/m3

	污染物名称
	平均时间
	二级标准浓度限值

	
SO2
	年平均
	60

	
	24 小时平均
	150

	
	1 小时平均
	500

	
NO2
	年平均
	40

	
	24 小时平均
	80

	
	1 小时平均
	200

	PM10
	年平均
	70

	
	24 小时平均
	150

	PM2.5
	年平均
	35

	
	24 小时平均
	75

	NOx
	24 小时平均
	100

	
	1 小时平均
	250

	TSP
	年平均
	200

	
	24 小时平均
	300


3、声环境质量标准




	
	项目所在区域没有划分声环境功能区。根据《台州湾循环经济产业集聚区东部 新区分区规划环境影响报告书》，项目所在区域以商业为主要功能， 为 2 类声环境功 能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2  类标准，具体标准限
值见表 4-3。
表 4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位： dB

	
	
	类别
	昼间
	夜间
	

	
	
	2
	60
	50
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	污  染  物  排  放  标  准
	1 、废水
项目运营期废水经预处理达纳管标准（即《污水综合排放标准》（GB8978- 1996） 新改扩的三级排放标准）后纳入区域污水管网，目前台州市水处理发展有限公司污  水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准（其中  NH3-N 为 15mg/L），远期待提标改造工程实施后，污水排放执行《城镇污水处理厂
污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准，具体标准见表 4-4。
表 4-4 废水排放标准   单位： mg/L(pH 值除外)

	污染因子
	
pH
	
COD
	
BOD5
	
SS
	总磷
（以 P 计）
	氨氮
	
LAS
	动植
物油

	进管标准
	6 ～ 9
	500
	300
	400
	8①
	45①
	20
	100

	出水标准
	6 ～ 9
	100
	30
	30
	3
	15
	2
	5

	提标后出 水标准
	
6 ～ 9
	
50
	
10
	
10
	
0.5
	5(8)②
	
0.5
	
1


注： ①《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2015）； ②括号外数值为水温＞12℃时的
控制指标， 括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
2、废气
项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中新改扩污染
源二级标准，具体值详见表 4-5。
表 4-5  废气排放标准

	
污染物
	最高允许排
放浓度
（mg/m3 ）
	最高允许排放速率
（kg/h）
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	排气筒 （m）
	二级
	监控点
	浓度   （mg/m3 ）

	
氮氧化物
	
240
	15
	0.77
	周界外浓度 最高点
	
0.12

	
	
	20
	1.3
	
	

	
	
	30
	4.4
	
	

	
非甲烷总烃
	
120
	15
	10
	周界外浓度 最高点
	
4.0

	
	
	20
	17
	
	

	
	
	30
	53
	
	







	
	学校食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），具体
见表 4-6。
表 4-6  饮食业油烟排放标准单位： mg/m3

	规模
	小型
	中型
	大型

	基准灶头数
	≥1，＜3
	≥3，＜6
	≥6
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	最高允许排放浓度
	2.0
	

	
	
	净化设施最低去除效率(%)
	60
	75
	85
	

	
	本项目食堂灶头数为 10 个， 规模参照大型进行执行， 油烟的最高允许排放浓度
为 2.0mg/m3 ，油烟净化器最低去除效率为 85%。
3、噪声
本项目施工期施工作业噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》
（GB12523-2011），具体数值见表 4-7。
表 4-7 建筑施工场界环境噪声排放限值   单位： dB

	昼间
	夜间

	70
	55


本项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 的 2  类标准， 北侧靠规划主干路（甲南大道） 一侧执行《工业企业厂界环境噪声排
放标准》（GB12348-2008）2 类标准，具体标准限值见表 4-8。
表 4-8    《工业企业厂界环境噪声排放标准》

	
	
	类别
	昼间 dB
	夜间 dB
	

	
	
	2
	60
	50
	




	总  量  控  制  指  标
	为控制环境污染的进一步加剧，推行可持续发展战略，国家提出污染物排放总  量控制的要求， 并把总量控制目标分解到省。 根据《国家环境保护“十二五”规划》
（国发[2011]42 号），总量控制指标为二氧化硫、化学需氧量、氨氮、氮氧化物。
根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37 号）要求， 严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排 放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。同时根据《重 点区域大气污染防治“十二五”规划》和《浙江省挥发性有机物污染整治方案》要
求，探索建立 VOCs 排放总量控制制度。
根据本项目污染物特征， 本项目纳入总量控制的指标是 COD 、氨氮。
表 4-9       本项目总量控制指标  单位：t/a

	污染物
	CODCr
	氨氮

	产生量
	26.663
	1.328

	近期排放量
	5.333
	0.800

	远期排放量
	2.666
	0.267

	总量控制建议值
	5.333
	0.800


根据《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限



浙江泰诚环境科技有限公司           Tel：89811032                         Fax：89811031                                               第 16 页





	
	批等制度的通知》（浙环发[2009]77 号）、《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核 办法（试行）》（浙环发[2012]10  号）和台州市环境保护局《关于进一步规范建设项 目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保[2013]95  号），本项目废水为生活
污水， 不产生生产废水，其新增的 COD、氨氮不需要进行区域削减替代。
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5 、建设项目工程分析
	本项目主要为教学楼、 图书阅览室等建设，建成后形成 36 个教学班、1800 名学生、预
估计 700 名教职工的办学规模。

	营运期主要污染工序：
（1）废水：生活污水、实验室废水。
（2）废气：汽车尾气、 实验室废气、 食堂油烟。
（3）固废：生活垃圾、实验室废物、实验室废液。
（4）噪声： 食堂噪声、 机动车行驶噪声、分体式空调室外机噪声和各种活动的社会噪
声等。

	营运期污染源强
1 、废水污染源强分析
本项目营运期产生的废水主要为生活污水、实验室废水。
a 、生活污水
本项目职工人数 2500 人（学生 1800 人，教职工约 700 人），每天每人用水量以 100L 计， 因此生活用水量为 250t/d（即 62500t/a）。生活污水排放量以用水量的 85％计， 预计生 活污水产生量 53125t/a。生活污水按 CODCr500mg/L ，BOD5200mg/L，氨氮 25mg/L 计， 则
CODCr 产生量为 26.563t/a ，BOD5 为 10.625t/a，氨氮 1.328t/a。
b、实验室废水
根据类比调查，学校实验室用水量约为 200t/a，其中极少量用于配置酸液、碱液、有 机溶液（本环评忽略不计）；大部分用于实验器材清洗和学生洗手， 故废水产生量为 200t/a，
其水质按 COD500mg/L 计，则 COD 产生量为 0.1t/a。
c、其它用水
本项目绿化面积为 16468m2，用水量按 2L/m2 〃d 计， 则每天用水量为 32.936t，年浇水
天数为 200 天，则绿化用水量为 6587t/a。
另外学校实验室废液约 0.3t/a ，属于危险废物，学校应委托有资质单位安全处置。
综上，本项目营运期总用水量为 69287t/a，废水产生量为 53325t/a。本项目废水经化粪 池预处理达纳管标准后纳入污水管网进入台州市水处理发展有限公司处理达标后外排。本
项目废水产生与排放情况见表 5- 1。
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	表 5- 1    本项目废水产生与排放情况表单位： t/a

	
	废水量
	CODCr
	BOD5
	氨氮

	产生量
	53325
	26.663
	10.625
	1.328

	纳管量
	53325
	26.663
	10.625
	1.328

	近期排放量
	53325
	5.333
	1.560
	0.800

	远期排放量
	53325
	2.666
	0.533
	0.267


项目水平衡图见图 5- 1
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