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JT/T 730—2023


前    言


本文件按照 GB/T 1 . 1—2020《标准化工作导则   第 1 部分 :标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。
本文件代替 JT/T 730—2008 ,与 JT/T 730—2008 相比 ,除结构调整和编辑性改动外 ,主要技术变化 如下 :
—增加了“节奏光的有效光强”“灯光射程”“笔形光束”“扇形光束”“基准轴”“基准面”“分布光
度计 ”“节奏光周期”“调制光”“ 阵列式航标灯”的术语和定义( 见 3 . 1 ~ 3 . 10) ;
—更改了“被测航标灯的定光光强”为“被测航标灯光强”( 见 4 . 1 ,2008 年版的 4 . 1) ;
—更改了“测量环境”为“实验室环境条件”,并更改了要求( 见 4 . 2 . 1 . 1 ,2008 年版的 4 . 3) ; —更改了电源的供电要求( 见 4 . 2 . 1 . 2 ,2008 年版的 4 . 2 . 1 . 4) ;
—更改了测量设备中的“转台”为“分布光度计”,并更改了技术要求( 见 4 . 2 . 2 . 1 ,2008 年版的 4 . 2 . 1 . 3) ;
—增加了测量设备中分布光度计的测试几何图和原理示意图( 见图 1、图 2) ;
—更改了测量设备中的“ 照度计”为“ 光度计”,并更改了技术要求( 见 4 . 2 . 2 . 2 ,2008 年版的 4 . 2 . 1 . 2) ;
—增加了光谱辐射计的技术要求( 见 4 . 2 . 2 . 3) ;
—更改了航标灯的安装示意图( 见图 3 ,2008 年版的图 1) ;
—删除了测量设备中导轨、水平眼、照度计使用操作以及转台水平与垂直转轴的刻度置零的要求 ( 见 2008 年版的 4 . 2 . 1 . 1、4 . 2 . 1 . 5、4 . 4 . 1 . 1、4 . 4 . 1 . 3) ;
—更改了航标灯的固定、对准要求( 见 4 . 2 . 3 . 1 ,2008 年版的 4 . 4 . 1 . 4) ;
—更改了“航标灯的预热要求”为“测量前稳定的技术要求”(见4. 2. 3. 2,2008 年版的 4. 4. 1. 2) ;
—更改了“航标灯光强测量的距离要求”为“ 测量距离的技术要求”( 见 4 . 2 . 3 . 3 ,2008 年版的 4 . 4 . 2 . 1) ;
—更改了航标灯光强分布测量方法及要求( 见 4 . 3 . 1 ,2008 年版的 4 . 4 . 2) ;
—增加了阵列式航标灯的光强及其分布的测量方法( 见 4 . 3 . 1 . 4 ,4 . 3 . 2 . 4) ;
—增加了光强测量方向的要求( 见 4 . 3 . 2 . 1) ;
—更改了航标灯定光光强的测量方法( 见 4 . 3 . 2 . 2 ,2008 年版的 4 . 4 . 2 . 2) ;

—增加了航标灯节奏光的有效光强的测量方法( 见 4 . 3 . 2 . 3) ;
Ⅲ
—更改了航标灯灯光射程计算公式 ,并且更改了“照度阈值”为“观察者眼睛的照度阈值”以及对 应的具体数值[ 见公式(4) ,2008 年版的公式(5) ] ;
—增加了光谱失匹配校正方法( 见附录 A) ;
—增加了节奏光的有效光强计算方法( 见附录 B) ;
—增加了峰值 - 有效光强因子估算法( 见附录 C) ;
[image: ]—更改了光强与射程对应表( 见附录 D ,2008 年版的附录 A) ;
—增加了夜间不同气象能见度下的灯光射程图( 见附录 E) 。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利 。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由交通运输航测标准化技术委员会提出并归口。
本文件起草单位 :交通运输部北海航海保障中心、杭州远方光电信息股份有限公司。
本文件主要起草人 :王彦杰、孙小鹏、张临强、王凌燕、王进、安海伦、李陆江、刘庆、郑建华、张恒泉、
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王海青、毛之江、陈聪、李倩、唐宪、郭小飞、李慧敏、孔富镔。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为 :
— 1993 年首次发布为 JT/T 7007— 1993;
—2008 年第一修订为 JT/T 730—2008;
—本次为第二次修订。





























以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/197104104060006033
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