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中 华人民共和国生态环境部制



一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	万宁乌场一级渔港项目临时砼搅拌站、预制场、工地试验室工程

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	海南省万宁市乌场渔港

	地理坐标
	E：110°29′ 19.813″ ，N：18°46′6.330″

	
国民经济
行业类别
	

C3022  砼结构构件制造
	
建设项目 行业类别
	二十七、非金属矿物制品业 30 中的“55 石膏、水泥制 品及类似制品制造 302 ”中 的“商品混凝土；砼结构构 件制造； 水泥制品制造 ”

	
建设性质
	[image: ]新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	
建设项目 申报情形
	[image: ]首次申报项目
□不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项

	项目审批（核准/
备案）部门（选 填）
	
无
	项目审批（核 准/
备案）文号（选 填）
	
无

	总投资（万元）
	500
	环保投资（万 元）
	25

	环保投资占比
（%）
	2
	施工工期
	3 个月

	是否开工建设
	[image: ]否
是：
	用地面积（m2）
	22566

	专项评价设置 情况
	无

	规划情况
	无
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	规划环境影响 评价情况
	无

	规划及规划环
境影响评价符
合性分析
	无
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	其他符合性分析
	1 、与《万宁市总体规划（空间类 2015-2030）》相符性分析
根据万宁市万城镇规划建设管理局出具的“多规合一图 ”，本项目占地类 型为城镇建设用地（见附图四）。项目不涉及生态红线，不占用基本农田（详
细情况见附件三）。
对照《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137-2011）中的建设用 地内容，建设用地包括城乡居民点建设用地、区域交通设施用地、区域公用设 施用地、特殊用地、采矿用地和其他建设用地等,其中城乡居民点建设用地涵盖 城市建设用地，城市建设用地共分为 8 大类，包括工业用地；本项目为工业项 目符合城市建设用地中的工业用地内容，符合《城市用地分类与规划建设用地
标准》。
根据《万宁市行政审批局关于万宁市乌场一级渔港项目红外线外临时搭建 硂搅拌站、预制场，工地试验室临时用地的批复》（万行审批[2021]265 号）（附 件二），同意将位于万城镇乌场村委会 22566 平方米土地作为万宁市乌场一级 渔港项目红外线外临时搭建硂搅拌站、预制场，工地试验室临时用地，临时用
地使用期满后须自行拆除地上建筑、构筑物，恢复土地原貌。
因此，本项目建设用地与《万宁市总体规划（空间类 2015-2030）》是相符
的。
2 、产业政策相符性分析
对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目建设内容、所选用 的工艺、设备以及生产的产品等均不在其规定的限值类和淘汰类范围内，属于 允许类建设项目。根据海南省发展和改革委员会 2019 年第 1043 号令《海南省 产业准入禁止限制目录（2019 年版）》中相关规定，本项目不属于禁止类和限
制类两类，属于允许类项目，符合相关产业政策。
3 、与海南省生态保护红线区规划相符性分析
根据海南省“多规合一 ”信息综合管理平台发布的生态保护红线规划（见 附图五），项目区域距离海南省陆域生态保护红线约 49m ，根据海南省“多规 合一 ”信息综合管理平台的生态保护红线信息，该保护地为海岸带自然岸段，
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	属于自然岸段保护区，红线类型为Ⅳ-海岸防护生态保护红线，面积为 0.36km2；
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	项目选址不涉及生态保护红线。因此，项目选址符合海南省生态保护红线规划。
4、与《海南省近岸海域环境功能区划（2010 年修编）》相符性分析
根据《海南省近岸海域环境功能区划（2010  年修编）》，本项目距离最近 的近岸海域环境功能区划为乌场港区（HN082DⅢ) , 直线距离约 11m ，该功能
区的主导功能为“港口” ，执行三类海水水质保护目标。
为了保护近岸海域的环境，项目施工期要合理安排施工时序，弃土弃渣及  时清运，做好雨天的水土保持措施，控制入海悬浮泥沙，减少施工期对周边海  洋水质、沉积物和生态环境的影响。运营期，项目区域全部进行硬化防渗，生  活污水排入三级化粪池，三级化粪池做好防渗防漏措施；项目生产废水通过截  流沟流回沉淀池，厂区四周设置截流沟，初期雨水通过截流沟流入雨水池，保  证厂区的废水不流入近岸海域，危废间做好防漏防渗。综上，本项目实施不会  导致该海域环境质量明显降低，海域水质能满足相应环境功能区的要求。因此，
项目建设符合《海南省近岸海域环境功能区划（2010  年修编）》。
5、与《海南经济特区海岸带保护与利用管理规定》的符合性分析
根据《海南经济特区海岸带保护与利用管理规定》第三条:本规定所称海岸 带，是指海洋与陆地交汇地带，包括海岸线向陆地侧延伸的滨海陆地与向海洋 侧延伸的近岸海域。第九条:在沿海区域自平均大潮高潮线起向陆地延伸最少二 百米范围内的 I  类生态保 护红线区，禁止与保护无关的各类开发建设动。…… 在沿海区域自平均大潮高潮线起向陆地延伸最少二百米范围内的 II  类生态保  护红线区和非生态保护红线区，新建、改建、扩建建筑物的，应当符合海南省 总体规划和沿海市、县、 自治县总体规划，并由县级以上人民政府及有关行政
主管部门依法办理建设项目审批手续；不符合海南省总体规划和沿海市、县、
自治县总体规划的，不得新建、改建、扩建建筑物，县级以上人民政府及有关
行政主管部门不得办理审批手续。
本项目为渔港建设所需的陆域临时配套工程，占用自平均大潮高潮线起向 陆地延伸最少二百米范围内的非生态保护红线区。本项目在《海南省总体规划
（空间类 2015-2030）》中属于开发功能区，在《万宁市总体规划（空间类
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	2015-2030）》中属于城镇建设用地， 目前已取得了《万宁市行政审批局关于万
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	宁市乌场一级渔港项目红外线外临时搭建硂搅拌站、预制场，工地试验室临时 用地的批复》（万行审批[2021]265 号）。项目设施建设符合《海南省总体规划 （空间类 2015-2030）》和《万宁市总体规划（空间类 2015-2030）》，因此项
目建设符合《海南经济特区海岸带保护与利用管理规定》
6 、与“海南省三线一单 ”相符性判定
本项目选址位于海南省万宁市万城镇乌场渔港，根据“ 中共海南省委办公厅 海南省人民政府办公厅印发《关于海南省“三线一单”生态环境分区管控的实施意 见》的通知中附件 1 海南省陆域环境管控单元分布图”可知项目选址属于万宁市
重点管控单元。在重点管控区要求上，全省总体生态环境管控要求详见下表。

表 1-1    全省总体生态环境管控要求

	环境管控 单元类型
	全省总体生态环境管控要求
	本项目落实情况

	


重点管控单 元
	根据现状环境质量是否达标、区域 经济社会发展趋势与需求、可能面 临的环境压力等因素，制定差别化 的生态环境准入要求，从区域污染 物削减/替代、限制/禁止开发建设活 动、污染源控制、环境风险防控等 方面提出要求。
	本项目为万宁一级渔港建设需要而建设的 临时搅拌站和预制场工程，项目严格限制 污染物排放，从污染源控制和环境风险防 控等方面提出要求，有组织粉尘通过布袋 除尘器收集后排放，堆场设置封闭厂房， 钢筋加工在封闭厂房内进行，生产废水流 回沉淀池循环使用，厂区设置喷淋系统降 尘，项目区域地面全部水泥硬化。


表 1-2    五大片区生态环境管控要求

	区域
	片区生态环境管控要求
	本项目落实情况

	
东部片
区   （包括 琼海、 万宁、 定安、 屯昌 4 市县）
	大气环境布局敏感重点管控区禁止高耗能、高污染、高排 放产业和低端制造业，区域内已建大气重污染企业实施搬 迁改造或依法关闭。全面取缔污染环境的土法槟榔加工， 推动槟榔产业绿色发展。提高污水收集处理率，加强城镇 生活污水处理设施建设，推广精准化施肥和水肥一体化等 控源减排技术，严格执行禁养区规定，所有规模化畜禽养 殖场全部配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施。优化 城镇供水布局，加强城镇节水，提升农田灌溉水有效利用 率，加强非常规水源利用。禁止明显破坏生态环境的建设 活动。积极开展生活垃圾分类试点，到 2022 年所辖范围内 全面推行生活垃圾分类。
	本项目选址位于万宁
市万城镇乌场渔港。本 项目为混凝土的搅拌
生产，是万宁乌场一级 渔港项目配套搅拌站， 生产混凝土用于项目
扭王块和栅栏板的制
造。不属于高耗能、高 污染、高排放产业和低 端制造业。
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	7 、与万宁市“三线一单”生态环境分区管控的符合性分析
项目位于万宁市万城镇乌场渔港，根据《关于万宁市“三线一单 ”生态环境
分区管控的实施方案》，本项目所属区域为万宁市重点管控单元。
表 1-3    本项目与万宁市“三线一单”生态环境管控分区要求分析表
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管控区 域
	
管控类 型
	
万宁市“三线一单”管控要求
	
本项目落实情况

	

万宁市
	

重点管 控单元
	
推进产业布局优化、转型升级， 不断提升资源利用效率，加强污 染物排放控制和环境风险防控， 解决突出生态环境问题。
	
本项目主要作为临时项目，不会影 响该区域的产业布局，项目各污染 物都得到有效的处理


根据《万宁市区域空间生态环境评价暨“三线一单”研究报告》，项目所在区
域为水环境重点管控区，大气环境重点管控区，土壤环境一般管控区。
表 1-4  本项目与万宁市“三线一单”环境质量各要素管控区衔接分析表

	
	
	管控 分区 类型
	
管控 类型
	
管控要求
	
本项目落实情况

	

水环
境管
控分
区
	

重点
管控
区
	依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和 养殖专业户。现有规模化畜禽养殖场要配套建设粪 便污水贮存、处理、利用设施；散养密集区要实行 畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。加大测土 配方施肥信息化技术推广力度，扩展实施范围，由 粮食作物扩展到设施农业及蔬菜、果树、茶叶等经 济园艺作物。
	本项目不涉及畜禽  养殖，不涉及果蔬种 植。项目生活污水排 入化粪池处理，定期 抽运用作农肥，生产 废水经沉淀池处理  后循环回用。



 (
a)
严格执行船舶污染物排放标准，限期淘
 
汰不能达到污染物排放标准的船舶；开展
 
老旧运输船舶和单壳油轮提前报废更新
工作；加快船用油品的质量升级，禁止向
 
船舶加注燃油质量不达标的油品；推进
空间
   
LNG
  
等清洁燃料在水运行业的应用。
b)
布局
   
推进煤炭清
约束   洁利用
,  
禁止生产、进口、销售不符合标
准的机动车船、非道路移动机械用燃料。
 
c)
控制城市扬尘污染，加强建设施工和运
 
输管理，将全封闭围挡、堆土覆盖、洒水
 
压尘、使用防尘墩和高效洗轮机等防尘措
) (
重点
管控
区高
排放
区
) (
大气
 
环境
 
管控
 
分区
)本项目不涉及船舶  的使用，项目主要使 用电能作为能源，施 工期通过洒水降尘  以控制粉尘排放，运 营期筒仓、搅拌机粉 尘经布袋除尘器处  理后排放，堆场为封 闭式，钢筋加工设置 布袋除尘，厂区设置 洒水降尘
	施纳入建筑施工管理。                                     
 (
本项目污染物排放 
严格执行《大气污染
 
物综合排放标准》
（
GB16297-
 
1996
）和
 
《水泥工业污染控
制标准》
（
DB
46/524-2021
）；
) (
污染
 
物排
 
放管
 
控
)a)万宁市内工业废气排放严格执行相关标
准：转化炉烟气执行《工业炉窑大气污染
物排放标准（GB9078- 1996） 表 2   中二
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	级（非金属加热炉）标准；开工锅炉烟气
执行《锅炉大气污染物排放标准》
（GB13271-2001）燃气锅炉二类区Ⅱ时段
标准；工艺废气排放执行《大气污染物综
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	合排放标准》（GB16297- 1996）表 2 中 的二级标准和《恶臭污染物排放标准》
（GB14554-93）二级标准。
b)加强建设项目的施工管理，采取混凝土 定点集中搅拌、工地洒水、封闭施工等措 施减少建筑扬尘的污染。
	项目污染物通过洒  水，布袋除尘和封闭 等措施减少排放量。

	
	
	资源
利用
效率
	渔业节能，提高捕捞渔船装备现代化水 平，应加快老旧渔船和单壳油轮提前报 废，发展玻璃钢渔船。
	
本项目不涉及渔业 捕捞

	



土壤
环境
管控
分区
	




一般
管控
区
	禁止使用高度、高残留农药。实施农药化肥减施行 动，推行农业清洁生产，开展农业废弃物资源化利 用试点，推进秸秆综合利用。严格控制新增涉重金 属、持久性有机污染物的建设项目，防止新建项目 对土壤造成新污染。有机肥（含畜禽养殖粪肥）施 用需严格执行《农用地污泥控制物控制标准》
（GB4284-2018），化肥施用需严格执行《肥料中 砷、镉、铅、铬、汞生态指标》（GB/T23349-2009）。 农药施用需严格执行《海南省农业农村厅关于海南 经济特区禁止生产运输储存销售施用农药名录
（2019  年修订版）的通告》（琼农字〔2019〕17  号） 文件要求。
	


本项目不涉及农药  的使用，不涉及重金 属和持久性有机污  染物的排放，不涉及 对有机肥、化肥的施 用。


表 1-5    本项目与万宁市“三线一单” 资源利用上线衔接分析表

	管控分区
	管控类型
	管控要求
	本项目落实情况

	



水资源
	



一般管控区
	（1）进一步加快雨污分流改造工程， 充分收集利用丰富的雨水资源。
（2）推进中水回用工程建设，提高再 生水利用效率，实现水资源的循环高 效利用，减轻用水压力，降低水体污 染风险，恢复水体生态功能。
（3）推动海水资源化利用，促进水资 源循环利用，保障水资源
安全，推动绿色高质量发展
	本项 目实行雨污分 流，雨水收集用于厂 区降尘；项目生产废 水收集至沉淀池沉 淀循环使用。
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能源
	


一期高污染 燃料禁燃区
	2018年6月日前建成禁燃区，禁止烧煤 炭及其制品，其中，型煤、焦炭、兰 炭的挥发分含量分别不能大于 12%、 5%和 10%，对型煤的灰分含量没有要 求；禁止销售和使用石油焦、油页岩、 原油、重油、渣油、煤焦油；并禁止 非专用锅炉或未配置高效除尘设施的 专用锅炉燃用的生物质成型燃料
	本项目不使用煤炭， 不使用使用石油焦、 油页岩、原油、重油、 渣油、煤焦油，不使 用生物质成型燃料。

	土地资源
	/
	/
	/

	

岸线资源
	
重点管控岸 线
	（1）加强岸滩冲淤动态监视监测，对 已经受损的岸线经科学论证评估，制 定行之有效的修复方案，实施岸线整 治修复工程。
（2）加强对部分人工岸线修复，通过
	本项 目为万宁乌场 一级渔港配套 临时 设施工程，在海岸线 陆地一侧项目采取 硬化、防渗等措施，
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	沙滩修复养护、近岸构筑物清理与清 淤疏浚整治、滨海湿地植被种植与恢 复、海岸生态廊道建设等工程，逐步 恢复或重塑为具有自然海岸形态特征 和生态功能的岸线。特别是整治修复 由于开发利用造成的海域、海岸带自 然景观受损严重、生态功能退化、防 灾能力减弱等问题的岸段；主要完成 老爷海、小海等防护岸段，老爷海、 日月湾等破坏岸段的整治修复工作。 （3）加强生态保护和海洋环境综合整 治工作。及时清理海岸线生活垃圾和 整治受侵蚀岸段。
（4）进行滨海旅游活动应当保护海岸 带自然环境、保持文化和社会多样性， 旅游配套设施应当向海岸线陆地一侧 布局。
	尽可 能减小污染物 对海岸线的影响，在 乌场一级渔港施工 完成后，将对项目区 域内构筑物进行拆 除，回复原貌。
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	[image: ]1 、项目概况
项目位于万宁市万城镇乌场渔港，为万宁乌场一级渔港项目配套搅拌站、预 制场工程，搅拌站生产混凝土主要用于万宁乌场一级渔港项目中扭王块和栅栏板 的生产。万宁乌场一级渔港为《海南省渔港建设规划》中的规划渔港，得到国家 的支持建设，前期海南南海海岸工程与生态环境研究所已完成《万宁乌场一级渔 港项目环境影响报告书》的编制工作并已取得环评批复。本项目所建搅拌站及预
制场为临时配套设施，待万宁乌场一级渔港施工完成后将拆除并恢复原貌。
项目区域建设包括生产区、堆场、办公区、实验室和预制场等，配有两台搅 拌主机，年产量约 62640m3 ，全部用于扭王块和栅栏板的生产，日生产扭王块约 为 20 块，年产约 6000 块，日产栅栏板约 30 块，年产量约 9000 块；项目占地面
积为 22566m2。
（1）项目建设内容
表 2-1  项目建设内容一览表
	项目
类别
	项目内容
	建设内容

	

主体
工程
	搅拌区
	厂区东南侧，搅拌作业占地面积 615.43m2 ，设有 2 台搅拌主机，
由 8 个筒仓及配备设施组成，包括 4 个水泥筒仓、2 个粉煤灰筒 仓、2 个外加剂筒仓、配料系统、计量装置等。

	
	预制场
	搅拌区西侧， 占地面积约 4457m2 ，作为扭王块和栅栏板预制场

	
	钢筋加工区
	厂区北侧， 占地面积约 318m2 ，用于钢筋的切割和存放，封闭厂 房

	辅助
工程
	原料输送设备
	连接搅拌楼和堆场，全封闭式皮带输送。

	
	办公区
	包括办公室和实验室，位于厂区东北侧， 占地面积约 738m2 ，集 装箱房建筑。

	
贮运
工程
	筒仓
	4 个水泥筒仓、2 个粉煤灰筒仓、2 个外加剂筒仓，筒仓高度为 15m ，规格为 100t（6 个）和 50t（2 个）。

	
	原料堆场
	位于厂区东南侧， 占地面积约 1700.37m2 ，设置挡墙和顶棚

	
	成品堆场
	位于厂区西侧，面积约 3713m2。
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		公用
工程
	供电系统
	由市政供电网供给，主要用于生产设备运行和办公用电。

	
	供水系统
	市政供水，主要用于生活及生产用水。


项目生产废水主要有车辆冲洗废水、场地冲洗水、搅拌机清洗废
生产废水    水。厂区地面硬化，设有截流沟，排入沉淀池。设置沉淀池一座，
环保                                       容积为 20m3 。                        
 (
作农肥。设置三级化粪池一座，容积为
 
20m
3
 
。         
)工程     生活废水    员工产生的生活废水排入三级化粪池，经处理后定期向外抽运用
生产废气    混凝土生产线安装 8 套布袋除尘器，筒仓仓顶除尘器均设置排气
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	筒，排放高度为 15m；封闭式搅拌楼，堆场设置封闭厂房，钢筋
加工在厂房内进行，并设置布袋除尘，厂区设置喷淋系统洒水降 尘。

	
	
	固体废弃物
	设置危废间，位于原料堆场西侧， 占地面积 10m2 ，生活垃圾收
集桶若干个，散落、剩余混凝土经砂石分离机处理后用于生产，
钢筋边角料收集交由环卫部门处理。

	
	
	噪声
	混凝土生产区、钢筋加工区设备采取减震基座固定和软连接等降 噪措施。

	
	（2）项目产品方案
根据建设单位提供的资料，项目投产后年产混凝土约 62640m3 ，全部供给于 预制场，项目约日生产 20 块扭王块，年产量总共约 6000 块； 日产栅栏板约 30
块，年产量约 9000 块。
表 2-2    项目产品方案

	
	序号
	产品名称
	年产量
	备注

	
	1
	扭王块
	6000 块（45000m3）
	容重约 2.4t/m3 ，108000t/a

	
	2
	栅栏板
	9000 块（18000m3）
	容重约 2.5t/m3 ，45000t/a

	
	（3）项目原辅料消耗情况
表 2-3    建设项目主要原辅材料及用量

	
	序号
	原料名称
	年用量（t）
	储存方式
	来源

	
	1
	碎石
	61400
	原料堆场
	

原材料均由市场
购入，由运输车辆
运输进入项目厂
区

	
	2
	砂
	51300
	原料堆场
	

	
	3
	水泥
	20000
	水泥筒仓
	

	
	4
	粉煤灰
	3700
	粉煤灰筒仓
	

	
	5
	抗腐蚀增强剂
	2500
	外加剂筒仓
	

	
	6
	外加剂
	325
	储罐
	

	
	
	脱模剂
	20
	储罐
	

	
	
	钢筋
	2680
	钢筋加工厂
	

	
	7
	水
	11275
	/
	市政供水

	
	（4）项目主要生产设备情况
表 2-4    主要生产设备明细

	
	序号
	设备名称
	规格
	单位
	数量
	备注
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	1
	大物料筒仓
	100t
	套
	6
	



新增

	
	2
	小物料筒仓
	50t
	套
	2
	

	
	3
	储料仓
	25 m3
	套
	8
	

	
	4
	计量斗
	2.5 m3
	个
	8
	

	
	5
	平皮带
	1000 mm
	套
	2
	

	
	6
	传动装置
	11 kw
	套
	2
	

	
	7
	输送带
	1000mm
	套
	2
	

	
	8
	传动装置
	45kw
	套
	2
	

	
	9
	托辊
	φ108× 1000 mm
	个
	2
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	10
	气动蝶阀
	φ300 mm
	个
	6
	

	11
	空压机
	1.5 m3/min
	台
	2
	

	12
	螺旋输送机
	φ273 mm
	台
	8
	

	13
	搅拌主机
	3 m3
	台
	2
	

	14
	布袋除尘器
	/
	套
	10
	

	15
	砂石分离机
	YXF20
	台
	1
	

	16
	扭王块模板
	/
	套
	20
	

	17
	栅栏板模板
	/
	套
	30
	

	18
	钢筋切割机
	/
	台
	1
	

	19
	混凝土振捣器
	/
	套
	2
	


（5）项目原材料理化性质
原材料的理化性质详见下表。
表 2-5    原材料主要理化性质
	序号
	名称
	主要理化性质

	


1
	


水泥
	水泥品种是以水泥的性能为依据划分的。我国常用的水泥都是 硅酸盐系列水泥，主要是通过调整硅酸盐水泥熟料，合理掺入不同 品种、不同数量的混合材料而划分的。硅酸盐水泥熟料中主要矿物 有硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙和铁铝酸四钙四种。水泥的性质 主要由熟料的矿物组成和矿物结构、混合材料的质量和数量、石膏 掺量、粉磨细度等决定的。所以不同生产厂和不同生产方式的水泥， 其性质是不同的。

	


2
	

抗腐蚀增强 剂
	一种复合外加剂，适量添加混凝土中，达到《海港工程混凝土 结构防腐蚀技术规范》中混凝土抗氯离子渗透性要求、满足《混凝 土外加剂应用技术规范》、《混凝土膨胀剂》中的补偿收缩混凝土 技术要求，具有优异的抗裂防渗透性能，其组成大致有硫铝酸盐类 膨胀剂、高效引气剂、高效阻锈剂、硅粉和超细磨渣粉。有效解决 了混凝土因干缩和冷缩产生的有害裂缝、氯离子渗透、海水侵蚀等 问题，是提高海港工程混凝土结构耐久性的优质材料。

	


3
	


粉煤灰
	粉煤灰是由煤粉炉排出的烟气中收集到的细颗粒白色粉末，是 由矿化程度较低的褐煤燃烧后形成的残灰，它的氧化钙含量较高， 具有胶凝性质。粉煤灰一般多呈球形，且富含玻璃体，含量在 50~ 70％之间。晶体部分主要是莫来石和石英，还有一定量的未燃尽炭， 含量约为 1～24％。从化学成份看，粉煤灰主要含有 SiO2(35～60%)， Al2O3( 13～40%) ，CaO(2～5%) ，Fe2O3(3～10%)等。 由于粉煤灰经 高温熔融，所以其结构非常致密。
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4
	


减水剂
	高效减水剂又称超塑化剂。它是一种减水率高，缓凝和引气作 用极小的混凝土外加剂。以磺酸基为主要官能团的高效减水剂，包 括：改性木质素磺酸盐系（MLS）、萘系（NSF）、三聚氰胺系（MSF）、 氨基磺酸系（ASF）等，它们分子结构单元中都含有磺酸基，最佳 的分子结构一般为线型的主链，并同时有多个长支链，主要通过缩 合反应得到。混凝土减水剂对混凝土的作用主要只是表面活性作 用。减水剂本身并不与水泥产生化学反应。

	
5
	脱模剂
	脱模剂是一种介于模具与成品之间的功能性物质，是防止橡 胶、塑料、弹性体或其他材料的模制品、层压制品等粘结到模具或 其他版面，起异于脱离作用的一类加工助剂。本项目使用的脱模剂
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	采用高分子有机酸、动物油、松香、亚硝酸钠、脂肪酸、酒精等原 料合制而成，无毒不燃，不含对人体和环境有害的物质，系环保型 水泥脱模剂。

	
	（6）项目物料平衡
混凝土生产物料平衡
表 2-6    混凝土生产物料平衡表

	
	进料（t/a）
	出料（t/a）

	
	名称
	数量
	名称
	数量

	
	碎石
	61400
	混凝土
	150336

	
	砂
	51300
	
	

	
	水泥
	20000
	堆场风蚀、
装卸起尘
	16. 1

	
	粉煤灰
	3700
	
	

	
	抗腐蚀增强剂
	2500
	搅拌楼粉尘
	115

	
	外加剂
	325
	筒仓呼吸粉尘
	0.55

	
	水
	11275
	散落、剩余混凝土
	32.35

	
	合计
	150500
	合计
	150500
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图 1    混凝土物料平衡图（t/a）
扭王块生产物料平衡
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	表 2-7  扭王块生产物料平衡表

	
	进料（t/a）
	出料（t/a）

	
	名称
	数量
	名称
	数量

	
	混凝土
	108010
	扭王块
	108000

	
	脱模剂
	10
	混凝土残渣
	20

	
	合计
	108020
	合计
	108020

	
	 (
脱模剂
 
10
)[image: ][image: ][image: ]

	混凝土 108010



	扭  王  块  模  具


[image: ]
[image: ]108000 扭王块成品
	




	混凝土残渣 20




	
	图 2  扭王块生产物料平衡图
栅栏板生产物料平衡
表 2-8  栅栏板生产物料平衡表

	
	进料（t/a）
	出料（t/a）

	
	名称
	数量
	名称
	数量

	
	混凝土
	42326
	栅栏板
	45000

	
	脱模剂
	10
	钢筋边角料
	6

	
	钢筋
	2680
	混凝土残渣
	10

	
	合计
	45016
	合计
	45016
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	扭王块成品 45000


图 3  栅栏板生产物料平衡图
项目用水情况见下表：
表 2-9    项目用水、排水情况表  单位： m3/d

	
	名    称
	用水量
	每日新补充水量
	排水量
	备注

	
	搅拌机冲洗用水
	4
	0.8
	/
	经截流沟排至沉淀池处理 后循环回用

	
	运输车辆清洗用水
	8. 1
	1.62
	/
	

	
	生产区地面冲洗用水
	6.15
	1.23
	/
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	工艺生产用水
	37.584
	37.584
	/
	进入商品混凝土

	厂区喷淋用水
	4
	4
	/
	蒸发、渗透

	产品养护用水
	6
	6
	
	进入产品、蒸发

	员工生活用水
	0.88
	0.88
	/
	排入三级化粪池处理，定期 向外抽运用作农肥

	合计
	66.714
	52.114
	/
	/
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	图 4  项目水量平衡图（m3/d）
（7）项目劳动定员及工作制度
项目劳动定员 11 人，均不在厂区食宿，工作制度为一班制，每班工作时间
8 小时，全年工作时间为 300 天。
（8）项目平面布置
厂区平面布置整体呈西北至东南走向，出入口位于西北侧。原料堆场在厂区 东南侧，混凝土搅拌区靠近原料堆场，便于从堆场输送原料至搅拌机；实验室和 办公区域在厂区东北侧；混凝土搅拌完成经运输车运输至扭王块预制场，预制场 位于办公区西侧。沉淀池设置在搅拌站东侧，危废间设置在原料堆场西侧，三级
化粪池设置在办公区西北侧，搅拌区和厂区四周设置截流沟。
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	工艺流程和产排污环节
	1 、施工期工艺流程及产污环节
[image: ]
图 5    施工期工艺流程及产污环节图
生产工艺流程简述：根据项目实际情况，项目场地现状为空地，项目施工期 的工程内容主要为基础开挖、结构施工、建筑装饰、设备安装、供水、供电及道
路工程工程，施工方法大致为基础构造柱、预制构件安装、装饰等。
施工期主要污染物是施工过程产生的扬尘、施工车辆尾气、施工废水、固体
废物（包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾）、噪声等。
2 、运营期工艺流程及产污环节
具体项目生产工艺及产污环节见下图。
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启动扬尘、压
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图6    混凝土生产工艺流程及产污环节图
混凝土生产工艺流程简述：
本项目生产所需原料为砂、碎石、水泥、粉煤灰、外加剂以及水，原料来源 为外购，其形态除水外均为固态。原料由运输车运送至厂区内的储仓（堆场）分
类存放，视产品要求，按照不同产品的配比要求：对砂、碎石、水泥、粉煤灰、
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	外加剂以及水分别进行计量，各种物料按不同标号和配合比输通过螺旋输送进入 搅拌机内，搅拌合格后，由运输车直接开到搅拌机底下用管道连接接料，运往预
制场。
（1）各种原料的贮存：本项目设置水泥筒仓，粉煤灰筒仓、矿粉筒仓、外 加剂储罐以及碎石和砂堆场。碎石和砂由运输车运输至厂内堆场堆存。水泥、粉
煤灰及外加剂由运输车运至厂内，采用密闭管道通过输送至筒仓贮存备用。
（2）水的输送：由市政供水，经电子称记录，并设置快慢输送系统，有效
的减少称量落差，保证计量精度。
（3）计量：采用高精传感器和专用粉料微计量设备，确保砂浆质量稳定一 致。由电脑控制的计量系统在计量螺旋的配合下，把料仓中的砂、碎石、水泥、 粉煤灰、抗腐蚀增强剂以及水导入计量仓，通过传感器的数据反馈，实现原料计
量。
（4）混合：计量好后的砂、水泥、粉煤灰等原料，分别通过螺旋输送机导 进到混合机上部待搅拌筒中。根据产品不同的要求通过电子称称量不同性质的添
加剂倒入搅拌筒混合搅拌。
（5）检验：取一部分搅拌好的混凝土进行抽测实验，检测是否满足要求。
（6）成品：商品混泥土成品通过管道从底斗仓中输送至搅拌车，运往预制
场。
2 、产品扭王块生产工艺
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扭王块生产工艺流程简述
搅拌区生产的混凝土由罐车运至预制场用于浇筑扭王块。
模板检查：检查模板是否扭曲变形，是否清理干净，对扭曲变形的模板进行
维修，清理表面有杂物的模板。此过程将产生一定的噪声
刷脱模油：立模前在模板表面涂刷脱模剂，脱模剂涂刷要连续均匀。
模板拼装：两片侧模板拼缝处采用橡胶条嵌缝，橡胶条要求连续；两侧模板 采用螺栓连接，模板连接孔均需连接加固，连接紧固后要求连接孔部位模板间不
得留有空隙，模板顶面开口处采用防雨布临时覆盖。
浇筑：缓慢间断下料，以控制仓内堆料厚度，混凝土坯层振捣厚度以 40cm 厚度左右进行控制，配有记号的钢筋测量下料高度；混凝土振捣采用插入式振捣 器进行施工，从一侧至另一侧依序振捣，至混凝土不明显下沉，无明显气泡并开 始泛浆为止；振捣过程中如有发现漏浆、脱扣现象立即停止，处理好后再继续浇
筑。此过程会产生一定的噪声。
抹面及拆模养护：顶面混凝土浇筑完立刻进行第一次压面处理，砼接近初凝 时进行第二次压面。在混凝土浇筑 5 小时后采用湿土工布对顶面覆盖养护，拆模
后用湿土工布对扭王块体暴露面覆盖养护，运至堆场后采用喷雾养护。

	模板检查



	外购钢筋


[image: ]
	钢筋加工 厂切割



	浇筑混凝土
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	图8  栅栏板生产工艺及产污环节图
栅栏板生产工艺流程简述
模板检查：初期会进行模板的制作，模板制作按图纸要求完成，检验合格后
使用；此后在模板的重复使用过程中，都要先对模板进行检查清理在进行拼装。
模板拼装：立模前在模板表面涂刷脱模剂，脱模剂涂刷要连续均匀。
钢筋绑扎：钢筋进场后，要对钢筋原材进行检验；钢筋加工均按设计要求长 度下料，加工成型的钢筋分类有序摆放，避免日晒雨淋。钢筋采用一次绑扎成型，
绑扎顺序为：铺设底主筋、布设套子筋、顶层主筋、绑扎、支垫垫块
浇筑混凝土：混凝土由罐车运入场内，浇筑前检查模板和预埋件的位置及稳 固性；混凝土油罐车直接倾倒入模，高度不超过 2m ，采用插入式振捣器振捣密 实工艺，振捣棒落点间距 30cm ，快插慢拔，直至混凝土表面呈现水泥浆和混凝
土不再沉落为止
养护拆模：拆模时间不宜过早，保证模板拆除时边角不受损坏，按照后支先
拆，先支后拆的顺序，采用洒水养护的方法，养护时间不少于 10 天。
表2-10    项目运营期产污分析一览表
	类别
	产污环节
	污染物
	主要污染因子
	排放方式

	

废水
	
生产过程
	搅拌机冲洗废水
	SS
	经沉淀池处理后回用于 搅拌机冲洗和车辆清洗

	
	
	车辆清洗废水
	SS
	

	
	
	生产区地面冲洗水
	SS
	

	
	生活过程
	生活污水
	COD 、BOD5、 SS 、NH3-N
	经三级化粪池处理后定 期抽运，不外排

	

废气
	运输
	粉尘
	颗粒物
	无组织排放

	
	卸料
	粉尘
	颗粒物
	无组织排放

	
	原料堆场
	粉尘
	颗粒物
	无组织排放

	
	原料筒仓
	粉尘
	颗粒物
	有组织排放

	
	搅拌楼
	粉尘
	颗粒物
	无组织排放

	
	钢筋切割废气
	颗粒物
	颗粒物
	无组织排放

	噪音
	设备运行
	设备噪声N
	LAeq
	/

	
	
	沉淀池底泥
	/
	定期清掏外运回填处理
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固体废 物
	
生产过程
	
	
	

	
	
	散落、剩余混凝土
	/
	砂石分离机处理回用于 生产

	
	
	钢筋边角料
	/
	收集交由环卫部门处理

	
	
	危险固废
	废机油
	暂储于危废间，统一委托 有资质单位处理

	
	生活过程
	生活垃圾
	/
	交由环卫部门处理
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	与项目有关的原有环境污染问题
	

















无
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区 域 环 境 质 量 现 状
	1 、环境空气质量现状
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.2. 1 条“项目所在 区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环 境质量公告或环境质量中的数据和结论” ，并根据大气导则中附录 C 的要求，结 合万宁市生态环境局于 2021 年 1 月 12 月发布的《万宁市 2020 年环境空气质量 年报》数据：2020 年，万宁市空气质量有效监测天数为 363 天，全年优良天数 361 天，占比 99.4% ，其中，优级天数 319 天，占比 87.9% ，良级天数 42 天，占 比 11.5%
表 3-1    万宁市区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度/
（ug/m3）
	标准值  （ug/m3）
	占标率 /%
	达标
情况

	SO2
	年平均质量浓度
	5
	60
	8.33
	

达标

	NO2
	年平均质量浓度
	6
	40
	15.00
	

	PM10
	年平均质量浓度
	25
	70
	35.71
	

	PM2.5
	年平均质量浓度
	12
	35
	34.29
	

	CO
	24 小时平均第 95 百分位数
	1. 1mg/m3
	4.0mg/m3
	27.50
	

	O3
	8 小时平均第 90 百分位数
	101
	160
	63.13
	


由上表可知 ， 万宁区域空气质量现状满足《 环境空气质量标准》
（GB 3 0 9 5 - 2 0 1 2 ）及修 改单 中 二级标准 ，项 目所在 区域属 于达标 区。
为了解项目区域周边的大气环境状况，根据“建设项目环境影响报告表编制 技术指南（污染影响类）ℽ , 常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包 括近 3 年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据 或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准 中有标准限值要求的特征污染物时引用建设项目周边 5 千米范围内近 3 年的现有 监测数据。本项目引用《万宁乌场一级渔港项目环境影响报告书》中于 2021 年 1 月 11 日至 2021 年 1 月 17  日进行监测的数据，其监测点 G2 
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	位于本项目区域西
北侧约 90m 处，监测数据如下
表 3-2    环境空气监测结果

	检测点位
	检测时间
	TSP 日均值
	标准限值
	达标评价
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G2
	1 月 11  日
	0.036
	


0.300
	达标

	
	1 月 12  日
	0.038
	
	达标

	
	1 月 13  日
	0.038
	
	达标

	
	1 月 14  日
	0.036
	
	达标

	
	1 月 15  日
	0.037
	
	达标

	
	1 月 16  日
	0.036
	
	达标

	
	1 月 17  日
	0.037
	
	达标

	执行标准
	执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单中的二级
标准。


由上表可知，G2 大气监测点的环境空气质量监测指标中 TSP 的监测结果满
足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。
2 、近岸海域环境质量现状
乌场港区执行三类海水水质保护目标，根据《万宁乌场一级渔港项目环境影 响报告书》中于 2020 年 3 月和 2020 年 9 月的调查资料分析结果，项目区水质、
沉积物、生物质量均符合各功能区管制要求。
3 、声环境质量现状
项目区域周边 50m 范围内无敏感点，因此本项目无需敏感点噪声监测。
4 、生态环境现状调查与评价
项目区域现状为空地，地表裸露，生态环境简单，无特定保护目标。

	环境保护目标
	根据项目性质和特点以及项目所在地区的自然和社会环境特征，提出如下环
境保护对象与目标。
表 3-3    项目环境保护目标一览表
	环境
要素
	环境保 护目标
	坐标
	保护对象
	保护
内容
	相对厂 址方位
	与项目  距离（m）
	保护等级

	
大气
环境
	沿岸居 民区
	110.657617, 19.827973
	居住环境
	居民
	西北
	431
	《 环境空气 质量标准 》 （GB3096-2 012）及其修 改单中二级 标准

	
	乌场渔
港监督
站
	110.488558， 18.770506
	
办公环境
	办公
人员
	
北
	
145
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