温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 电力电缆敷设到位后,首次绑扎可采用铁丝等材料将电缆定型,在进行二次整理时将绑扎材料更换为(  ),并定尺绑扎。
A. 铜丝线
B. 过塑铁丝
C. 塑料绑线
答案:B
2. 停电时间包括事故停电(  )及临时性停电事件。
A. 限电
B. 用户非工作时间段停电
C. 计划检修停电
答案:C
3. 对称三相负载作星形连接时,线电流和相电流之间的关系是( )。
A. 线电流等于相电流
B. 线电流不大于相电流
C. 线电流不小于相电流
D. 线电流不等于相电流
答案:A
4. 手持式电动工具应( )至少全面检查一次。
A. 每年
B. 每月
C. 每季度
D. 每天
答案:C
5. 配电室内设值班室，该室边缘距配电柜的水平距离大于(  )并采用屏障隔离。
A. 0.5m；
B. 1m；
C. 1.5m；
D. 2m
答案:B
6. 杆塔拉线与杆塔的夹角不应小于(  )。
A. 20°
B. 30°
C. 45°
答案:B
7. 屋顶上单支避雷针的保护范围可按保护角( )确定。
A. 60°
B. 45°
C. 30°
答案:A
8. 压器的分接开关装于(  )。
A. 二次侧
B. 一次侧
C. 任一侧
答案:B
9. 已知工频正弦交流电流的有效值为1A，初相角为0°，则该电流的解析表达式为(  )。
A. i=sin50t
B. i=sin314t
C. i=sin157t
D. i=sin314t
答案:D
10. 下列材料中,导电性能最好的是( )。
A. 铝
B. 铜
C. 铁
答案:B
11. 高压电动机过负荷保护的动作时间应大于电动机起动时间，一般取(  )。
A. 4～6S
B. 6～8S
C. 10～16S
D. 20～26S
答案:C
12. 挖到电缆保护板后,应由( )在场指导,方可继续进行。
A. 技术人员
B. 工作负责人
C. 有经验的人员
D. 专业人员
答案:C
13. 车间照明在正常环境中一般采用(  )灯具。
A. 开启式
B. 封闭式
C. 防水型
D. 防爆型
答案:A
14. 电动势的方向是( )。
A. 从正极指向负极
B. 从负极指向正极
C. 与电压方向相同
答案:B
15. 特种作业操作证在(  )范围内通用。
A. 本行业
B. 全国
C. 全省
答案:B
16. 当断路器运行中环境温度超过40℃时，断路器的长期允许工作电流(  )额定电流值。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 大于等于
答案:B
17. 民用照明电路电压是以下哪种?(  )
A. 先实施停电安全措施，再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。
B. 检修工作终结，需通电实验高压电动机及其启动装置时，先让全部工作人员撤离现场，再送电试运转。
C. 在运行的高压电动机的接地线上进行检修工作。
答案:C
18. 倒闸操作票执行后，必须(  )。
A. 保存至交接班:
B. 保存三个月；
C. 长时间保存。
答案:B
19. 未按照规定取得《供电营业许可证》，从事电力供应业务的，电力管理部门责
令其改正，没收违法所得，可以并处违法所得(  )以下的罚款。
A. 10倍
B. 5倍
C. 3倍
D. 2倍
答案:B
20. 如果线路上有人工作，停电作业时应在线路开关和刀闸操作手柄上悬挂(  )的标志牌.
A. 止步，高压危险
B. 禁止合闸，线路有人工作
C. 在此工作
答案:B
21. 安装在分支杆和终端杆上的单横担应装在( )。
A. 负荷侧
B. 拉线侧
C. 电源侧
D. 任意侧
答案:B
22. 频敏变阻器其构造与三相电抗相拟，即由三个铁芯柱和(  )绕组组成。
A. 一个
B. 二个
C. 三个
答案:C
23. 将一根导线均匀拉长为原长度的3倍,则阻值为原来的(  )倍。
A. 3
B. 1/3
C. 9
D. 1/9
答案:C
24. 电流互感器的一次电流由(  )决定。
A. 二次电流
B. 一次电压
C. 线路负荷电流
答案:C
25. 关于高频阻波器的作用下列哪个叙述不正确(  )。
A. 对高频载波电流阻抗很大
B. 对工频电流呈现的阻抗很大
C. 阻止高频电流的外流
D. 防止高频载波信号向母线方向分流
答案:B
26. 以下那一种讲法是正确的:高处作业指的是可能坠落的高处为( )的作业。
A. 2米以上
B. 2米以上（含2米）
C. 3米以上
D. 3米以上（含3米）
答案:B
27. 提高功率因数的意义是( )。
A. 提高供电设备的利用率
B. 提高电动机的效率
C. 减少有功功率
D. 减少无功功率
答案:A
28. 能够向(  )开具增值税专用发票。
A. 居民用户;
B. 银行;
C. 有增值税一般纳税人资格的用电户;
D. 商业用户
答案:C
29. 纯电感电路的感抗为(  )。
A. L
B. 3L
C. 1/3L
D. 1/2nfL
答案:B
30. 防雷装置的引下线一般采用圆钢或扁钢,如用钢绞线,其截面积不应小于(  )mm2。
A. 35
B. 25
C. 50
答案:B
31. 在三相沟通电路中,负载消耗的总有功功率等于(  )。
A. 各相有功功率之差
B. 各相有功功率之和
C. 各相视在功率之差
答案:B
32. 吊扇和落地扇的电路一般由开关.(  ).电容器和电机绕组所组成。
A. 电阻器
B. 蜂鸣器
C. 断路器
D. 调速器
答案:D
33. 导线接头电阻要足够小，与同长度同截面导线的电阻比不大于(  )。
A. 1.5
B. 1
C. 2
答案:B
34. 以下设备属于二次系统的是(  )。
A. 高压隔离开关
B. 断路器
C. 电流互感器
答案:C
35. 在分析用户的负荷率时，选一天24h中负荷最高的一个小时的(  )作为高峰负荷。
A. 计算负荷
B. 最大负荷
C. 平均负荷
答案:C
36. 感性负载{或电抗器}之前并联一个二极管，其作用是(  )。
A. 防止负载开路
B. 防止负载过电流
C. 保证负载正常工作
D. 保证了晶闸管的正常工作
答案:D
37. 《作业场所职业健康监督管理暂行规定》，自(  )起施行。
A. 2009年6月1日
B. 2009年9月1日
C. 2009年12月1日
答案:B
38. 接触器自锁控制线路中的自锁功能由接触器的(  )部分完成。
A. 主触头
B. 辅助动合触头
C. 辅助动断触头
D. 线圈
答案:B
39. (  )仪表由固定的永久磁铁，可转动的线圈及转轴.游丝.指针.机械调零机构等组成。
A. 磁电式
B. 电磁式
C. 感应式
答案:A
40. 铝作为导电材料的最大优点是( )。
A. 导电性能好
B. 机械强度好
C. 耐蚀性能好
D. 价廉.密度小
答案:D
41. 电容滤波电路中的整流元件导通时间变(  )
A. 长
B. 短
C. 不变
D. 不定
答案:B
42. 容里在(  )KW以下的电动机可以直接启动。
A. 10
B. 7.5
C. 15
D. 75
答案:B
43. 下列电缆编号归于110KVII段电压互感器间隔的是(  )。
A. 2UYH
B. 1UYH
C. 2YYH
答案:C
44. 金属导体的电阻随温度升高而增大,其主要原因是( )。
A. 电阻率随温度升高而增大
B. 导体长度随温度升高而增大
C. 导体的截面积随温度升高而增大
D. 不确定
答案:A
45. 重瓦斯动作后,跳开变压器(  )断路器。
A. 高压侧
B. 两边
C. 低压侧
答案:B
46. 静电防护的措施比较多,下面常用又行之有效的可消除设备外壳静电的方法是( )。
A. 接地
B. 接零
C. 串接
答案:A
47. 接线端子排应能牢固地固定在安装(  )或安装表面上.
A. 水泥
B. 导管
C. 角钢
D. 导轨
答案:D
48. 导线接头.控制器触点等接触不良是诱发电气火灾的重要原因。所谓接触不良其本质原因是( )。
A. 触头.接触点电阻变化引发过电压
B. 触头接触点电阻变小
C. 触头.接触点变大引起功耗增大
答案:C
49. 竖直运输的互感器搬运时，其倾斜角度不得超过( )。
A. 5o
B. 15o
C. 30o
D. 45o
答案:B
50. 导线接头的绝缘强度应( )原导线的绝缘强度。
A. 大于
B. 等于
C. 小于
答案:B
51. 当按钮按下时(  )。
A. 常开.常闭触头均闭合
B. 常开.常闭触头均分开
C. 常开触头闭合，常闭触头分开
D. 常开触头分开，常闭触头闭合
答案:C
52. 三相电源Y连接，已知UB=22E-10°伏，其UAB=()伏。A220/20°B.220/140°C.380/140°D.380/20
答案:C
53. 同性磁极互相( )。
A. 吸引
B. 排斥
C. 无作用力
答案:B
54. 用0.1级的电流互感器作标准，检定0.5级的电流互感器时，在额定电流的100%下，比差和角差的读数平均值分别为－0.355%.＋15′。已知标准器的误差分别为－0.04%.＋3.0′，则在检定证书上填写的比差和角差应分别为( )。
A. －0.35%.＋16′；
B. －0.40%.＋18′；
C. －0.30%.＋12′；
D. －0.40%.＋15′。
答案:A
55. 运行三芯电力电缆直流耐压试验，当一相加压时，其他两相应当(  )。
A. 接地
B. 接外护层
C. 与铅包一同接地
D. 悬空
答案:C
56. 电流继电器的文字符号表示为(  )。
A. KM
B. KA
C. KT
答案:B
57. 所有条件都具备，才有肯定的结论，这是(  )逻辑。
A. 与非
B. 或非
C. 与
D. 非
答案:C
58. 三相鼠笼式异步电动机采用Y-△启动时，启动电流是直接启动电流的(  )倍。
A. 1
B. 1/2
C. 1/3
D. 1/4
答案:C
59. 速度继电器的结构主要有(  )组成。
A. 定子.转子.端盖.机座等部分
B. 电磁机构.触头系统.灭弧装置和其它辅件等部分
C. 定子.转子.端盖.可动支架触头系统等部分
D. 电磁机构.触头系统和其它辅件等部分
答案:C
60. (  )是铁素体和渗碳体的机械混合物。
A. 马氏体
B. 奥氏体
C. 莱氏体
D. 珠光体
答案:D
61. 从制造角度考虑,低压电器是指在交流50Hz.额定电压(  )V或直流额定电压1500V及以下电气设备。
A. 400
B. 800
C. 1000
答案:C
62. 低压架空线路，电杆埋深不小于杆长的(  )。
A. 1/5；
B. 1/6；
C. 1/7；
D. 1/8；
答案:B
63. 按我国标准，安全电压是指由(  )供电的电压系列。
A. 特定电源
B. 市电交流电源
C. 直流电源
答案:A
64. 笼形异步电动机降压启动能减少启动电流,但由于电机的转矩与电压的平方成(  ),因此降压启动时转矩减少较多。
A. 反比
B. 正比
C. 对应
答案:B
65. 三相异步电动机虽然种类繁多.但基本结构均由(  )和转子两大部分组成。
A. 定子
B. 外壳
C. 罩亮及机座
答案:A
66. 导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞( )圈。
A. 1
B. 2
C. 3
答案:C
67. 使用( )电能表不仅能考核用户的平均功率因数，而且更能有效地控制用户无功补偿的合理性。
A. 双向计度无功；
B. 三相三线无功；
C. 三相四线无功；
D. 一只带止逆器的无功。
答案:A
68. 在三相接零保护系统中，保护零线和工作零线不得装设(  )或断路器。
A. 变压器
B. 互感器
C. 熔断器
D. 继电器
答案:C
69. 如果线路上有人工作，停电作业时应在线路开关和刀闸操作手
柄上悬挂( )的标志牌。
A. 止步，高压危险
B. 禁止合闸，线路有人工作
C. 在此工作
D. 可以合闸，注意安全
答案:B
70. 设Um是交流电压最大值，Im是交流电流最大值，则视在功率S等于( )。
A. 2UmIm；
B. UmIm；
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