温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 常用的穿墙电线管的材料是(  )。
A. 钢
B. 陶瓷
C. 橡胶
D. 木质
答案:B
2. 电容的单位是(  )。
A. 库仑
B. 法拉
C. 克拉
D. 瓦特
答案:B
3. 发电厂与用电负荷中心相距较远,为了减少网络损耗,所以必须建设( ).高压.超高压输电线路,将电能从发电厂远距离输送到负荷中心。
A. 升压变电所
B. 降压变电所
C. 中压变电所
答案:A
4. 在整流电路的输出端并一个电容,主要是利用电容的(  )特性,使脉动电压变得较平稳。
A. 电压不能突变
B. 滤波
C. 充放电
D. 升压
答案:C
5. 降压启动是指启动时降低加在电动机( )绕组上的电压,启动运转后,再使其电压恢复到额定电压正常运行。
A. 转子
B. 定子
C. 定子及转子
答案:B
6. 远距离输电时,为减小线路上的电能损耗,主要采用(  )。
A. 提高线路的电压等级
B. 增大线路导线截面减小电阻
C. 提高功率因数减少无功
答案:A
7. 电感式日光灯镇流器的内部是(  )。
A. 电子电路
B. 线圈
C. 振荡电路
答案:B
8. 射极输出器的输出阻抗(  ),故常用在输出极。
A. 较高
B. 低
C. 不高不低
D. 很高
答案:B
9. 在开关回路中，主要运用了晶体管的(  )优点。
A. 不存在类似继电器触点磨损.烧损等情况
B. 可以实现高速开闭
C. 不会发生间歇电震
D. 可实现小电流控制大电流。
答案:D
10. 当停电检修的低压电网与运行的低压电网共用零线时，零线上(  )接地线。
A. 不装设
B. 装设
C. 随意
答案:B
11. 二次重合装置在第一次重合不成功后，要经过不小于(  )时间再进行第二次重合。
A. 3～5S
B. 5～10S
C. 10～15S
D. 25～35S
答案:C
12. 如果触电者心跳停止，有呼吸，应立即对触电者施行(  )急救。
A. 仰卧压胸法
B. 胸外心脏按压法
C. 俯卧压背法
答案:B
13. 我国变压器铁芯采用的硅钢片的厚度主要有(  )。
A. 0.35mm.0.30mm.0.27mm等
B. 0.38mm.0.23mm.0.25mm等
C. 0.39mm.0.25mm.0.29mm.等
答案:A
14. 当电压过高时，电动机可能(  )。
A. 不能起动
B. 绝缘老化加快
C. 反转
答案:B
15. 如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人应(  )。
A. 站在铁板上操作
B. 站在绝缘胶板上操作
C. 穿防静电鞋操作
答案:B
16. 自激多谐振荡电路与单稳态电路有(  )不同。
A. 外部电路对称
B. 电路是不稳定的
C. 两个管子都处于暂稳态变换之中
D. 没有管子长时间截止
答案:C
17. 低压线路中的零线采用的颜色是( )。
A. 深蓝色
B. 淡蓝色
C. 黄绿双色
答案:B
18. 建筑电气施工中使用的导线应符合( )的要求。
A. GB/T5023
B. GB/T5013
C. GB/T5033
D. GB/T5043
答案:A
19. 一般三相电路的相序都采用( )。
A. 相序
B. 相位
C. 顺序
D. 正序
答案:D
20. 穿管敷设的铝芯绝缘导线的线芯最小截面应为(  )mm2。
A. 1.0
B. 1.5
C. 2.5
D. 4.0
答案:C
21. 测量直流电能的直流电度表，通常采用(  )测量机构。
A. 感应系
B. 电动系
C. 电磁系
D. 静电系
答案:B
22. 对电机各绕组的绝缘检查,要求是:电动机每1kV工作电压,绝缘电阻( )。
A. 小于0.5MΩ
B. 大于等于1MΩ
C. 等于0.5MΩ
答案:B
23. 变压器二次侧(  )，一次侧与电网断开时的调压称为无励磁调压。
A. 带负载
B. 不带负载
C. 短路
答案:B
24. 测量交流电能的电度表，通常采用(  )测量机构。
A. 感应系
B. 电动系
C. 电磁系
D. 静电系
答案:A
25. PRW10-12F型熔断器型号含意中P表示熔断器为(  )。
A. 喷射式
B. 储气式
C. 压气式
D. 产气式
答案:A
26. xgn15-12环网柜是以( )作为主开关。
A. 六氟化硫开关
B. 少油开关
C. 隔离开关
D. 磁吹开关
答案:A
27. 为保证信号继电器能可靠动作，应保证检测信号电流不小于继电器额定电流的(  )倍。
A. 1.25
B. 1.5
C. 2.5
答案:B
28. 低压配电装置通道上方裸导体低于(  )m者时应加遮拦。
A. 2.3
B. 2.2
C. 2.1
D. 2.0
答案:A
29. 永久磁钢产生的制动力矩的大小和圆盘的转速成( )关系。
A. 正比；
B. 反比；
C. 正弦；
D. 余弦。
答案:A
30. 绝缘油介质损失角正切值的测试是使用()配以专用电极，在工频电压下进
行的。
A. 直流单臂电桥
B. 直流双臂电桥
C. 高压交流电桥
D. 兆欧表
答案:C
31. 对触电者进行急救时“胸外心脏挤压法“与口对口(鼻)人工呼吸法”两种办法应交替进行，按(  )。
A. 15:2
B. l5:5
C. 30:2
D. 30:5
答案:C
32. 在对380v电机各绕组的绝缘检查中，发现绝缘电阻(  )，则可初步判定为电动机受潮所致，应对电机进行烘干处理。
A. 小于10M2
B. 大于0.5M9
C. 小于0.5M2
答案:C
33. 与平板电容器电容量大小关系最小的因素是(  )。
A. 极板间距离
B. 两极板面积
C. 极板材料
D. 介质材料
答案:C
34. 变压器呼吸器中的变色硅胶颗粒，在干燥状态时为(  )。
A. 浅红色
B. 浅黄色
C. 浅绿色
D. 浅蓝色
答案:D
35. 运行中的干式变压器，其高压侧电缆冒烟着火，值班员应采取的措施是(  )。
A. 汇报主管领导
B. 立即断开电源
C. 投入排风系统
D. 通知用户停电
答案:B
36. 金属导体的电阻值随着温度的升高而()。
A. 增大
B. 减少
C. 恒定
答案:A
37. 电能的常用单位有kw·h和J，其换算关系是1kW·h等于(  )。
A. 360J
B. 3600J
C. 360000J
D. 3600000J
答案:D
38. 电路一般都是由电源.导线.控制电器{开关}.(  )组成。
A. 保护电器；
B. 负载；
C. 熔断器；
D. 热继电器；
答案:B
39. 已知一部分电路的端电压为10V，电阻为5Ω，则电流的电流为( )A.。
A. 1
B. 2
C. 5
答案:B
40. 电感的标注法有(  )。
A. 直标法.数字法.色标法
B. 直标法.文字法.色标法
C. 数字法.文字法.色标法
D. 文字法.数字法.符号法
答案:A
41. 在中性点接地体系中，重复接地的电阻不该大于( )欧。
A. 10
B. 0.5
C. 30
D. 4
答案:A
42. 在铝绞线中加入钢芯的作用是(  )。
A. 増大导线面积
B. 提高导电能力
C. 提高机械强度
答案:C
43. 在全部停电和部分停电的电气设备上工作时，必须完成的技术措施有:(  ).验电.挂接地线.装设遮栏和悬挂标示牌。
A. 放电
B. 设置安全措施
C. 停电
D. 测量接地电阻
答案:C
44. PN结两端加正向电压时，其正向电阻(  )
A. 大
B. 小
C. 不变
答案:B
45. (  )是保障安全生产的最有效措施。
A. 安全组织.技术措施
B. 严格的奖惩惩措施
C. 合理的晋升制度
答案:A
46. 带电体的工作电压越高.要求其间的空气距离(  )
A. 越大
B. —样
C. 越小
答案:A
47. SF6断路器调整时，相间中心距离误差不大于( )。
A. 5mm
B. 10mm
C. 12mm
D. 20mm
答案:C
48. 依据线路电压等级和用户对象电力线路可分为配电线路和( )线路。
A. 照明
B. 动力
C. 送电
答案:C
49. 在具有电容的交流电路中关于无功功率的叙述，正确的是(  )。
A. 单位时间所储存的电能
B. 单位时间放出的热量
C. 单位时间里所做的功
D. 单位时间内与电源交换的电能
答案:A
50. 已知:B点的电位为5伏，AB两点之间的电压UAB=+10V,则A点的电位为(  )伏。
A. 5
B. 15
C. +10
D. -15
答案:B
51. 胶壳刀开关在接线时，电源线接在(  )。
A. 上端(静触点)
B. 下端(动触点)
C. 两端都可
答案:A
52. 变压器和高压开关柜，防止雷电侵入产生破坏的主要措施是
( )。
A. 安装避雷器
B. 安装避雷线
C. 安装避雷网
答案:A
53. 架空线路零线上的重复接地具有(  )。
A. 防止触电
B. 防止漏电
C. 改善架空线路的防雷性能
D. 以上都不对
答案:C
54. 如果电流表不慎并联在线路中,不可能出现的是(  )。
A. 损坏仪表
B. 指针无反应
C. 指针满偏
答案:B
55. 参加建筑施工特种作业考核人员应当具备的学历是(  )
A. 小学及以上
B. 初中及以上
C. 高中及以上
D. 大学及以上
答案:B
56. 单结晶体管触发电路具有(  )的特点。
A. 脉冲宽度较宽，脉冲前沿极陡
B. 脉冲宽度较窄，脉冲前沿极陡
C. 脉冲宽度较窄，脉冲前沿平缓
D. 脉冲宽度较宽，脉冲前沿平缓
答案:B
57. 配电变压器高压侧一般都选用( )作为防雷维护装置。
A. 避雷针
B. 避雷带
C. 下跌式熔断器
D. 避雷器
答案:D
58. 同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时，应( )。拆除时次序相反。
A. 先挂低压.后挂高压，先挂下层.后挂上层，先挂远侧.后挂近侧
B. 先挂高压.后挂低压，先挂下层.后挂上层，先挂近侧.后挂远侧
C. 先挂低压.后挂高压，先挂上层.后挂下层，先挂近侧.后挂远侧
D. 先挂低压.后挂高压，先挂下层.后挂上层，先挂近侧.后挂远侧
答案:D
59. 电动机是根据电磁感应原理，将电能转换为(  )能的一种动力装置。
A. 光；
B. 热；
C. 电磁；
D. 机械；
答案:D
60. 低压照明用户受电端电压的被动幅度不应超过额定电压的(  )。
A. ±(5%-10%)
B. ±5%
C. 10%
答案:A
61. 垂直接地体的长度一般为(  )，其下端加工成尖型。
A. 1.5～2.0m；
B. 2.5～3.0m；
C. 3.0～3.5m；
D. 3.5m以上；
答案:B
62. 计算机对PLC进行程序下载时，需要使用配套的(  )。
A. 网络线
B. 接地线
C. 电源线
D. 通信电缆
答案:D
63. kyn28中置式开关柜的接地开关处于合闸状态时，电缆室门( )。
A. 不能打开
B. 可以打开
C. 禁止打开
答案:B
64. 母线电流差动保护采用电压闭锬元件，主要是为了防止(  )。
A. 系统发生振荡时母线电流差动保护误动
B. 区外发生故障时母线电流差动保护误动
C. 由于误碰出口继电器而造成母线电流差动保护误动
D. 以上都不对
答案:C
65. 电光性眼炎是电弧光中强烈的( )造成的。
A. 红外线
B. 紫外线
C. 可见光
答案:B
66. 线圈采用f级绝缘的干式变压器，最高允许温度为(  )
A. 155℃
B. 105℃
C. 120℃
D. 130℃
答案:A
67. 负载接成星形时，线电流等于相电流的(  )倍。
A. 3
B. 2
C. 1
D. 1/2
答案:C
68. 室内电气装置或设备发生火灾时应尽快( ),并及时正确选用灭火器进行扑救。
A. 拉掉开关切断电源
B. 拉开开关
C. 迅速灭火
答案:A
69. 星-三角降压启动，是起动时把定子三相绕组作(  )联结。
A. 三角形
B. 星形
C. 延边三角形
答案:B
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