


铁路机车驾驶人员资格认证-NJ2型内燃机车专业知识考试题库（含答案）
一、单选题
1.NJ2型机车制动机远端部分只能通过ILC实现，只有在机车制动缸压力大于（）kpa时，才能进入空气制动远端部分
A、413
B、172
C、310
答案：B
2.NJ2型机车制动机加电惩罚制动是一种（）惩罚制动，一旦电子空气控制单元（EPCU）或集成处理器模块(IPM)加电即产生。
A、不可抑制
B、自动输出
C、抑制位恢复
答案：A
3.NJ2型机车在寒冷天气惰转或轻负载时，空气流过中冷器芯子时实际上可能被流过中冷器芯子的水()。
A、冷却
B、预加热
C、加热



答案：C
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4.NJ2型机车制动机设置为本务/货车模式时，在自动制动阀手柄移至运转位或过充位之前，（）压力不会升高。
A、列车管
B、均衡风缸
C、制动缸
答案：B
5.NJ2型机车发生后转向架停车制动缸管系漏风时，应将后转向架停车制动缸截断塞门关闭，并将（）的单元制动器的手动缓解拉环拉出。
A、左1、右4
B、左3、右1
C、左6、右4
答案：C
6.NJ2型机车柴油机润滑油进口压力传感器（ELIP）监测柴油机（）凸轮轴承附近的润滑油压力。
A、左1
B、左8
C、左9
答案：C
7.NJ2内燃机车的转向架轴距为()。
A、1755mm(±6mm)
B、1650mm(±6mm)



C、1850mm(±6mm)
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答案：C
8.NJ2型机车在动力制动期间功率切断开关（PCS）被激活，须将组合功率调节手柄置（）使电路复位。
A、中立位
B、设置位
C、惰转位
答案：C
9.NJ2型机车的智能显示器显示的主风缸压力，系采集机车（）的空气压力。
A、总风缸1A
B、总风缸1
C、总风缸2
答案：B
10.NJ2型机车总风缸外表面上预先钻好一半深度的（），每个总风缸共有64个，如果总风缸生锈或有破裂趋势，其就首先漏泄，防止总风缸爆裂。
A、工艺孔
B、故障警示孔
C、穴蚀坑
答案：B
11.NJ2型内燃机车的（）个喷吵咀在每一转向架每个行驶方向的导轴上。
A、2
B、4



C、6
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D、8
答案：A
12.NJ2型机车的智能显示器SDIS3的任务分工为（）、网络、数据记录器、非易失存储器、统计文件。
A、诊断记录
B、事件记录
C、车辆功能控制
答案：C
13.NJ2型机车柴油机保温系统作用之一是将柴油机系统的温度稳定在（）以上。
A、20℃
B、40℃
C、35℃
答案：B
14.NJ2型机车电子空气制动系统可分为控制分系统和（）分系统。
A、风动
B、气动
C、机械
答案：A
15.国内机车大多采用轴箱拉杆定位方式，NJ2型机车转向架仍采用（）定位结构。
A、自导式



B、导框式
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C、牵引销式
答案：B
16.NJ2型机车的机车输入/输出控制板由逻辑电源（LPS）提供（）、+15V和-15V的电源。
A、+5V
B、-5V
C、+10V
答案：A
17.NJ2型机车在GE公司的型号是C38-Ache,其中e表示意义是().
A、交流电传动
B、高原型机车
C、机车柴油机采用电子控制燃油喷射装置
答案：C
18.CCB-Ⅱ制动机运行模式设置为本务/切除模式，机车均衡风缸压力受控于自动制动手柄位置，列车管压力与（）压力是隔离的。
A、均衡风缸
B、总风缸
C、制动缸
答案：A
19.NJ2型机车柴油机曲轴箱超压传感器监测到曲轴箱内的压力超过2491Pa持续()，柴油机将惰转运行。



A、1秒钟
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B、10秒钟
C、30秒钟
答案：A
20.NJ2型机车智能显示器（SDIS）通过机车处理控制器（ILC）模式选择机车制动机的三种模式：本务/切除、（）和重联。
A、本务/客车
B、本务/货车
C、本务/切入
答案：C
21.NJ2型机车制动系统采用列车管压降大于（）作为断钩指示，使系统处于紧急制动状态并切断机车动力。
A、75kpa
B、70-84kpa
C、80-100kpa
答案：B
22.NJ2型机车柴油机润滑油出油温度传感器（ELOT）监测到润滑油温度达到（），柴油机将惰转运行。
A、110℃
B、115.6℃
C、98℃



答案：B
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23.NJ2型机车柴油机润滑油进油温度传感器（ELIT）监测到润滑油温度低于（），柴油机的转速和输出功率将受到限制。
A、20℃
B、35℃
C、60℃
答案：C
24.NJ2型机车的智能显示器的事件记录和故障诊断功能是能够显示所有机车系统的故障，包括因()引起的故障。
A、第三方设备故障
B、通讯网络
C、司机操作
答案：C
25.NJ2型机车客车供风压力高于规定压力时，司机应按调整手轮的【-】方向旋动手轮，每旋动1圈压力下降约（）kpa。
A、100
B、50
C、40
答案：C
26.NJ2型机车在转向架与轴箱间的（）为一系悬挂；车体与转向架间的旁承为二系悬挂。
A、抗蛇形油压减震器



B、弹簧装置
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C、横向油压减震器
答案：B
27.NJ2型机车制动机加电、失电和（）使均衡风缸压力以常用制动速率将至0。
A、通信中断
B、显示器黑屏
C、故障惩罚制动
答案：C
28.NJ2型机车柴油机控制单元（ECU）在确定柴油机活塞所处位置和()后，通过柴油机喷油定时传感器恰当计算燃油供应定时。
A、柴油机转速
B、司机控制器位置
C、司机指令
答案：A
29.NJ2型机车制动机制动缸备份功能是16控制部故障时，MV16电磁阀闭合，使DB三通阀到制动缸控制部导通，控制（）压力。
A、单独制动缓解管管
B、制动缸
C、列车管
答案：B
30.NJ2型机车制动机集成处理器模块（IPM）是用于CCB-Ⅱ的（）。
A、主计算机



B、控制模块
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C、通信单元
答案：A
31.NJ2型机车在安全警惕制动或紧急制动期间，功率切断开关（PSC）功能被激活，通过PCR继电器对柴油机（）。
A、降速
B、停机
C、限制到惰转
答案：C
32.NJ2型在本务/切入模式下，机车控制处理器ILC显示司机提示“空气制动故障-使用备份模式“，备份模式（）均具有全部功能B。
A、制动缸备份
B、制动系统
C、制动缸单独制动缓解管
答案：C
33.NJ2型机车的三台智能显示器SDIS1、SDIS2、SDIS3是机车上的主要（）。
A、控制计算机
B、控制模块
C、人机对话界面
答案：A
34.NJ2型机车的冷却风扇在正常控制循环或运转时，柴油机进水温度总的控制范围为（）



A、55～75℃
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B、70～85.6℃
C、62～110℃
答案：B
35.NJ2型机车制动机设置为本务/客车模式时，在自动制动阀手柄由制动区向运转位移动时，均衡风缸根据自动制动手柄的位置（）。
A、缓解制动
B、逐渐排风
C、逐渐充风
答案：C
36.NJ2型机车正常运行中，智能显示器会接受各种机车信息，这些信息包括：（）、温度信息、压力信息和转速信息等，智能显示器并对这些信息进行分析，并作出响应。
A、操作信息
B、控制信息
C、诊断信息
答案：A
37.NJ2型机车在发生故障时需输入三级维护密码（），进入三级界面进行事件记录故障查询。
A、40371828
B、30072018
C、40371878



答案：C
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38.NJ2型机车轴箱轮对的横动量，端轴轮对的横动量为3±1㎜，中间轴轮对的横动量为（）㎜。
A、17±1
B、10±1
C、12±1
答案：A
39.NJ2型机车起动牵引力在AAR标准状态下为543KN。NJ2型机车起动牵引力在AAR标准状态下为（）KN。
A、427
B、534
C、338
答案：A
40.NJ2型机车（）的作用是降低增压器压力剧烈波动而引起的背压。
A、冬夏季门
B、冷却单节检查门
C、释压门
答案：C
41.NJ2型机车柴油机控制单元（ECU）高温控制方案是当柴油机水温达到110℃，柴油机降功，转速增值（）以形成最大水流量，直至柴油机水温降至预设值。
A、880r/min



B、1050r/min
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C、995r/min
答案：B
42.NJ2型机车发生自动制动机紧急制动时，司机将自动制动手柄置紧急位等待直至重置信息出现或（）。
A、故障消除
B、60秒
C、8秒
答案：A
43.NJ2型机车的牵引缓冲装置是通过缓冲器的弹性变形把（）弹性地传递给车体。
A、横向力
B、纵向力
C、牵引力
答案：B
44.NJ2型机车柴油机控制单元（ECU）利用（）温度传感器来跟踪柴油机的各种温度。
A、十个
B、九个
C、八个
答案：A
45.NJ2型机车水泵中部的底面有一个()，其作用是判断油封和水封的工作状态。
A、检查孔
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