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本文件按照 GB/T 1 .1—2020《标准化工作导则   第 1 部分 :标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。
本文件代替 JT/T 788—2010《航标遥测遥控系统技术规范》,与 JT/T 788—2010 相比 , 除结构调整 和编辑性改动外 ,主要技术变化如下 :
—增加了“航标遥测遥控系统”“航标数据终端”“航标监控系统”的术语和定义(见 3. 1. 1 ~ 3. 1. 3) ; —增加了缩略语( 见 3 . 2) ;
—更改了系统组成及其图示( 见 4 . 1 ,2010 年版的 3 . 1) ;
—更改了系统的运行模式( 见 4 . 2 ,2010 年版的 3 . 2 . 5) ;
—删除了系统的一般功能要求( 见 2010 年版的 3 . 2) ;
—更改了数据终端、监控系统、通信系统的功能要求( 见第 5 章 ,2010 年版的 4 . 5. 3 ~ 4 . 5. 8、4 . 6、 4 . 7 . 3 和 4 . 7 . 4) ;
—更改了数据终端和监控系统的相关性能要求( 见第 6 章 ,2010 年版的 4 . 1 ~ 4 . 4、4 . 5. 9 ~ 4 . 5. 11 和4 . 7 . 6) ;
—删除了采集数据和供电系统的相关数据精度等级、单位等的要求(见 2010 年版的 4. 5. 1、4. 5. 2) ;
—删除了监控中心的数据通信设备、中央处理平台、软件测试的技术要求(见 2010 年版的 4. 7. 1、4. 7. 2 和 4. 7. 5) ;
—更改了试验方法( 见第 7 章 ,2010 年版的第 5 章) ;
—更改了检验规则( 见第 8 章 ,2020 年版的第 6 章) ;
—增加了航标遥测遥控通信报文编码的 6 比特 ASCⅡ码及其字节对应关系( 见附录 A) ; —增加了航标遥测遥控通信报文的功能码与结构码( 见附录 B) ;
—增加了航标遥测遥控通信报文内容( 见附录 C) 。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利 。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由交通运输航测标准化技术委员会提出并归口。
本文件起草单位 :交通运输部南海航海保障中心、中国交通通信信息中心。
本文件主要起草人 :李辉、洪四雄、桑凌志、杨有良、赖擎青、陈佳丽、李军、姚高乐、杨继起、冀振宇、 常鹏。
本文件及其所替代文件的历次版本发布情况为 :

—2010 年首次发布为 JT/T 788—2010;
Ⅲ
—本次为第一次修订。
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1    范围

本文件规定了航标遥测遥控系统的组成及运行模式、功能要求、性能要求、试验方法和检验规则。
本文件适用于沿海航标遥测遥控系统的设计、建设和运行管理 。内河航标遥测遥控系统参照使用。

2   规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范引用而构成本文件必不可少的条款 。其中 ,注日期的引用文件 , 仅该日期对应的版本适用于本文件 ;不注日期的引用文件 ,其最新版本( 包括所有的修改单) 适用于本 文件。
GB/T 15532   计算机软件测试规范
GB/T 21431   建筑物防雷装置检测技术规范
GB/T 25000 . 51   系统与软件工程   系统与软件质量要求和评价( SQuaRE)    第 51 部分 :就绪可 用软件产品( RUSP) 的质量要求和测试细则
GB/T 35758    家用电器   待机功率测量方法
GB 51348    民用建筑电气设计标准
JT/T 697 . 4   交通信息基础数据元   第 4 部分 :航道信息基础数据元
JT/T 761   航标灯通用技术条件
JT/T 1276    自动识别系统( AIS) 中国区域二进制信息技术规范
IHO S-52    ECDIS 海图内容和显示规范( Specification for Chart Content and Display of ECDIS) IHO S-57    IHO 海道测量数据转换标准( IHO Transfer Standard for Digital Hydrographic Data)

3   术语和定义、缩略语
3 . 1   术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3. 1 . 1

航标遥测遥控系统  remote monitoring and controlling system
1
实现远距离航标监视、测量和控制的系统。
[来源 :GB/T 17765—2021 ,6. 1 . 19]
3. 1 . 2
[image: ]航标数据终端  data collection terminal of the Aids to Navigation
现场数据采集、监测、发送以及执行监控系统遥测遥控指令的设备。
3. 1 . 3
航标监控系统  monitoring center of the Aids to Navigation
航标遥测遥控系统数据存储、分析、处理的可视化指挥平台。
3 . 2   缩略语
下列缩略语适用于本文件。
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AIS : 自动识别系统( Automatic Identification System) ;
ASCⅡ :美国信息交换标准码( American Standard Code for Information Interchange) ; IHO : 国际海道测量组织( International Hydrographic Organization) ;
IMSI : 国际移动用户识别码( International Mobile Subscriber Identity) ;
RDSS :卫星无线电测定业务( Radio Determination Satellite System) ;
SIM :用户身份识别卡( Subscriber Identity Module ) ;
TCP :传输控制协议(Transmission Control Protocol) ;
UDP :用户数据报协议( User Datagram Protocol) ;
UTC :世界协调时间( Universal Time Coordinated) 。

4    系统组成及运行模式
4 . 1    系统组成
航标遥测遥控系统由航标数据终端( 以下简称“数据终端”) 、通信系统和航标监控系统( 以下简称 “ 监控系统”) 组成 ,见图 1。
[image: ]
图 1    系统组成图
4 . 2   运行模式
4 . 2 . 1   定期上报


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/207104116060006033
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