机电设备诊断与维修
1. 
铁谱片上出现铁的( )氧化物，表明润滑系统中有水分存在；如果铁谱片上出现( )氧化物，说明系统润滑不良，在磨屑生成过程中曾经有过高热阶段。

A. [image: ]黑色红色


B. [image: ]红色黑色


C. [image: ]红色红色


D. [image: ]黑色黑色
 (
正确答案：
B
)
2. 定子的主要损坏部分是在外表面。(	)

A. [image: ]正确


B. [image: ]错误
 (
正确答案：错误
)
3. 发动机的轴承大多数是滚动轴承(	)

A. [image: ]正确


B. [image: ]错误
 (
正确答案：错误
)
4. 维修零件时，表面镀镍厚度一般为 0.02-3mm。()

A. [image: ]正确


B. [image: ]错误
 (
正确答案：正确
)
5. 目前使用最广泛的焊接方法是堆焊。( )

A. [image: ]正确


B. [image: ]错误
 (
正确答案：错误
)
6. 与一般机械与电气故障相比，液压系统故障具有下列特点(	)

A. [image: ]交错性

B. [image: ]随机性


C. [image: ]隐蔽性


D. [image: ]差异性

正确答案：ABCD	
7. 刮削分粗刮、细刮、精刮三个步骤依次进行。(	)

A. [image: ]正确


B. [image: ]错误

正确答案：正确	
8. 
( )是利用转轴表面与传感器探头端部间的间隙变化来测量振动的。

A. [image: ]记录仪器


B. [image: ]涡流式位移传感器


C. [image: ]磁电式速度传感器


D. [image: ]分析仪器

正确答案：B	
9. 金属受周围介质作用而引起损坏的过程称为金属的腐蚀。( )

A. [image: ]正确


B. [image: ]错误

正确答案：正确	
10. 常用的调压器有自耦变压器和移卷变压器。(	)

A. [image: ]正确


B. [image: ]错误

正确答案：正确	
11. 
按故障发生的原因可分为磨损性故障、使用性故障、先天性故障( )。

A. [image: ]正确


B. [image: ]错误

正确答案：正确	
12. 

通常用于描述机械振动响应的参数是( )。

A. [image: ]位移


B. [image: ]速度


C. [image: ]加速度


D. [image: ]相位

正确答案：ABC	
13. 机床主轴以最高速运转时，滑动轴承不超过(	)滚动轴承不超过(	)。

A. [image: ]70℃、80℃


B. [image: ]80℃、90℃


C. [image: ]50℃、60℃


D. [image: ]60℃、70℃

正确答案：D	
14. 凡是能把各种材料紧密粘合在一起的物质，成为胶粘剂。()

A. [image: ]正确


B. [image: ]错误

正确答案：正确	
15. 变压器短路试验的目的主要是测量变压器的(	)。

A. [image: ]短路损耗


B. [image: ]短路电流


C. [image: ]气隙大小


D. [image: ]阻抗电压

正确答案：AD	
16. 氧乙炔火焰喷涂技术工艺包括()

A. [image: ]喷涂表面预处理


B. [image: ]喷涂后处理


C. [image: ]喷涂前准备


D. [image: ]喷涂

正确答案：ABCD	
17. 
无损监测技术的超声波范围为 0.5-25MHz，其中最常用的频段为( )MHz。
A. [image: ]1-5
B. [image: ]1-25
C. [image: ]0.5-20
D. [image: ]0.5-5
正确答案：A	
18. 定子绕组的短路分为相间短路和匝间短路两种。(	)

A. [image: ]正确


B. [image: ]错误

正确答案：正确	
19. 与槽镀相比，电刷镀具有设备简单、工艺简单、可现场修复、镀层种类多可满足各种维修性能要求、沉积速度快等优点。()

A. [image: ]正确


B. [image: ]错误

正确答案：正确	
20. 喷涂技术适用于承受冲击载荷、要求表面硬度高、耐磨性好的磨损零件的修复。()

A. [image: ]正确


B. [image: ]错误

正确答案：错误	
21. 变压器着火时，灭火应采用不导电的灭火器和黄砂。(	)

A. [image: ]正确


B. [image: ]错误

正确答案：正确	
22. 液压系统定期保养时运行(	)后，必须要更换滤芯。

A. [image: ]7000h


B. [image: ]1000h


C. [image: ]500h

D. [image: ]250h

正确答案：C	
23. 机床丝杠副包括(	)

A. [image: ]滚动丝杠传动流体静压丝杠传动


B. [image: ]滑动丝杠传动


C. [image: ]流体动压丝杠传动

正确答案：ABC	

24. 内燃机的电起动系统有哪些部分组成？
正确答案：起动电动机、蓄电池、充电发电机、调节器和起动按钮等部分组成。	
25. 
滚动轴承的振动信号分析故障诊断方法可分为简易诊断法和( )诊断法。

A. [image: ]频率


B. [image: ]精密


C. [image: ]相位


D. [image: ]振幅

正确答案：B	
26. 变频器也称电动机变频调速器，是一种频率转换器。(	)

A. [image: ]正确


B. [image: ]错误

正确答案：正确	
27. 
水银温度计属于( )温度计。

A. [image: ]气体式


B. [image: ]冷缩式


C. [image: ]热电偶式


D. [image: ]热膨胀式

正确答案：D	
28. 在一定范围内，硬度越高，材料越耐磨。( )

A. [image: ]正确

B. [image: ]错误

正确答案：正确	
29. 为防止中高碳钢零件在补焊过程中产生裂纹，可采用( )

A. [image: ]焊前预热


B. [image: ]加强焊接区域清理


C. [image: ]选用多层焊


D. [image: ]焊后热处理

正确答案：ABCD	
30. 
润滑油在使用过程中质量劣化一是由于润滑油变质，二是添加剂的消耗和变质。( )

A. [image: ]正确


B. [image: ]错误

正确答案：正确	
31. 镀铬层的特点是( )

A. [image: ]与基体结合强度高


B. [image: ]耐腐蚀


C. [image: ]耐磨损


D. [image: ]表面呈网状

正确答案：ACD	
32. 电火花表面强化工艺是( )

A. [image: ]用热喷涂技术把一种导电材料涂敷熔渗到另一种导电材料的表面


B. [image: ]用电镀方法把一种导电材料涂敷熔渗到另一种导电材料的表面


C. [image: ]通过电火花放电的作用把一种导电材料涂敷熔渗到另一种导电材料的表面


D. [image: ]用粘接技术把一种导电材料涂敷熔渗到另一种导电材料的表面

正确答案：C	
33. 
适用于所有设备的绝对标准是不存在的，因此一般都是兼用绝对判断标准、相对判断标准和类比判断标准。
( )

A. [image: ]正确

B. [image: ]错误

正确答案：正确	
34. 精加工机床上（外圆磨床、精密车床）多采用滚动轴承。(	)

A. [image: ]正确


B. [image: ]错误

正确答案：错误	
35. 
压电式加速度传感器的灵敏度有两种表示方法:( )灵敏度和电压灵敏度。

A. [image: ]电感


B. [image: ]电荷


C. [image: ]电容


D. [image: ]电流

正确答案：B	
36. 采用表面强化技术可以使零件表面获得更好的性能。()

A. [image: ]正确


B. [image: ]错误

正确答案：正确	
37. 
油液监测与诊断技术包括( )。

A. [image: ]磁塞技术


B. [image: ]颗粒计数技术


C. [image: ]光谱技术


D. [image: ]铁谱技术

正确答案：ABCD	
38. 柱塞泵主要故障是不能吸油或者吸油量不足以形成压力。(	)

A. [image: ]正确


B. [image: ]错误

正确答案：正确	
39. 

超声波探伤技术主要是检查零件内部。( )

A. [image: ]正确


B. [image: ]错误

正确答案：正确	
40. 液压设备要做到合理使用就必须做到点检和定检，来保证设备的正常运行。(	)

A. [image: ]正确


B. [image: ]错误

正确答案：正确	
41. 液压泵、液压马达工作 10000h 后必须大修。(	)

A. [image: ]正确


B. [image: ]错误

正确答案：正确	
42. 
测量轴承振动信号时应选择离轴承最近、最能反映轴承振动的位置。( )

A. [image: ]正确


B. [image: ]错误

正确答案：正确	
43. 工作环境温度高于液压油工作温度时，油品的粘度会(	)内泄漏(	)。

A. [image: ]增高、减少


B. [image: ]变低、增加


C. [image: ]增高、增加


D. [image: ]变低、减少

正确答案：B	
44. 
( )是测量振动速度的典型传感器

A. [image: ]磁电式速度传感器


B. [image: ]涡流式位移传感器


C. [image: ]分析仪器


D. [image: ]压电式加速度传感器

正确答案：A	
45. 
下列哪种形式不属于磨损的五种形式之一。( )

A. [image: ]疲劳磨损


B. [image: ]断裂磨损


C. [image: ]黏着磨损


D. [image: ]磨料磨损

正确答案：B	
46. 检查法中，(	)主要用于判断电器元件及电磁铁是否烧坏、液压油是否变质。

A. [image: ]耳听


B. [image: ]手摸


C. [image: ]嗅闻


D. [image: ]眼看

正确答案：C	
47. 液压系统由哪些元件组成？
正确答案：驱动元件、执行元件、控制元件、辅助元件。	
48. ( )是发展速度极快的一类，也是一种极危险的断裂。

A. [image: ]脆性断裂


B. [image: ]疲劳断裂


C. [image: ]腐蚀断裂


D. [image: ]延性断裂

正确答案：A	
49. 压力控制阀的作用是控制和调节液压系统中工作油液的压力。(	)

A. [image: ]正确


B. [image: ]错误

正确答案：正确	
50. 液压系统故障诊断的一般步骤(	)

A. [image: ]选择诊断用的仪器仪表


B. [image: ]分析.制定诊断过程和方法

C. [image: ]确定故障诊断参数


D. [image: ]了解故障情况

正确答案：ABCD	
51. 在具体选择润滑油时，主要根据机械设备摩擦副的工作条件进行选择，不需要考虑的是
( )

A. [image: ]运动速度


B. [image: ]载荷


C. [image: ]温度


D. [image: ]品牌

正确答案：D	
52. 
( )主要分为分析式、直读式、旋转式。

A. [image: ]红外热成像仪


B. [image: ]光谱仪


C. [image: ]铁谱仪


D. [image: ]测温仪

正确答案：C	
53. 即使在有效的寿命周期内也不能排除出现突发性的各种严重故障。(	)

A. [image: ]正确


B. [image: ]错误
 (
正确答案：正确
)
54. 设备预防性计划修理不包括(	)

A. [image: ]项修


B. [image: ]点检


C. [image: ]大修


D. [image: ]小修

正确答案：B	
55. 在进行机械零件清洗时，常用来清洗的有机溶剂是( )。

A. [image: ]煤油


B. [image: ]硅酸钠


C. [image: ]氢氧化钠


D. [image: ]盐酸

正确答案：A	
56. 几何形状复杂的零件，可采用擦洗的方法清洗。(	)

A. [image: ]正确


B. [image: ]错误

正确答案：错误	
57. 下列哪项不属于热喷涂技术( )

A. [image: ]激光喷涂


B. [image: ]等离子喷涂


C. [image: ]氧乙炔火焰喷涂


D. [image: ]电弧喷涂

正确答案：A	
58. 常用的压力控制阀有(	)

A. [image: ]换向阀


B. [image: ]顺序阀


C. [image: ]减压阀


D. [image: ]溢流阀

正确答案：BCD	
59. 
机械故障诊断，就是对机械系统所处的状态进行检测，判断其是否正常，当出现异常时分析其产生的原因和部位，并预报其发展趋势。( )

A. [image: ]正确


B. [image: ]错误

正确答案：正确	
60. (	)是机床的执行机构，任务是将数控装置输出的位指令、迅速准确的转换为坐标运动。

A. [image: ]伺服系统


B. [image: ]机床本体


C. [image: ]数控装置


D. [image: ]液压系统
 (
正确答案：
A
)
61. 什么叫做预检？
 (
正确答案：为了了解设备技术状态劣化的具体情况，在大修前安排的停机检查，称为预检
)
62. 混合润滑是介于边界润滑和流体润滑之间的一种润滑状态。( )

A. [image: ]正确


B. [image: ]错误
 (
正确答案：正确
)
63. 机床导轨的精度直接影响机床的工作精度和机床构件的相互位置精度。(	)

A. [image: ]正确


B. [image: ]错误
 (
正确答案：正确
)
64. 当蓄电池自行放电的速度每天大于(	)时，就是自行放电故障。

A. [image: ]1%


B. [image: ]2%


C. [image: ]3%


D. [image: ]4%
 (
正确答案：
A
)
65. 绝缘材料在电场作用也不会发生漏电或击穿现象。(	)

A. [image: ]正确


B. [image: ]错误
 (
正确答案：错误
)
66. 
目前使用最普遍的接触式温度测量仪表是。( )

A. [image: ]水银温度计

B. [image: ]双金属温度计


C. [image: ]热电偶温度计


D. [image: ]电阻式温度计

正确答案：C	
67. 泵体端面不会发生磨损，因此不需要磨削或研磨。(	)

A. [image: ]正确


B. [image: ]错误

正确答案：错误	
68. 
噪声测量的主要参数是( )。

A. [image: ]声强


B. [image: ]声功率


C. [image: ]声压


D. [image: ]频率

正确答案：AC	
69. 目前机修上应用较为广泛的精磨修理方式是周边磨削(	)

A. [image: ]正确


B. [image: ]错误

正确答案：错误	
70. 伺服放大及检测部分常见故障(	)

A. [image: ]所有轴不运动


B. [image: ]机床运行时有摆动现象


C. [image: ]伺服超差


D. [image: ]机床失控

正确答案：ABCD	
71. 常用的液压泵有哪些？
正确答案：齿轮泵、叶片泵、柱塞泵	
72. 液压系统故障主要表现在液压系统或其回路中的元件损坏、出现泄漏、发热、噪声等现象，导致系统不能正常工作。(	)

A. [image: ]正确


B. [image: ]错误

正确答案：正确	
73. 等离子喷涂技术利用等离子弧电流密度大、温度高、能量集中等优点，作为热源对工件表面热源喷涂。()

A. [image: ]正确


B. [image: ]错误

正确答案：正确	
74. 热老化试验常把温度作为变量，用提高温度来缩短试验时间达到加速老化的目的。(	)

A. [image: ]正确


B. [image: ]错误

正确答案：正确	
75. 压力控制阀出现泄漏的可能原因(	)

A. [image: ]锥阀和阀座配合不良


B. [image: ]密封件损坏


C. [image: ]各连接处螺钉未固紧


D. [image: ]配合间隙过大

正确答案：ABCD	
76. 
红外探测器的作用是把接受到的红外辐射能量转换成( )。

A. [image: ]震荡信号


B. [image: ]光信号


C. [image: ]声信号


D. [image: ]电信号

正确答案：D	
78. 在对数控机床根据诊断程序进行故障诊断室，诊断程序一般分为(	)

A. [image: ]其他诊断


B. [image: ]离线诊断

C. [image: ]在线诊断


D. [image: ]启动诊断

正确答案：BCD	
79.
振动诊断是目前所有故障诊断技术中应用最广泛也是最成功的诊断方法。( )

A. [image: ]正确


B. [image: ]错误

正确答案：正确	
80. 液压系统由具有各种功能的液压元件有机组和而成，通常分为(	)

A. [image: ]辅助元件


B. [image: ]执行元件


C. [image: ]控制元件


D. [image: ]驱动元件

正确答案：ABCD	
81. 电刷镀设备由( )组成。

A. [image: ]电槽


B. [image: ]镀笔


C. [image: ]辅助装置


D. [image: ]电刷镀电源

正确答案：BCD	
82. 下列哪项不属于车床电气的日常维护对象(	)。

A. [image: ]电器


B. [image: ]电动机


C. [image: ]液压泵


D. [image: ]控制线路

正确答案：C	
83. 发动机大修时必须更换(	)

A. [image: ]曲柄

B. [image: ]活塞


C. [image: ]气缸


D. [image: ]连杆

正确答案：B	
84. 
( )测量方式可分为接触式和非接触式两类。

A. [image: ]速度


B. [image: ]温度


C. [image: ]压力


D. [image: ]噪声

正确答案：B	
 (
正确答案：
是指利用现代科学技术和仪器，根据机械设备（系统、结构）
外部信息参数的变化来判断机器内部的工作
状态或机械结构的损伤状况，确定故障的性质、程度、类别和部位，预报其发展趋势，并研究故障产生的
机理。
)机械设备的状态监测与故障诊断是什么？
86.
压电式传感器具有灵敏度高，频率范围较窄，线性动态范围大，体积大等优点。( )

A. [image: ]正确


B. [image: ]错误

正确答案：正确	
87. ( )是摩擦表面材料微观体积受循环接触应力作用产生重复变形，导致产生裂纹和分离微片或颗粒的一种磨损。

A. [image: ]粘着磨损


B. [image: ]微动磨损


C. [image: ]腐蚀磨损


D. [image: ]疲劳磨损

正确答案：D	
88. 电介质损耗的大小是衡量绝缘电性能的一项重要指标。(	)

A. [image: ]正确

B. [image: ]错误

正确答案：正确	
89. 下面哪种不是现场维修的一般检查方法(	)

A. [image: ]常规检查


B. [image: ]动态检查


C. [image: ]在线检查


D. [image: ]静态检查

正确答案：C	
90. 
机械故障诊断，按其目的可分为：功能诊断，在线诊断。( )

A. [image: ]正确


B. [image: ]错误

正确答案：错误	
91. 
 (
正确答案：
当构成摩擦副的两个摩擦表面相互接触并发生相对运动时，由于黏着作用，接触表面的材料从一个表面转
移到另一个表面所引起的磨损称为黏着磨损。
)什么是黏着磨损？
92. 电动机空载电流过大，说明电动机(	)

A. [image: ]转子匝数偏多


B. [image: ]定子匝数偏少


C. [image: ]定子匝数偏多


D. [image: ]转子匝数偏少

正确答案：B	
93. 
设备出现故障时表现出来的振动方式是( )。

A. [image: ]宽带振动


B. [image: ]窄带振动


C. [image: ]周期振动


D. [image: ]非周期振动

 (
正确答案：
C
)
87. 普通丝杠弯曲度超过(	)时要进行校直。

A. [image: ]0.1mm/1000mm


B. [image: ]0.5mm/1000mm


C. [image: ]0.05mm/1000mm


D. [image: ]0.3mm/1000mm
 (
正确答案：
A
)
88. 低压断路器是当电路有(	)时能自动分断电路的电器。

A. [image: ]过载


B. [image: ]失压


C. [image: ]短路


D. [image: ]断电
 (
正确答案：
ABC
)
89. 齿轮泵泵体磨损多发生在(	)

A. [image: ]泵体内吸油腔


B. [image: ]泵体外侧


C. [image: ]泵体内压油腔


D. [image: ]泵体内吸油腔和压油腔
 (
正确答案：
A
)
90. 液压换向阀的作用是(	)

A. [image: ]变换油液流动方向


B. [image: ]调节油路压力


C. [image: ]关闭油路


D. [image: ]接通油路
 (
正确答案：
ACD
)
91. 哪一项不是液压控制阀的作用(	)。

A. [image: ]控制流量

E. [image: ]控制压力


F. [image: ]控制温度


G. [image: ]控制流向

正确答案：C	
94. 变频器的过电压故障，是整流后的直流母线上的(	)超过允许值引起自动停机保护的一种故障。

A. [image: ]电流


B. [image: ]电压


C. [image: ]电阻


D. [image: ]电容

正确答案：B	
95. 液压泵是将(	)的能量转换装置，是液压系统的主要组成部分。

A. [image: ]机械能转换成液压能


B. [image: ]液压能转换成机械能


C. [image: ]电能转换成液压能


D. [image: ]机械能转换成电能

正确答案：A	
96. 液压系统故障检测最准确的方法是(	)

A. [image: ]触嗅法


B. [image: ]直观检查法


C. [image: ]仪表测量检查法


D. [image: ]嗅闻法

正确答案：C	
97. 对于弯曲变形小的小型曲轴一般进行冷校直，大型曲轴宜采用热校直或表面敲击法。
(	)

A. [image: ]正确


B. [image: ]错误

正确答案：正确	
98. 数控机床故障按照其发生部位，可分为(	)

A. [image: ]机床本体上的电气部分


B. [image: ]计算机部分


C. [image: ]交流主轴控制部分


D. [image: ]伺服放大及位置检测部分

正确答案：ABCD	
99. 
衡量机械设备的振动标准一般包括( )。

A. [image: ]其他判断标准


B. [image: ]绝对判断标准


C. [image: ]类比判断标准


D. [image: ]相对判断标准

正确答案：BCD	
100. 摩擦副所承受的载荷大时，选用黏度大或者油性、极压性良好的润滑油，载荷小时，选用黏度小的润滑油。( )

A. [image: ]正确


B. [image: ]错误

正确答案：正确	
101. ( )工艺过程主要包括镀前预处理、刷镀层的选择和设计、镀件刷镀和镀后处理等。

A. [image: ]粘接


B. [image: ]焊接技术


C. [image: ]电刷镀


D. [image: ]喷涂技术

正确答案：C	
102. 电刷镀主要用于修复磨损零件的表面，并使表面具有更好的性能。()

A. [image: ]正确


B. [image: ]错误
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