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智能热水器控制器，微控制器常见，温度功能可以自动地执行调节水位。这种设计是一种常用的食物中的基础上，智能控制器FPGA，同时适用于食品温度的控制和自动调节，以达到降低外围设备的水平，同时也能监控现实。应用时间取决于月份、不同日期、不同时间和自动停电的GREVAT电源，这使得热水使用更方便，不需要人为干预安装，节能。设计采用VHDL语言和C51语言，运行环境分别是MAX+plus II 10.0和Keil uVision3，用Proteus 7 Professional画电路和模拟调试的原理，FPGA芯片使用Altera公司的EPF10K10TC144-4，单片机使用STC89C52RC。

关键词： 智能、热水器 、FPGA 、EDA 、VHDL、单片机89C51、 C51、恒温控制、液位控制、时钟控制、键盘控制、液晶显示
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