河北师大附中物理八年级下册期末考试定向训练
 考试时间：90分钟；命题人：教研组
考生注意：
1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟
2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上
3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。
第I卷（选择题  20分）
一、单选题（10小题，每小题2分，共计20分）
1、图中的两个容器中盛有同种相同质量的液体，容器底部受到液体的压强分别为PA、PB，容器底部受到液体的压力分别为FA、FB，则（　　）
​[image: ]​
A．PA=PB     	B．PA＞PB     	C．FA=FB    	D．FA＞FB
2、用图所示的滑轮或滑轮组，将同一物体匀速提高h，最省力的是（滑轮重和摩擦不计）（　　）  
A．[image: ]	B．[image: ]
C．[image: ]	D．[image: ]
3、如图所示，把一根两端开口的细玻璃管，通过封闭性良好的橡皮塞插入装有红色水的玻璃瓶中，从管口向瓶内吹入少量气体后，瓶内的水沿玻璃管上升的高度为h。不考虑温度的影响，把该装置从山下移到山上后，参照以下表格数据，下列说法中正确的是(　　)  
[image: 图片_x0020_100004]
	海拔高度/km
	0
	1
	2
	3
	4

	大气压/mmHg
	760
	674
	594
	526
	462


A．h增大，瓶内气压大于外界气压	B．h减小，瓶内气压大于外界气压
C．h增大，瓶内气压小于外界气压	D．h减小，瓶内气压小于外界气压
4、如图甲所示，放在水平地面上的物体，受到方向不变的水平推力F的作用，F与时间t的关系和物体运动速度v与时间t的关系如图乙所示。下列判断正确的是（　　）  
[image: ]
A．t＝3s 时，物体受到平衡力的作用
B．t＝6s 时，将F撤掉，物体立刻静止
C．2s～4s 内物体所受摩擦力为3N
D．t＝1s 时，物体所受摩擦力是1N
5、如图所示，当从管的一端吹气时，A管中的液面会下降，B管中的液面会上升。下列现象产生的原理与此实验原理相同的是（　　）  
[image: ]
A．热气球升空
B．风沿窗外的墙面吹过，窗口悬挂的窗帘飘向窗外
C．用吸管喝酸奶
D．用抽水机把井中的水抽上来
6、物理兴趣小组的同学对图所示的现象进行讨论，其中错误的是（　　）   
A．[image: 图片_x0020_893575618] 帕斯卡裂桶实验说明液体的压强与液体的深度有关
B．[image: 图片_x0020_641181716] 对沸腾的水停止加热，抽气减压，水再次沸腾，说明气压减小沸点降低
C．[image: 图片_x0020_829468070] 饮料瓶加热后，立即倒置水槽中会变瘪，因为瓶子热胀冷缩引起的
D．[image: 图片_x0020_964741868] 走路时一阵风将伞吹起，是由于伞面上方的空气流速大于下方
7、如图为教材中的插图，下列说法错误的是（　　）  
[image: ]
A．甲图是线圈在磁场中运动，说明利用磁场可以产生电流
B．乙图是墨水被吸进钢笔，说明大气存在压强
C．丙图是用放大镜看蜡烛，说明凸透镜可以成正立、放大的实像
D．丁图是盖房子时用的重垂线，说明重力的方向总是竖直向下的
8、一位体重为600N的同学在跳绳测试中，1min跳120次，每次腾空的最大高度平均为4cm，则他在跳绳过程中，克服重力做功的平均功率是（　　）  
A．48W	B．4.8×103W	C．4.8×104W	D．4.8×105W
9、如图所示，完全相同的甲，乙两个烧杯内装有密度不同的液体。在两烧杯中，距离杯底同一高度处有A、B两点，已知A、B两点的压强相等，则甲、乙烧杯对桌面的压强P甲、P乙的大小关系是（　　）
[image: ]
A．P甲<P乙	B．P甲>P乙
C．P甲=P乙	D．条件不足，无法判断
10、下列关于简单机械说法正确的是（　　）   
A．功率越大的机械做功越快
B．定滑轮不仅能改变力的大小而且能改变力的方向
C．使用滑轮组不仅省力而且省功
D．做功越多的机械其机械效率越高
第Ⅱ卷（非选择题  80分）
二、填空题（10小题，每小题3分，共计30分）
1、现有20包大米，总质量为120kg。小明想尽快将它们搬上10m高处的库房。如图13为小明可以提供的用于搬动物体的功率与被搬运物体质量之间的关系图象。由图分析可知，他为了尽可能快地将大米搬上库房，他每次应搬　     　包。若每次下楼时间是上楼时间的一半，则他最快完成搬运务并返回原地所用的时间为　     　s。(g取10Nkg)
[image: ]
2、如图甲所示，两个完全相同的木块A和B叠放在水平桌面上，每个木块的质量5 kg，在16 N的水平拉力F1作用下，A、B一起向右做匀速直线运动，此时A对B的支持力大小为　     　N。如图乙所示，若将A、B木块紧靠着放在水平桌面上，用水平力F2推A使它们一起也向右做匀速直线运动，则F2是　     　N。
[image: 图片_x0020_1924858348]
3、图所示，一均匀正方体合金块重为G，边长为a，将其浸没在密度为ρ的液体中，上表面所处深度为h1，下表面所处深度为h2，则正方体下表面受到液体压力为　        　，所受浮力为　     　，弹簧测力计的示数为　        　。（用给出的物理量表示）
[image: ]
4、如图是A端开口B端封闭的L形容器，内盛有水，已知B端顶面离容器底6 cm，A端内液面离容器底26 cm．则B端顶面受到水的压强为　         　Pa．
[image: 图片_x0020_561748948]
5、重型载重汽车装有多个车轮，是为了　     　(选填“增大”或“减小”) 对路面的压强；行驶的汽车急刹车时，司机身体会前倾，是由于他 具有　     　。
6、如图所示的照相机，它的镜头是凸透镜，拍摄时，底片上成的是　           　（填成像性质）实像，如果将照相机镜头靠近被拍摄的物体时，像的大小将　     　 ，像距将　     　（后两空选填“变大”“变小”或“不变”）。
[image: 图片_x0020_488767645]
7、一个工人用类似如图所示的滑轮组提起2000N的货物，所用的拉力是800N，绳子自由端被拉下4m。则这个工人做的有用功是　     　J；该滑轮组的机械效率是　     　。
[image: 图片_x0020_100022]
8、
下面列举了一些应用物理知识的实例：a．刀用久了磨一磨再用；b．刀的把柄一般都做得较粗大一些；c．汽车行驶一段时间后须换机油；d．在乒兵球比赛中，运动员常用干布抹乒兵球；e．货车运载货物时不能装得太高，且要用绳子绑紧；f．掷铁饼时，运动员先猛转几圈才让铁饼出手。其中属于减小压强的应用是　     　；属于增大摩擦的应用是　     　；利用惯性的应用是　     　。(填序号)   







9、如图所示，用滑轮组提升重为  的物体。动滑轮重为  ，不计滑轮与轴之间的摩擦及绳重。若在  内将物体匀速提升  ，拉力的功率为　     　 。滑轮组的机械效率为　     　 ；若匀速提升重为  的物体，则这个滑轮组的机械效率将　     　（选填增大/减小/不变）。  
[image: 图片_x0020_100024]
10、如图，将一边长为10 cm的正方体木块放入装有某液体的圆柱形容器中、木块静止时露出液面的高度为2 cm，液面比放入前升高1 cm，容器底部受到液体的压强变化了80 Pa，则木块底部受到液体压强为　     　Pa，木块受到的浮力为　     　N。
[image: 图片_x0020_100014]
三、计算题（3小题，每小题10分，共计30分）
1、侦探现场，公安人员在海边水平沙滩上发现了嫌疑人留下的清晰的、双脚站立的脚印，如图所示，刑警大明用蜡浇灌了一只脚印的脚模，测得蜡质脚模的平均厚度为4cm，质量为0.9kg；又经测试得出，达到脚印同样深度的压强为1.4×104Pa。
[image: ]
已知ρ蜡＝0.9×103kg/m3，g取10N/kg，求：
（1）一只蜡质脚模的体积   
（2）一只脚印的底面积   
（3）嫌疑人的体重   
（4）嫌疑人的质量   
2、将一盛有水的圆柱形容器置于水平桌面上，用细线拴一重为 G 的小球，将小球浸没在水中，细线对小球的拉力为 F，如图所示。已知：小球的体积为 2×10-3m3，密度为 0.6g/cm3， g 取 10N/kg。
[image: 图片_x0020_100049]
求：
（1）小球完全浸没在水中时，所受浮力的大小；    
（2）细线对小球的拉力为 F 的大小   
3、如图所示，一款新型无人驾驶电动汽车，总质量为1.5×103kg，在性能测试中，沿平直的公路匀速行驶，行驶过程中汽车受到的阻力为总重力的0.1倍，（g取10N/kg）求：
[image: ]
（1）汽车受到的牵引力；
（2）此过程中汽车牵引力所做的功和做功功率。
四、实验探究（2小题，每小题10分，共计20分）
1、某小组在“测滑轮组机械效率的实验”中得到的数据如表所示，实验装置如图所示：
	实验次数
	钩码重量G/N
	钩码上升高度h/m
	绳端拉力F/N
	绳端移动距离s/m
	机械效率

	1
	4
	0.1
	1.8
	0.3
	74%

	2
	8
	0.1
	3.3
	0.3
	81%

	3
	12
	0.1
	4.5
	0.3
	　


[image: 图片_x0020_100026]
（1）实验中应沿竖直方向　     　缓慢拉动弹簧测力计；   
（2）小组同学发现实验过程中边拉动边读数，弹簧测力计示数不稳定，认为应该静止时读数，你认为他的想法　     　（选填“正确”或“不正确”），因为他没有考虑到　     　对滑轮组机械效率的影响；   
（3）请将表中的数据填写完整　     　；   
（4）通过比较实验数据可得出结论：　                                                     　；   
（5）完成上面实验后，还可以更换或改变实验器材的组装进行拓展探究。请按照示例写出一种不同的方案。
	项目
	更换或改变实验器材的组装及操作
	装置简图
	探究的问题

	示例
	将滑轮组绕线改为动滑轮由2段绳子悬挂
	[image: 图片_x0020_100027]
	探究滑轮机械效率与绳绕线方式的关系

	
	　                   　
	　     　
	　                                 　





以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/217023165053006035
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