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[bookmark: 前    言]前	言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由黑龙江省消防救援总队提出。
本文件由黑龙江省消防标准化技术委员会归口。
本文件起草单位：黑龙江省消防救援总队、哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司。
本文件主要起草人：昌新文、赵波、胡振海、刘长国、时光楠、王贵军、王艳敏、刘宏彬、赵宇、   候昌印、吴君华、张红宇、李啸冰、魏嘉、王凯、窦毅、杨楠。
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[bookmark: 化工园区消防站建设指南]化工园区消防站建设指南


1 [bookmark: 1　范围]范围

本文件给出了化工园区消防站建设的总则、选址与布局、分级与设置、建筑设施、装备配备等方面   的指导。
本文件适用于化工园区消防站新建、改建和扩建。

2 [bookmark: 2　规范性引用文件]规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，   仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 6568 带电作业用屏蔽服装
GB 7956.1 消防车 第1部分：通用技术条件GB 12014 防静电工作服
GB/T 12624 劳动保护手套通用技术条件
GB/T 17906 液压破拆工具通用技术条件

	GB
	27899
	消防员方位灯

	GB
	27900
	消防员呼救器

	GB
	30734
	消防员照明灯具

	GB
	50011
	建筑抗震设计规范

	GB
	50016
	建筑设计防火规范

	GB
	50313
	消防通信指挥系统设计规范

	GB
	51054
	城市消防站设计规范


XF 6 消防员灭火防护靴
XF 7 消防手套
XF 10 消防员灭火防护服
XF 44 消防头盔

	XF
	124
	正压式消防空气呼吸器

	XF
	494
	消防用防坠落装备

	XF
	630
	消防腰斧

	XF
	632
	正压式消防氧气呼吸器

	XF
	634
	消防员隔热防护服


XF/T 635 消防用红外热像仪
XF 770 消防员化学防护服装
XF 869 消防员灭火防护头套
XF 892.1 消防机器人 第1部分:通用技术条件XF 1261 长管空气呼吸器
XF 1273 消防员防护辅助装备消防员护目镜
XF/T 1428 消防用荧光棒
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1 [bookmark: 3　术语和定义]术语和定义

GB 51054界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

化工园区
由人民政府批准设立，经省级人民政府或其授权机构认定公布，以发展化工产业为导向、地理边界   和管理主体明确、基础设施和管理体系完整的工业区域。
3.2

化工园区消防站
主要承担化工园区火灾扑救和应急救援任务，由政府或化工园区建立和管理的消防站（以下简称消   防站）。

2 [bookmark: 4　总则]总则

遵循“科学规划、合理布局、响应迅速、安全实用”的原则，根据化工园区规模、产业结构、企业   布局、危险特性等情况设立消防站。

3 [bookmark: 5　选址与布局]选址与布局

3.1 [bookmark: 5.1　消防站选址与布局有利于应急救援的快速响应，充分考虑主导风向、地形地势、爆]消防站选址与布局有利于应急救援的快速响应，充分考虑主导风向、地形地势、爆炸风险、保护   范围等因素，合理布点，科学建设。
3.2 [bookmark: 5.2　消防站设置在危险化学品生产或储存场所、爆炸危险源及高毒泄漏源等危险部位常]消防站设置在危险化学品生产或储存场所、爆炸危险源及高毒泄漏源等危险部位常年主导风向的   上风或侧风处，并避开窝风地段。
3.3 [bookmark: 5.3　消防站经过专业评估和核算，与涉及爆炸物、毒性气体、液化易燃气体的装置或设]消防站经过专业评估和核算，与涉及爆炸物、毒性气体、液化易燃气体的装置或设施保持足够的   安全距离。
3.4 [bookmark: 5.4　消防站设置在地势相对较高的场地，或有防止事故状况下可燃液体流向消防站的措]消防站设置在地势相对较高的场地，或有防止事故状况下可燃液体流向消防站的措施。

4 [bookmark: 6　分级与设置]分级与设置

4.1 [bookmark: 6.1　消防站分为特勤消防站、一级消防站和二级消防站三个等级。]消防站分为特勤消防站、一级消防站和二级消防站三个等级。
4.2 [bookmark: 6.2　消防站执勤人员按照特勤消防站45人～60人、一级消防站30人～45人、二]消防站执勤人员按照特勤消防站 45 人～60 人、一级消防站 30 人～45 人、二级消防站 15 人～25 人配备。
4.3 [bookmark: 6.3　消防站的设置：]消防站的设置：
a) 石油化工、煤化工为主导产业的化工园区，设置特勤消防站；精细化工、基础化工、新材料等   为主导产业的化工园区，设置特勤消防站或一级消防站；
b) 根据园区面积、产业分类、产能规模、仓储总量、工艺危险特性等情况，若需增设消防站，设   置一级消防站或二级消防站；
c) 园区内企业消防站，当等级和保护范围等满足要求时，可作为园区消防站使用。

5 [bookmark: 7　建筑设施]建筑设施
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1.1 [bookmark: 7.1　项目构成]项目构成

7.1.1 [bookmark: 7.1.1　消防站建设项目由场地、房屋建筑等部分构成。]消防站建设项目由场地、房屋建筑等部分构成。
7.1.2 [bookmark: 7.1.2　消防站的场地主要是指室外训练场、道路、绿地等。]消防站的场地主要是指室外训练场、道路、绿地等。
7.1.3 [bookmark: 7.1.3　消防站的房屋建筑包括业务用房、业务附属用房和辅助用房。]消防站的房屋建筑包括业务用房、业务附属用房和辅助用房。
a) 业务用房根据消防站的类别和使用人数及所需配备的装备等确定，包括消防车库、通信室、体   能训练室、训练塔、执勤器材库、训练器材库、被装营具库、清洗、烘干、呼吸器充气室、灭   火药剂储备库等；
b) 业务附属用房包括图书阅览室、会议室、多功能室、备勤室等；
c) 辅助用房包括餐厅、厨房、浴室、晾衣室、贮藏室、盥洗室、设备用房等。

1.2 [bookmark: 7.2　面积指标]面积指标

7.2.1 [bookmark: 7.2.1　消防站的建筑面积指标：]消防站的建筑面积指标：
a)  特勤消防站 4000 ㎡～5600 ㎡；
b)  一级消防站 2700 ㎡～4000 ㎡；
c)  二级消防站 1800 ㎡～2700 ㎡。
7.2.2 [bookmark: 7.2.2　消防站使用面积系数按0.65计算，其业务用房、业务附属用房和辅助用房]消防站使用面积系数按 0.65 计算，其业务用房、业务附属用房和辅助用房等各类用房的使用面积指标见表 1。
表 1 消防站各类用房使用面积指标

单位：m2
	房屋类别
	名称
	特勤消防站
	一级消防站
	二级消防站

	









业务用房
	消防车库
	810～1080
	540～720
	270～450

	
	通信室
	40
	30
	30

	
	体能训练室
	80～120
	50～100
	40～80

	
	训练塔（选建）
	210
	120
	120

	
	执勤器材库
	100～180
	50～120
	40～80

	
	训练器材库
	30～60
	20～40
	20

	
	被装营具库
	40～60
	40～60
	30～40

	
	灭火药剂储备库
	120～160
	100～140
	70～90

	
	清洗、烘干、呼吸器充气室
	60～100
	40～80
	30～50

	
	器材修理间
	20
	20
	10

	
	灭火救援研讨室
	40～80
	40～60
	30～50

	
	其他
	40～60
	40～60
	40～50

	



业务附属用房
	图书阅览室
	40～60
	20～60
	20

	
	会议室
	70～140
	40～90
	30～60

	
	多功能室
	60～120
	40～80
	40～70

	
	备勤室
	320～500
	200～340
	110～200

	
	其他
	80
	50～75
	30～55
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表 1 消防站各类用房使用面积指标（续）

单位：m2
	房屋类别
	名称
	特勤消防站
	一级消防站
	二级消防站

	





辅助用房
	餐厅、厨房
	140～160
	90～100
	60～80

	
	浴室
	40～70
	40～55
	20～30

	
	厕所、盥洗室
	90～110
	60～90
	40～60

	
	贮藏室
	40～60
	40～60
	30

	
	设备用房（配电室、锅炉房、空
调机房、弱电机房等）
	
40～60
	
20
	
20

	
	晾衣室
	40～60
	30
	20

	
	其他
	50
	35～50
	20～40

	合	计
	2600～3640
	1755～2600
	1170～1755



7.2.1 [bookmark: 7.2.3  消防站的容积率不大于0.6。]消防站的容积率不大于 0.6。

1.1 [bookmark: 7.3　建筑设计]建筑设计

7.3.1 [bookmark: 7.3.1　消防站业务用房、业务附属用房及业务附属用房的门和通道设置有利于快速出]消防站业务用房、业务附属用房及业务附属用房的门和通道设置有利于快速出动。
7.3.2 [bookmark: 7.3.2　消防站建筑物的耐火等级不低于二级，站内建筑物符合GB 50016。]消防站建筑物的耐火等级不低于二级，站内建筑物符合 GB 50016。
7.3.3 [bookmark: 7.3.3　消防站的抗震设计符合GB 50011，按照本地区设防烈度采取提高一级]消防站的抗震设计符合 GB 50011，按照本地区设防烈度采取提高一级的抗震构造措施。消防车库及其值班用房按照重点防护类设防。
7.3.4 [bookmark: 7.3.4　消防站外墙保温宜采用无空腔夹心保温构造或内填充复合保温构造，如采用外]消防站外墙保温宜采用无空腔夹心保温构造或内填充复合保温构造，如采用外墙外保温构造，   宜采用 A 级保温材料。
7.3.5 [bookmark: 7.3.5　消防站外装饰材料及构件采用不燃材料；屋面防水不采用有机材料外露式防水]消防站外装饰材料及构件采用不燃材料；屋面防水不采用有机材料外露式防水构造。
7.3.6 [bookmark: 7.3.6　消防站的建筑外观主题鲜明，造型庄重简洁，具有明确的标识性，与周边环境]消防站的建筑外观主题鲜明，造型庄重简洁，具有明确的标识性，与周边环境相协调。内装修   适应消防员生活和业务训练的需要。
7.3.7 [bookmark: 7.3.7　消防车库布置在建筑物正面一层便于车辆迅速出动的部位。车库内每个车位的]消防车库布置在建筑物正面一层便于车辆迅速出动的部位。车库内每个车位的面积按 90  m2设置。
7.3.8 [bookmark: 7.3.8　消防车库的室内温度不低于12 ℃。]消防车库的室内温度不低于 12 ℃。
7.3.9 [bookmark: 7.3.9　通信室不设置在有水房间下方或相邻，如必须与有水房间相邻，设有可靠的防]通信室不设置在有水房间下方或相邻，如必须与有水房间相邻，设有可靠的防水构造。
7.3.10 [bookmark: 7.3.10　通信室及其设备间不设置在电磁场干扰或其他可能影响通信设备工作的用房]通信室及其设备间不设置在电磁场干扰或其他可能影响通信设备工作的用房附近。
7.3.11 [bookmark: 7.3.11　备勤室单个房间床位数不超过 8 个。]备勤室单个房间床位数不超过 8 个。
7.3.12 [bookmark: 7.3.12　功能相近的用房集中设置，体能训练室、执勤器材库、清洗室、烘干室、灭]功能相近的用房集中设置，体能训练室、执勤器材库、清洗室、烘干室、灭火药剂储备库等的   设置临近消防车库，呼吸器充气室设置于空气质量较好的区域。
7.3.13 [bookmark: 7.3.13　有噪音、异味、辐射和易燃易爆危险等的用房，远离备勤室等人员居住房间]有噪音、异味、辐射和易燃易爆危险等的用房，远离备勤室等人员居住房间设置。
7.3.14 [bookmark: 7.3.14　消防站的场地、设施等的设计符合GB 51054。]消防站的场地、设施等的设计符合 GB 51054。

2 [bookmark: 8　装备配备]装备配备

2.1 [bookmark: 8.1　消防装备]消防装备
 (
DB23/T 3654-2023
)

 (
4
)
[image: ]
8.1.1 [bookmark: 8.1.1　消防站的装备按照“统一规划、结构合理、功能配套、实用有效”的原则配备]消防站的装备按照“统一规划、结构合理、功能配套、实用有效”的原则配备，满足化工园区   各类灾害事故的处置需要。
8.1.2 [bookmark: 8.1.2　消防站的装备包括消防车辆、防护装备、灭火救援装备、通信器材、灭火药剂]消防站的装备包括消防车辆、防护装备、灭火救援装备、通信器材、灭火药剂等。

2.2 [bookmark: 8.2　消防车辆]消防车辆

8.2.1 [bookmark: 8.2.1　消防站的消防车辆配备数量见表2。]消防站的消防车辆配备数量见表 2。

表 2 消防车辆配备数量

单位：辆
	消防站级别
	特勤消防站
	一级消防站
	二级消防站

	消防车辆数
	8～11
	5～7
	2～4


8.2.2 [bookmark: 8.2.2　消防站配备的常用消防车辆配备品种、性能与数量见表3，技术性能符合GB]消防站配备的常用消防车辆配备品种、性能与数量见表 3，技术性能符合 GB 7956.1。

表 3 消防车辆配备品种、性能与数量


	
品种
	
性能
	数量

	
	
	特勤消防站
	一级消防站
	二级消防站

	








灭火消防车
	


重型泡沫消防车
	泵流量≥150 L/s,可连续工作 72 h 以上，载液量≥16 m³，泡沫液罐容量≥8 m³，泡沫比例混合器为 3%、6%两档，或无级可调，整车带喷淋自
保系统
	

4 辆（重型泡沫消防车配备数量不低于 2 辆）
	

3 辆（重型泡沫消防车配备数量不低于 1 辆）
	



2 辆

	
	
水罐消防车
	泵流量≥100 L/s,载液量≥16 m³，
整车带喷淋自保系统
	
	
	

	
	
干粉-泡沫联用消防车
	干粉罐载剂量≥3 m³，干粉喷射强度
≥40 kg/s，泡沫液罐载液量≥2 T， 泡沫炮喷射混合液流量≥48 L/s
	
*
	
*
	
*

	
	
干粉消防车
	干粉罐载剂量≥3 m³，干粉喷射强度
≥40 kg/s
	
*
	
*
	
*

	
	高倍泡沫消防车
	-
	*
	*
	*

	
	涡喷消防车
	-
	*
	*
	*

	


举高消防车 (根据被保护对象具体情况
配备)
	
18 米举高喷射消防车
	泵流量≥150 L/s，作业高度≥18 m，
整车带喷淋自保系统
	


1
	


1
	


*

	
	
60 米及以上举高喷射消防车
	泵流量≥100 L/s，作业高度≥60 m，
最大水平延伸幅度≥25 m，泡沫液的载液量≥3 T，整车带喷淋自保系统
	
	
	

	
	折叠臂大跨度举高喷射消
防车
	作业高度≥60 m，横向跨度≥40 m，
整车带喷淋自保系统
	
1
	
*
	
*

	
	多剂联用举高喷射消防车
	-
	*
	*
	*
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表 3 消防车辆配备品种、性能与数量（续）


	
品种
	
性能
	数量

	
	
	特勤消防站
	一级消防站
	二级消防站

	







专勤消防车
	防化洗消车
	具备侦检、洗消、防化、堵漏等功能
	1
	1
	*

	
	
供液消防车
	灭火药剂总载量≥20 T，泡沫仓数≥
2 个，吸液、供液流量≥30 L/s
	
1
	
*
	
*

	
	
供气消防车
	可同时充气气瓶数量≥4 只，灌充充
气时间＜2 min
	
*
	
*
	
*

	
	


远程供水系统
	用于大型火灾现场的远程、大流量供水，包含供水模块、增压模块、大口径水带释放收卷系统、专用分集水器等，供水能力≥400 L/s，供水距离
不少于 3 km
	


*
	


*
	


*

	
	照明消防车
	设有对外供电接口
	*
	*
	*

	
	核生化侦检消防车
	-
	*
	*
	*

	注：表中带“*”车辆品种由化工园区根据灾害特点和实际需要选配，下同。配备车辆考虑低温性能，具有防寒保暖设
备。


1.1 [bookmark: 8.3　防护装备]防护装备

[bookmark: 8.3.1　防护装备名称、用途和性能与数量见表4。]8.3.1 防护装备名称、用途和性能与数量见表 4。

表 4 防护装备名称、用途和性能与数量

	

序号
	

装备名称
	

用途
	

性能
	
特勤消防站
	一级、二级消防
站
	

备注

	
	
	
	
	配备
	备份比
	配备
	备份比
	

	1
	消防头盔
	用于头部、面部及颈部的安全防护
	符合 XF 44
	2 顶/人
	4:1
	2 顶/人
	4:1
	-

	
2
	
消防员灭火防护服
	
用于灭火救援时身体防护
	
符合 XF 10
	
2 套/人
	
2:1
	
2 套/人
	
2:1
	
-

	
3
	
消防手套
	
用于手部及腕部防护
	
符合 XF 7
	
2 副/人
	
1:1
	
2 副/人
	
1:1
	根据需要选择配备 2 类或 3 类
消防手套

	4
	消防安全腰带
	登高作业和逃生自救
	符合 XF 494
	1 根/人
	4:1
	1 根/人
	4:1
	-

	
5
	消防员灭火防护靴
	
用于小腿部和足部防护
	
符合 XF 6
	
2 双/人
	
2:1
	
2 双/人
	
2:1
	
-
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表 4 防护装备名称、用途和性能与数量（续）

	
序号
	
装备名称
	
用途
	
性能
	特勤消防站
	一级、二级消防
站
	
备注

	
	
	
	
	配备
	备份
比
	配备
	备份
比
	

	


6
	

正压式消防空气呼吸器
	

缺氧或有毒现场作业时的呼吸防护
	


符合 XF 124
	


1 具/人
	


4:1
	


1 具/人
	


4:1
	配 备 高 压应 急 充 气口。备用气瓶 按 照 正压 式 空 气呼 吸 器 总
量 1:1 备份

	7
	佩戴式防爆照明灯
	消防员单人作业照明
	符合 GB 30734
	1 个/人
	5:1
	1 个/人
	5:1
	-

	8
	消防员呼救器
	消防员个人的呼救报警
	符合 GB 27900
	1 个/人
	4:1
	1 个/人
	4:1
	-

	

9
	

消防员方位灯
	

消防员在黑暗或浓烟等环境中的位置标识
	

符合 GB 27899
	

*
	

-
	

*
	

-
	配 备 具 有方 位 灯 功能 的 消 防员呼救器， 可 不 配 方位灯

	
10
	
应急逃生自救安全绳
	
消防员自救和逃生
	
符合 XF 494
	
1 套/人
	
4:1
	
1 套/人
	
4:1
	包含绳包、下降器、安全 钩 等 辅
助件

	
11
	
消防腰斧
	灭火救援时手动破拆非带电障碍物
	
符合 XF 630
	
1 把/人
	
5:1
	
1 把/人
	
5:1
	优 先 配 备多 功 能 消
防腰斧

	
12
	消防员灭火防护头套
	灭火救援时头面部和颈部防护
	
符合 XF 869
	
2 个/人
	
4:1
	
2 个/人
	
4:1
	
-

	
13
	
防静电内衣
	
灭火及应急救援作业时躯体内层防护
	具备阻燃和防静电性能。款式分为长袖、长裤、短袖、短裤、背心、内裤、
长袜 7 种
	
2 套/人
	
-
	
2 套/人
	
-
	每套包括 7 种款式，每年度更新

	

14
	

消防员隔热防护服
	

强热辐射场所的全身防护
	

符合 XF 634
	

1 套/人
	

2:1
	

1 套/人
	

4:1
	优 先 配 备带 有 空 气呼 吸 器 背囊 的 消 防员 隔 热 防
护服

	
15
	消防员避火防护服
	进入火焰区域短时间灭火或关阀作业时的全身防护
	
-
	
6 套/站
	
1:1
	
6 套/站
	
-
	
-

	
16
	二级化学防护服
	化学灾害现场处置挥发性化学固体、液体时的
躯体防护
	
符合 XF 770
	
1 套/人
	
4:1
	
1 套/人
	
4:1
	配 备 相 应的 训 练 用
服装
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