湖南张家界市民族中学物理八年级下册期末考试达标测试
 考试时间：90分钟；命题人：教研组
考生注意：
1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟
2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上
3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。
第I卷（选择题  20分）
一、单选题（10小题，每小题2分，共计20分）
1、如图所示，分别用定滑轮和动滑轮（不计绳重与摩擦，且动滑轮重G动小于物重G）将重力相同的两个物体匀速提升相同的高度，所用拉力分别为F甲、F乙.它们的机械效率分别为η甲、η乙，则下列关系式正确的是（　　）
[image: ]
A．F甲<F乙	B．F甲=F乙	C．η甲>η乙    	D．η甲<η乙

2、如图所示，轻质杠杆OB可绕O点转动，  ，用细线将重物悬挂在A点，在B点作用竖直向上的拉力F。则在保持杠杆水平静止的情况下（　　）  
[image: ]
A．拉力F的大小为物重的2倍
B．当悬挂点左移时，F将减小
C．若F改为沿图中虚线方向施力，F将增大
D．若物重增加2N，F的大小也增加2N
3、关于功、功率、机械效率，下列说法中正确的是（　　）   
A．物体做功越多，功率越大
B．作用在物体上的力越大，物体所做的功越多
C．机械效率是表示物体做功快慢的物理量
D．同一滑轮组，增加物重可以提高机械效率
4、积极承担家务劳动是中学生应具有的品德。小明同学从超市购买了一箱质量为5kg的鸡蛋，并进行了下列估测，其中最符合事实的是（　　）  
[image: 图片_x0020_1258577389]
A．箱内约有80个鸡蛋	B．一个鸡蛋的直径约为6dm
C．一个鸡蛋重约为5N	D．鸡蛋的密度约为2g/cm3
5、测量油的密度的简单方法是：在玻璃水槽里注入30厘米深的清水，拿一支25厘米长的两端开口的玻璃管竖直地插入水中，再沿管内壁缓缓地注入植物油，直到玻璃管内植物油液柱的下底面刚好下降到管口为止，这时用刻度尺测出的深度如图所示，则植物油的密度为 （　　）  
[image: 图片_x0020_77696200]



A． 千克/米 	B．0.33×103千克／米 


C．0.8×103千克/米 	D．0.5×103千克／米 
6、如图所示，在水平放置的玻璃瓶内注入水其中有一气泡。瓶子由静止向右运动时，小气泡将要移动的方向是：（　　）  
[image: 图片_x0020_100014]
A．向右	B．向左	C．静止	D．不能确定
7、如图所示，把一根两端开口的细玻璃管，通过橡皮塞插入装有红色水的玻璃瓶中，从管口向瓶内吹入少量气体后，瓶内的水沿玻璃管上升的高度为h.不考虑温度的影响，把这个自制气压计从山下移到山上后(　　)
[image: ]
A．h增大，瓶内气压大于外界气压	B．h减小，瓶内气压大于外界气压
C．h增大，瓶内气压小于外界气压	D．h减小，瓶内气压小于外界气压
8、潜水员潜水时呼出的气泡在水面下上升的过程中，有关气泡所受压强和浮力的变化情况说法正确的是（　　）   
A．压强变大，浮力变大	B．压强变大，浮力变小
C．压强变小，浮力变大	D．压强变小，浮力不变
9、下列叙述中 ,举重运动员对杠铃做了功的是（　　）   
A．使劲抓杠铃但没有举起来	B．举着杠铃在水平地面行走
C．将杠铃从地面举过头顶	D．举着杠铃原地静止不动



10、如图所示，物体A、B的重分别为、，每个滑轮重，绳重及摩擦均忽略不计。此时物体A沿水平桌面向右做匀速直线运动。下列说法正确的是（　　）
[image: ]
A．两个滑轮均为定滑轮	B．A受到水平向右的摩擦力


C．A受的摩擦力大小为	D．A移动的速度是B的倍
第Ⅱ卷（非选择题  80分）
二、填空题（10小题，每小题3分，共计30分）
1、小慧将装满水的溢水杯放到电子秤上，再用弹簧测力计挂着铝块将其缓慢浸入溢水杯的水中，如图所示。在铝块从开始浸入水到刚好浸没的过程中，弹簧测力计的示数将　     　，电子秤的读数将　     　（选填“变大”、“变小”或“不变”）。
[image: 图片_x0020_100023]
2、滑雪运动员在高速下滑时，常采用“下蹲”的姿势，这是为了　                         　；假如教室里悬挂电灯的绳子突然断了，且同时受到的所有的力全部消失，电灯将　               　。
3、小明用30N的水平推力，使重80N的木箱在水平面上匀速移动了5m，用了10s的时间，则此过程中木箱重力做的功为　     　J，推力做功的功率为　     　W。
4、一个工人用类似如图所示的滑轮组提起2000N的货物，所用的拉力是800N，绳子自由端被拉下4m。则这个工人做的有用功是　     　J；该滑轮组的机械效率是　     　。
[image: 图片_x0020_100022]
5、 “蛟龙号”完成第20次下潜任务后，逐渐浮出水面，当排开水的质量为2000t时，受到水的浮力为　     　N；在“蛟龙号”浮出水面前的过程中，浮力将　     　，压强将　     　(选填“变大”、“变小”或“不变”)。   
6、测量液体密度的仪器叫密度计。将其插入到液体中，待静止后直接读取液面处的刻度值（如图甲）。小江在木棒的一端缠绕一些铜丝自制了一个简易密度计，将其放入两个盛有不同液体的烧杯中，静止时如图乙和图丙所示，可以判断出密度计在两种液体中所受浮力F乙　     　F丙，两种液体的密度ρ乙　     　ρ丙。（以上两空均选填“>”“=”或“<”）
[image: ]
7、静止在水平桌面上的水杯，受到　     　和　     　的作用，其中受到的　     　力是弹力。由于力的作用是相互的，水杯对桌面会产生一个压力，此压力是　     　（选填“水杯”或“桌面”）发生形变产生的。   
8、在课外活动中同学们举行爬杆比赛，有同学沿竖直竹竿匀速向上爬，该同学匀速上爬时受到的摩擦力方向为竖直　     　（选填“向上”“向下”）。取一个瓶子，装入适量的水，再取一根两端开口带刻度的细玻璃管，使玻璃管穿过橡皮塞插人水中。从管子上端吹人少量气体，使瓶内气体压强大于大气压，水沿玻璃管上升到瓶口上方如图，如果你拿着它从一楼上到六楼时会观察到细玻璃管里的水面　     　
（选填“上升”“下降”或“不变”）。乘坐观光电梯时，透过玻璃看到户外树木向上运动，说明观光电梯在　     　（选填“上升”“下降”或“静止”）。
[image: ]
9、下面列举了一些应用物理知识的实例：a．刀用久了磨一磨再用；b．刀的把柄一般都做得较粗大一些；c．汽车行驶一段时间后须换机油；d．在乒兵球比赛中，运动员常用干布抹乒兵球；e．货车运载货物时不能装得太高，且要用绳子绑紧；f．掷铁饼时，运动员先猛转几圈才让铁饼出手。其中属于减小压强的应用是　     　；属于增大摩擦的应用是　     　；利用惯性的应用是　     　。(填序号)   
10、小明在“探究杠杆平衡条件”的实验中：
[image: 图片_x0020_100009]
（1）实验前调节平衡螺母使杠杆在水平位置平衡，目的之一是方便测量　     　；   
（2）如图甲所示。在杠杆左边A处挂4个钩码，要使杠杆在水平位置平衡，应在杠杆右边B 处挂　     　个钩码（实验中所用的钩码均相同）   
（3）小明又用弹簧测力计，在C处竖直向上拉。如图乙所示，当弹簧测力计逐渐向右倾吋，使杠杆仍然在水平位置平衡。则弹簧测力计的示数将逐渐　     　（选填“变大”、“变小”或 “不变”）。   
三、计算题（3小题，每小题10分，共计30分）
1、  2015年6月10日上午，第十七届中国•重庆国际汽车工业展正式开幕，坐镇重庆的中国自主品牌车企龙头﹣﹣﹣﹣﹣长安汽车也推出了其旗舰SUV车型长安CS75四驱版。如图所示，车静止于水平地面，整车质量为1600kg，每个轮胎与地面的接触面积为200cm2，展览当天由长安工作人员驾驶行进路程约3Km时，用时20min。
[image: ]
求：
（1）该车行驶的平均速度；   
（2）该车对水平地面的压强；   
（3）若该车在南滨路某水平路段匀速直线行驶了500m耗时2min，受到水平方向的阻力为自重的0.1倍，求牵引力在此路段所做的功。   
2、小华利用如图所示的滑轮组，将质量为90kg的物体在1min内匀速提升5m，竖直向上的拉力为400N（g取10N/kg）。求：
[image: 图片_x0020_2114784130]
（1）物体克服重力做的功。   
（2）小明拉力做功的功率。   
（3）滑轮组的机械效率。   
3、如图所示，底面积为25 cm2圆柱形容器内盛有水，将一个体积为1×10-4m3、重力为0.6N的实心小球用一根细线固定在水中，已知 ρ水=1.0×103kg/m3，g=10N/kg，求：
[image: 图片_x0020_100025]
（1）小球浸没在水中时受到的浮力；
（2）细线对小球的拉力；
（3）剪断细线后，容器内水面上升还是下降，变化的高度是多少。
四、实验探究（2小题，每小题10分，共计20分）
1、小明利用光具座、凸透镜、蜡烛、光屏等实验器材探究“凸透镜成像的规律：
[image: ]
（1）小明通过图甲的实验操作，确定了该凸透镜的焦距。实验时，把凸透镜固定在光具座50cm刻度线处。小明将蜡烛移至光具座上10cm刻度线处，如图乙所示，移动光屏，直到烛焰在光屏上成清晰的像，则该像是倒立、　     　的实像。   
（2）小明又将蜡烛移至光具座上25cm刻度线处，为在光屏上再次得到清晰的像，应将光屏向　     　（选填“靠近”或“远离”）透镜的方向移动，应用这一成像特点可制成的光学仪器是　     　；此时小明把自己的近视眼镜放在蜡烛和凸透镜之间，若要在光屏上再次成清晰的像，则需要将光屏向　     　（选填“靠近”或“远离”）透镜的方向移动。   
（3）小明将蜡烛移至光具座上40cm刻度线处，移动光屏，发现不能在光屏上得到像，为了观察此时成像特点，请你写出接下来的操作是：　                                       　；小明将蜡烛继续靠近透镜，看到的像将　     　（选填“变大”、“变小”或“不变”）。   
2、小明在测量滑轮组机械效率的实验中，所用装置如图所示，每个钩码重2N，测得的数据如下表：
[image: ]
	次数
	钩码总
重G/N
	钩码上升
的高度h/m
	测力计
示数F/N
	测力计
移动距离s/m
	机械
效率η

	1
	4
	0.1
	1.8
	0.3
	74%

	2
	6
	0.1
	      　
	0.3
	      　

	3
	4
	0.1
	1.4
	0.5
	57%

	4
	4
	0.2
	1.4
	1.0
	57%


（1）在实验中，应竖直向上　             　拉动弹簧测力计时读出拉力。
（2）第2次实验中测力计示数如图乙所示，拉力大小为　     　N，滑轮组的机械效率为　     　。
（3）分析表中数据可知：第4次实验是用图　     　（选填“甲”、“乙”或“丙”）所示装置完成的。
（4）分析第1、2次实验数据可知：使用同一滑轮组，　         　，滑轮组的机械效率越高；分析第1、3次实验数据可知：使用不同的滑轮组，提升相同的重物，动滑轮个数越多（即动滑轮总重越重），滑轮组的机械效率越　     　。
（5）分析第3、4次实验数据可知，滑轮组的机械效率与物体　           　无关。
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