MAPGIS常见问题与使用方法
1．工程图例中的分类码和编码的用法
(1) 我们设置好分类码后，可以实现：在工程中有很多文件的情况下，当选中某图例时，系统会自动跳转到图例所关联的文件上，并将该文件设为当前工作区，这样我们所做的图元就会自动的写到它应在的文件中；还有在图例板打开时我们可以按照分类显示图例。操作方法如下：
① 在工程操作区域中单击鼠标右键，选择“编辑工程图例”，单击“编辑分类”，输入“分类码”（0－255之间）和分类名称。全部输完后按“确定”键。
② 在图例表中双击一图例，在分类码处指定分类码。所有图例都应指定相应分类码。完成后单击“确定”保存退出（注：一个分类码可对应多个图例）。
③ 在工程操作区域中选择一个文件，在文件的说明列表处双击鼠标左键，然后改变分类码为以上编辑过的相应分类码。所有文件都应有相应分类码。
(2) 设置好编码后，可以在图例板的非“精显模式”〔可以在图例板上按鼠标右键来选择〕下直接输入编码，系统会自动跳到编码所对应的图例上。
2. 如何利用图例版修改图元参数？
用图例板来修改图元参数非常方便。以修改区为例，打开图例板后，在区编辑里选择“修改区参数”，然后在图例板中选择正确的区图例；再到工作区中单击（多个区可以拉框选择）要修改的区即可。
3．如何制作专色？
进人“编辑专色”，系统弹出专色编辑板，用户选择要编辑的某专色，编辑器将此专色的CMYK浓度形象化的显示出来，这时用户可用滚动条来调整CMYK，直到满意为止，按“保存专色”按钮存盘即可。若用户需增加一新专色，按“增加专色”按钮，然后调整新专色的CMYK，满意后存盘。若用户需删除一专色，按“减少专色”按钮。
4．打印光栅文件时应该选用哪个打印机？
用“打印光栅文件”打印时，系统会弹出“输出设备设置”对话框，其中“输出设备”是指您的打印机型号，根据你的打印机选择您相应的型号即可，象HP1050CP、HP3000CP、HP600CP都可以选择“HP DJ2000CP、HP DJ2500CP”选项：CALCOMP绘图仪可选择“HP DJ750C、HP DJ350C”选项。“使用打印机”实际是一个端口指向，表示输出的光栅数据可以通过选择的打印驱动程序发送到对应的设备上。
5．如何使用TrueType字库输出PS或EPS文件？
要想使用TrueType字库，首先，要到“系统设置”中选择“使用TrueType字库”，系统则会弹出“MAPCAD，MAPGIS字体配置”窗口，该窗口左上角的列表显示的是当前系统中安装的TrueType字体，右上角是配置后的字号和字体名称。选中左边一字体，再相应选中右边一字号，按中间“→”键可对应到左边；按“←”可清空左边的当前位置上的字体。如果要用TrueType字体以文本方式输出成PS或EPS文件，还需设置你PS字库名”，在这里，只要将用户所使用的TrueType字体对应在RIP中的PS字体名称输人即可，在输出PS或EPS时选用文字按编码方式输出。
6．图形打印输出后为什么图形会放大？
任何一个打印机都有其一个默认输出分辨率，当用MAPGIS光栅化处理时，如果光栅化分辨率与打印机默认输出分辨率不一致时，就会出现图形的放大和缩小。方法：检查一下打印机默认输出分辨率是多少，然后在光栅化处理时将光栅化分辨率设置成与打印机默认输出分辨率一样。注意：打印光栅文件时系统默认的是上一次光栅化处理的参数。
7．使用“WINDOWS打印”时为什么会有图元丢失？
主要由于具体的Widows打印机驱动程序和打印机硬件本身所带的内存大小的限制。解决办法：可在WINDOWS输出的打印机设置菜单命令下，点击“属性”，进人属性设置对话框，并在图形莱单下的图形方式中选择”使用光栅图形’，确定生效后退出即可。
8．出现飞点怎么办？

在复杂图形处理时，由于各种原因（主要是操作不当），引起飞点现象。出现飞点后，可以在输人编辑中利用“部分存文件”的功能去除飞点。判断是否出现飞点现象，可在图形编辑子系统里选择窗口菜单下的复位窗口，查看图形是否满屏显示；也可以在输出子系统的编辑工程文件内，在1:1情况下使用系统自动测试幅面大小，比较检测出的幅面大小是否与实际幅面大小一致。如果已经发现飞点，在工程设置时按住Ctrl+鼠标移动图形在纸张上的位置，减小页面到实际大小为止。
9．超大图形如何自动分幅打印图形？
对于超大图形，我们采用光栅输出的方法。将文件光栅处理完成后，选择打印光栅文件，系统弹出“输出设备设置”对话框，您应该根据您装在绘图仪中的纸张大小设定“纸宽”“纸长”。这样，当您的纸张大小小于光栅化时的幅面时，系统就会自动分页。
10．能否将图形形转为图像？
能。在图形输出子系统中，打开工程文件，“光栅输出”菜单下即可找到生成GIF、TIFF、JPEG图像命令。在输出图像时工程中可加人MSI同时输出。
11．为什么在输出PS或EPS时总是出现“打不开文件aihead.Ps”提示？
AIHEAD.PS文件EPS的标准头文件，包括有EPS头文件信息。出现上面这种情况的原因是：在你的系统库目录没有此文件。方法：将MAPGIS安装系统库目录下的AIHEAD.PS和AIHEAI.EPS文件拷贝（..\MAPGIS61\SLIB\）到你的系统库目录下即可。
12．输入线时，如何保证线与线相交是完全重合的？
我们暂将已有的线称为母线，输入线时，将光标落在母线上按“F12”键，系统弹出“选择造线捕获方式”对话框，可根据我们的需求选择捕获方式。
13. 图元参数中的“透明”是什么意思？
在编辑图元参数时，点、线、区图元都有透明选项，它主要在印刷时起作用，不选中该选项表示在制作分色输出时，该图元是“镂空”的，在印刷时位置未对准，就会出现“漏白”现象；若选中该选项，表示该图元是“不镂空”的，在印刷时可能会导致图元的颜色发生变化。这两种情况是相对立的，在使用时只能根据实际情况任选其一。
14. 为什么有些笔记本电脑无法使用MAPGIS软件狗？
在有些笔记本电脑上安装MAPGIS软件时,有时会出现“系统找不到MAPGIS软件狗或软件卡”的提示，这个问题一般是由并口模式选择不对造成的，我们可以到COM
S中（需重新启动机器用“DEL”健或F2键或其它键进入COMS）找到“Parallel Port Mode”选项，看它的值是不是[ECP]，如果不是，将其改为[ECP]，保存退出即可。此方法在一些品牌台式机上同样适用。
15. MAPGIS中工程、文件、图层三者之间的关系
MAPGIS工程实际是用来管理和描述点、线、区、网、图像文件的文件，它可以由一个以上的点、线、区、网、图像文件组成。
工程、文件、图层的关系是：工程包含文件（若干个点、线、区、网、图像文件），文件包含图层，图层包含图元。
16. 如何创建和使用工程图例？
① 首先打开工程文件。
② 在工程操作区域内单击鼠标右键，选择“新建工程图例”。
③ 在图例类型中选择类型。
④ 在图例信息中输入图例名称、描述信息和分类码。
⑤ 单击“图例参数”输入图例参数。
⑥ 用“添加”按扭将所选图元添加到右边的列表框中；如需修改可按“编辑”按钮或双击列表框中的图例。
⑦ 建完图例后单击“确定”按扭，系统会提示保存文件，保存即可。
⑧ 要使用图例版，首先要关联图例，在工程操作区域内单击鼠标右键，选择“关联图例文件”，用“修改图例文件”按键选好文件后单击“确定”；然后再单击右健，选择“打开图例板”即可。
有了“图例板”就可以避免反复进入菜单修改参数，从而提高效率，保证图形的准确性。
17. 完成自动剪断线后，为什么图形变化较大？
MAPGIS在进行拓扑错误检查时，会以节点搜索半径值做自动节点平差。如果节点搜索半径的值太大，那么就会出现图形变化较大。解决方法：将节点搜索改为<=0.1（莱单：设置/置系统参数[节点/裁剪搜索半径]）。
18．为什么扫描的光栅文件，在编辑系统中打开时会提示内存不足或者不能正确显示？
MAPGIS并不是支持所有的光栅文件格式，它仅支持二值、灰度和彩色（RGB模式）三种格式的TIF光栅文件（*.TIF），而且还要求其为非压缩（LZW不选中）格式。一般说来，出现“在编辑系统中打开光栅文件时提示内存不足或者不能正确显示”这种情况，是文件格式不对。解决方法：在PHOTOSHOP中打开此光栅文件，然后重新设定其图像模式即可。在设置其模式时注意：
① 要设置为8位通道模式（菜单：图像/模式[8位通道]）。
② 设置为位图、灰度、RGB（菜单：图像/模式[位图]、[灰度]、[RGB]）。
注意：特别是彩色图不能设置为CMYK模式。
③ 保存满足图像模式的光栅文件时，注意一定要保存为非压缩格式（菜单：文件/存储为）。当弹出存储为对话框时：[文件名]输入文件名；［存储为］选择TIFF（*.TIF;*.TIFF），按“保存”又弹出一个对话框；［字节顺序］选IBM PC，LZW压缩前面的选项去掉。
19．做子图时为什么总是存不到子图库中？
① 查看子图库和系统库目录是否为只读状态，若是应去掉只读，可改为存档状态。
② 删除系统库中的临时文件（以.TMP结尾）。
③ 系统库被别的MAPGIS程序占用着。退出所有MAPGIS应用程序，重新启动MAPGIS，只启动一个MAPGIS输入编辑系统。
20．为什么打开线型库或子图库时，库中图元若隐若现？
主要是因为操作系统加载了某些实时监控软件和汉化软件，如“瑞星杀毒”软件，金山词霸、东方快车等。方法：将这些应用程序退出。
21．如何将MAPGIS的图形插入到word中？
首先点取MAPGIS菜单“其它－>OLE拷贝”，接着打开WORD应用程序，点取WORD的“粘贴”菜单。MAPGIS数据就复制到了一个WORD文档里。
注意：第一次调用此功能，需将Mapsee6x.exe（安装路径的\program\Mapsee6x.exe）运行一次。
22. 为什么HP500不能打印光栅文件？
HP500机器需要有HP-GL2卡的支持，而HP500机型标配没有此卡，需用户单独购买。
23．在输出模块中，对文件进行输出处理时，常会提示“非法操作”或“某图元出错”的信息。如何处理这些报错信息？
若出现这类提示，一般是图元参数有误，超出了系统库的参数值。方法：可以先从运行状态提示中查看当前正在处理的图元号（处理到该图元号报错，肯定是该图元有问题），然后打开输人编辑子系统，将该图元所在的文件打开（例：所在文件为区文件），最后，利用“区（线、点）编辑”下的“编辑指定区（线或点）”查看到出错的图元参数，检查其颜色等参数值是否超出了系统库中已有的参数值，若是线，检查其是否有辅助线型及辅助线型是否有辅助参数，检查完毕后并改正保存，再重新进行输出处理。
24．如何将MAPGIS的图形数据成功转换为MAPINFO的图形数据？
在数据转换中，将MAPGIS的点、线、面文件转换到MAPINFO时，系统会提示“您的MAPGIS数据没有经过投影转换，建议转入MAPINFO之前先转换成有意义的坐标系”。那么，在将MAPGIS数据转换到MAPINFO之前；究竟需转换成什么样的投影坐标系呢？只需要满足以下两个条件就行了。
(1) 将图形坐标单位转换为米。
(2) 坐标单位转换为米后的图形，部分参数也会直接影响转换效果。
① 在MAPGIS5.32中，其当前地图参数的地图类型不能为用户自定义类型，必须为大地直角坐标；当前地图参数的投影参数中，必须有椭球参数。否则，要通过“编辑当前地图参数”进行编辑并保存编辑结果。
② 在MAPGIS6.0中，在当前地图参数中设置其坐标系类型时，坐标系类型必须为“投影平面直角”，椭球参数必须有效，即：必须有椭球参数。

25．如何制作DXF文件转入MAPGIS的对照表？
首先要了解一下这四个文件的文件名、意义以及用途。在 MAPGIS6.1安装完成后，在..\MAPGIS61\SLIB目录下有四个文件，ARC_MAP.PNT：AUTOCAD的块（符号）与MAPGIS子图对照表；ARC_MAP.LIN：AUTOCAD的形（线型）与MAPGIS线型对照表；CAD_MAP.TAB：MAPGIS的图层与 AUTOCAD图层对照表；CAD_MAP.CLR：MAPGIS的颜色与AUTOCAD颜色对照表。
那么接下来讲如何编辑这四个对照表（文件）。（注：要打开这四个对照表进行编辑，可直接启用WINDOWS的写字板或者是记事本，因为这四个文件都是文本文件格式）。
(1) 子图对照表ARC_MAP.PNT
打开此文件后我们会看到如下的格式:
2341    12
2432    13
2433    14
……    ……
前面一列2341  2342  2433代表AUTOCAD软件的块名（符号），后面一列12  13  14代表 MAPGIS系统的代码（注：并非子图号，这个代码在数字测图系统里能看见。方法是启动数字测图系统，新建一个测量工程文件，然后就会看见一些地类编码的管理框，例如三角点编码为1110，水准点编码为1210）。
(2) 线型对照表ARC_MAP.LIN
打开此文件后我们会看到如下的格式:
2341    12
2342    13
2343    14
……    ……
前面一列2341 2342 2343代表AUTOCAD里的形名（注：如果某种线的线型是采用随层方式，那么这种线型是不能按照对照表转入到MAPGIS中的。所以，如果有这种情况，请把线的线型改成为实际线型），后面一列12  13  14代表MAPGIS系统的代码（并非线型号，这个代码在数字测图系统里能看见）。
(3) 图层对照表CAD_MAP.TAB
打开此文件后我们会看到如下的格式:
0              TREE_LAYER
1              STREET
2       TIC
……    ……
前面一列0  1  2代表MAPGIS系统的图层号，后面TREE_LAYER  STREET  TIC代表AUTOCAD里的图层名。
(4) 颜色对照表CAD_MAP.CLR
打开此文件后我们会看到如下的格式:
1       10
2       4
3       6
……    ……
前面一列1  2  3代表MAPGIS系统的颜色号，后面一列10  4  6代表AUTOCAD里的颜色号。
这四个对照表编辑完成后请别忘了存盘。下面将讲述转换的步骤：
第一步：将AUTCAD的DWG格式转换成为AUTCAD的数据交换格式DXF格式（关于转换DXF格式，请参阅有关AUTOCAD的书籍）。在转换时，要注意以下几点：
① 在转换成为DXF文件格式时，最好选择R12的版本；
② 在转换DXF文件时，不要对原图的块作爆破处理；
③ 在转换DXF文件时，注意原图是否有样条曲线，如果有，最好作爆破处理。
第二步：将编辑好的四个对照文件拷贝到MAPGIS61／SuvSlib目录下，然后将MAPGIS的系统设置目录中的系统库目录也指向MAPGIS61\SuvSlib\这个目录下。
第三步：启动MAPGIS的文件转换系统，进行转换就行了。
26．由ARC/INFO转到MAPGIS的文件为什么转回ARC/INFO时是空文件？
由于ARC/INFO转到MAPGIS时图形中的属性也可一同转到数据中，这时再转成ACI/INFO数据时，数据中就有ARC/INFO的默认字段和ARC/INFO本身的字段重复，只要在MAPGIS中将ARC/INFO的默认字段删除后压缩存盘即可。
27．怎么发专色胶片？
专色发片可采用分色输出，系统会生成分色各个文件，文件名最后一个字符分别为“1”、“2”、“3”、“4”、……，前4个文件分别对应彩色印刷时四种不同的油墨，其中“1”表明该文件印刷时使用黑色油墨，“2”为青色，“3”为品红，“4”为黄色。如有专色，则生更多的文件，“专色1”对应的文件名最后一个字符为“5”、“专色2”对应“6”，以此类推。用这些文件可以到照排机上直接输出。
28．如何重新整理图元的ID号？
在文件转换子系统中，装入需要整理图元的文件，点击“选择”菜单下的“重设缺省ID”，然后保存该文件即可。
29．如何生成非标准图框？
在投影变换子系统中，有两种生成非标准图框的方式，一种是在“投影转换”菜单下选择“绘制投影经纬网”命令，生成小比例尺图幅的非标准图框。一种是在“系列标准图框”菜单下选择“键盘生成矩形图框”，或“鼠标生成矩形图框”，一般大比例尺非标准图框的生成采用这种方法。
30．建地图库时如果有跨带现象情况如何处理？
先选定其中一个带作为图形带号，在投影系统中利用投影转换功能把非选定带的图形数据转换为选定带数据，然后再进行图形人库。
31．1980年西安坐标系与1954年北京坐标系如何转换？
西安80坐标系与北京54坐标系其实是一种椭球参数的转换。作为这种转换在同一个椭球里的转换都是严密的，而在不同的椭球之间的转换是不严密的，因此不存在一套转换参数可以全国通用的。在每个地方会不一样，因为它们是两个不同的椭球基准。那么，两个椭球间的坐标转换，一般而言，比较严密的是用七参数布尔莎模型，即X平移，Y平移，Z平移，X旋转（WX），Y旋转（WY），Z旋转（WZ），尺度变化（DM）。要求得七参数就需要在一个地区有3个以上的已知点。如果区域范围不大，最远点间的距离不大于30km（经验值），可以用三参数，即X平移，Y平移，Z平移，而将X旋转，Y旋转，Z旋转，尺度变化面DM视为0。方法：
第一步：向地方测绘局（或其它地方）找本区域三个公共点坐标对（即54坐标x,y,z和80坐标x,y,z）。
第二步：将三个点的坐标对全部转换以弧度为单位。（菜单：投影转换/输入单点投影转换，计算出这三个点的弧度值并记录下来）。
第三步：求公共点操作系数（菜单：投影转换/坐标系转换）。求出转换系数后，记录下来。
第四步：编辑坐标转换系数。（菜单：投影转换/编辑坐标转换系数。）最后进行投影变换，“当前投影”输入80坐标系参数，“目的投影”输入54坐标系参数。进行转换时系统会自动调用曾编辑过的坐标转换系数。
32．如何将EXCEL或其它表格文件、文本文件转换成MAPGIS图元文件？
将EXCEL或其它表格文件、文本文件转换成MAPGIS图元文件，最重要是这个表格文件或文本文件必须有坐标数据。而MAPGIS就用这个坐标在屏幕上自动成图。方法：
第一步：将EXCEL或将其表格文件转换成为一个文本文件（这个文件可以以TAB或逗号作为分隔符）如果是文本文件则不用做这一步；
第二步：通过投影转换的用户文件投影转换功能将点文件读人到MAPGIS文件中。（菜单：投影转换/用户文件投影转换）。选“按指定分隔符”→“设置分隔符”→指定X,Y位于的列→选中“不需要投影”→“数据生成”。
33．如何将设备坐标转换到地理坐标？
在MAPGIS投影坐标类型中，大致有五种坐标类型：用户自定义也称设备坐标系（以毫米为单位），地理坐标系（以度或度分秒为单位），大地坐标系（以米为单位），平面直角坐标系（以米为单位），地心大地直角坐标系。如果进行设备坐标转换到地理坐标,方法是：
第一步：启动投影变换系统。
第二步：打开需要转换的点（线，面）文件。（菜单：文件/打开文件）；
第三步：编辑投影参数和TIC点；选择转换文件（莱单：投影转换/MAPGIS文件投影/选转换点（线，面）文件）；编辑TIC点（菜单：投影转换/当前文件TIC点/输入TIC点。注意：理论值类型设为地理坐标系，以度或度分秒为单位），编辑当前投影参数（菜单：投影转换/编辑当前投影参数。注：当前投影坐标类型选择为用户自定义，坐标单位：毫米，比例尺分母：l）；编辑结果投参数（菜单：投影转换/设置转换后的参数。注：当前投影坐标系类型选择为地埋坐标系，坐标单位：度或度分秒）。
第四步：进行投影转换（菜单：投影转换/进行投影转换）。
34．如何公用投影参数和TIC点？
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