一、填空题（每空 2 分，共 40 分）
1. 液压传动中，压力决于 	负载


，速度决


定于 	流量	。


2. 液压传动中，_	实际输出流量力	相乘是液压功率

和 	泵的出口压

3. 我国生产的机械油和液压油采用 _40 oC 时的运动粘度
(mm2/s)为其标号。
4. 管路系统总的压力损失等于_沿程压力损失_及 	局部压力损失 	之和。
5. 方向控制阀的操纵方式有如下五种形式 	手动式_、

 	机动式	、 	电磁式 	、_液动式、 	电液式_。

6. 溢流阀、减压阀、顺序阀都有 	直动式	和	 先导式 	两种不同的结构形式
7. 进油路节流调速回路的功率损失由 	溢流损失和 	节流损失 	两部分组成。
二、单选题（每小题 2 分，共 20 分）
1. 压力对粘度的影响是（	B	）
A	没有影响	B	影响不大	C	压力升高，粘度降低
D	压力升高，粘度显着升高
2. 目前，90%以上的液压系统采用（	B	）


	A	合成型液压液
	B
	石油型液压油

	C	乳化型液压液
	D
	磷酸脂液



3. 一支密闭的玻璃管中存在着真空度，下面那个说法是正确的（ B  ）A  管内的绝对压力比大气压力大  B  管内的绝对压力比大气压力小 C 管内的相对压力为正值  D 管内的相压力等于零
4. 如果液体流动是连续的，那么在液体通过任一截面时，以下说法正确的是（		C	）A	没有空隙	B	没有泄漏 C	流量是相等的	D	上述说法都是正确的
5. 在同一管道中，分别用Re	、Re	、Re	表示紊流、
紊流	临界	层流
临界、 层流时的雷诺数， 那么三者的关系是
（	C	）
A	Re	< Re	<Re	B	Re	= Re	=Re
紊流	临界	层流	紊流	临界	层流
C	Re	> Re	> Re	D Re	<Re	<Re
紊流	临界	层流	临界	层流	紊流
6. 有卸荷功能的中位机能是（	A	）


	A	H、K、M 型
	B
	O、P、Y 型

	C	M、O、D 型
	D
	P、A、X 型



7. 顺序阀的主要作用是（   C	）A 定压、溢流、过载保护   B  背压、远程调压     C  降低油液压力供给低压部件 D 利用压力变化以控制油路的接通或切断

	8．旁油路节流调速回路在（
	A
	）时有较高的速度

	刚度	A	重载高速
	
	B	重载低速

	C	轻载低速
	
	D	轻载高速

	9．调速阀可以实现（	D
	）A
	执行部件速度的调节



B 执行部件的运行速度不因负载而变化 C 调速阀中的节流阀两端压差保持恒定 D 以上都正确
10．可以承受负值负载的节流调速回路是（   C    ） A 进油路节流调速回路 B 旁油路节流调速回路 C 回油路节流调速回路	D 三种回路都可以
二.填空题（每空     1          分，共     25          分） 1．液体静压力沿内法线方向作用于承压面；静止液体内任意点的压力在(各个)方向相等。                      2．液体在管道中的流动状态有两种，即(层流)和(紊流)。流 态可用(雷诺数)来判断。
3．液压系统的调速方法分为(节流调速)、(容积调速)和(节流容积调速)。                                        4．定量泵节流调速系统中，泵的供油一部分按速度要求由流量阀调节后流往执行元件，多余油液由(溢流阀)流回油箱， 同时也就稳定了泵的供油压力。
5、某一元件的工作状态突变引起油压急剧上升，一瞬间突然产生很高的压力峰值，同时发生急剧的压力升降交替的阻 尼波动过程称为（液压冲击）。
6、在液流中，由于压力降低到有气泡形成的现象，统称为
（空穴）现象。

7、齿轮泵工作时，轮齿在过渡中要经历"容积在封死状态下 变化"的过程称为（困油）。为了消除这种现象，通常采用（开 卸荷槽）的办法。
8、单作用叶片泵转子每转一周，完成吸、排油各（1）次， 可方便地改变（偏心距）的大小，就改变它的排量，因此， 一般做成（变）量泵。
9、压力阀的共同特点是利用（压力）和（弹簧力）相平衡 的原理来进行工作的。
10、实际工作时，溢流阀开口的大小是通过(压力)的变化来 自动调整的。
11、轴向柱塞泵主要有驱动轴、斜盘、柱塞、缸体和配油盘 五大部分组成，改变（斜盘倾角），可以改变泵的排量。12、马达是(执行元件)，输入的是压力油，输出的是(力)和(力 矩)。
二、判断题（对的打“√”，错的打“×”，每题 1 分，共 15 分） 1．（√）减压阀主要用于降低系统某一支路的油液压力，它能使阀的出口压力基本不变。                   2．（×）单杆活塞式液压缸差动联接时，无杆腔压力必大于有 杆 腔 压 力 。                            3．（√）容积调速回路既无溢流损失，也无节流损失，故效率高，发热少。但速度稳定性则不如容积节流调速回路。

4、（	×	）根据液体的连续性方程，液体流经同一管内的 不同截面时，流经较大截面时流速较快。
5、（	×	）液压传动系统中，压力的大小取决于油液流量 的大小。
6、（	×	）温度对油液粘度影响是：当油液温度升高时, 其粘度随着升高。

	7、（
	√
	）直动式电磁换向阀是利用电磁力直接推动阀芯

	换向。
	
	

	8、（
	×
	）调速阀与节流阀的调速性能一样。

	9、（
	√
	）根据实验结果而推荐的可连续使用的最高压力

	为泵的额定输出压力。

	10、（
	×
	）单向阀用作背压阀时，应将其弹簧更换成软

	弹簧。
	
	

	11、（
	×
	）安装于液压泵吸油口的滤油器常用烧结式的

	滤油器。
	
	

	12、（
	√
	）利用液压缸差动连接实现的快速运动回路，



一般用于空载。
13、（	√	）液控单向阀控制油口不通压力油时，其作用与单向阀相同。
14、（	√	）利用远程调压阀的远程调压回路中，只有在溢流阀的的调定压力高于远程调压阀的调定压力时，远程调 压阀才能起作用。

15、（	×	）双作用叶片泵可为变量泵。


三、选择题（每小题分，共 15 分）
1、液压泵能实现吸油和压油，是由于泵的 c 变化。
a、动能；b、压力能；c、密封容积；d、流动方向
2、用定量泵和变量马达的容积调速方式，又称为 d 调速。a、 开式油路 b、闭式油路 c、恒转矩回路 d、恒功率回路3、外圆磨床液压系统因为采用了 c 换向回路，从而使工作台运动获得了良好的换向性能，提高了换向精度。
a、 压力控制制动；b、时间控制制动；c、行程控制制动；
d、电气控制制动
4、液压油 d，常常是液压系统发生故障的主要原因。
a、温升过高；b、粘度太小；c、粘度太大；d、受到污染。5、双作用叶片泵从转子 	b 	平衡考虑，叶片数应选 	c 	； 单作用叶片泵的叶片数常选 	d 	，以使流量均匀。
(a)	轴向力、(b)径向力；(c)	偶数；(d)	奇数。
6、 	a 	叶片泵运转时，存在不平衡的径向力； 	b 	叶片泵运转时，不平衡径向力相抵消，受力情况较好。
(a)	单作用；(b)	双作用。
7、对于斜盘式（直轴式）轴向柱塞泵，其流量脉动程度随柱塞数增加而 	b 	， 	c 	柱塞数的柱塞泵的流量脉动程度远小于具有相邻＿d＿柱塞数的柱塞泵的脉动程度。

(a)	上升；(b)	下降。(c)	奇数；(d)	偶数。
8、液压泵的理论输入功率 		a 	它的实际输出功率；液压马达的理论输出功率 	b 	其输入功率。
(a)	大于；(b)	等于；(c)	小于。
9、溢流阀在执行工作的时候，阀口是 	a 	的，液压泵的工作压力决定于溢流阀的调整压力且基本保持恒定。
(a)	常开；(b)	常闭。
10、为使三位四通阀在中位工作时能使液压缸闭锁，应采用
 	a 	型阀。
(a) "O"	型阀、(b) "P"	型阀、(c) "Y"型阀。四、简答题（每小题 4 分，共 20 分）
[image: ]如图所示，溢流阀 1 的调节压力为 P1=40×105Pa，溢流阀 2 的调节压力为 P2＝30×105Pa。问：当两个二位二通电磁换向阀同时得电（即 1DT、2DT 得电）时，泵的出口压力 P 等于多少

答：泵的出口压力为 0。
2、简单说明液压传动系统的组成。
答：动力装置。是把机械能转换为液体压力能的装置。 执行元件。是将液体的压力能转换为机械能的装置。
控制调节元件。是指控制或调节系统压力、流量、方向的元 件。
辅助元件。是在系统中起散热、贮油、蓄能、连接、过滤、 测压等等作用的元件。
工作介质。在系统中起传递运动、动力及信号的作用。
3、简述伯努利方程的物理意义。
答：其物理意义是：在密闭的管道中作恒定流量的理想液体 具有三种形式的能量（动能、位能、压力能），在沿管道流 动的过程中，三种能量之间可以相互转化，但是在管道任一 断面处三种能量总和是一常量。
4、试述液压泵工作的必要条件。
答：1）必须具有密闭容积。2）密闭容积要能交替变化。3） 吸油腔和压油腔要互相隔开，并且有良好的密封性。
5、为什么说先导式溢流阀的定压精度比直动式溢流阀高 答：先导式溢流阀将控制压力的流量与主油路分开，从而减 少了弹簧力变化以及液动力等对所控制压力的干扰。
[image: ]六、计算题（共 20 分）1、（8 分）液压泵的输出压力	=10 MPa，泵转速 n=1400 r／min，排量 V=46 mL／r，容积效
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。试求液压泵的输出功率和驱动泵的
)电动机功率。
解：a)输出功率为：
输出流量	=	=Vnηpv=min
[image: ]输出功率 P0=p	=（kW） b)求电动机的功率Pi=P0/ηP= (KW)
[image: ]2、（12 分）图示一个液压泵驱动两个结构相同相互串联的液压缸，已知两缸尺寸相同，缸筒内径 D=80mm,活塞杆直径d=40mm,负载 F1=F2=6000N，液压泵供油流量 Q=25L/min， 求液压泵的供油压力 P1 及两个液压缸的活塞运动速度V1,V2。

解：1、P2=F2/A1=6000/对液压缸 1 产生的作用力：
F2’=P2xA2=4484(N) P1=(F1+F2’)/A1=(MPa)
2、V1=Q/A1=5(m/min)
V2=(V1xA2)/A1=(m/min)
一、填空题（每空 1 分，共 20 分）
1. 液压传动是以（压力）能来传递和转换能量的。
3. 液体在管中流动时，存在（  层流  ）和（  紊流）两种流动状态。液体的流动状态可用（ 临界雷诺数）来判定。
4. 液压系统中的压力,即常说的表压力，指的是（ 相对） 压力。
5. 液体流动时的压力损失可以分为两大类，即 （ 沿程损失）压力损失和( 局部损失 )压力损失。
6. 在液流中，由于压力降低到有气泡形成的现象统称为
（	空穴 ）现象。
7. 双作用叶片泵一般为(	定量泵）；单作用叶片泵一般为(	变量泵）。
9、三位换向阀处于中间位置时，其油口 P、A、B、T 间的通路有各种不同的联结形式，以适应各种不同的工 作要求，将这种位置时的内部通路形式称为三位换向 阀的（	中位机能 ）。

10．压力阀的共同特点是利用（ 液体压力 ）和（ 弹簧力 ）相平衡的原理来进行工作的。
二、选择题（每个空格 1 分，共 10 分）
1. 流量连续性方程是（ C	）在流体力学中的表达形式，而伯努利方程是（   A     ）在流体力学中的表达形式。A、能量守恒定律；    B、动量定理 ； C、质量守恒定律 ； D、 其他；
2. 液压系统的最大工作压力为 10MPa，安全阀的调定压力应为（   C	）
A、等于 10MPa； B、小于 10MPa； C、大于 10MPa 3．（ A ）叶片泵运转时，存在不平衡的径向力；
（   B	）叶片泵运转时，不平衡径向力相抵消， 受力情况较好。
A 、单作用； B、双作用。
5、有两个调整压力分别为 5 MPa 和 10 MPa 的溢流阀串联在液压泵的出口，泵的出口压力为（  C  ）； 并联在液压泵的出口，泵的出口压力又为
（   A	）。
A、5 MPa； B、10 MPa； C、15 MPa； D、20 MPa；
6. 在先导式减压阀工作时，先导阀的作用主要是
(	C	)，而主阀的作用主要作用是(	A	)。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/237001201110006046
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