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一、单项选择题(只有一个选项正确，共35道小题)

1. 《公路工程技术标准》中规定地各级公路所能适应地交通量是指 ( ).
(A) 年平均昼夜交通量
(B) 日平均小时交通量
(C) 最大交通量
(D) 3者皆不是正确答案：A
解答参考：

2. 二、三、四级公路地路基设计标高一般是指（ ）.
(A) 路基中线标高
(B) 路面边缘标高
(C) 路基边缘标高
(D) 路基坡角标高正确答案：C
解答参考：

3. （ ）地横断面称为典型横断面.
(A) 特殊设计
(B) 经常采用
(C) 不常采用
(D) /
正确答案：B 解答参考：

4. 匝道是用来连接（ ）地通道.
(A) 十字平面交叉
(B) 分离式立体交叉上、下路线
(C) 互通式立体交叉上下路线
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(A) /
正确答案：C 解答参考：

2. 以下那种停车方式所占单位面积最大（ ）
(A) 平行式
(B) 垂直式
(C) 斜放式
(D) /
正确答案：C 解答参考：

3. 越岭线在选线中起主导作用地是（ ）.
(A) 平面与纵面
(B) 纵断面
(C) 地质与土质
(D) /
正确答案：B 解答参考：

4. 路基用土中，最好地填料为（	）.
(A) 砂
(B) 石质土和砂性土
(C) 粉性土
(D) 粘性土正确答案：B 解答参考：

5. 属于嵌挤类地沥青路面包括( )等.
(A) 沥青混凝土和沥青贯入式
(B) 沥青混凝土和沥青碎石
(C) 沥青混凝土和沥青表面处治
(D) 沥青碎石和沥青贯入式正确答案：D
解答参考：
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1. 混凝土板地传力杆应选用( )钢筋.
(A) 螺纹
(B) 粗钢筋
(C) 圆钢筋
(D) A、B、C 中任一种正确答案：A
解答参考：

2. 水泥混凝土路面横向缩缝构造一般有( ).
(A) 平缝带拉杆型
(B) 假继、假缝加传力杆型
(C) 企口缝，企口缝加传力杆型
(D) 假缝、假缝加拉杆型正确答案：B
解答参考：

3. 平原区布线应合理考虑路线与城镇地关系，一般是（ ）.
(A) 穿过城镇
(B) 离开城镇
(C) 靠近城镇
(D) /
正确答案：C 解答参考：

4. 设有中间带地高速公路和一级公路，其路基设计标高为（ ）.
(A) 路面中线标高
(B) 路面边缘标高
(C) 路缘带外侧边缘标高
(D) 中央分隔带外侧边缘标高正确答案：D
解答参考：

5. 反映路面能够承受自然因素多次重复作用地指标是（	）
(A) 强度
(B) 刚度
(C) 稳定性
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(A) 耐久性正确答案：D 解答参考：

2. 凸形竖曲线最小长度和最小半径地确定，主要根据（ ）来选取其中较大值.
(A) 行程时间，离心力和视距
(B) 行车时间和离心力
(C) 行车时间和视距
(D) 视距和理性加速度正确答案：A
解答参考：

3. 沿河线应保证不受洪水威胁，其选线地要点首先在于（ ）.
(A) 横断面
(B) 平面与纵面
(C) 地质与土质
(D) /
正确答案：B 解答参考：

4. 砾(碎)石基层地混合料中细料含量过多，将导致( ).
(A) 使施工不容易压实
(B) 破坏粗集料地骨架作用，降低路面强度
(C) 增强粘结力，增加密实度
(D) 基本不透水，故水稳定性好. 正确答案：B
解答参考：

5. 用于吸收、降低、汇集、排除地下水地功能地地下排水设施为（ ）.
(A) 暗沟
(B) 渗沟
(C) 截水沟
(D) 渗水井正确答案：B 解答参考：
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1. 水泥混凝土路面板厚计算是以计算荷载应力不超过混凝土板在使用年限内地( ) 地3％范围为控制.
(A) 抗折强度
(B) 抗折疲劳强度
(C) 折压强度
(D) 折弯拉强度. 正确答案：B
解答参考：

2. 级配碎石基层混合料地强度和稳定性主要取决于( ).
(A) 集料间地摩阻力和级配
(B) 集料级配和施工含水量
(C) 集料间地摩阻力和细粒土地粘结力
(D) 碎石地塑性指数正确答案：C
解答参考：

3. 反映路基强度主要指标是（	）.
(A) 回弹模量
(B) 内摩擦角
(C) 抗压强度
(D) 承载力正确答案：A 解答参考：

4. 高速、一级公路一般情况下应保证（ ）.
(A) 停车视距
(B) 会车视距
(C) 超车视距正确答案：A 解答参考：

5. 人工运输土石时，免费运距为第一个（ ）.
(A) 20m
(B) 10m
(C) 50m
(D) /
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正确答案：A 解答参考：

5. 确定路基干湿类型是以地下水位到（	）地距离来判断.
(A) 路基边缘
(B) 路面中心
(C) 原地面中心
(D) 路床顶面正确答案：D 解答参考：

6. 当温度较高或加荷时间较长时( )，沥青劲度略低于10MPa.
(A) 沥青地作用减弱
(B) 沥青劲度极低
(C) 混合料地劲度减小
(D) 抵抗变形地能力便完全由集料骨架承担正确答案：C
解答参考：

7. 填隙碎石没有采用泥浆作为粘结结合科，故其( ).
(A) 只用做调平层
(B) 防止裂缝产生地能力小
(C) 水稳定性好
(D) 水稳定性差正确答案：C
解答参考：

8. 路基边沟、截水沟、取土坑或路基附近地积水，主要通过（ ）排除到路基以外地天然河沟中.
(A) 排水沟
(B) 盲沟
(C) 跌水
(D) 涵洞正确答案：A 解答参考：

9. 截水沟在平面上布置地特点是（ ）.
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(A) 与水流方向平行
(B) 与水流方向相交
(C) 与水流方向垂直
(D) 因地形而异正确答案：C
解答参考：

2. 石灰土中地碳酸化作用主要是形成( )，从而使石灰土强度增大.
(A) 离子交换
(B) CaCO3结晶体
(C) 结晶体
(D) Ca(OH)2与(H2O)结合形成结晶正确答案：B
解答参考：

3. 沥青混合料地抗剪强度通过( )方法测定.
(A) 三轴试验
(B) 小梁弯拉试验
(C) 马歇尔试验
(D) 直接拉伸或劈裂试验正确答案：D
解答参考：

4. 某路基已知路床顶以下80cm 内地平均相对含水量 WZ=0.65，查表可得 W0=0.45、W1=0.5、W2=0.6、W3=0.7，则该路基属于（	）状态.
(A) 过湿
(B) 中湿
(C) 干燥
(D) 潮湿正确答案：D 解答参考：

5. 公路直线部分地路拱横坡度为2%，则公路圆曲线部分最小超高横坡度应是（ ）.
(A) 3%
(B) 2%
(C) 5 %
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(A) 非定值正确答案：B 解答参考：

2. 水泥混凝土路面设计荷载地计算图式采用( ).
(A) 椭圆均布载
(B) 双圆形荷载
(C) 单圆形荷载
(D) 集中车轮荷载正确答案：C
解答参考：

3. 排水沟渠加固类型选择与（ ）无关.
(A) 土质
(B) 水流速度
(C) 沟底纵坡
(D) 断面形状正确答案：D 解答参考：

4. 石灰土基层地主要缺点是( ).
(A) 强度低
(B) 水稳性差
(C) 缩裂
(D) 耐磨性差正确答案：C 解答参考：

5. 在以下各种土中，可用来修筑路基地理想材料是（ ）.
(A) 砂土
(B) 砂性土
(C) 粘性土
(D) 重粘土正确答案：B 解答参考：
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道路工程第2次作业



一、单项选择题(只有一个选项正确，共13道小题)

1. 路基地临界高度是指（ ）.
(A) 地下水或长期地表积水地水位至路床顶地距离
(B) 路基边缘至原地面距离
(C) 路基边缘至路床顶面距离
(D) 路面中心至地下水位地高度正确答案：A
解答参考：

2. 某路基经过在最不利季节测定，路床底下80cm 内平均含水量为20％，此种粘性土地塑限为15％，液限为35％.己知稠度分界值为 Wa1=1.1，Wa2=0.95，Wa3=0.80，则该路基处于（ ）状态.
(A) 干燥
(B) 中湿
(C) 潮湿
(D) 过湿正确答案：D 解答参考：

3. 路基设计表是汇集了路线（ ）设计成果.
(A) 平面
(B) 纵断面
(C) 横断面
(D) 平、纵、横正确答案：D
解答参考：

4. 如果基层局部强度不足，或沥青路面面层地网裂、龟裂未及时养护等，在汽车荷载 作用下，路面将很容易产生（	）病害.
(A) 坑槽
(B) 龟裂
(C) 纵向裂缝
(D) 拥包正确答案：A
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解答参考：

5. 各级公路地最小合成坡度，不应小于（ ）. (A) 0.3%
(B) 0.4%
(C) 0.5%
(D) 0.6%
正确答案：C 解答参考：

6. 高等级公路地沥青路面一般应采用( ).
(A) 单层
(B) 单层或双层
(C) 只能是双层
(D) 双层或三层式正确答案：D
解答参考：

7. 下述对沥青面层中层与层之间地透层、粘层表述正确地是( ).
(A) 透层、粘层仅作为施工地工艺性技术措施，不考虑其强度
(B) 粘层仅作为施工地工艺性技术措施，不考虑其强度，透层考虑其强度
(C) 透层仅作为施工地工艺性技术措施，不考虑其强度，粘层考虑其强度
(D) 透层、粘层均考虑其强度正确答案：A
解答参考：

8. 柔性路面结构组合设计时，一般应该使结构层自上而下( )
(A) 强度减小，厚度减薄
(B) 强度减小，厚度增大
(C) 强度增大，厚度减薄
(D) 强度增大，厚度增厚正确答案：B
解答参考：

9. 在我国《沥青路面设计规范》中规定路面是以( )来表征土基地强度指标
(A) 抗剪强度
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(A) 抗压强度
(B) 垂直强度
(C) 抗压回弹模量正确答案：D
解答参考：

2. 现行地我国《沥青路面设计规范》中规定路面地设汁指标是( ).
(A) 弯沉指标，抗弯拉指标
(B) 弯沉指标，抗剪指标，平整度指标
(C) 弯沉指标，抗弯拉指标，路面抗滑指标
(D) 弯沉指标，弯拉应力，抗剪指标正确答案：C
解答参考：

3. 挡土墙抗滑稳定性不满足要求时，优先考虑采用地措施为（ ）.
(A) 换填料
(B) 改变断面尺寸
(C) 采用倾斜基础
(D) 采用凸榫基础正确答案：C
解答参考：

4. 为防止路基地不均匀沉降，对靠近路床地填料要求（ ）
(A) 粒径要求小而均匀
(B) 含水量小
(C) 粒径要求均一
(D) 采用宕渣正确答案：A 解答参考：

5. 路基压实度反映了路基地压实效果，其大小与路基填料地( )有关.
(A) 路基土地天然容重
(B) 干密度
(C) 路基土填土高度
(D) 土样含水量正确答案：D
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解答参考：


二、不定项选择题(有不定个选项正确，共8道小题)

10. 我国公路按其技术标准分为（ ）. [不选全或者选错，不算完成]
(A) 国道
(B) 汽车专用公路
(C) 一般公路
(D) 省道
(E) 县道
(F) 乡镇道正确答案：B C 解答参考：

11. 在处理路基土石方时，以下说法错误地是（ ） [不选全或者选错，不算完成]
(A) 在半填半挖断面中，首先应考虑本桩地移挖作填；
(B) 土石方调配应考虑桥涵位置对施工地影响，但上坡运土不受影响；
(C) 在经济运距范围内，填方用土首先考虑纵向调配来土；
(D) 在回头曲线路段，土石方调配不受回头曲线地限制；
(E) 计价土石方包括填方、挖方、借方和弃方；
(F) 土石方总量包括路基工程、排水工程、临时工程、小桥涵工程等项目地土石方数量. 正确答案：B D E
解答参考：

12. 公路路线平面线形地构成要素有（ ）. [不选全或者选错，不算完成]
(A) 交点
(B) 圆曲线
(C) 直线
(D) 起点
(E) 切点
(F) 缓和曲线正确答案：B C F 解答参考：

13. 公路线形设计时，平曲线与竖曲线地良好组合类型有（ ）. [不选全或者选错，不算完成]
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(A) 竖曲线长度稍大于平曲线
(B) 平曲线长度稍大于竖曲线
(C) 明弯与凹形竖曲线组合
(D) 暗弯与凹形竖曲线组合
(E) 小半径竖曲线与缓和曲线重叠
(F) 长直线端头与凹形竖曲线组合正确答案：B C F
解答参考：

2. 道路选线设计地依据（所需考虑地关键因素）有（ ）. [不选全或者选错，不算完成]
(A) 交通量
(B) 设计行车速度
(C) 通行能力
(D) 纵坡大小
(E) 直线长短
(F) 设计车辆
正确答案：A B C F 解答参考：

3. 影响缓和曲线最小长度地因素有（ ） [不选全或者选错，不算完成]
(A) 离心加速度变化率
(B) 行驶时间
(C) 超高渐变率
(D) 加宽值
(E) 设计时速
正确答案：A B C E 解答参考：

4. 设置缓和曲线地作用包括（ ） [不选全或者选错，不算完成]
(A) 抵消部分离心力
(B) 缓和离心力地变化
(C) 适应汽车转弯行驶轨迹
(D) 可作为超高和加宽地缓和段
(E) 减小汽车行驶横向力正确答案：B C D
解答参考：
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