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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	珠海市璟隆五金制品有限公司新建项目

	项目代码
	2401-440404-04-05-175464

	建设单位联系人
	

	建设地点
	珠海市平沙镇怡乐路19号

	地理坐标
	(E113°12'23.126",N22°5'44.109")

	
国民经济
行业类别
	
C3399其他未列明 金属制品制造
	
建设项目
行业类别
	
三十、金属制品业33-铸造及 其他金属制品制造339-其他 (仅分割、焊接、组装的除外)

	
建设性质
	☑新建(迁建)
]改建
扩建
技术改造
	
建设项目
申报情形
	N首次申报项目
□不予批准后再次申报项目 口超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批(核准/  备案)部门(选填)
	/
	项目审批(核准/  备案)文号(选填)
	/

	总投资(万元)
	500
	环保投资(万元)
	50

	环保投资占比(%)
	10
	施工工期
	4个月

	是否开工建设
	N否
是 ：
	用地(用海) 面积(m²)
	3000

	专项评价设置情 况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响 评价情况
	无

	规划及规划环境
影响评价符合性
分析
	
无

	



其他符合性分析
	1、产业政策相符性分析
本项目所属行业为C3399其他未列明金属制品制造。对照《产 业结构调整指导目录(2019年本)》,本项目不属于鼓励类、限制
类和淘汰类项目，属于允许建设项目。
对照国家《市场准入负面清单(2022年版)》与《珠海市产业
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	发展导向目录(2020年本)》中的限制或禁止类别。
因此，本项目符合国家和珠海市相关产业政策的要求。
2、土地利用相符性分析
本项目所在区域空气环境功能为二类区，声环境功能区划为3  类区，受纳水体鸡啼门保留区，属于海水第三类功能区，不在水源 保护区内。本项目在营运期产生的废水、废气、固体废物和噪声影
响经有效的治理措施治理后对周围环境产生的影响较小。
根据建设单位提供的产权证明，项目土地规划用途为工业用
地，本项目建设用地性质符合国家及地方政策要求。
项目位于珠海市平沙镇怡乐路19号，属于《珠海市平沙镇中 心区控制性详细规划》(2018年修编)范围，根据图则内容显示， 项目所在区域规划为工业用地。项目建设符合控制性详细规划要
求。
3、与《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分
析
根据《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分 区管控方案的通知》(粤府〔2020〕71号),《方案》提出“1+3+N” 三级生态环境准入清单体系及“—核一带一区”区域管控要求。 …… 方案指出“禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革
以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目。
污染物排放管控要求：①实施重点污染物总量控制，重点污染 物包括化学需氧量、氨氮、氮氧化物及挥发性有机物等。②在可核
查、可监管的基础上……挥发性有机物两倍削减量替代。
环境管控单元分为优先保护、重点管控和一般管控单元三类， (一)优先保护单元：以维护生态系统功能为主，禁止或限制大规  模、高强度的工业和城镇建设，严守生态环境底线，确保生态功能 不降低；   (二)重点管控单元：以推动产业转型升级、强化污染减 排、提升资源利用效率为重点，加快解决资源环境负荷大、局部区
域生态环境质量差、生态环境风险高等问题；(三)一般管控单元：
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	执行区域生态环境保护的基本要求。根据资源环境承载能力，引导
产业科学布局，合理控制开发强度，维护生态环境功能稳定。
符合性分析：
本项目位于珠海市平沙镇怡乐路19号，属于珠三角核心区，
根据《广东省环境管控单元图》,项目所在地属于一般管控单元。
项目主要从事五金件、电梯配件、电箱生产，不属于《方案》中水 泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油
加工等项目，符合《方案》要求。
项目建成后严格按照珠三角核心区污染排放管控要求落实挥
发性有机物两倍削减量替代。
4、与《珠海市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分
析
根据《珠海市人民政府关于印发珠海市“三线一单”生态环境分
区管控方案的通知》(珠府〔2021〕38号),实施生态环境分区管
控，环境管控单元分为优先保护、重点管控和一般管控单元三类。 从区域布局管控、能源资源利用、污染物排放管控和环境风险防控
等方面明确准入要求，建立“1+100*生态环境准入清单体系。
污染物排放管控要求：实施重点污染物总量控制……大力推进
低(无)VOCs含量原辅材料替代。在可核查、可监管的基础上
新建项目原则上实施氮氧化物等量替代，挥发性有机物两倍削减量
替代。
符合性分析：
本项目珠海市平沙镇怡乐路19号，根据《珠海市人民政府关
于印发珠海市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》,项目所
处地属于金湾区平沙镇北部一般管控单元，编号：ZH44040430007。
项目将严格按污染排放管控要求落实挥发性有机物两倍削减
量替代。珠海市金湾区陆域环境管控单元图见图5。




—5  —

	
	
环境管控
单元编码
	表1-1

单元名称
	珠海市“三线一单
行政区划
	”符合性分析表

管控单元分类
	

要素细类

	
	
	
	省
	市
	区
	
	

	
	
ZH440404 30007
	金湾区平沙 镇北部一般 管控单元
	广东 省
	
珠海 市
	
金湾
区
	
般管控单元
	生态保护红线、 一
般生态空间、水环
境一般管控区、大
气一般管控区
	

	
	管控维度
	管控要求
	项目相符性
	相符性
	

	
	















区域布局 管控
	1-1. 【生态/禁止类】单元内生态
保护红线按照《关于在国土空间
规划中统筹划定落实三条控制线
的指导意见》严格管控，自然保
护地核心区原则上禁止人为活
动，其他区域严格禁止开发性
生产性建设活动，在符合现行法
律法规前提下，除国家重大战略
项目外，仅允许对生态功能不造
成破坏的8类有限人为活动。
	


本项目范围不在
生态保护红线范
围内
	















相符
	

	
	
	1-2.【生态/综合类】一般生态空
间内，可开展生态保护红线内允
许的活动；在不影响主导生态功
能的前提下，还可开展国家和省
规定不纳入环评管理的项目建
设，以及生态旅游、畜禽养殖，
基础设施建设、村庄建设等人为
活动。
	

本项目范围不在
生态保护红线范
围内
	
	

	
	
	1-3.【生态/综合类】一般生态空
间内的人工商品林，允许依法进
行抚育采伐、择伐和树种更新等
经营活动。
	本项目不涉及人
工商品林抚育采
伐、择伐和树种更
新等经营活动
	
	

	
	
	1-4. 【生态/综合类】珠海高栏港
连湾山地方级森林自然公园按照
自然保护地相关管理要求进行管
控。
	本项目不涉及珠
海高栏港连湾山
地方级森林自然
公园
	
	

	
	
	
1-5.【其他/禁止类】禁止在禁养  区内建设蓄离养殖场、养殖小区。
	本项目不涉及在
禁养区内建设畜
离养殖场、养殖小
区
	
	

	
	
能源资源 利用
	2-1. 【水/限制类】强化水资源开
发利用控制、用水效率控制、水
功能区限制纳污三条红线刚性约
束。
	本项目喷淋用水
循环使用提高重
复利用率，减少水
资源消耗
	
相符
	

	
	污染物排 放管控
	3-1.【水/综合类】推进城乡生活
污染治理，逐步提升农村生活污
水处理率。
	本项目生活污水 经化粪池预处理 后进入市政管网
	
相符
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	3-2.【水/综合类】深入推进农业
面源污染治理，控制农药化肥使
用量。
	本项目为工业项
日，不涉及农药
化肥使用
	

	




环境风险 防控
	



4-1.【水/禁止类】严禁城镇生活
污水、工业废水、废液直接排入
黄茅海、鸡啼门水道。
	本项目生活污水  经化粪池预处理  后进入市政管网： 丁业废水经自建  污水处理站达标  后排入市政管网， 预处理后的生活  污水和工业废水  经平沙水质净化  厂处理后排入鸡
啼门保留区
	




相符


5、与《广东省生态环境保护“十四五”规划》(粤环[2021]10
号)相符性分析
大力推进挥发性有机物(VOCs)源头控制和重点行业深度治  理。开展原油、成品油、有机化学品等涉VOCs物质储罐排查，深
化重点行业VOCs排放基数调查，系统掌握工业源VOCs产生、处
理、排放及分布情况，分类建立台账，实施VOCs精细化管理。在
石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善源头、过程
和末端的VOCs全过程控制体系。大力推进低VOCs含量原辅材料
源头替代，严格落实国家和地方产品VOCs含量限值质量标准，禁 止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项
目。严格实施VOCs排放企业分级管控，全面推进涉VOCs排放企
业深度治理。开展中小型企业废气收集和治理设施建设、运行情况
的评估，强化对企业涉VOCs生产车间/工序废气的收集管理，推
动企业开展治理设施升级改造。推进工业园区、企业集群因地制宜
统筹规划建设一批集中喷涂中心(共性工厂)、活性炭集中再生中
心，实现VOCs集中高效处理。开展无组织排放源排查，加强含
VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，深入推进泄漏检测
与修复(LDAR)工作。
符合性分析：
本项目生产过程中使用的清洗剂、除油剂采用符合《清洗剂挥
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	发性有机化合物含量限值》(GB38508-2020)要求的低VOCs含量
清洗剂(清洗剂VOC含量  50g/L、低VOC含量半水基清洗剂VOC
含量  100g/L),生产产生的喷粉粉尘经收集后经“袋式除尘”处
理后高空排放；固化废气经收集后经“喷淋塔+活性炭”处理后高
空排放。因此，本项目的建设符合《广东省生态环境保护“十四五”
规划》的要求。
6、与《珠海市生态环境保护暨生态文明建设“十四五”规划》
(珠府[2022]10号)相符性分析
开展臭氧污染防控攻关攻坚：按照省工作部署，建立省市联动 的大气污染源排放清单管理机制，推进清单编制与更新工作常态
化。针对臭氧形成的两项重要前体物—挥发性有机物(VOCs)和
氮氧化物(NOx)细化分阶段改善目标和治污项目……加强挥发性
有机物综合治理。 …..实施涉VOCs排放企业深度治理，落实建设
项目VOCs削减替代制度，重点推进炼油石化、化工、工业涂装、
印刷、制鞋、电子制造等重点行业VOCs减排。 ……指导企业使用  适宜高效治理技术，逐步淘汰光氧化、光催化、低温等离子治理设
施。
符合性分析：
本项目使用水基型清洗剂、除油剂，不使用高VOCs含量的原   辅材料，满足国家产品VOCs含量限值和有害物质限量标准，本项  目建设与《珠海市生态环境保护暨生态文明建设“十四五”规划》
相符。
7、项目与《广东省人民政府办公厅关于印发广东省2021年大 气、水、土壤污染防治工作方案的通知》(粤办函[2021]58号)相
符性分析
方案指出：实施低VOCs含量产品源头替代工程。严格落实国 家产品VOCs含量限值标准要求，除现阶段确无法实施替代的工序 外，禁止新建生产和使用高VOCs含量原辅材料项目。鼓励在生产
和流通消费环节推广使用低VOCs含量原辅材料。将全面使用符合
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	国家、省要求的低VOCs含量原辅材料企业纳入正面清单和政府绿  色采购清单。各地级以上市要制定低VOCs含量原辅材料替代计划，
根据当地涉VOCs重点行业及物种排放特征，选取若于重点行业，
通过明确企业数量和原辅材料替代比例，推进企业实施低VOC含
量原辅材料替代。
全面深化涉VOCs排放企业深度治理。研究将《挥发性有机物 无组织排放控制标准》(GB37822-2019)无组织排放要求作为强制 性标准实施。制定省涉VOCs重点行业治理指引，督促指导涉VOCs 重点企业对照治理指引编制VOCs深度治理手册并开展治理，年底 前各地级以上市要完成治理任务量的10%。督促企业开展含VOCs
物料(包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及
有机聚合物材料等)储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞
开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查。指导企业使用适
宜高效的治理技术，涉VOCs重点行业新建、改建和扩建项目不推  荐使用光氧化、光催化、低温等离子等低效治理设施，已建项目逐 步淘汰光氧化、光催化、低温等离子治理设施。指导采用一次性活 性炭吸附治理技术的企业，明确活性炭装载量和更换频次，记录更 换时间和使用量。推行活性炭厂内脱附和专用移动车上门脱附，指 导企业做好废活性炭的密封贮存和转移，引导建设活性炭集中处理 中心、溶剂回收中心，推动家具、汽车配件生产等典型行业建设共
性工厂。
符合性分析：
本项目生产用原辅料不属于高VOCs含量物料，清洗剂、除油
剂采用符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB38508-2020)
要求的低VOCs含量清洗剂(清洗剂VOC含量≤50g/L、低VOC
含量半水基清洗剂VOC含量  100g/L),不属于VOCs排放量大
或使用VOCs排放量大产品的企业，项目对产生的有机废气采用“外 部集气罩+软质垂帘”的收集方式进行收集后，喷粉粉尘经收集后经
“袋式除尘”处理后高空排放；固化废气经收集后经“喷淋塔+活
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	性炭”处理后高空排放。喷粉粉尘收集效率约为95%,处理效率取
95%,固化废气处理效率取60%。
8、与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通
知》(环大气[2019]53号)的相符性分析
三、控制思路与要求
(一)大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、
无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物   基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、
生物降解等低VOCs含量的胶黏剂，以及低VOCs含量、低反应活
性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源
头减少VOCs产生。 ……企业应大力推广使用第VOCs含量木器涂
料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防
护涂料等， ….推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到  2020年底基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等
研发和生产。
(二)全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料(包括
含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物
材料等)储存、转移和运输、设备与管线组件泄漏……等五类排放 源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集
等措施，削弱VOCs无组织排放加强政策引导。
(三)推进建设适宜高效的治污措施。企业新建治污措施或对 现有治污设施实施改造，应根据……鼓励企业采用多种技术的组合
工艺，提高VOCs治理效率。 ……采用一次性活性炭吸附技术的，
应定期更换活性炭、废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业 园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再
生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。
符合性分析：
本项目为C3399其他未列明金属制品制造，本项目喷粉粉尘
经收集后经“袋式除尘”处理后高空排放；固化废气经收集后经“喷
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	淋塔+活性炭”处理后高空排放。针对废气处理产生的废活性炭定
期更换，喷粉粉尘、废活性炭收集后交由有危险废物处置资质的单
位处理。项目使用清洗剂、除油剂满足《清洗剂挥发性有机化合物
含量限值》(GB38508-2020)的要求；醇酸树脂涂料满足《低挥发
性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)要求。 本项目与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通
知》相符。
9、与《广东省人民政府办公厅关于印发广东省2023年大气污
染防治工作方案的通知》(粤办函[2023]50号)的相符性分析
方案指出：加强低VOCs含量原辅材料应用。 ……新改扩建的  出版物印刷类项目全面使用低VOCs含量的油墨。皮鞋制造、家具  制造类项目基本使用低VOCs含量的胶粘剂。 ……强化重点污染源  监测监管。在石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子等涉
VOCs的工业园区和工业聚集区增设空气质量自动监测站点。
开展简易低效VOCs治理设施清理整治。严格限制新改扩建项 目使用光催化、光氧化、水喷淋(吸收可溶性VOCs除外)、低温
等离子等低效VOCs治理设施(恶臭处理除外)。 …..对达不到治
理要求的单位，要督促其更换或升级改造。
符合性分析：
本项目使用水基型清洗剂、除油剂，VOC含量100g/L,符合
《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB38508-2020)要求、醇 酸树脂涂料VOC含量满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技
术要求》(GB/T38597-2020)  200g/L要求。喷粉粉尘经收集后经
“袋式除尘”处理后高空排放；固化废气经收集后经“喷淋塔+活 性炭”处理后高空排放。符合《方案》中清理整治低效治理措施的
要求。
10、与《关于印发<广东省涉VOCs重点行业治理指引>的通
知》(粤环办[2021]43号)的相符性分析
表1-2  《广东省涉VOCs重点行业治理指引》表面涂装行业符合性分析表
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	类别
	要求
	相符性分析
	

	
	



VOC
s物
料储
存
	油漆、稀释剂、清洗剂等含VOCs物料   应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、
储库、料仓中。
	本项目清洗剂等VOCs
原辅材料集中储存于密
闭的容器、包装袋、储罐、
储库、料仓中。
	

	
	
	油漆、稀释剂、清洗剂等盛装VOCs物 料的容器存放于室内，或存放于设置有
雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛
装VOCs物料的容器在非取用状态时应
加盖、封口，保持密闭。
	

项目VOCs物料的容器
放于室内。
	

	
	VOC s物 料转 移和
输送
	油漆、稀释剂、清洗剂等液体VOCs物
料应采用管道密闭输送。采用非管道输
送方式转移液态VOCs物料时，应采用
密闭容器或罐车。
	

清洗剂等VOCs物料采
用密闭容器运输。
	

	
	



工艺
过程
	调配、电泳、电泳烘干、喷涂(低、中、 面、清)、喷涂烘干、修补漆、修补漆
烘干等使用VOCs质量占比大于等于
10%物料的工艺过程应采用密闭设备或
在密闭空间内操作，废气应排至VOCs
废气收集处理系统；无法密闭的，应采
取局部气体收集措施，废气排至VOCs
废气收集处理系统。
	

喷粉废气接入“袋式除
[image: ]尘”收集处理，固化废气
进入“喷淋塔+活性炭吸
附”处理，设置局部气体
收集措施

	
	喷漆
房
	自动化喷漆室使用部分回风利用的通 风系统。
	自动喷粉线部分回风利
用。
	

	
	溶剂
回收
	人工操作工位和机器人零点位置设置
废溶剂回收设备。
	
设置废溶剂回收桶。
	

	
	


废气
收集
	废气收集系统的输送管道应密闭。废气
收集系统应在负压下运行，若处于正压
状态，应对管道组件的密封点进行泄漏
检 测 ， 泄 漏 检 测 值 不 应 超 过
500μmol/mol,亦不应有感官可察觉泄
漏。
	


废气收集系统负压运行，
管道密闭。
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	采用外部集气罩的，距集气罩开口面最
远处的VOCs无组织排放位置，控制风 速不低于0.3m/s,有行业要求的按相关
规定执行
	
废气收集点风速不低于
0.3m/s。
	

	
	
	

废气收集系统应与生产工艺设备同步
运行。废气处理系统发生故障或检修  时，对应的生产工艺设备应停止运行，
待检修完毕后同步投入使用；生产工艺
设备不能停止运行或不能及时停止运  行的，应设置废气应急处理设施或采取
其他代替措施。
	项目废气收集系统与生  产工艺设备同步运行。废
气收集系统发生故障或
检修时，对应的生产工艺
设备停止运行，待检修完
毕后同步投入使用；生产
工艺设备不能停止运行
或不能及时停止运行的；
设置废气应急设施或采
取其他代替措施。

	
	

非正
常排
放
	载有VOCs物料的设备及其管道在开停 工(车)、检维修和清洗时，应在退料
阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛
装，退料过程废气应排至VOCs废气收
集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排
至VOCs废气收集处理系统。
	VOCs物料密闭盛装，喷
粉粉尘进入“袋式除尘”
处理，固化废气进入“喷
淋塔+活性炭吸附”处
理。

	
	








排放
水平
	其他表面涂装行业：a)2002年1月1
日前的建设项目排放的工艺有机废气
排放浓度执行《大气污染物排放限值》
(DB4427-2001)第一时段限值；2002  年1月1日起的建设项目排放的有机废 气排放浓度执行《大气污染物排放限 值》(DB4427-2001)第二时段限值；
车间或生产设施排气中NMHC初始排
放速率≥3kg/h时，建设VOCs处理设 施且处理效率≥80%;b)厂区内无组织
排放监控点NMHC的小时平均浓度值
不超过6mg/m³,任意一次浓度值不超
过20mg/m³。
	








项目废气排放满足相关
要求。
	




— 13 —

	
	

治理
技术
	喷涂废气应设置有效的漆雾预处理装
置，如采用干式过滤等高效除漆雾技
术，涂密封胶、密封胶烘干、电泳平流、 调配、喷涂和烘干工序废气宜采用吸附
浓缩+燃烧等工艺进行处理。
	

喷粉粉尘设置“袋式除
尘”处理装置
	

	
	
治理 设施 与运 行管
理
	吸附床(含活性炭吸附法):a)预处理
设备应根据废气的成分、性质和影响吸
附过程的物质性质及含量进行选择；b)
吸附床层的吸附剂用量应根据废气处  理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附 量确定；c)吸附剂应及时更换或有效再
生。
	



喷粉粉尘经“袋式除尘”
收集后回用于生产。

	
	
	VOCs治理设施应与生产工艺设备同步
运行，VOCs治理设施发生故障或检修
时，对应的生产工艺设备应停止运行
待检修完毕后同步投入使用；生产工艺
设备不能停止运行或不能及时停止运  行的，应设置废气应急处理设施或采取
其他替代措施。
	


治理设施与生产设备同
步运行，确保废气达标排
放。
	

	
	
	污染治理设施编号可为排污单位内部
编号，若无内部编号，则根据《排污单
位编码规则》(HJ608)进行编号。有
组织排放口编号应填写地方环境保护
主管部门现有编号，或根据《排污单位
编码规则》(HJ608)进行编号。
	



按相关要求设置编号、
	

	
	
	设置规范的处理前后采样位置，采样位
置应避开对测试人员操作有危险的场  所，优先选择在垂直管段，避开烟道弯 头和断面急剧变化的部位，应设置在距 弯头、阀门、变径管下游方向不小于6 倍直径，和距上述部件上游方向不小于
3倍直径处。
	




采样口符合相关要求。
	

	
	
	废气排气筒应按照《广东省污染源排污
	项目废气排气筒按照《广
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	口规范化设置导则》(粤环〔2008〕42 号)相关规定，设置与排污口相应的环境
保护图形标志牌。
	东省污染源排污口规范
化设置导则》(粤环
[2008]42号)相关规定，
设置与排污口相应的环
境保护图形标志牌。
	

	
	








管理
台账
	建立含VOCs原辅材料台账，记录含
VOCs原辅材料的名称及其VOCs含量、
采购量、使用量、库存量、含VOCs原
辅材料回收方式及回收量。
	









按相关要求管理台账。
	

	
	
	建立废气收集处理设施台账，记录废气 处理设施进出口的监测数据(废气量、 浓度、温度、含氧量等)、废气收集与  处理设施关键参数、废气处理设施相关
耗材(吸收剂、吸附剂、催化剂等)购
买和处理记录。
	
	

	
	
	建立危废台账，整理危废处置合同、转
移联单及危废处理方资质佐证材料。
	
	

	
	
	台账保存期限不少于3年。
	
	

	
	









自行
监测
	溶剂涂料涂覆、溶剂涂料(含胶)固化
成膜设施废气重点排污单位主要排放
口至少每月监测一次挥发性有机物，至  少每季度监测一次苯、甲苯、二甲苯及  特征污染物； 一般排放口至少每半年监   测一次挥发性有机物、苯、甲苯、二甲  苯及特征污染物；非重点排污单位至少  每年监测一次挥发性有机物、苯、甲苯、
二甲苯及特征污染物。
	









本项目按规范要求进行
自行监测。
	

	
	
	粉末涂料固化成膜设施废气重点排污
单位主要排放口至少每季度监测一次  挥发性有机物， 一般排放口至少每半年 监测一次挥发性有机物，非重点排污单
位至少每年监测一次挥发性有机物。
	
	

	
	
	点补、调漆等生产设施废气，以及树脂
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	纤维、塑料加工等有机废气重点排污单
位主要排放口至少每季度监测一次挥  发性有机物， 一般排放口至少每半年监 测一次挥发性有机物，非重点排污单位
至少每年监测一次挥发性有机物。
	

	
	厂界无组织废气至少每半年监测一次
挥发性有机物。
	

	
	涂装工段旁无组织废气至少每季度监
测一次挥发性有机物。
	

	
危废
管理
	工艺过程产生的含VOCs废料(渣、液)
应按照相关要求进行储存、转移和输
送。盛装过VOCs物料的废包装容器应
加盖密闭。
	项目VOC废料等按相关
要求进行储存、转移和输
送。盛装过VOCs物料的
废包装容器加盖密闭。

	
建设
项 目
VOC
s总
量管
理
	新、改、扩建项目应执行总量替代制度，
明确VOCs总量指标来源。
	项目总量分配由珠海市
生态环境局分局分配。

	
	新、改、扩建项目和现有企业VOCs基
准排放量计算参考《广东省重点行业挥 发性有机物排放量计算方法核算》进行
核算，若国家和我省出台适用于该行业
的VOCs排放量计算方法，则参照其相
关规定执行。
	企业VOCs排放量计算
参考《广东省重点行业挥
发性有机物排放量计算
方法核算》进行核算，与
文件要求相符。

	11、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)





的相符性分析；
表1-3  与排放控制标准的相符性分析

	
	序号
	要求
	本项目情况
	是否符
合要求
	

	
	




1
	VOCs物料应储存于密闭容器、包装
袋、储罐原料仓中；桶装VOCs物料
的容器或包装袋应存放于室内，或存
放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的
专用场地。盛装VOCs物料的容器或
包装袋在非取用状态时应加盖、封口，
保持密闭
	
本项目VOCs原
料均存放于室
内，在非取用状
态下加盖、封口，
保持密封
	




符合
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2
	液态VOCs物料应采用密闭管道输
送。采用非管道输送方式转移液态
VOCs物料时，应采用密闭容器、罐
车。粉状、粒状VOCs物料应采用气
力输送设备、管状带式输送机、螺旋
输送机等密闭输送方式，或者采用密
闭的包装袋、容器或罐车进行物料转
移
	

本项目使用清洗
剂、除油剂、醇
酸树脂等VOCs
物料采用密闭容
器运输。
	





/
	

	
	

3
	工艺过程VOCs无组织排放控制要求
发需符合标准中7.1、7.2、7.3要求
	本项目产生有机
废气均经过有效
收集和治理
	
符合
	

	
	

4
	企业中载有气态VOCs物料、液态
VOCs物料的设备与管线组件密封点
2000个，应展开泄漏检测与修复工作
	
不涉及
	
/
	

	
	
5
	工艺过程中排放含VOCs废水集输系
统需符合标准中9.1、9.2、9.3要求
	不涉及
	
/
	

	
	





6
	收集废气中NMHC初始排放速率
≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施； 处理效率不应低于80%;对于重点地
区，收集废气中NMHC初始排放速率
≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，
处理效率不应低于80%;采用的原辅
材料符合国家有关低VOCs含量产品
规定的除外
	

本项目产生固  化、浸漆废气经 负压收集后，通 过“喷淋塔+活性
炭”治理后排放。
	





符合
	

	
	




7
	



企业边界及周边VOCs监控要求执行
GB16297或行业相关排放标准的规定
	企业已落实自行
监测方案，项目
建设完成后根据
《排污单位自行
监测技术指南总
则》要求进行日
常例行监测
	




符合
	

	
	
8
	企业应按照有关法律、《环境监测管
理办法》和HJ819等规定，建立企业
	本项目原料存放
于室内区域，在
	符合
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	监测制度，制订监测方案，对污染物
排放状况及对周边环境质量的影响开
展自行监测，保存原始监测记录，并
公布监测结果
	非取用状态时加
盖、封口，保持
密封
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二、建设项目工程分析
	

























建设 内容
	珠海市璟隆五金制品有限公司成立于2017年3月，原选址于珠海市高栏
港区临港工业区大浪湾春生路珠海市兴俊企业有限公司厂房，取得《关于珠海
市璟隆五金制品有限公司生产项目环境影响报告表的审批意见》(珠港环建
[2017]29号),但原项目取得环评后未建设生产，现拟建于珠海市平沙镇怡乐
路19号。
珠海市璟隆五金制品有限公司拟投资500万元建设珠海市璟隆五金制品有
限公司新建项目(以下简称“本项目”),选址位于珠海市平沙镇怡乐路19
号，地理坐标：E113°1223.126”,N22°544.109”。本项目总占地面积约3000m², 建筑面积约3000m²。项目主要从事：五金件、电梯配件、电箱生产，生产规
模：年产五金件3000吨，电梯配件3000吨，电箱20万套。
项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)中的“三 十、金属制品业33-铸造及其他金属制品制造339-其他(仅分割、焊接、组装
的除外)”,环评类型划分为报告表。
表2-1  环评文件类型判定

	
	
	环评类别 目类别
	报告书
	报告表
	登记表
	本项目涉及内容

	
	
	三十、金属制品业33

	
	
	铸造及其他金属 制品制造339
	黑色金属铸造年产10
万吨及以上的；有色金
属铸造年产10万吨及
以上的
	其他(仅分割、焊接、 组装的除外)
	
/
	本项目涉及焊  接、除油除锈、 固化等生产工艺

	
	项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)中的“二十
八、金属制品业33-339铸造及其他金属制品制造-涉及通用工序简化管理的”
属于简化管理。
表2-2  排污许可管理判定

	
	
	行业类别
	重点管理
	简化管理
	登记管理
	本项目涉及内容

	
	
	二十八、金属制品业33

	
	
	
铸造及其他金 属制品制造339
	
涉及通用工 序重点管理
	
涉及通用工序
简化管理的
	

其他
	本项目涉及焊接、除油
除锈、喷粉固化、浸漆
等生产工艺，有机溶剂
使用小于10吨，固化炉
使用柴油

	
	2、主要生产设备
本项目主要生产设备具体见表2-3。
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	表2-3 主要生产设备使用情况表

	序号
	设备名称
	全厂数量(台)
	使用工序
	位置

	1
	冲床
	8
	冲压、成型
	车间1

	2
	焊机
	10
	焊接
	车间2

	3
	喷涂自动生产线
	1条
	喷涂生产线
	车间3

	4
	喷涂手动线
	2条
	喷涂生产线
	车间3

	5
	固化炉
	2台
	固化
	车间3


3、主要原辅材料
本项目原辅材料使用情况见下表。
表2-4  本项目原辅材料使用情况表 单位：t/a

	序号
	名称
	年用量(吨)
	形态
	储存位置
	最大储存量

	1
	钢材
	800
	固态
	原材料仓
	100

	2
	铝材
	200
	王大
回
	原材料仓
	100

	3
	不锈钢
	200
	固态
	原材料仓
	100

	4
	除油剂
	6
	液态
	辅材仓
	1

	5
	清洗剂
	6
	液态
	辅材仓
	1

	6
	树脂粉末
	80
	粉末
	辅材仓
	50

	7
	柴油
	20
	液态
	辅材仓
	5

	8
	焊条
	5
	固态
	辅材仓
	1

	9
	醇酸树脂涂料
	1
	液态
	辅料仓
	0.5


理化性质：
环氧/聚酯型粉末涂料
呈弱碱性干性灰色粉末状，无气味，主要成分为环氧树脂25~35%、聚酯 树脂25~35%、硫酸钡25~40%、PE 腊0.3~0.4%等，熔点120℃,固化条件 200℃/10min, 微溶于醇、酮、甲苯等非极性有机溶剂，危害性分解产物： 一
氧化碳、二氧化碳，在常规条件下稳定，不会出现危害的聚合反应。
醇酸树脂涂料
呈粘稠状液体，具芳烃类特有气味，主要成分为合成树脂20~60%、200# 汽油15~20%、二甲苯6~11%等，易燃但不溶于水，混溶于有机溶剂，禁止与
强氧化物、强酸或强碱等混装混运。其蒸汽能与空气形成爆炸性混合物。
清洗剂
透明或乳白色轻微气味液体，主要成分为表面活性剂、螯合剂、碱类、渗 透剂JFC、 乳化剂。不会爆炸，与水完全互溶，pH 值10~12。不产生热分解反
应，禁配物：强氧化剂、酸类。
除油剂
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	无色透明液体，易溶于水，主要成分为表面活性剂30%、渗透剂15%、柠 檬酸10%、草酸15%、乳化剂18%等，相对稳定，禁配物强氧化剂、强碱性溶
液，不易燃易爆液体。
4、产品产能
表2-5  本项目产能

	序号
	产品名称
	单位
	设计产能

	1
	五金件
	吨/年
	3000

	2
	电梯配件
	吨/年
	3000

	3
	电箱
	万套年
	20


5、劳动定员及工作制度
本项目新增员工50人，员工不在厂内食宿。每天1班，每天工作10小时，
年生产300天。
表2-6  企业劳动定员变化情况

	
工作制度
	项 目
	本项目

	
	全年工作天数
	300天

	
	每天班次
	1班

	
	每天时间
	10小时

	劳动定员
	员工人数
	50人


6、公用工程
①给排水系统
本项目生产、办公水源采用市政自来水。厂区采用雨、污水分流制。
厂区内不设置食堂和宿舍，参考《广东省用水定额第3部分：生活》
(DB44/T1461 .3 - 2021 ) 办公区无食堂和浴室，先进值用水定额 10 m³/人a,  本项目新增员工50 人，则本项目生活用水量为 1.67m³/d, 500m³/a。排放系数 为0.9,则本项目生活污水排放量为1.5t/d,450t/a。生活污水经化粪池处理后
由市政污水管网排入平沙水质净化厂处理。
本项目主要生产用水为废气处理设施、清洗用水。
(1)废气处理设施
本项目固化废气经“喷淋+活性炭吸附”处理，其中喷淋塔用水循环使用，
定期外排。根据《涂装车间设计手册》(化学工业出版社),循环水量与排放
大小、水洗漆雾捕集装置的类型、结构有关。计算公式如下：
Gw=Qe/1000
式中： Gw— 处理系统的循环水量，m³/h;
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	Q一废气总排风量，m³h;
e一水空比，kg/m³ 。
其中水空比与水洗方式有关，水喷淋塔属于瀑布喷淋式，水空比为
1.5~2.5kgm³。本次评价水喷淋塔水空比取2kgm³, 则项目水喷淋塔循环水量 约为12m³/h。水喷淋塔损耗水量按循环水量的1%计算，则喷淋塔损耗水量为 1.2t/d,360t/a。喷淋塔尺寸为1m×2.5m,    有效水深0.7m,   每半年更换一次循 环水，则年更换水量为3.14×0.52×0.7×2=1.1t/a。收集后交由具有相关危险废
物经营许可证的单位处理。
(2)清洗用水
本项目工艺流程中，在除油除锈工艺流程后对五金件清洗表面残留的油、
清洗剂，废水产生量约3.3t/d, 经自建污水处理厂处理后达标排放，执行广东
省地方标准《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001) 第二时段一级标准。
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	图2-1 本项目水平衡图(单位： t/a)
③ 供 电 系 统
本项目用电由市政供电网提供，本项目不新增备用发电机。
表2-7  项目能耗情况表

	
	
	序号
	能耗
	用途
	用量
	总量
	来源
	

	
	
	1
	电能
	厂区生产用 电
	10万kWh/a
	10万kWh/a
	市政电 网
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2
	
水
	喷淋塔循环 补水
	360m³/a
	
1880m³a
	
市政供 水管网
	

	
	
	
	
	生活用水
	500m³/a
	
	
	

	
	
	
	
	清洗用水
	1020m³/a
	
	
	

	
	
	7 、 工 程 内 容

	
	本项目主要工程组成一览表见下表。
表2-8  主要工程组成一览表

	工程
	内容
	建设规模

	
主体工程
	
生产车间
	1#喷粉生产车间建筑面积1100m²,

	
	
	2#包装车间建筑面积700m²,

	
	
	3#车间建筑面积1000m²,

	储运工程
	一般固废仓
	一般固废暂存仓面积50m²;

	
	危险废物仓
	危险废物暂存仓面积20m²;

	公用工程
	供水
	市政供水，本项目用水量为1880m³/年

	
	供电
	市政供电，本项目用电量为10万kWh/年

	








环保工程
	
废水处理
	1、生活污水：经三级化粪池与处理后接入市政污水管网。

	
	
	2、生产废水：清洗废水经自建污水处理站处理达标后排 入市政管网。

	
	


废气处理
	1、喷粉废气：各生产线喷粉废气产生颗粒物经各自“袋
式除尘器”处理后高空排放(Q1、Q2、Q3);
2、固化废气、浸漆废气：产生的固化废气、浸漆废气经 “喷淋塔+活性炭吸附”处理后高空排放(Q4);
3、机加工(开料):项目金属件开料时产生的颗粒物、 粉尘通过“袋式除尘器”处理后车间内排放。
4、焊接：焊接产生的焊接烟尘通过车间无组织排放。

	
	噪声处理
	选用低噪设备，设备合理布局，对高噪声设备采用隔音、 降噪、基础减震等措施。

	
	
固体废物处 理
	固废处置措施及去向：生活垃圾交由环卫部门清运；开 料废料、废包装材料交由废品回收单位回收处理，废活 性炭、废包装桶、水喷淋废水、废除油剂、清洗剂等交 由有资质单位回收处理。


8、项目平面布置图
本项目四至情况： 本项目位于珠海市平沙镇怡乐路19号，北面为金碧丽 江西海岸花园，南面为普晶照明，西面为益隆工业园，东面为珠海市奕镁五金
制品有限公司。
本项目四至情况详见附图8。
企业现场设置机加工车间、焊接车间、喷粉车间、固化车间、浸漆车间等，
平面布置图见附图10。
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工艺 流程 和产 排污 环节
	1、生产工艺流程：
(1)五金件、电梯配件、电箱生产工艺流程

	
	钢材、铝  材、不锈钢








除油剂、除 锈剂





树脂粉末
	开料


冲压成型


焊接


除油、除锈


清洗


	[image: ]喷粉


固化


成品检查

	
包装



	废料






焊接烟尘

废除油、7
|清洗剂

清洗废水


喷粉废气


固化废气

	
	图2-2五金件、电梯配件、电箱生产工艺流程图
生产工艺流程简述：
(1)开料：将整块钢材、铝材、不锈钢裁剪至合适尺寸。
(2)冲压成型：将板材通过冲压机冲压成型。
(3)焊接：将冲压后不同版型零部件进行焊接，焊接产生的烟尘通过无组织
形式自然扩散。
(4)除油、除锈：通过除油剂、清洗剂对产品表面进行除油除锈处理，
方便后续喷涂工作。产生的废除油剂、清洗剂统一收集后交由具有相关资质的
单位回收处理。
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	(5)喷粉：通过喷枪将粉末涂料均匀地喷涂到产品表面，通过静电作用
使其附着在产品上。
(6)固化：喷粉完成后，将产品送入烘箱，通过加热使粉末涂料熔融固
化。
(2)五金件、电梯配件浸漆工艺
 (
五金件
醇酸树脂
       
浸漆
l浸添废气、
 
废包装桶
自然晾干
检出出货
)
图2-3 五金件、电梯配件生产工艺流程图
生产工艺流程简述：
(1)浸漆：将需要浸漆的五金配件浸没入醇酸树脂涂料。
(2)自然晾干：浸漆后五金配件在浸漆车间内进行自然晾干。
2、项目产污节点分析
(1)废水：含喷淋塔排水、清洗废水等生产废水和生活污水；
(2)废气：机加工粉尘、焊接烟尘、喷粉粉尘、固化废气、浸漆废气；
(3)噪声：生产设备噪声等对声环境造成影响；
(4)固体废物：废边角料、废除油剂、废清洗剂、废包装桶、废活性炭
和生活垃圾等。
表2-9  产污明细一览表

	
	序号
	污染物
	产污节点/工序
	污染因子
	污染物成分
	处理措施
	

	
	

1
	

废气
	机加工
	粉尘
	颗粒物
	袋式除尘
	

	
	
	
	焊接
	粉尘
	颗粒物
	

	
	
	
	喷粉
	
生产废气
	颗粒物
	袋式除尘
	

	
	
	
	固化
	
	苯、甲苯、二甲 苯、总VOC
	喷淋塔+活性炭
	

	
	
	
	浸漆
	
	VOCs
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2
	
废水
	清洗废水
	生产废水
	CODcr、BODs、 SS、石油类
	自建污水处理站

	
	
	
	员工办公生活
	生活污水
	CODcr、BODs、 SS、氨氮
	化粪池

	
	
3
	一般固 废
	员工办公生活
	生活垃圾
	生活垃圾
	交由环卫部门收集 处理

	
	
	
	开料
	废边角料
	钢材、不锈钢、 铝材、模板
	交由固废回收单位

	
	



4
	


危险废 物
	除油、除锈
	除油剂、清 洗剂
	有机溶剂
	


交由具有相关回收
资质危废单位回收
处理

	
	
	
	喷淋塔废水
	喷淋塔废 水
	喷淋塔废水
	

	
	
	
	废气处理设施
	废活性炭
	废活性炭
	

	
	
	
	废包装桶
	除油剂、清
洗剂、醇酸
树脂涂料
	除油剂、清洗
剂、醇酸树脂涂
料
	

	
	5
	噪声
	生产全过程
	设备运行 噪音
	噪声
	隔声、降噪

	本项目选址位于珠海市平沙镇怡乐路19号。为新建项目，项目的原有地  块上不存在原有环境污染问题。故本项目建设后不存在与本项目有关的原有环
境污染问题。
 (
与项
 
目有
 
关的
)本项目所在区域主要的污染问题为附近企业单位在生产、生活过程中所排 放的废气、废水和噪声、固体废物等污染物以及附近道路的交通噪声、公路上 汽车尾气、扬尘等问题。这些污染通过采取措施治理后，对周围环境的影响不 明显。工业企业产生的污染，通过自身采取相应的环保措施，该部分的污染得
到治理。

环境
问题
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区 域 环 境 质 量 现 状
	1、环境空气质量现状
根据《关于印发<珠海市声环境质量标准适用区划分>和<珠海市环境空气 质量功能区划分>的通知》(珠环〔2011〕357号)有关规定，本项目所在区域 的环境空气质量功能划分为二类，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)
二级标准。
根据珠海市生态环境局官网发布的《2022年珠海市环境质量状况》
(http://ssthjj.zhuhai.gov.cn/xxgkml/tjsj/hjzkgg/content/post_3531157.html),      珠
海市2022年环境空气质量情况见下表。
表3-1 珠海市2022年环境空气质量情况(单位： ug/m³,CO:mg /m³)

	序号
	环境质量指标
	2022年现状值
	国家空气质量标准
	达标性

	1
	二氧 化 硫 年 均 浓 度
	8
	≤60
	达标

	2
	二氧化氮年均浓度
	19
	≤40
	达标

	3
	PM10年均浓度
	30
	≤70
	达标

	4
	PM25年均浓度
	17
	≤35
	达标

	5
	一氧化碳日平均值的第 95百分位数
	0.8
	≤4
	达标

	6
	臭氧日最大8小时平均 值的第90百分位数
	160
	≤160
	达标


根据《2022年珠海市环境质量状况》,珠海市2022年度SO₂ 、NO₂ 、PM1o、
PM₂ s 、CO、O₃   均达到《环境空气质量标准》 (GB3095- 2012) 二级标准的要
求，因此珠海市为达标区。
根据粤珠环保科技(广东)有限公司于2023.12.09～2023.12.15对其进行 的环境现状监测报告(报告编号：2023118088)数据显示，其环境质量现状均
符合标准限值。
表3-2 环境现状监测结果

	[image: ]
	采样
日期
	
检测项目
	检测点位及结果
	检出限
最低检
测质量
浓度
	评价 标准 限值
	
单位
	

	
	
	
	弘基华庭
	
	
	
	

	
	
2023. 12.09
	总悬浮颗粒物 (日均值)
	0.135
	0.007
	0.3
	mg/m:
	

	
	
	总挥发性有机物 (8小时均值)
	0.04
	0.0182
	0.6
	mg/m:
	

	
	
2023. 12.10
	总悬浮颗粒物 (日均值)
	0.105
	0.007
	0.3
	mg/m:
	

	
	
	总挥发性有机物 (8小时均值)
	0.03
	0.0182
	0.6
	mg/m:
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2023. 12.11
	总悬浮颗粒物 (日均值)
	0.118
	0.007
	0.3
	mg/m³

	
	总挥发性有机物 (8小时均值)
	0.03
	0.0182
	0.6
	mg/m:

	
2023. 12.12
	总悬浮颗粒物 (日均值)
	0.114
	0.007
	0.3
	mg/m³

	
	总挥发性有机物 (8小时均值)
	0.03
	0.0182
	0.6
	mg/m:

	
2023. 12.13
	总悬浮颗粒物 (日均值)
	0.137
	0.007
	0.3
	mg/m:

	
	总挥发性有机物 (8小时均值)
	0.03
	0.0182
	0.6
	mg/m

	
2023. 12.14
	总悬浮颗粒物 (日均值)
	0.121
	0.007
	0.3
	mg/m:

	
	总挥发性有机物 (8小时均值)
	0.04
	0.0182
	0.6
	mg/m

	
2023. 12.15
	总悬浮颗粒物 (日均值)
	0.134
	0.007
	0.3
	mg/m

	
	总挥发性有机物 (8小时均值)
	0.02
	0.082
	0.6
	mg/m:

	
备注
	1、总悬浮颗粒物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单
(生态环境部公告2018年第29号)中二级标准；总挥发性有机物执行
《环境影响评价技术导则大气环机》(HJ2.2-2018)附录D中标准限 值中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值；

	采样 日期
	
检测项目
	检测点位及结果
	检出限
最低检
测质量
浓度
	评价 标准 限值
	
单位

	
	
	弘基华庭
	
	
	

	
	
	第一
次
	第二 次
	第三 次
	第四 次
	
	
	

	2023. 12.09
	二甲苯(小时值)
	<
0.01
	
0.01
	
0.01
	
0.01
	0.01
	0.2
	mg/m:

	2023. 12.10
	二甲苯(小时值)
	
0.01
	
0.01
	
0.01
	<
0.01
	0.01
	0.2
	mg/m:

	2023.
12.11
	二甲苯(小时值)
	<
0.01
	
0.01
	<  0.01
	
0.01
	0.01
	0.2
	mg/m

	2023. 12.12
	二甲苯(小时值)
	<
0.01
	
0.01
	<
0.01
	
0.01
	0.01
	0.2
	mg/m:

	2023. 12.13
	二甲苯(小时值)
	
0.01
	
0.01
	<  0.01
	
0.01
	0.01
	0.2
	mg/m³

	2023.
12.14
	二甲苯(小时值)
	
0.01
	
0.01
	
0.01
	<  0.01
	0.01
	0.2
	mg/m³

	2023. 12.15
	二甲苯(小时值)
	
0.01
	
0.01
	<  0.01
	<  0.01
	0.01
	0.2
	mg/m

	备注
	1、二甲苯执行《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附 录D中标准限值中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值；

	2、水环境质量现状
本项目纳污水体为鸡啼门保留区，根据《广东省近岸海域环境功能区划》
(粤府办[1999]68号),该区域执行《海水水质标准》(GB3097-1997)第三
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	类标准。
为了进一步了解纳污水域水质情况，本项目引用深圳市政研检测技术有限
公司于2022年6月2日出具的《鸡啼门水道近岸海域环境质量现状监测》(报
告编号：ZY220500473),监测时间为3天，监测结果见下表：
表3-3鸡啼门保留区环境质量现状监测结果

	 (
检测
 
点位
) (
检测项目
)检测 频次
	测量值
	标准限值
	单位

℃


无量纲

mg/L
mgL

mg/L

	
	05月24
	05月25
	05月26 F
	
	

	水温


pH值
	1
	23.2
	23.6
	23.0
	人为造成的海水温
升不超过当时当地
4℃
	

	
	2     22.0     22.7      22.4
	
	

	
		1  [image: ]  8.05  [image: ]  8.14  [image: ]   8.11        6.8~8.8
同时不超过该海域
 (
正常变动范围的
)2     8.01     8.08      8.06
0.5pH单位
	

	
W 1 平
沙水
质净
化厂
排污
口上
游
500m
处
	溶解氧
	
	8.03
	8.20
	8.1
	>4
	

	
	
	2     7.64      7.81      7.73
	
	

	
	悬浮物
	
	10
	9
	10
	人为增加的量≤100
	

	
	
	2
	8
	7
	9
	
	

	
	化学需氧量
	1
	0.59
	0.64
	0.71
	≤4
	

	
	
	2
	0.71
	0.75
	0.80
	
	

	
	五日生化需 氧量(BODs)
	
	0.1
	0.1
	0.2
	≤4
	mg/L
mg/L
mg/L

mg/L

mg/L
个L

℃


无量纲


mg/L
mgL
mg/L
mg/L

	
	
	2
	0.2
	0.2
	0.2
	
	

	
	无机氮(以N
计 )
	
	0.177
	0.182
	0.173
	≤0.40
	

	
	
	2
	0.193
	0.197
	0.184
	
	

	
	无机磷(活性
磷酸)
	
	0.03
	0.02
	0.02
	S0.030
	

	
	
	2
	0.04
	0.03
	0.03
	
	

	
	氰化物
	
	未检出
	未检出
	未检出
	S0.010
	

	
	
	2
	未检出
	未检出
	未检出
	
	

	
	油类(石油
类 )
	
	0.285
	0.231
	0.264
	≤0.30
	

	
	
	2
	0.299
	0.277
	0.304
	
	

	
	粪大肠菌群
	
	4.9×10³
	3.4×10
	4.6×10
	≤2000
	

	
	
	2
	6.3×10³
	4.9×10³
	6.3×10³
	
	

	水温


 (
pH值
)W 2 平
沙水
质净
 (
溶解氧
悬浮物
化学需氧量
五日生化需
 
氧量(
BODs
)
)化厂
排污
口
	1
	23.4
	23.5
	23.2
	人为造成的海水温
升不超过当时当地
4℃
	

	
	2     22.3     22.9      22.7
	
	

	
		1  [image: ]  7.81  [image: ]  7.92   [image: ]   7.86        6.8~88
同时不超过该海域
 (
正常变动范围的
)2     7.83      7.89      7.84
0.5pH单位
	

	
	
	7.66
	7.80
	7.57
	>4
	

	
	2
	7.42
	7.67
	7.39
	
	

	
	
	24
	22
	25
	人为增加的量≤100
	

	
	2     16       19        21
	
	

	
	1
	20.0
	18.5
	19.2
	≤4
	

	
	2     22.3     20.4      21.7
	
	

	
	1
	4.7
	4.3
	4.5
	≤4
	

	
	2
	5.2
	4.8
	5.1
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	 (
无机氮(以N
  
1
  
  
0.375  
  
0.512
  
  
0.449
)[image: ][image: ][image: ][image: ] (
氰化物
   
                                  
     
≤0.010
     
 
mg/L
)[image: ][image: ][image: ] (
  
2
  
 
未检出
 
 
未检出
 
  
未检出                          
 
油类(石油
 
  
1
  
  
0.122
  
  
0.148
  
  
0.114
)[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] (
            
5.5×10³
 
 
7.0×10³
 
                         
  
1
  
  
23.2
  
  
23.3
  
   
23.2
   
 
人为造成的海水温
)[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] (
水温    
                               
   
 
升不超过当时当地
 
  
℃
)[image: ][image: ][image: ] (
计
 
)
    
  
2
  
  
0.748
  
  
0.713   
     
≤0.40      
 
mg/L
  
)[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] (
 举大肠菌群 
4.3×10³
 
4.9×10
³
 
 
4.9×10³  
     
≤2000      
 
个/L
  
)[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
 (
     
S0.030
     
 
mg/L
)[image: ][image: ] (
磷酸
    
  
0.06
  
   
0.05
   
                         
            
     
 
未检出
 
 
未检出
 
  
未检出
)[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] 无机磷(活性 [image: ]  0.04  [image: ]  0.03  [image: ]   0.04   [image: ]

类 )    [image: ]  2  [image: ]  0.140  [image: ]  0.160  [image: ]  0.127   [image: ]     ≤0.30      [image: ] mg/L



2     22.3     22.9      22.7
 (
                   
                       
4℃
              
 
  
1
  
  
7.84
  
  
7.89   
   
7.91
   
     
6.8~88
司时不超过该海域
2     7.82
     
7.85
      
7.90     正常变动范围的
)[image: ][image: ][image: ][image: ]pH俏   [image: ]                                                    [image: ]无量纲
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]23 (.)[image: ] [image: ]4 (3). (.)[image: ] [image: ] 3[image: ][image: ]3 [image: ]人为[image: ][image: ] [image: ]  
1、“——”表示未作要求或不适用。
 (
备注
)2、“ND”表示未检出，即检测结果低于方法检出限，相应项目的检出限详见附表1. 3、执行标准为《海水水质标准》(GB3097-1997)第三类标准限值。
4、 “1”表示涨潮时采样，“2”表示退潮时采样。
从表中可见，鸡啼门保留区近岸海域检测点位中化学需氧量、五日生化需
氧量(BOD s)、无机氮、无机磷、石油类、粪大肠菌群等监测因子超过《海
水水质标准》(GB3097- 1997)第三类标准要求。
3、声环境质量现状
根据珠海市生态环境局关于印发《珠海市声环境功能区区划》的通知(2020
年 1 2 月 1 日 ) , 建 设 项 目 所 在 地 属 于 3 类 声 环 境 功 能 区 ， 执 行 《 声 环 境 质 量
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	标准》(GB3096-2008)中的3类标准，即昼间65dB(A),夜间55dB(A)。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类>》(试行),
“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声 环境质量现状并评价达标情况”。本项目位于珠海市平沙镇怡乐路19号，项目
周边50米范围内不存在声环境保护目标，无需开展声环境现状监测。
4、生态环境现状
本项目使用已建成厂房进行扩建，不新增用地，且用地范围内不含有生态
环境保护目标，故无需进行生态现状调查
5、地下水、土壤环境现状
项目地面硬底化完整，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污
染影响类)》,无土壤、地下水环境污染途径的，可不开展地下水、土壤环境
质量现状调查。本项目无土壤、地下水环境污染途径，故不开展地下水、土壤
环境质量现状调查。

	环 境 保 护 目 标
	1、环境空气保护目标
确保评价范围内大气的环境质量不因本项目的建设而降低。(项目所在区域
为环境空气功能区划为二类区，空气质量保护级别为《环境空气质量标准》
(GB3095-2012)中的二级标准及其2018修改单限值)。
项目周边500米范围内大气环境保护目标见下表。
表3-4环境空气保护目标

	
	序号
	敏感点名称
	坐标/m
	相对厂址方 位
	相对距 离m
	保护
对象
	保护 内容
	环境
功能
区

	
	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	
	1
	金碧丽江西海 岸花园
	-163
	396
	西北侧
	400
	居民，约 2000人
	大气
	

大气 二级

	
	2
	恒丰新村
	-239
	-94
	西南侧
	241
	居民，约 5000人
	大气
	

	
	3
	星海幼儿园
	-41
	-207
	西南侧
	212
	学生，约 500人
	大气
	

	
	2、水环境保护目标
确保评价范围内水环境质量不因本项目的建设而降低。本项目处理后废水
最终汇入鸡啼门保留区，其水质保护级别为《海水水质标准》(GB3097-1997)
中第三类水质标准。
3、声环境保护目标
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	本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。
4、地下水环境保护目标
本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、
温泉等特殊地下水资源。
5、生态环境保护目标
项目使用已建成厂房，无新增用地，用地范围内无生态环境保护目标。

	

















污染
物排
放控
制标
准
	1.水污染物排放标准
项目生活污水经三级化粪池预处理后，达到广东省地方标准《水污染物排
放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后排入市政污水管网；生产废水
经自建污水处理站处理后达广东省地方标准《水污染物排放限值》
(DB44/26-2001)第二时段三级标准后排放。
表3-5项目水污染物排放标准限值(单位：mg/L、pH为无量纲)

	排放标准
	废水种类
	污染物

	
	
	pH
	CODc
	BODs
	SS
	NH₃-N
	TP
	TN
	动植物油

	一东省地方标准
《水污染物排放
限值》
(DB44/26-2001
)第二时段三级
标准
	

生活污水、 生产废水
	

6~9
	

500
	

300
	

400
	

/
	

/
	

/
	

100


2.大气污染物排放标准
项目固化、浸漆产生的VOCs、二甲苯污染物有组织排放执行《固定污染 源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限 值，无组织排放参照广东省地方标准《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化
合物排放标准》(DB44/816-2010)无组织排放监控点浓度限值。
表3-6企业固化废气污染物排放标准限值  单位：mg/m³

	序号
	污染物项目
	有组织最高允许浓度限值
	无组织排放监控点浓度限值

	1
	TVOC
	100
	2.0

	2
	二甲苯
	2
	0.2

	
执行标准
	《固定污染源挥发性有机物
综合排放标准》
(DB44/2367-2022)表1挥发
性有机物排放限值
	《表面涂装(汽车制造业)挥
发性有机化合物排放标准》
(DB44/816-2010)无组织排
放监控点浓度限值


项目燃烧废气产生的颗粒物、SO₂ 、NO污染物有组织排放执行广东省地
方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准及无组织
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	排放监控浓度限值。
表3-7企业喷涂废气污染物排放标准限值

	
污染物
	最高允许排放浓度
	无组织排放监控浓度限值
	
执行标准

	
	
	监控点
	浓度
	

	
	排气筒高度m
	二级
	
	
	

	颗粒物
	15
	120
	周界外浓 度最高点
	1.0
	广东省地方标准
《大气污染物排
放限值

	SO₂
	15
	500
	
	0.4
	

	NOx
	15
	120
	
	0.12
	


项目开料、焊接、喷粉产生的颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排
放限值》 (DB44/27-2001) 第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值。
表3-8企业喷涂废气污染物排放标准限值

	
污染物
	最高允许排放浓度
	无组织排放监控浓度限值
	
执行标准

	
	
	监控点
	浓度
	

	
	排气筒高度m
	二级
	
	
	

	颗粒物
	
15
	
120
	周界外浓 度最高点
	
1.0
	广东省地方标准
《大气污染物排
放限值》


厂区内VOCs无组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物 综合排放标准》 (DB44/2367-2022)  表 3 厂 区 内VOCs 无组织排放限值，同时
满足监控点处1h 平均浓度值和监控点处任意一次浓度值及相关管理要求。
表3-9企业无组织废气污染物排放标准限值

	污染物
	排放限值
	限值含义
	无组织排放监控位置

	NMHC
	6mg/m²
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	20 mg/m
	监控点处任意一次浓度值
	


污水站废气中硫化氢、氨、臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标
准 》(GB14554-93)  表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准。
表3-10 企业污水站臭气污染物排放标准限值

	
	[image: ] 序号
	控制项目
	单位
	新改扩建二级标准限值
	执行标准
	

	
	
	1
	硫化氢
	mg/m
	0.06
	《恶臭污染物排放标准》
(GB14554-93)
	

	
	
	2
	氨
	mg/m²
	1.5
	
	

	
	
	3
	臭气浓度
	无量纲
	20
	
	

	
	3.噪声排放标准
厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2   类
标准(昼间≤60dB ( A ), 夜间≤50dB (A))。
表3-11工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A)

	类别
	昼间
	夜间

	2类
	≤60
	≤50


4.固体废物管理标准
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	本项目贮存固体废物包括一般固体废物、危险废物，配备独立固废暂存间、
危废暂存间。贮存过程满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)
中相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

	总 量 控 制 指 标
	水污染物总量控制指标：
本项目废水经市政污水管网排入平沙水质净化厂进一步处理，总量由水质
净化厂统筹，故不单独给总量控制指标。
大气污染物总量控制指标：
根据《广东省生态环境厅关于做好重点行业建设项目挥发性有机物总量指
标管理工作的通知》(粤环发[2019]2号),重点行业包括炼油与石化、化学
原料和化学制品制造、化学药品原料药制造、合成纤维制造、表面涂装、印刷、 制鞋、家具制造、人造板制造、电子元件制造、纺织印染、塑料制造及塑料制
品等12个行业，本项目属于金属制品行业，故本项目不属于其规定的重点行
业，无需执行总量替代制度，申请VOCs总量指标，最终以当地生态环境主管
部门下达的总量指标为准。
项目总量控制情况见下表。
表3-12项目总量控制指标(单位：t/a)

	序号
	污染物
	年排放量(t/a)

	1
	VOCs
	0.28

	2
	颗粒物
	4.195

	3
	SO₂
	0.05

	4
	NOx
	0.04





















—34 —



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/238007061024006047


image67.png




image68.png




image69.png




image70.png




image71.png




image72.png
BE
P
T HAT

# i (BODs
JHLA (L
it)
TEHUBE (i

B

e
% (Fi

%)
BN b




image73.png




image74.png




image75.png




image76.png




image77.png




image78.png




image79.png




image80.png




image81.png
.99
7.34

25
081
096
0.2
0.2
0 591
0 658
003
004
0 280
0 230
3X10°
4X10




image82.png




image83.png
0. SpHH-fL
>4

4 ni) #<100

<0 40
50 030
S0 010
<0 30

=2000




image84.png




image85.png
mgL
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mgL
mg/L

mg/L




image86.png




image1.png




image2.png




image3.jpeg




image4.png




image5.jpeg
—lﬁll._

il




image6.png




image7.png




image8.png




image9.png




image10.png




image11.png




image12.png




image13.png




image14.png




image15.png




image16.png




image17.png




image18.png




image19.png




image20.png




image21.png




image22.png




image23.png




image24.png




image25.png




image26.png




image27.png




image28.png




image29.png




image30.png




image31.png




image32.png




image33.png




image34.png




image35.png




image36.png




image37.png




image38.png
0. 680





image39.png




image40.png




image41.png




image42.png




image43.png




image44.png




image45.png




image46.png




image47.png




image48.png




image49.png




image50.png
0. 05





image51.png




image52.png




image53.png




image54.png




image55.png




image56.png




image57.png




image58.png




image59.png




image60.png




image61.png




image62.png




image63.png




image64.png




image65.png




image66.png




