表B.0.7 	铝合金门窗安装	报审、报验表

工程名称：	新乡市大数据产业园12#宿舍楼	编号： 

	
致： 	河南清鸿建设咨询有限公司	（项目监理机构）

我方已完成	 	一层 铝合金门窗安装	工作,经自检合格，请予以审查或验收。附件： 隐蔽工程质量检验资料
检验批质量检验资料

分项工程质量检验资料

施工试验室证明资料

其他









施工项目经理部（盖章）


项目经理或项目技术负责人（签字）

年  月  日

	审查或验收意见：
	















项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）
	




















年
	




















月
	




















日


注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

铝合金门窗安装检验批质量验收记录

03040202 	001	
	单位（子单位） 工程名称
	新乡市大数据产业园12#宿舍楼
	分部（子分部）
工程名称
	建筑装饰装修/ 门窗
	分项工程名称
	金属门窗安装

	施工单位
	河南省第二建设集团有限公司
	项目负责人
	徐锡凯
	检验批容量
	10樘

	分包单位
	\
	分包单位项目负责人
	\
	检验批部位
	一层

	施工依据
	《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010
	验收依据
	《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001

	


主控项目
	验收项目
	设计要求及规范规定
	最小/实际抽样数量
	检查记录
	检查结果

	
	1
	门窗质量
	第5.3.2条
	/
	质量证明文件齐全，通过进场验
收
	√

	
	2
	框和副框安装，预埋件
	第5.3.3条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	√

	
	3
	门窗扇安装
	第5.3.4条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	√

	
	4
	配件质量及安装
	第5.3.5条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	√

	











一般项目
	1
	表面质量
	第5.3.6条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	2
	推拉扇开关应力
	第5.3.7条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	3
	框与墙体间缝隙
	第5.3.8条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	4
	扇密封胶条或毛毡密封条
	第5.3.9条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	5
	排水孔
	第5.3.10条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	








6
	



安装留缝限值及允许偏差
	门窗槽口宽度
、高
	≤1500mm
	1.5
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	
	＞1500mm
	2
	/
	
	

	
	
	
	门窗槽口对角
线长
	≤2000mm
	3
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	
	＞2000mm
	4
	/
	
	

	
	
	
	门窗框的正、侧面垂直度
	2.5
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	门窗横框的水平度
	2
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	门窗横框标高
	5
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	门窗竖向偏离中心
	5
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	双层门窗内外框间距
	4
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	推拉门窗扇与框搭接量
	1.5
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	

施工单位检查结果
	

主控项目全部合格，一般项目满	专业工长： 足规范规定要求
项目专业质量检查员：
年 月 日

	
监理单位验收结论
	

专业监理工程师：
年 月 日




表B.0.7 	铝合金门窗安装	报审、报验表

工程名称：	新乡市大数据产业园12#宿舍楼	编号： 

	
致： 	河南清鸿建设咨询有限公司	（项目监理机构）

我方已完成	 	二层 铝合金门窗安装	工作,经自检合格，请予以审查或验收。附件： 隐蔽工程质量检验资料
检验批质量检验资料

分项工程质量检验资料

施工试验室证明资料

其他









施工项目经理部（盖章）


项目经理或项目技术负责人（签字）

年  月  日

	审查或验收意见：
	















项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）
	




















年
	




















月
	




















日


注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

铝合金门窗安装检验批质量验收记录

03040202 	001	
	单位（子单位） 工程名称
	新乡市大数据产业园12#宿舍楼
	分部（子分部）
工程名称
	建筑装饰装修/ 门窗
	分项工程名称
	金属门窗安装

	施工单位
	河南省第二建设集团有限公司
	项目负责人
	徐锡凯
	检验批容量
	10樘

	分包单位
	\
	分包单位项目负责人
	\
	检验批部位
	二层

	施工依据
	《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010
	验收依据
	《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001

	


主控项目
	验收项目
	设计要求及规范规定
	最小/实际抽样数量
	检查记录
	检查结果

	
	1
	门窗质量
	第5.3.2条
	/
	质量证明文件齐全，通过进场验
收
	√

	
	2
	框和副框安装，预埋件
	第5.3.3条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	√

	
	3
	门窗扇安装
	第5.3.4条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	√

	
	4
	配件质量及安装
	第5.3.5条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	√

	











一般项目
	1
	表面质量
	第5.3.6条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	2
	推拉扇开关应力
	第5.3.7条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	3
	框与墙体间缝隙
	第5.3.8条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	4
	扇密封胶条或毛毡密封条
	第5.3.9条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	5
	排水孔
	第5.3.10条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	








6
	



安装留缝限值及允许偏差
	门窗槽口宽度
、高
	≤1500mm
	1.5
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	
	＞1500mm
	2
	/
	
	

	
	
	
	门窗槽口对角
线长
	≤2000mm
	3
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	
	＞2000mm
	4
	/
	
	

	
	
	
	门窗框的正、侧面垂直度
	2.5
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	门窗横框的水平度
	2
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	门窗横框标高
	5
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	门窗竖向偏离中心
	5
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	双层门窗内外框间距
	4
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	推拉门窗扇与框搭接量
	1.5
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	

施工单位检查结果
	

主控项目全部合格，一般项目满	专业工长： 足规范规定要求
项目专业质量检查员：
年 月 日

	
监理单位验收结论
	

专业监理工程师：
年 月 日




表B.0.7 	铝合金门窗安装	报审、报验表

工程名称：	新乡市大数据产业园12#宿舍楼	编号： 

	
致： 	河南清鸿建设咨询有限公司	（项目监理机构）

我方已完成	 	三层 铝合金门窗安装	工作,经自检合格，请予以审查或验收。附件： 隐蔽工程质量检验资料
检验批质量检验资料

分项工程质量检验资料

施工试验室证明资料

其他









施工项目经理部（盖章）


项目经理或项目技术负责人（签字）

年  月  日

	审查或验收意见：
	















项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）
	




















年
	




















月
	




















日


注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

铝合金门窗安装检验批质量验收记录

03040202 	001	
	单位（子单位） 工程名称
	新乡市大数据产业园12#宿舍楼
	分部（子分部）
工程名称
	建筑装饰装修/ 门窗
	分项工程名称
	金属门窗安装

	施工单位
	河南省第二建设集团有限公司
	项目负责人
	徐锡凯
	检验批容量
	10樘

	分包单位
	\
	分包单位项目负责人
	\
	检验批部位
	三层

	施工依据
	《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010
	验收依据
	《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001

	


主控项目
	验收项目
	设计要求及规范规定
	最小/实际抽样数量
	检查记录
	检查结果

	
	1
	门窗质量
	第5.3.2条
	/
	质量证明文件齐全，通过进场验
收
	√

	
	2
	框和副框安装，预埋件
	第5.3.3条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	√

	
	3
	门窗扇安装
	第5.3.4条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	√

	
	4
	配件质量及安装
	第5.3.5条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	√

	











一般项目
	1
	表面质量
	第5.3.6条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	2
	推拉扇开关应力
	第5.3.7条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	3
	框与墙体间缝隙
	第5.3.8条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	4
	扇密封胶条或毛毡密封条
	第5.3.9条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	5
	排水孔
	第5.3.10条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	








6
	



安装留缝限值及允许偏差
	门窗槽口宽度
、高
	≤1500mm
	1.5
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	
	＞1500mm
	2
	/
	
	

	
	
	
	门窗槽口对角
线长
	≤2000mm
	3
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	
	＞2000mm
	4
	/
	
	

	
	
	
	门窗框的正、侧面垂直度
	2.5
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	门窗横框的水平度
	2
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	门窗横框标高
	5
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	门窗竖向偏离中心
	5
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	双层门窗内外框间距
	4
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	推拉门窗扇与框搭接量
	1.5
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	

施工单位检查结果
	

主控项目全部合格，一般项目满	专业工长： 足规范规定要求
项目专业质量检查员：
年 月 日

	
监理单位验收结论
	

专业监理工程师：
年 月 日




表B.0.7 	铝合金门窗安装	报审、报验表

工程名称：	新乡市大数据产业园12#宿舍楼	编号： 

	
致： 	河南清鸿建设咨询有限公司	（项目监理机构）

我方已完成	 	四层 铝合金门窗安装	工作,经自检合格，请予以审查或验收。附件： 隐蔽工程质量检验资料
检验批质量检验资料

分项工程质量检验资料

施工试验室证明资料

其他









施工项目经理部（盖章）


项目经理或项目技术负责人（签字）

年  月  日

	审查或验收意见：
	















项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）
	




















年
	




















月
	




















日


注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

铝合金门窗安装检验批质量验收记录

03040202 	001	
	单位（子单位） 工程名称
	新乡市大数据产业园12#宿舍楼
	分部（子分部）
工程名称
	建筑装饰装修/ 门窗
	分项工程名称
	金属门窗安装

	施工单位
	河南省第二建设集团有限公司
	项目负责人
	徐锡凯
	检验批容量
	10樘

	分包单位
	\
	分包单位项目负责人
	\
	检验批部位
	四层

	施工依据
	《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010
	验收依据
	《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001

	


主控项目
	验收项目
	设计要求及规范规定
	最小/实际抽样数量
	检查记录
	检查结果

	
	1
	门窗质量
	第5.3.2条
	/
	质量证明文件齐全，通过进场验
收
	√

	
	2
	框和副框安装，预埋件
	第5.3.3条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	√

	
	3
	门窗扇安装
	第5.3.4条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	√

	
	4
	配件质量及安装
	第5.3.5条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	√

	











一般项目
	1
	表面质量
	第5.3.6条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	2
	推拉扇开关应力
	第5.3.7条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	3
	框与墙体间缝隙
	第5.3.8条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	4
	扇密封胶条或毛毡密封条
	第5.3.9条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	5
	排水孔
	第5.3.10条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	








6
	



安装留缝限值及允许偏差
	门窗槽口宽度
、高
	≤1500mm
	1.5
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	
	＞1500mm
	2
	/
	
	

	
	
	
	门窗槽口对角
线长
	≤2000mm
	3
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	
	＞2000mm
	4
	/
	
	

	
	
	
	门窗框的正、侧面垂直度
	2.5
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	门窗横框的水平度
	2
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	门窗横框标高
	5
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	门窗竖向偏离中心
	5
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	双层门窗内外框间距
	4
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	推拉门窗扇与框搭接量
	1.5
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	

施工单位检查结果
	

主控项目全部合格，一般项目满	专业工长： 足规范规定要求
项目专业质量检查员：
年 月 日

	
监理单位验收结论
	

专业监理工程师：
年 月 日




表B.0.7 	铝合金门窗安装	报审、报验表

工程名称：	新乡市大数据产业园12#宿舍楼	编号： 

	
致： 	河南清鸿建设咨询有限公司	（项目监理机构）

我方已完成	 	五层 铝合金门窗安装	工作,经自检合格，请予以审查或验收。附件： 隐蔽工程质量检验资料
检验批质量检验资料

分项工程质量检验资料

施工试验室证明资料

其他









施工项目经理部（盖章）


项目经理或项目技术负责人（签字）

年  月  日

	审查或验收意见：
	















项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）
	




















年
	




















月
	




















日


注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

铝合金门窗安装检验批质量验收记录

03040202 	001	
	单位（子单位） 工程名称
	新乡市大数据产业园12#宿舍楼
	分部（子分部）
工程名称
	建筑装饰装修/ 门窗
	分项工程名称
	金属门窗安装

	施工单位
	河南省第二建设集团有限公司
	项目负责人
	徐锡凯
	检验批容量
	10樘

	分包单位
	\
	分包单位项目负责人
	\
	检验批部位
	五层

	施工依据
	《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010
	验收依据
	《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001

	


主控项目
	验收项目
	设计要求及规范规定
	最小/实际抽样数量
	检查记录
	检查结果

	
	1
	门窗质量
	第5.3.2条
	/
	质量证明文件齐全，通过进场验
收
	√

	
	2
	框和副框安装，预埋件
	第5.3.3条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	√

	
	3
	门窗扇安装
	第5.3.4条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	√

	
	4
	配件质量及安装
	第5.3.5条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	√

	











一般项目
	1
	表面质量
	第5.3.6条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	2
	推拉扇开关应力
	第5.3.7条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	3
	框与墙体间缝隙
	第5.3.8条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	4
	扇密封胶条或毛毡密封条
	第5.3.9条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	5
	排水孔
	第5.3.10条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%
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安装留缝限值及允许偏差
	门窗槽口宽度
、高
	≤1500mm
	1.5
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	
	＞1500mm
	2
	/
	
	

	
	
	
	门窗槽口对角
线长
	≤2000mm
	3
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	
	＞2000mm
	4
	/
	
	

	
	
	
	门窗框的正、侧面垂直度
	2.5
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	门窗横框的水平度
	2
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	门窗横框标高
	5
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	门窗竖向偏离中心
	5
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	双层门窗内外框间距
	4
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	推拉门窗扇与框搭接量
	1.5
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	

施工单位检查结果
	

主控项目全部合格，一般项目满	专业工长： 足规范规定要求
项目专业质量检查员：
年 月 日

	
监理单位验收结论
	

专业监理工程师：
年 月 日




表B.0.7 	铝合金门窗安装	报审、报验表

工程名称：	新乡市大数据产业园12#宿舍楼	编号： 

	
致： 	河南清鸿建设咨询有限公司	（项目监理机构）

我方已完成	 	六层 铝合金门窗安装	工作,经自检合格，请予以审查或验收。附件： 隐蔽工程质量检验资料
检验批质量检验资料

分项工程质量检验资料

施工试验室证明资料

其他









施工项目经理部（盖章）


项目经理或项目技术负责人（签字）

年  月  日

	审查或验收意见：
	















项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）
	




















年
	




















月
	




















日


注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

铝合金门窗安装检验批质量验收记录

03040202 	001	
	单位（子单位） 工程名称
	新乡市大数据产业园12#宿舍楼
	分部（子分部）
工程名称
	建筑装饰装修/ 门窗
	分项工程名称
	金属门窗安装

	施工单位
	河南省第二建设集团有限公司
	项目负责人
	徐锡凯
	检验批容量
	10樘

	分包单位
	\
	分包单位项目负责人
	\
	检验批部位
	六层

	施工依据
	《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010
	验收依据
	《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001

	


主控项目
	验收项目
	设计要求及规范规定
	最小/实际抽样数量
	检查记录
	检查结果

	
	1
	门窗质量
	第5.3.2条
	/
	质量证明文件齐全，通过进场验
收
	√

	
	2
	框和副框安装，预埋件
	第5.3.3条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	√

	
	3
	门窗扇安装
	第5.3.4条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	√

	
	4
	配件质量及安装
	第5.3.5条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	√

	











一般项目
	1
	表面质量
	第5.3.6条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	2
	推拉扇开关应力
	第5.3.7条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	3
	框与墙体间缝隙
	第5.3.8条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	4
	扇密封胶条或毛毡密封条
	第5.3.9条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	5
	排水孔
	第5.3.10条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%
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安装留缝限值及允许偏差
	门窗槽口宽度
、高
	≤1500mm
	1.5
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	
	＞1500mm
	2
	/
	
	

	
	
	
	门窗槽口对角
线长
	≤2000mm
	3
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	
	＞2000mm
	4
	/
	
	

	
	
	
	门窗框的正、侧面垂直度
	2.5
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	门窗横框的水平度
	2
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	门窗横框标高
	5
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	门窗竖向偏离中心
	5
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	双层门窗内外框间距
	4
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	推拉门窗扇与框搭接量
	1.5
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	

施工单位检查结果
	

主控项目全部合格，一般项目满	专业工长： 足规范规定要求
项目专业质量检查员：
年 月 日

	
监理单位验收结论
	

专业监理工程师：
年 月 日




表B.0.7 	铝合金门窗安装	报审、报验表

工程名称：	新乡市大数据产业园12#宿舍楼	编号： 

	
致： 	河南清鸿建设咨询有限公司	（项目监理机构）

我方已完成	 	七层 铝合金门窗安装	工作,经自检合格，请予以审查或验收。附件： 隐蔽工程质量检验资料
检验批质量检验资料

分项工程质量检验资料

施工试验室证明资料

其他









施工项目经理部（盖章）


项目经理或项目技术负责人（签字）

年  月  日

	审查或验收意见：
	















项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）
	




















年
	




















月
	




















日


注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

铝合金门窗安装检验批质量验收记录

03040202 	001	
	单位（子单位） 工程名称
	新乡市大数据产业园12#宿舍楼
	分部（子分部）
工程名称
	建筑装饰装修/ 门窗
	分项工程名称
	金属门窗安装

	施工单位
	河南省第二建设集团有限公司
	项目负责人
	徐锡凯
	检验批容量
	10樘

	分包单位
	\
	分包单位项目负责人
	\
	检验批部位
	七层

	施工依据
	《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010
	验收依据
	《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001

	


主控项目
	验收项目
	设计要求及规范规定
	最小/实际抽样数量
	检查记录
	检查结果

	
	1
	门窗质量
	第5.3.2条
	/
	质量证明文件齐全，通过进场验
收
	√

	
	2
	框和副框安装，预埋件
	第5.3.3条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	√

	
	3
	门窗扇安装
	第5.3.4条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	√

	
	4
	配件质量及安装
	第5.3.5条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	√

	











一般项目
	1
	表面质量
	第5.3.6条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	2
	推拉扇开关应力
	第5.3.7条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	3
	框与墙体间缝隙
	第5.3.8条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	4
	扇密封胶条或毛毡密封条
	第5.3.9条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	5
	排水孔
	第5.3.10条
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%
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安装留缝限值及允许偏差
	门窗槽口宽度
、高
	≤1500mm
	1.5
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	
	＞1500mm
	2
	/
	
	

	
	
	
	门窗槽口对角
线长
	≤2000mm
	3
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	
	＞2000mm
	4
	/
	
	

	
	
	
	门窗框的正、侧面垂直度
	2.5
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	门窗横框的水平度
	2
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	门窗横框标高
	5
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	门窗竖向偏离中心
	5
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	双层门窗内外框间距
	4
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	
	
	
	推拉门窗扇与框搭接量
	1.5
	6	/	6
	抽查6处，合格6处
	100%

	

施工单位检查结果
	

主控项目全部合格，一般项目满	专业工长： 足规范规定要求
项目专业质量检查员：
年 月 日

	
监理单位验收结论
	

专业监理工程师：
年 月 日
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