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1、 前言
1．设计目的及意义：
湖北省武汉市黄陂区王家河镇基本农田土地整理项目位于武汉市黄陂区东北部，是武汉市黄陂区主要的粮油生产基地。武汉市黄陂区国土资源管理局在王家河镇拟定了七个土地整理备选片，首先选择该项目进行土地整理，其主要原因：一是项目区位于低丘地带，土地肥沃，现状地类以水田居多，间杂坑塘水面、旱地和少量荒草地，田块较小，但地形较复杂，在该区域进行土地整理，能有效地增加耕地面积，实现全区耕地总量动态平衡；二是项目区基本农田集中连成一片，现状耕地面积258.09公顷，占该镇耕地面积的22.9%，面积大而且集中，有利于工程施工；三是项目区内土地权属大多以河流、道路、沟渠等为界，土地整理基本不会打破原来权属界线，工程完工后土地权属调整任务量小，有利于土地整理工作的开展；三是项目区邻近滠水河，周边村庄分布较多，人口密集，人均耕地仅0.0928公顷，耕地面积难以满足人口增长对粮食的需求，加之项目区内水利、交通设施不完善，致使项目区内的大部分土地产出率低下，可耕种面积日益减少，人口增长与耕地减少的矛盾十分突出。
总之，在该区域进行土地整理能有效地增加耕地面积，提高耕地质量和土地产出率，繁荣当地经济，推动和促进当地农民降低生产成本、增加劳动收入，实现劳动致富奔小康。因此在该区域实施土地整理意义重大。
（1）、 贯彻“十分珍惜、合理利用每一寸土地和切实保护耕地”
的基本国策，具体落实区、镇土地利用总体规划指标，通过土地开发整理，提高土地质量和土地利用率，增加有效耕地面积，实现耕地总量的动平衡和土地资源的可持续利用。
（2）、 实施田、水、路、林综合治理，配套、完善农业基础设施，改善农业生产条件，保证土地可持续利用和农业可持续发展。
（3）、 高效利用、优化配置土地资源，提高农田集约化水平，保障并提高项目区农民的农业经济收益。
（4）、 通过沟田路林综合布局，增强项目区耕地防洪排涝能力与抗旱能力，改善区内生态环境和农田小气候，使项目区的资源配置效率得以较大程度的提高。
[bookmark: _Toc503262256]（5）、 通过该项目的实施，为黄陂区乃至整个湖北省的土地整理积累经验。
2、设计任务：
   1、通过土地整理，改造耕地，使易涝易旱农田得到彻底整治，使之达到高产农田的标准。
2、项目区建设规模为258.09公顷，其中耕地180.64公顷。通过土地整理，可新增耕地12.95公顷，增加耕地率为3.36%。新增耕地耕作层厚度30厘米以上，土壤质量符合耕地标准。
3、通过对基本农田的整理改造，提高农田集约化水平，减少田埂系数，机械耕种率达75%，农业水利化水平达92%以上，可有效防止水土流失，改善农业生产条件，保护生态环境，促进社会经济、资源、环境可持续发展。
二、规划区概况
黄陂区位于武汉市的北郊，是素有九省通衢之称的武汉市的北大门。地跨东经114°09＇－114°37＇，北纬30°40＇－31°22＇。东与红安县、新洲县接壤，南与武汉市城区毗邻，西与孝感市相连，东与大悟县交界。黄陂区南北最大纵距104公里，东西最大横距55公里，境域周长273.5公里。全区现有总人口109.90万人，版土总面积2261平方公里，折合339.15万亩，其中现有耕地面积10.27万公顷，人均耕地0.093公顷（折1.40亩）。
黄陂区属亚热带季风气候，雨量充沛、光照充足，热量丰富，四季分明，年平均无霜期255天。年均日照时数约1540—2180小时。由于地形复杂，各地日照时数及百分率有差异，山地阴阳坡的差异比较明显，但基本能满足农作物的需求。年均降水量在1000—1200毫米之间，雨量分布的时空差异较大，洪涝干旱时有发生，对全区工农业生产影响严重。境内平均气温为15.7℃—16.4℃。一年中，以1月最低，月平均气温2.4℃—3.2℃；7月最高，日平均气温28.4℃，有的年份出现在8月。历年极端最低气温为零下15.5℃，极端最高气温为40.7℃。

黄陂区与武汉市中心城区一水相依，南部近30公里沿线五桥相连。全区近一半土地已融入大武汉的经济繁荣圈，是武汉市外延扩张由南至北推进的唯一腹地。基础设施完备，水电设施网络化。全区建有水厂27座，容载比合理的变电站13座，完全能满足生产、生活需要；通讯设施现代化，实现了传输数字化、交换程控化，无线寻呼、移动通讯网络覆盖全区；交通设施立体化，形成了“水陆空”立体交通网络，岱黄路、机场路、黄土路、汉施路、川龙大道、巨龙大道、318国道、市外环线等四通八达，公路运输畅达，京广线、京九京广武合连络线、阳逻电厂铁路专用线等境内交错，铁路运输快捷。武汉天河国际机场座落区内，空运条件优厚；境内滠水河与府河、长江航运相连，水运优势明显。
2004年，全区全年完成生产总值85.81亿元，比上年增长12.6%，其中第一、第二、第三产业增加值分别为25.25亿元、20.96亿元、39.60亿元；全区居民消费价格总水平比上年上涨3.2%,商品零售价格上涨1.8%，全年城镇新增就业岗位3012个，实现再就业2735人；全年农业总产值40.83亿元，比上年增长6.5%，全年粮食产量39.54万吨、油料产量6.43万吨、蔬菜产量140.02万吨，分别比上年增长12.2%、15.4%、4.8%；全社会完成固定资产投资额22.35亿元，增长21.9%；全区完成财政总收入55055万元，比上年增长37.3%，区内全部职工年平均工资8984元，增长17.5%；农民人均纯收入3656元。
[bookmark: _Toc177480369][bookmark: _Toc334082414]项目区概况：
[bookmark: _Toc137176786][bookmark: _Toc137177210][bookmark: _Toc137177321][bookmark: _Toc137177434]（1）位置与范围

项目区所在地王家河镇，位于黄陂区的东北部，距黄陂区中心17公里，距武汉市40公里，滠水河贯穿全镇南北，码头航运可直达长江。黄（陂）夏（家寺）公路横穿全镇南北，接318国道。王家河镇辖46个行政村，2004年全镇总人口61831人，总耕地面积3762.93公顷，人均耕地0.0608公顷（折合0.912亩）。
项目区位于王家河镇东南部，地跨东经114°24′17″—114°27′42″、北纬30°53′45″—30°57′20″，距离王家河镇中心约2公理，涉及9个行政村。项目区总面积1153.96公顷，其中建设规模为919.34公顷、不动工总面积为234.62公顷，新增耕地面积30.85公顷、新增耕地率为3.36%。项目区涉及1：10000土地利用现状图三幅，其图幅号分别为H-50-37-(15)、H-50-37-(16)、H-50-37-(23)，项目区边界具体四至为：东以大阳村大沟堤、村庄边界线，大陂村渠堤、村庄边界线，彭岗村渠堤、山林脚、农道等为界；南以黄夏公路，京九铁路，高顶村村庄边界线，甘露村沟堤、村庄边界线等为界；西以滠水河堤脚，清河村农道、山林脚、坑塘堤，甘露村山林脚等为界；北以黄夏公路，大阳村村庄边界线，刘桥村沟堤、村庄边界线，彭岗村沟堤、村庄边界线，应咀村农道、村庄边界线等为界。项目区涉及基本农田保护片块29片，其编号分别为GB2812-07、GB2813-01、GB2813-02、GB2813-03、GB2813-04、GB2814-01、GB2814-02、GB2814-03、 GB2815-01、GB2816-01、GB2817-01、GB2817-02、GB2817-03、GB2818-01、GB2818-02、GB2818-03、GB2818-04、GB2819-04、GB2819-05、GB2820-01、GB2820-02、GB2820-03、GB2820-04、GB2820-05、GB2821-01、GB2821-02、GB2821-03、GB2821-04、GB2821-05。
[bookmark: _Toc137176787][bookmark: _Toc137177211][bookmark: _Toc137177322][bookmark: _Toc137177435]（2）自然条件
1、气象和水文情况
项目区多年平均降水量1106.1毫米、降雨量1104.9毫米、蒸发量1586.8毫米。全年降水主要集中在4－7月。此期降水约在609.1毫米左右，约占全年总降水量的55.07％。11月至次年2月降水量最少, 约149.5毫米左右，仅占全年总降水量的13.52％。全年日最大降水量为210毫米，一次连续降水量最大为702.5毫米(1969年7月1-17日)。年平均气温16.3ºC。1月最冷，月平均气温3.2ºC；7月最热，月平均气温在28.6ºC。太阳辐射量年平均为108.04千卡/cm2，年平均日照时数为1996.0千卡/cm2。≥0℃、5℃、10℃、15℃、20℃活动积温的多年平均值分别为5975℃、5652℃、5222℃、4505℃、3596℃，日平均气温≥10℃的初日20℃终日活动积温为4413℃。年平均总蒸发量为1586.7mm，7、8月份最大，分别为227.5mm、236.3mm；1、2月份最小，分别为57.3mm、61.7mm。项目区霜期跨越4个月，平均霜日38天，平均初日11月18日，终日3月8日，平均初终间日数111天，无霜期年平均255天。具体见“项目区月平均主要气象资料一览表”。
           项目区月平均主要气象资料一览表
单位：千卡/cm2、℃、mm
	项目
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	全年或年平均



	辐射量
	5.59
	6.01
	7.81
	9.30
	10.95
	11.73
	13.27
	13.46
	9.87
	8.32
	6.21
	5.50
	108.02

	日照时数
	128.5
	117.5
	124.9
	141.9
	169.4
	191.3
	235.1
	253.8
	180.1
	170.4
	144.0
	139.7
	1996.0

	平均气温
	3.2
	4.9
	10.0
	16.0
	21.5
	25.7
	28.6
	28.5
	23.2
	17.8
	11.2
	5.4
	16.3

	平均降雨量
	34.7
	56.4
	77.3
	136.6
	152.7
	188.8
	137.0
	97.4
	75.3
	73.5
	45.3
	29.9
	1196.6

	平均降水量
	27.0
	48.2
	90.1
	133.3
	145.3
	177.5
	153.0
	114.7
	77.9
	64.8
	52.8
	21.5
	1106.1

	平均蒸发量
	57.3
	61.7
	89.7
	117.2
	159.4
	183.2
	227.5
	236.3
	169.4
	131.6
	86.8
	66.7
	1586.8


该地区有三条港道，承担约33km2承雨面积的过境水量，年过境水量达2500万m3。项目区多年平均径流深480mm，年径流量约1584万m3。按三种不同旱年计算，一般旱年50天左右，约2年一遇，年径流深350mm，年径流量约1155万m3；中等旱年70天左右，约4年一遇，年径流深240mm，年径流量约792万m3；特大旱年100天左右，约20年一遇，年径流深116mm，年径流量约383万m3。总之，项目区地表水丰富，囤水能力也很大，一次可蓄水170.84万m3，其中254口坑塘可蓄水79.40万m3、三条河港可蓄水91.44万m3。项目区富水性较弱，单井涌水量24小时为50-100吨, 对农田灌溉开发价值不大。
2、地形、地貌情况
项目区属丘陵地貌，地形较复杂，东北部为一冲沟，较窄、呈树状，西南部呈椭圆形，中间低，四周为岗地，西面临滠水河。全区南北长约5.7公里，东西宽约5.2公里，区内最高海拨53.4米，最低海拨24.6米，相对高差最大为28.5米。项目区地势由东向西倾斜，形成丘陵岗地，土地利用现状类型以耕地、坑塘水面为主，港渠纵横，顶部有少量旱地，中下部基本为水田，土地肥沃，黄夏公路、京九铁路从项目区穿过，交通十分便利。
3、土壤和植被情况
项目区土壤为第四系粘土黄棕壤，呈混合沙性偏粘性，部分耕地隔砂层土壤。耕作土壤主要以水稻田、潮土为主，土层深厚，PH值在7.0左右。土壤中有机质含量丰富，全氮含量、碱解氮含量、速效磷含量均属四级，速效钾含量属二级。
项目区土壤孔隙度小，通透性差，易板结，宜耕时间难掌握，耕地质量差，严重影响农作物出苗、全苗、壮苗，易渍怕旱，但保肥能力强。
项目区内由于耕作粗放，大量施用化肥和农药，对耕地施行掠夺性经营，造成土壤性能破坏，通过土地整理，多种绿肥，多施有机肥，可以改善土壤结构，提高土地产出率。
项目区植被以人工林为主，树种以水杉（杉木）最为广泛，还有部分意杨、槐树和松树，没有其他经济作物。
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