
监制2产必须安全,安全保证生产”。安全是建筑永久的话题，安全生产作为建筑施工的一个重要方面。关系到了
6.2.2.5一次喷射混凝土厚度，以砼不滑移、不坠落为准，为了保证喷射混凝土厚度的均匀性，可预先在待
全第一、预防为主”的方针政策，文明施工，安全生产。10实行安全目标责任制，层层分管、条条落实、责任到
好场地平整、工程定位放线、规划验线等程序，根据建设单位提供的控制桩及其他资料，确定基坑开挖方案，并报
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施工中采用坑内、外相结合的方法，并按照实际现场情况进行调整。2.4施工降、排水2.4.1本工程地质勘
）电工、焊工从事电气设备安装荷电、气焊切割作业，要有操作证和用火证。（2）动火前，要清除附近易燃物，
水井，直径0.40m，深度不小于1m，井底放置200mm级配碎石进行过滤，渗管集水井安装50mm规格
（裂缝宽度可达3-5厘米，经8-24小时即可拆除）。2.5.8在使用和贮运过程中，应注意防潮存放。拆
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水井，直径0.40m，深度不小于1m，井底放置200mm级配碎石进行过滤，渗管集水井安装50mm规格
喷面上间隔地设一些厚度标志。2.6.2.2.6喷射作业应分段进行，同一分段内喷射顺序应自下而上。混凝
.6装孔前，必须将炮孔清理干净，不得有水和杂物存在，然后将静爆剂重量的24%-26%的水倒入容器中再
外运。2.1.2根据边坡支护的施工要求，本工程进行分层逐次开挖，每次挖深2.0米，便于面层喷射混凝土
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相应措施，教育做文明工人，树文明企业形象。6选用低噪音设备，减少环境污染，噪音大的设备集中布置，必要
。在基坑开挖过程中实行信息化施工，应根据观测的实际情况及时对支护设计进行调整，以保证基坑边坡和周边建
人、奖罚到人。11加强安全教育，开展群众性的安全活动，做好现场安全宣传工作，现场悬挂安全标志牌，危险
和资源。2.1组织机构以项目经理为首，由项目副经理、项目总工、安全负责人、区域责任工程师、专业安全工











[image: ]产必须安全,安全保证生产”。安全是建筑永久的话题， 安全生产作为建 筑施工的一个重要方面。 关系到了群众的生命和财产安全。 为进一步提高安全 生产工作和文明施工的管理水平， 确保职工的生命安全和生产的顺利进行， 在 本工程开工伊始，结合工程施工工作量大，工期短等特点，特编写此施工组织 设计。
一、工程概况及安全目标
工程概况：本工程系青岛市全民健身活动中心工程。本工程位于青岛市 周口路 88 号。建设单位为青岛市方圆建设监理有限公司，设计单位为青岛 市建筑设计研究院股份有限公司。本工程为综合楼四层和游泳馆一层（带综 合楼一层地下室），总高度 23.8 米， 游泳馆总高度 9 米， 建筑面积为 16362.1 平方米。
安全目标： 按照建设部颁发的建设工程安全检查评分标准，在安全施工检 查中，安全管理达到优良等级，杜绝重大伤亡事故。
二、机构和职责
1 机构
成立安全生产领导小组， 项目经理任组长，专职安全员、 安全监管员及班 组长为组员，组成管理网络，组织领导安全施工。
2 职责
① 安全生产领导小组组长的职责为： 贯彻上级有关安全生产的政策和法
规，指挥和负责工地安全施工。
② 安全生产领导小组组员的职责为：组织实施安全技术措施，是安全生 产的组织者和责任者，必须确保在市级以上的安全检查中不被罚款，不得黄牌 警告和停工整顿；负责本施工区的安全检查，每旬召开一次安全施工会议，研
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谁主管，谁负责’的原则确定党政主要领导干部负责治安保卫工作。2施工单位应根据施工规模，建立保卫组织，
.3进行石方部位的放坡，场区内的素填土可一次性全部清除。2.1.3分层土石方开挖完成后，尽快完成上部
运基坑成型2.1.1根据建设单位提供的图纸，本工程土石方开挖方向为倒退式开挖，并设一坡道进行土石方的
产。2安全管理体系施工现场安全生产管理体系是施工企业和施工现场整个管理体系的一个组成部分，包括为制定







究落实安全施工措施；每日对工地巡回检查，如发现隐患，书面提出整改单， 责令班组限期整改，随时制止违章作业，随时排除事故隐患。
三、检查制度
① 月检查：由安全生产领导小组负责组织安全生产月度检查措施实施情 况提出并落实安全施工改进意见。
② 周检查：专职安全员负责组织各班组兼职安全员每周进行安全检查， 提出书面整改意见， 责令班组限期实施并在巡回检查时进行复核， 写出总结报 告。
③ 巡回检查：安全员每日巡回检查，写出检查记录。
④ 文明施工检查：安全生产领导小组每月对文明施工进行检查，提出书 面整改意见并组织实施，写出文明施工检查总结报公司。
四、安全技术措施
1 完善安全管理体制、 建立安全管理制度、 安全管理机构和安全生产责任 制是安全管理的重要内容， 是实现安全生产目标管理的组织保证。 本工程的安 全管理工作中，实行三级安全管理即公司～项目部～班组，制度严明、职责明 确。配备专职安全员 1 名，成立安全领导小组，保证对安全工作从上至下层层 把关，面面俱到。
2 目标管理：实行安全目标管理是强化干部、职工的安全思想意识，提高 安全管理水平，确保建设项目安全、 高效、文明施工的有力措施。
3 建立安全例会制度：工地每月定期召开会议，分析安全生产情况， 掌握 安全生产发展动态，研究解决安全生产中的突出问题，确保安全生产。
4 安全生产的宣传教育制度： 利用各种宣传形式，如宣传栏、 黑板报、 广 播、竞赛、演讲等，定期或不定期地采取不同方法，广泛深入地开展安全生产 教育，使各级领导和广大职工不断增强安全意识，真正认识到安全生产的必要



4


卫生管理纳入施工现场管理的总体规划。14施工现场设办公室、会议室、宿舍、娱乐室、淋浴室、厕所等基本设
应按施工平面布置图指定位置存放，并分规格码放整齐、稳固，做到一头齐、一条线；砖应成丁、成行，高度不得
全工作从上至下层层把关，面面俱到。2目标管理：实行安全目标管理是强化干部、职工的安全思想意识，提高安
回检查，写出检查记录。④文明施工检查：安全生产领导小组每月对文明施工进行检查，提出书面整改意见并组织







性、重要性，尽快掌握安全生产、文明施工的科学知识，牢固树立 [image: ]全第一” 的思想，自觉遵守各项生产法规和制度，确保安全生产。
5 定期进行安全生产技术培训， 未经教育或教育后不合格的工人不得上岗 操作，特种作业人员未经有关部门培训、发证，均不得从事特种作业。
6 制定安全技术交底， 各分部， 分项安全技术交底由施工员、技术负责人、 专职安全员参加审定，各级安全技术交底后，均办理签字手续。
7 建立安全检查制度，严格执行班组日检查，项目部周检查，总公司月检 查，并将检查情况向上级报告，以便更好地指导安全生产工作。
8 实行安全生产与经济效益挂勾的管理办法， 严格执行《安全生产奖罚制 度》，公开奖罚，定期张榜。
9 施工期间将严格遵守有关规范章程，严格贯彻 [image: ]全第一、 预防为主”的 方针政策，文明施工，安全生产。
10 实行安全目标责任制， 层层分管、条条落实、责任到人、 奖罚到人。
11 加强安全教育， 开展群众性的安全活动，做好现场安全宣传工作， 现 场悬挂安全标志牌，危险地带及夜间施工设安全警示灯，交叉作业实行安全监 护。
12 实行工作面验收制度， 垂直运输机械、脚手架、安全网、施工用电等， 必须经验收后方可使用，并定期跟踪检查， 消除隐患。
13 充分利用 [image: ]宝”， 不带安全帽不准进入现场，高空作业佩戴安全带，按
规定搭设安全网。
五、土石方工程：
本工程土质在施工的深度以内存在素填土，基岩持力层有强风化带、中 风化带和微风化带分布。因此土石方工程将采用机械化方式进行素填土及强 风化带土石方的开挖、平衡、外运及基坑回填，中、微风化带部位需先爆破 后机械开挖。
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 (
土方挖运
      
坡道处理
      
石方钻眼
  
石方爆破
基底清理
      
坡道处理
      
          
)[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]广大工人能心中有数，从意识上时刻绷紧安全这根弦。定期检查与隐患整改制度：经理部每周要组织一次安全生产
理制度：大中型设备安全实行验收制，凡不经验收的，一律不得投入使用。周一安全活动制：经理部每周一要组织
制度，护场守卫人员要佩带执勤标志，重点工程，重要工程要实行凭证件出入的制度。5要加强对一线工队的管理
地开展安全生产教育，使各级领导和广大职工不断增强安全意识，真正认识到安全生产的必要4性、重要性，尽快







1.2 地下水的降、排情况
本工程地下水可采取明沟降、排水方案，以保证施工的顺利进行。 1.3 基坑支护情况
根据土层的土质情况，施工中采用土钉墙进行边坡支护，配合进行分 层土石方开挖的施工。
2 主要施工技术方法
2.1 土石方开挖程序
施工放样
石方挖运
基坑成型
2.1.1 根据建设单位提供的图纸， 本工程土石方开挖方向为倒退式开挖， 并 设一坡道进行土石方的外运。
2.1.2 根据边坡支护的施工要求，本工程进行分层逐次开挖，每次挖深 2.0  米， 便于面层喷射混凝土施工， 强风化带开挖时可先使用大马力推土机（ 320 马力）进行松动， 然后进行挖运。 综合考虑到本工程的地质条件和环境条件， 结合我公司多年的施工经验，本着技术可行、经济合理和安全有效的条件下， 施工中按照 1：0.3 进行石方部位的放坡， 场区内的素填土可一次性全部清 除。
2.1.3 分层土石方开挖完成后， 尽快完成上部截水沟和下部排水沟、 集水坑 的施工，并做好施工现场应急救援的准备措施工作。
2.2 开挖准备工作
2.2.1 技术准备
组织工程技术人员及时进场，对建设单位提供的基础平面图、地下车库 平面图进行图纸会审，清除漏、错、缺等问题，解决施工技术与工艺之间的 矛盾，根据土质情况确定土石方的边坡坡度，充分考虑实际施工要求进行详 细确定，同时基坑坡角要充分考虑基础施工工作面的要求。
2.2.2 现场准备
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报上下表中的技术管理文件，请予以审核。编制人审核人册数页数申报部门（分包单位或项目部）：申报人：总承
路，运输散体材料、流体材料或清运建筑垃圾等不得撒漏飞扬污染市容
工作：1建立建全防火制度。2成立安全防火领导小组。3建立安全防火检查制度。每周组织一次防火检查，主要
按施工平面布置图指定位置分类码放整齐。场地应平整夯实、有排水设施，码放应符合规定。（3）现场各种料具







本工程土方开挖在施工前应做好场地平整、工程定位放线、规划验线等 程序，根据建设单位提供的控制桩及其他资料，确定基坑开挖方案，并报建 设单位和监理单位验收。
为便于施工过程中的控制检查，施工前将控制桩做引桩，至施工区域外 加以保护，对施工现场地表以下障碍物进行全面调查，并制定排障计划和处 理方案，开辟施工作业、材料堆放场地，在开挖过程中安排进行随机清槽的 同步作业准备。
2.3 坡道的开设
本工程坡道的开设应根据机械配备、行走路线，以及施工现场的情况而 定，坡道的宽度考虑在 6 米左右，坡度为 1:6 ，开挖深度为 5 米左右，坡道 理论计算长约 30 米，故施工中采用坑内、外相结合的方法，并按照实际现 场情况进行调整。
2.4 施工降、排水
2.4.1 本工程地质勘探报告显示土石方开挖区域内见地下水，施工中采用设 置明沟集水井，随挖随排的方式进行降、排水，同时加快边坡支护的施工速 度， 满足土石方工程施工的需要，尽可能地保证周边设施的环境安全。
2.4.2 具体做法为沿基坑底边侧开挖深 500mm、 底宽 500mm的砖砌明沟，排 水坡度 3‰； 在基坑四周按 50m 间距设置砼渗管集水井，直径 0.40m ，深度 不小于 1m， 井底放置 200mm级配碎石进行过滤，渗管集水井安装 50mm规格 潜水泵进行作业，将基坑积水沉淀后排到雨水井中，本工程降、排水将始终 贯穿于整个施工过程， 直至本工程的地下部分结构施工完毕并具备土方回填 条件。
2.4.3 在土石方施工的降、排水过程中，设置专人做好对周边地表环境的监 测观察，做好当班记录，发现问题及时在每天的现场工作会上进行通报。
2.5 爆破作业施工方法
2.5.1 爆破施工主要是针对中、 微风化花岗岩带。
2.5.2 根据本工程的实际地质情况，为确保总体工期，加快土石方的施工进
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