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1 、建设项目基本情况
	项目名称
	金华市区西水东输供水管道工程二期建设项目

	建设单位
	金华市自来水公司

	法人代表
	
	联 系 人
	

	通讯地址
	金华市婺城区八一南街 415 号

	联系电话
	
	传真
	/
	邮政编码
	321000

	建设地点
	金华市二环南路（金安公路——十八里立交） 和二环东路（十八里立交 ——仙桥立交）

	立项审批部门
	金华市发展和改革委员会
	备案文号
	2017-330700-50-03-0212
88-000

	建设性质
	新建√      改扩建   技改
	行业类别 及 代 码
	公共设施服务业 75

	用地面积  （平方米）
	借地 564 亩，征地 20m2
	绿化面积  （平方米）
	/

	总投资
（万元）
	38650
	其中：环保投资
（万元）
	100
	环保投资占总  投资比例（%）
	0.26

	评价经费
(万元)
	
	预期投产 日期
	2018 年 6 月
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	工程内容及规模：
1、项目由来
随着金义都市新区、金东区的六乡镇（江东、岭下、澧浦、塘雅、曹宅、源东）、 金华山旅游经济区社会经济的发展， 用水量不断增加， 现状供水管道输水能力已不能满 足用水水量、水压的要求， 特别是夏季用水高峰， 部分区块还出现断水的情况， 用水问 题已成为发展的瓶颈。为缓解供水矛盾， 2017 年初已启动西水东输供水管道一期工程， 沿金义快速路铺设 DN1000～DN1200 的输水干管，供水能力增加到 5 万 m3/d 。根据市
区城乡给水工程专项规划， 以上区块远景（2030 年）最高日规划需水总量为 22 万 m3/d。
金华市区仙源湖水厂（第二水厂）已于 2016 年 6 月底建成投产， 制水能力 25 万 m³/d，与金沙湾水厂（第一水厂） 合计制水能力达 55 万 m³/d ，2016 年金沙湾水厂供水 范围最高日用水量达 30.4 万 m³/d，随着仙源湖水厂的建成投产，完全有能力增加往金
义都市新区、金东区六乡镇、金华山旅游经济区的供水量。
金华市区西水东输供水管道二期工程的建设能很好的解决金义都市新区、金东区六
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建设项目基本情况
	乡镇、金华山旅游经济区的供水问题， 提高区域供水水量、水压、水质， 促进区域经济 社会和谐发展， 保障广大人民群众身体健康， 进一步提高城乡一体化水平， 因此，建设
金华市区西水东输供水管道二期工程是十分必要的。
金华市区西水东输管道二期工程建设单位为金华市自来水公司，总投资额为 38650 万元， 本工程包括三条供水干管：（1）二环南路（金安公路-十八里立交）、二环东路（十 八里立交-仙桥立交），新建 DN1800 输水管道 15.5km ，DN1400 输水管道 2.3km 。（2） 金星街（二环南路-金衢路）新建 DN1200 输水管道 4.0km 。（3）德胜街（二环南路-海 棠西路）新建 DN1400（低压）输水管道 2.1km 。本项目建成后与一期工程管网相接， 同时依托一期工程已规划的加压站、补氯站。本项目于 2017 年 5 月由金华市发展和改
革委员会备案，项目代码： 2017-330700-50-03-021288-000（详见附件 1）。
依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规 定，该项目必须进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017 版），项目属于“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业—— 175 、城镇管网及管廊 建设——新建”类项目， 应编制环境影响评价报告表。 为此， 金华市自来水公司委托金 华市环科环境技术有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司组织有关人员在对 项目区域环境状况进行调查、踏勘等工作的基础上， 根据工程项目的环境影响特点，按
国家《环境影响评价技术导则》的规范要求，编制了本项目的环境影响报告表。
2 、建设内容
金华市区西水东输供水管道工程二期建设项目包括三条供水干管：
（1）二环南路（金安公路-十八里立交）、二环东路（十八里立交-仙桥立交） ,新建
DN1800 输水管道 15.5km ，DN1400 输水管道 2.3km。
（2）金星街（二环南路-金衢路）新建 DN1200 输水管道 4.0km。
（3）德胜街（二环南路-海棠西路）新建 DN1400（低压）输水管道 2.1km。
3 、工程设计
（1）管道铺设
①二环南路（金安公路-梅溪，全长约 2350m）
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	工程起点位于二环南路金安公路路口，从在建 DN2000 供水管接出，新建 DN1800
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	管道往东铺设， 金安公路至梅溪段管道布置在二环南路南侧规划 50m 绿化景观带内， 位 于两基中心距 20m 的高压塔之间， 距北侧高压塔中 8m，距二环南路南侧道路边线 13m。 桩号 K00+257.118 处受高压铁塔影响， 往北从非机动车道绕行。本段供水管道需穿过金 武公路，金武公路改造时下穿二环南路， 本段供水管道往南绕行避开金武公路 U 形槽段， 同时往南进行预留， 预留管径为 DN800，设可调式减压阀。 DN1800 给水管道横穿梅溪
采用倒虹形式，围堰开挖施工。
②二环南路（梅溪-武义江，全长约 1450m）
梅溪至武义江段管道长度约 1450m，布置在二环南路南侧机非分隔带内， 距非机动 车道北侧边线 3m。管道横穿武义江采用倒虹形式，采用围堰开挖施工。在东阳街处往
南进行管道预留，预留管径为 DN800，设可调式减压阀。
③二环南路（武义江-十八里立交，全长约 5700m）
武义江至十八里立交段管道长度约 5700m，布置在二环南路南侧机非分隔带内， 距 非机动车道北侧边线 3m。本段供水管道需穿过十八里立交，管道先沿二环南路南侧机 非分隔带往东布置，再通过二环南路至 330 国道匝道桥洞穿过，沿二环南路北侧铺设， 大开挖施工横穿环城东路， 再沿二环东路西侧铺设， 穿过二环东路西侧匝道后一直往北
铺设。此段横穿规划东市街， 在交叉口处往南预留 DN800 给水管道，设可调式减压阀。
④二环东路（十八里立交-李渔东路，全长约 3200m）
十八里立交至李渔东路段管道布置在二环东路规划西侧机非分隔带内， 距现状公路 西侧边线 6.5m 处； 本段管道沿十八里西侧辅道穿至二环东路规划管位， 倒虹过王坦溪。 本段供水管道与环城南路、李渔东路相交，横穿道路时需结合现状雨污水管道及电力、
弱电、燃气等其他专业管线。
⑤二环东路（李渔东路-义乌江段，全长约 1800m）
李渔东路-义乌江段管道布置在二环东路规划西侧车行道下，距现状公路西侧边线 2.5m 处。本段供水管道与李渔东路、光南路和艾青路相交。横穿道路时需结合现状雨污 水管道及电力、弱电、燃气等其他专业管线。本段供水管道倒虹过王坦溪。本段管道与
李渔东路交叉口处向东预留 DN1000 给水管道，与拟建 DN1000 给水管接通。
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	⑥二环东路（义乌江-仙桥立交段，全长约 3400m）
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	义乌江至仙桥立交段管道布置在二环东路规划东侧机非分隔带内， 距现状公路东侧 边线 6.5m 处， DN1800-DN1400 管径变化点位于二环东路与东黄线（G235）相交处， 该 点位于铁路浙赣线以南约 300m 的位置，其中 DN1800 长约 1100m，DN1400 长约 2300m，
最终与西水东输供水管道一期工程起点相连。
本段供水管道与金瓯路、赤松溪、东黄线、浙赣铁路、金园路、仙桥立交相交， 穿 金瓯路段利用现状 DN1400 和 DN1200 预留管，倒虹过赤松溪， 横穿浙赣铁路段横穿由 铁路部门预留涵洞。本段供水管道下翻穿过东黄线， 在东黄线南侧往东预留 DN1200 给
水管道，管道与金园路交叉口南侧往东预留 DN600 给水管道。
⑦金星街（二环南路-金衢路，全长约 4000km）
金星街管道工程起点位于二环南路金星南街路口东北侧，从二环南路北侧已建 DN1200 高压干管上向北接出 DN1200 管道， 沿金星街东侧绿化带由南向北至金衢路， 最终接上金衢路现状 DN1200 给水管道。新建管道需横穿夹溪路、神丽路、仙源路、龙 潭路、始丰路、海棠西路、熟溪路、美和路、八达路、金衢路， 管道全长约 4.0km 。新
建管道布置在道路东侧车行道，距现状人行道侧石 3.0m。
⑧德胜街（二环南路-海棠西路，全长约 2100m）
德胜街管道工程起点位于二环南路、德胜街路口东北侧， 从已设计的位于二环南路 北侧的 DN1400 低压输水干管上接出， 沿德胜街东侧车行道自南向北与海棠西路南侧已 建 DN1000 管道接通， 新建管道需横穿神丽路、仙源路， DN1400 管道全长 2.1km 。新
建管道布置在东侧车行道上，距道路东侧侧石 4.5m，采用开挖施工。
各段管网走向示意图见图 1- 1 至图 1-8。
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	[image: ]
图 1- 1    金安公路-梅溪段管网走向示意图
[image: ]
图 1-2    梅溪-武义江段管网走向示意图
[image: ]
图 1-3    武义江-十八里立交段管网走向示意图
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图 1-4    十八里立交-李渔东路段管网走向示意图
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图 1-6    义乌江-仙桥立交段管网走向示意图
	[image: ]






图 1-5    李渔东路-义乌江段管网走向示意图
[image: ]
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	图 1-7    二环南路-金衢路段管网走向示意图
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图 1-8    二环南路-海棠西路段管网走向示意图
（2）补氯站、加压站
本工程沿途不设补氯站、加压站，依托一期工程的塘雅西加压站、补氯站， 位于金 义快速路与曹塘澧公路交叉口西南侧， 建规模 9.5 万 m³/d、占地 8 亩； 曹宅加压站， 位 于曹塘澧公路东侧、 G60 高速公路以南，建规模 1.5 万 m³/d、占地 2 亩；傅村加压站，
位于金港大道华金街路口，建规模 1.0 万 m³/d，占地 1.5 亩。
4、项目投资及资金来源
本项目总投资 38650 万元，其中土建工程投资 38650 万元， 工程建设其他费用 5702
万元，预备费 1841 万元，所需资金全部由公司自筹解决。
5 、建设工期与进度
根据本工程项目特点、工程量、筹资方式以及组织管理能力、前期工作进展， 确定 本工程建设进度。本新建工程计划从 2017 年 9 月初开始，至 2018 年 6 月底全部完工，
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	建设周期为 10 个月。
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	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目属于新建项目，无原有污染情况及主要环境问题。
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2 、建设项所在地自然环境社会环境简况目

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性
等)：
1、地理位置
金华市位于浙江省中部，金衢盆地东段,界于东经 119°14′～120°47′、北纬 28°32′~ 29°41′之间。东临台州市， 西连衢州， 南毗丽水， 北接杭州、绍兴。市域东西长 151km，
南北宽 129km。
本工程包括三条供水干管：1、二环南路（金安公路-十八里立交）、二环东路（十 八里立交-仙桥立交），新建 DN1800 输水管道 15.5km，DN1400 输水管道 2.3km。2、金 星街（二环南路-金衢路） 新建 DN1200 输水管道 4.0km 。3、德胜街（二环南路-海棠西 路） 新建 DN1400（低压）输水管道 2.1km，依托一期工程已建成的加压站、补氯站，
工程总体布置图见附图 1。
[image: ]
图 2- 1    金华市西水东输供水管道工程总图布置图
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	2、地形、地貌、地质
金华市地形属浙中丘陵地区，地势南北高而中部低，大体可分四部分。北山山地， 属龙门山脉， 主峰为大盘山； 南山山区， 属仙霞岭山脉， 小龙葱尖为最高峰； 丘陵界于 南北山地与沿江平原之间，多为垂直于盆地边缘的龙岗状丘陵；沿江平原，沿东阳江、 武义江和婺江两岸及衢江南侧分布，为近代冲击平原，宽窄不等。金华市属金衢盆地，
海拨高度均在百米以下，土壤特征为“酸、瘦、粘”属红壤。
金华市地处我国东部华夏系一级隆起带上。全省最大的江山──绍兴深断裂带， 自 西南──东北穿越本市，将该市分为两个大地构造单元：即西北部的钱塘江拗陷区，东 南部的浙闽隆地区。市域地质构造复杂， 地层岩石分布， 周缘山地主要是上侏罗统火山 岩； 丘陵地区主要是白垩纪红色碎屑岩； 沿江平原及盆地底部， 表面覆盖着第四系松系
变质岩及上古生界地层呈局部零星分布。
3、气象特征
金华市属中亚热带季风气候区，总的气象特征是四季分明、气温适中、日照充足、 雨量丰富， 年主导风向为北北偏东风。市域降水的地理分布特征是盆地中部少、南北两 侧多、东部偏少、西部较多。由于盆地地热影响，气温日差较大，气温垂直分布明显。 一般情况春末夏初气温变化不定， 雨水集中， 时有冰雹大风； 盛夏炎热少雨， 常有干旱；
秋季凉爽、空气湿润、时间短；冬季晴冷干燥。主要特征指标如下：

	历年平均气温
	17.3℃

	极端最高气温
	41.2℃

	极端最低气温
	-9.6℃

	年平均相对湿度
	77%

	平均降水量
	1394.4mm

	年平均降雨日
	158d

	年平均降雪日
	10d

	平均霜日
	30d
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		全年日照时数
	2063h

	年辐射总量
	112 千卡/cm2







10
建设项目所在地自然环境社会环境简况

	年平均风速                            2.5m/s
4、水文特征
金华市河流以金华江为主， 其上游是东阳江支流武义江， 还有大小支流百条， 呈树 枝状分布， 水系十分发达。河流大多沿构造型断裂发育， 源短流急， 比降大， 多为山溪
型河流。水量较丰富，径流季节变化显著，调节能力差。
义乌江蜿蜒于镇境中部， 接纳北来航慈溪和孝顺溪后出境， 境内孝顺溪源东乡梅村 南入境，过洞源水库南流，经吴宅口、鞋塘，至支家南入孝顺镇，沿途右，纳黄金岭、 葛鱼塘， 左纳芋立尖诸水， 境东有源于源东乡两头塘之水， 经畈田洪南流至孝顺镇大湖 沿汇入孝顺溪。建有洞源、上荷塘、王澧源 3 座小（一）型水库， 小（二） 型水库 3 座， 水（三）型水库 29 座，共蓄水 988.9 万立方米，灌溉面积 1099.5 公顷。水资源丰富，
水利设施较好。
义乌江沿岸及较大水库建有多座电灌站。1987 年始建的扬堡山水利综合工程， 建成
后受益面积 13333.896.4 公顷。
5、植被、生物多样性
金华充沛雨量， 日照时数长、有霜期短， 很适合植被发展。南、北山森林覆盖率大， 低山丘陵树木茂密、树种丰富， 植物种类多。主要分布常绿阔叶林和针叶林、落叶阔叶 林及几十个品种的竹类，构成常年青翠的常绿针阔林群落和春夏苍翠、秋冬桔黄的阔叶 林群落。主要树种有马尾松、黑松、金钱松、柳杉、池杉、湿地松等针叶林，香樟、苦 槠、青冈、冬青等常绿树和刺槐、枫香、花香、白栎、麻栎、柿等落叶阔叶林； 竹类有 毛竹、刚竹、孝顺竹、淡竹、箬竹等。还有何首乌、木香、蔷薇、爬山虎等藤本植物更 有茶花、佛手、白兰花等名闻全国。金华享有“ 中国花卉之乡”之美誉。植被结构多样性，
且动物种类也十分繁多。
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	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：
1、行政区划与人口
金华市下辖两区七县市，全市土地面积 1.09 万 km2 。2016 年全市出生人口 59604 人，出生率 12.51‰；死亡人口 32161 人，死亡率 6.75‰；人口自然增长率 5.76‰。年 末总人口 478.09 万人，其中市区 96.10 万人；城镇人口 210.90 万人，其中市区 45.70
万人。平均每户家庭人口 2.57 人。
2、金华市社会经济发展概况
2016 年全市实现生产总值(GDP)3635.01 亿元，按可比价计算，比上年增长 7.5%。 其中：第一产业增加值为 148.06 亿元，增长 1.9%；第二产业增加值为 1585.61 亿元， 增长 4.9%；第三产业增加值为 1901.34 亿元，增长 10.3%。全市人均生产总值达到 75742 元（按 2016 年年均汇率折算为 11403 美元），增长 6.7%。第一、二、三产业增加值占 地区生产总值的比重由上年的 4.1∶45.6∶50.3 变化为 4.1∶43.6∶52.3,三产比重比上年
提高 2.0 个百分点。
3、金华市秋滨污水处理厂情况简介
（1）建设地点及服务范围
① 建设地点
金华市秋滨污水处理厂占地 510 亩，采取一次性规划设计，分期实施的要求，占地 202.73 亩，总建筑面积 15810 m2 。选址在金华江南岸铁路桥以东（秋滨），该厂址交通
方便、接水距离短，处于城市下风向。
②金华市秋滨污水处理厂总服务范围
金华市秋滨污水处理厂总服务范围为浙赣铁路线以东片区等区域污水治理，具体包 括婺城新区龙蟠区块、桐溪工业小区、金磐开发区新区、市开发区、多湖区块、金东新 城区、仙桥区块、城北综合园区、江北中心城区、罗店区块等建设用地面积 89km2 ，以 及雅畈、岭下、江东、安地、塘雅、灃浦等六镇建设用地面积 17km2 ，总服务区域建设
用地面积为 106 km2。
（2）工程规模
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	金华市秋滨污水处理厂一期工程投资 1.87 亿元，建设 8 万 m3/d 污水处理厂一座；
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	二期工程位于金华市秋滨污水处理厂现有厂区西侧和北侧，项目投资 2.75 亿元。二期 工程的建设规模及内容：污水处理规模为 8 万 m3/d，深度处理规模为 16 万 m3/d（含一 期 8 万吨/日）。新建粗格栅、进水泵站、细格栅、旋流沉砂池、SBR 池等污水处理构筑 物及絮凝池、滤池、消毒池等深度处理设施以及配套设施。新建 DN1600  截污总管 1.6km ，DN1600 出水总管 0.4 km×2 条。 三期工程位于金华市秋滨污水处理厂现有厂区 西南侧和北侧，项目投资 2.9 亿元。三期工程的建设规模及内容：污水处理规模为 8 万 m3/d，深度处理规模为 8 万 m3/d。新建细格栅、曝气沉砂池、生化池、高效沉淀池、滤 池及配套设施，出水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)
中的一级 A 标准。
（3）金华市秋滨污水处理厂处理工艺及进出水水质
①污水处理厂处理工艺
一期工程处理工艺为 SBR 工艺，采用接种全流量培菌法。二期工程考虑与一期工 程工艺的匹配， 采用 SBR 污水处理工艺， 以及絮凝+过滤的深度处理工艺。进水水质为 CODCr500mg/L，BOD5300 mg/L，SS400 mg/L，氨氮 35 mg/L，二期工程建成运行正常 后，污水处理厂的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
中一级 A 排放标准。
②出水水质
根据《2016 年金华市污水处理厂监测数据》，其金华市秋滨污水处理厂季度监督性
监测数据见表 2-2。
表 2-2    金华市秋滨污水处理厂 2016 年季度的监督性监测数据

	序号
	pH
	色度
(倍)
	CODCr (mg/L)
	氨氮
(mg/L)
	SS
(mg/L)
	总磷
(mg/L)
	BOD5
(mg/L)

	第一季度
	6.61~7.11
	2
	12~22
	0.076~0.534
	＜4~6
	0.072~0.446
	0.6~1.2

	第二季度
	6.3~7.5
	2
	13~22
	0.104~3.3
	5
	0.042~0.082
	＜0.5~0.7

	第三季度
	6.84~6.95
	2
	12~18
	0.086~0.181
	＜4~5
	0.012~0.027
	0.9~1.05
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		第四季度
	6.52~7.35
	2
	15~17
	0.099~0.119
	＜4
	0.132~0.194
	＜0.5~0.8

	标准值
	6-9
	30
	50
	5
	10
	0.5
	10
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	监测结果表明， 金华市秋滨污水处理厂出水能达到《城镇污水处理厂污染物排放标
准》（GB18918-2002）中一级标准的 A 类标准。
（4）金华市秋滨污水处理厂排水方式
在污水处理厂一期建设中，实施了两个自江堤至金华江内的排放口，一个为DN1200
管用于排放一期尾水，另一个为 DN1600 钢管，预留给远期尾水的排放。
（5）本项目与秋滨污水处理厂的关系
本项目涉及金华经济技术开发区、金东区，属于金华市秋滨污水处理厂服务范围内，
项目废水经预处理达标后送到金华市秋滨污水处理厂达标处理，最终排入金华江。
4、项目的建设、选址与城市规划的相容性分析
（1）金华市城市发展总体规划简介
根据《金华市城市总体规划》（2006～2020  年），规划城市的发展情况主要有以下
几个方面：
城市性质： 浙江省中西部地区的中心城市，重要的交通、信息枢纽。
城市规模：人口： 2020 年市区人口预测为 165— 185 万人， 城市化水平 84%；中心 城区人口预测为 100 万人，金东经济开发区人口预测为 24—26 万人， 金华经济技术开
发区金西区块人口预测为 9— 10 万人。
建设用地： 2020  年市区城乡建设用地总规模为 205 平方公里；中心城区建设用地 规为 115 平方公里，金东经济开发区建设用地规模为 35—45 平方公里，金华经济技术
开发区金西区块建设用地规模为 15—20 平方公里。
总体布局：
市区层次（规划范围 2044  平方公里）：重点深化“一中两翼两三角、聚合主轴线” 的战略思路， 在市区范围内统筹部署空间发展战略与城乡居民点体系， 市区城乡一体化 交通网络，处理好自然资源保护与开发的关系，确定需要保护的自然资源与生态空间，
实现可持续发展。
中心城区层次（规划范围约 280 平方公里）：基本框架不变，根据规划实施情况及 
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	相关深化规划的要求， 结合市区空间发展战略， 适当扩大用地规模， 并实施局部布局调
整。适当扩大用地规模，并实施局部布局调整。
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	市区空间发展战略： “两山一廊，聚合主轴”。
“两山一廊”：南山、北山为主要生态空间加强保护， 中部走廊作为发展主轴妥善安
排城乡发展空间与生态空间，形成市区“两山一廊” 的总体格局。
“ 聚合主轴” ：以“一中两冀两三角” 、“ 聚合主轴线、强化浙中城市群内核功能”为城 乡发展总体思路， 加快中部走廊的人口与产业集聚， 并妥善安排城乡发展空间与生态空 间。突出金义主轴线的地位， 中心城区、两个外围开发区同步推进， 适度扶持位于主轴
上条件较好的城镇作为重点镇。
市区综合交通规划：
公路： 形成“五高十三联” 的公路主骨架网络。 “五高”为杭金衢， 杭金衢高速公路支
线，金丽温，甬金，临金高速公路五条。 “十三联” 以金义主轴线尤其是义乌方向
为重点的十三条国省道、城际公路。
铁路：浙赣铁路、杭长客运专线、金温铁路、金甬铁路、金台铁路。
航空： 在蒋堂镇区北侧预留机场用地， 远期在义乌与金华之间预留浙中机场， 规划
等级为 4D 级。
水运：金华江规划为五级双线干航道，义乌江、武义江为六级双线支航道。
城市轨道交通规划： 中心城区远景可采用轻轨， 并向外延伸轨道线路， 优先考虑东
西主轴线上的延伸。
中心城区总体布局： 形成“一个核心区七大功能区” 的总体布局结构。
“核心区” ：即一环以内的内城区， 是全市金融贸易、商业服务、行政文化、娱乐休
闲的中心。
“七大功能区”：（1）城南： 以湖海塘高级休闲居住为特色的综合区。（2）城北： 以  浙师大为特色的综合区。（3）城东：以金东新区公共中心为特色的综合区。（4）城西： 以十里长湖公园为特色的综合区。（5）城东北：以仙桥交通枢纽， 物流仓储中心、区域  性市场的产业园区。（6）城西南： 以市级工业园区和高新科技园区为主的产业园区。（7）
城西北：以临江、栅川工业区为主的工业组团。
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	中心城区道路、广场： 道路网主框架采用环状和方格网相结合的布局形式， 形成三
纵：双龙街、八一街、东市街；
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	三横：人民路、李渔路、现 330 国道城区南段；
三环：内环、二环、三环（城市快速路）
轨道交通规划：远景轻轨线路形成李渔路、八一路“十”字型格局。
中心城区绿地系统：重视城市自然特征， 利用外围生态绿地， 形成三大三小六个绿 楔， 以“一滩、 一洲”为中心， 以三江六岸公园绿带为骨架， 以大型城市公园和大型城郊 公园（风景区） 为重点，形成生态环境优良， 景观特征明显， 具有金华特色的城市绿地
系统。
近期达到绿地率 30%以上，人均公共绿地 8 平方米以上。中期绿地率 35%以上，
人均公共绿地 10 平方米以上，远期绿地率 40%以上，人均公共绿地 12 平方米以上。
符合性分析： 本项目涉及城南、城东、城东北功能区，属于七大功能区之内，符合
金华市总体规划要求。
5、金华市区环境功能区划
根据《金华市区环境功能区划》， 本项目所在地包含金华开发区环境优化准入区 （0700- Ⅴ-0- 1）、金华中心城区婺城人居环境保障区（0702- Ⅳ-0- 1）、金华中心城区金东 人居环境保障区（0703- Ⅳ-0-2）、金华中心城区生态屏障区（0700- Ⅱ-4- 1）和东孝-赤松
环境优化准入区（0703- Ⅴ-0-9）五个环境功能区。
表 2- 1    金华市区环境功能区划登记表

	
	名称及编号
	金华开发区环境优化准入区（0700- Ⅴ-0-1）
	

	
	
基本特征
	面积 44.31 平方公里；
为金华开发区江南区块以工业发展为主的区域；
环境功能综合评价指数： 极高到高。
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主导功能与 环境目标
	1 、主导环境功能：
提供健康、安全的生活和工业生产环境。
2 、环境质量目标：
地表水环境质量达到Ⅲ类标准；
环境空气质量达到二级标准；
土壤环境质量达到相应评价标准；
声环境质量达到 3 类标准。
3 、生态保护目标：
构建环境优美的生态工业园区。
	

	
	管控措施
	1 、严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况， 编制实施重点污 染物减排计划， 削减污染物排放总量；
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	接上表：

	
	






管控措施
	2 、禁止新建、扩建三类工业项目，但鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造； 3 、新建二类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平；
4 、优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔 离带， 确保人居环境安全；
5 、禁止畜禽养殖；
6 、加强土壤和地下水污染防治与修复；
7 、加大工业点源达标治理力度， 推进企业废水治理设施建设，加快污水处理配套 管网建设， 提高企业污水纳管比例；
8 、防范重点企业环境风险；
9 、最大限度保留原有自然生态系统，保护好河湖湿生境， 禁止未经法定许可占用 水域；除以防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目 不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境） 功能。
	

	
	负面清单
	三类工业项目；国家和地方产业政策中规定的禁止类项目。
	

	
	名称及编号
	金华中心城区婺城人居环境保障区（0702-Ⅳ-0-1）
	

	
	
基本特征
	功能区面积 105.59 平方公里；
东至婺城区行政边界，西至二环西路，南至二环南路，北至双龙风景区； 环境功能综合评价指数： 极高到高。
	

	
	




主导功能与 环境目标
	1 、主导环境功能：
提供健康、安全、舒适、优美的人居环境。
2 、环境质量目标：
地表水环境质量达到Ⅲ类标准；
环境空气质量达到二级标准；
土壤环境质量达到相应评价标准；
声环境质量达到 2 类标准。
3 、生态保护目标：
增加绿地面积；
构建生态优美的人居环境。
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管控措施
	1 、禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁（整治提升原地 保留的除外）；禁止新建、扩建二类工业项目；现有二类工业项目改建，只能在原 址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重 恶臭、噪声等环境影响；
2 、禁止畜禽养殖；
3、污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河（或湖）排污口， 现有的入河（或湖）排污口应限期纳管，但相关法律法规和标准规定必须单独设置 排污口的除外；
4 、合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制有噪声、恶臭、 油烟等污染物排放较大的各类建设项目布局， 防治污染影响；
5 、最大限度保留原有自然生态系统，保护好河湖湿生境， 禁止未经法定许可占用 水域；除以防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目
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	接上表：

	
管控措施
	不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境） 功能；
6 、有序推进退二进三进程，加快旧城改造和城镇污水管网建设；
7、推进城市绿廊建设，在重要河流、交通干线两侧、城镇周边建设立体防护林带， 建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。

	负面清单
	三类工业项目；二类工业项目； 国家和地方产业政策中规定的禁止类项目。

	名称及编号
	金华中心城区金东人居环境保障区（0703-Ⅳ-0-2）

	
基本特征
	功能区面积 35.12 平方公里；
东至金温铁路， 西至金东区界， 南至二环南路，北至沪昆高速的；
环境功能综合评价指数： 极高到高。

	




主 功能与 环境目标
	1 、主导环境功能：
提供健康、安全、舒适、优美的人居环境。
2 、环境质量目标：
地表水环境质量达到Ⅲ类标准；
环境空气质量达到二级标准；
土壤环境质量达到相应评价标准；
声环境质量达到 2 类标准。
3 、生态保护目标：
增加绿地面积；
构建生态优美的人居环境。
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管控措施
	1 、禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁（整治提升原地 保留的除外）；禁止新建、扩建二类工业项目；现有二类工业项目改建，只能在原 址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重 恶臭、噪声等环境影响；
2 、禁止畜禽养殖；
3、污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河（或湖）排污口， 现有的入河（或湖）排污口应限期纳管，但相关法律法规和标准规定必须单独设置 排污口的除外；
4 、合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制有噪声、恶臭、 油烟等污染物排放较大的各类建设项目布局， 防治污染影响；
5 、最大限度保留原有自然生态系统，保护好河湖湿生境， 禁止未经法定许可占用 水域；除以防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目 不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境） 功能；
6 、有序推进退二进三进程，加快旧城改造和城镇污水管网建设；
7、推进城市绿廊建设，在重要河流、交通干线两侧、城镇周边建设立体防护林带， 建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。

	负面清单
	三类工业项目； 二类工业项目； 国家和地方产业政策中规定的禁止类项目。

	名称及编号
	金华中心城区生态屏障区（0700- Ⅱ-4-1）
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[bookmark: bookmark3]建设项目所在地自然环境社会环境简况
	接上表：

	
	

基本特征
	面积 57.61 平方公里；
位于中心城区，包括“三江六岸”、以及主要交通廊道绿带，是中心城区重要生态屏 障。
生态系统敏感性：轻度到中度敏感；
生态系统重要性：较重要到重要。
	

	
	






主导功能与 环境目标
	1 、主导环境功能：
河湖湿地资源保护、市民休闲游憩地提供、交通干道尾气与噪声隔离，提升城区生 态环境质量
2 、环境质量目标：
地表水环境质量达到Ⅲ类标准；
环境空气质量达到二级标准；
声环境质量达到 1 类标准或声环境功能区要求；
土壤环境质量达到一级标准。
3 、生态保护目标：
水域面积不减少；
林木覆盖率不降低；
水土流失面积不增加；
河湖湿地生态系统不退化。
	

	
	








管控措施
	1 、禁止一切工业项目进入，现有的要限期关闭或搬迁；
2 、禁止畜禽养殖；
3 、禁止新建入河排污口，现有的非法入河排污口应限期关闭；
4 、禁止在主要河流两岸、干线公路两侧规划控制范围内进行采石、取土、采砂等 活动；
5 、禁止任何未经法定许可的毁林、开荒等破坏植被的行为，加强生态公益林保护 与建设，提升区域水源涵养和水土保持功能；
6 、最大限度保留原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占 用水域；除以防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项 目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能；
7、通过设置生态浮床、漂浮植物，投放接触氧化填料、微生物、鱼苗等综合方法， 实现水体生态重建；
8 、开展加固堤防、河道疏浚、清淤改造及景观建设等综合整治工程， 增加沿岸林 木覆盖率；
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	9 、在进行各类建设开发活动前， 应加强对生物多样性影响的评估，任何开发建设 活动不得破坏珍稀野生动植物的重要栖息地， 不得阻隔野生动物的迁徙道路。
	

	
	负面清单
	一切工业项目；畜禽养殖项目。
	

	
	名称及编号
	东孝-赤松环境优化准入区（0703- Ⅴ-0-9）
	

	
	
基本特征
	面积 13.15 平方公里；
东至长深高速、南至铁路线，北至下阳-限桥村。
环境功能综合评价指数： 极高到高。
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建设项目所在地自然环境社会环境简况
	接上表：

	



主导功能与 环境目标
	1 、主导环境功能：
提供健康、安全的生活和工业生产环境。
2 、环境质量目标：
地表水环境质量达到Ⅲ类标准；
环境空气质量达到二级标准；
土壤环境质量达到相应评价标准；
声环境质量达到 3 类标准。
3 、生态保护目标：
构建环境优美的生态工业园区。

	







管控措施
	1、严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况， 编制实施重点污 染物减排计划， 削减污染物排放总量；
2、禁止新建、扩建三类工业项目，但鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造； 3、新建二类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平；
4、优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔
离带， 确保人居环境安全；
5、禁止畜禽养殖；
6、加强土壤和地下水污染防治与修复；
7、加大工业点源达标治理力度， 推进企业废水治理设施建设，加快污水处理配套
管网建设， 提高企业污水纳管比例；
8 、防范重点企业环境风险；
9、最大限度保留原有自然生态系统，保护好河湖湿生境， 禁止未经法定许可占用 水域；除以防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目 不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境） 功能。

	负面清单
	三类工业项目； 国家和地方产业政策中规定的禁止类项目。



符合性分析： 本项目所在地包含金华开发区环境优化准入区（0700- Ⅴ-0- 1）、金华 中心城区婺城人居环境保障区（0702- Ⅳ-0- 1）、金华中心城区金东人居环境保障区（0703- Ⅳ-0-2）、金华中心城区生态屏障区（0700- Ⅱ-4- 1）和东孝-赤松环境优化准入区（0703- Ⅴ-0-9）五个环境功能区， 本项目为基础设施建设工程， 属于区域配套的公用设施， 不 
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	列入上述环境功能区管控措施和负面清单中所禁止的，因此，本项目符合所在地环境功
能区规划。
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3、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地
下水、声环境、生态环境等）：
1、项目所在区域环境质量现状
（1）项目所在区域水环境质量现状
本次环评引用金华市环境监测中心站 2016 年对金华江东关桥、 河盘桥、 沈村断面以
及武义江白洋渡、洪坞桥断面的常规监测资料，结果见表 3- 1。
表 3- 1    2016 年金华江东关桥——沈村断面水质监测结果 单位除 pH 值外： mg/L

	污染物 断面
	pH
	DO
	BOD5
	氨氮
	CODMn
	石油类
	总磷

	东 关 桥
	范围
	7.11~8.65
	6.13~10.44
	1.6~4.1
	0.123~1.23
	2.5~5.3
	0.01~0.05
	0.08~0.24

	
	均值
	/
	7.76
	2.9
	0.458
	3.6
	0.04
	0.152

	河 盘 桥
	范围
	6.84~8.25
	6.13~10.24
	1.8~5.8
	0.194~3
	2.3~5.5
	0.01~0.04
	0.094~0.23

	
	均值
	7.62
	8.29
	3.7
	0.995
	4.07
	0.032
	0.145

	沈 村
	范围
	6.39~7.98
	5.53~10.75
	2~6
	0.316~2.98
	2.2~5.8
	0.02~0.04
	0.128~0.229

	
	均值
	7.47
	7.75
	3.65
	1.08
	3.98
	0.034
	0.171

	Ⅲ类水标准
	6~9
	≥5
	≤4
	≤1
	≤6
	≤0.05
	≤0.2


表 3-2    2016 年武义江白洋渡——洪坞桥断面水质监测结果 单位除 pH 值外： mg/L

	污染物 断面
	pH
	DO
	BOD5
	氨氮
	CODMn
	石油类
	总磷

	白 洋 渡
	范围
	6.76~8
	6.21~9.08
	1~1
	0.025~1.08
	2~5.6
	0.025~0.025
	0.125~0.195

	
	均值
	/
	8.04
	1
	0.455
	3.2
	0.025
	0.159

	洪 坞 桥
	范围
	7.04~8.89
	6.19~14.16
	1.2~3.3
	0.02~1.23
	2.3~5.3
	0.03~0.04
	0.094~0.23

	
	均值
	/
	9.03
	2.4
	0.28
	3.2
	0.04
	0.145

	Ⅲ类水标准
	6~9
	≥5
	≤4
	≤1
	≤6
	≤0.05
	≤0.2
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	由监测结果可知， 金华江东关桥、 河盘桥、沈村断面以及武义江白洋渡、洪坞桥断面
水质较好，水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。
（2）项目所在区域大气环境质量现状
本次评价采用金华市环境监测中心站 2016 年常规大气监测资料进行现状评价，具体 结果见表 3-3。
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[bookmark: bookmark4]环境质量状况

	表 3-3    2016 年金华市常规大气监测结果  单位： mg/m3

	污 染 物
	SO2
	NO2
	PM10

	2016 年平均值
	0.015
	0.036
	0.063

	二级标准年平均值
	0.06
	0.04
	0.07

	比标值
	0.25
	0.9
	0.9


由监测结果可知，金华市 2016 年 SO2 、NO2 、 PM10 可达到《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）中二级标准。
（3）项目所在区域声环境质量现状
根据现场勘察，本项目供水管道沿线多为道路、村镇、农田、 企业等，项目所在区
域符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类、 3 类、4a 类标准要求。
（4）生态环境现状
现场踏勘可知，区域内生态系统早已发生重大变化，原始生态系统已不存在，演替 为以人工生态系统为主体的低丘缓坡生态系统。其植被为落叶阔叶林和灌木草甸，自然
植被保持较好。村庄附近稀疏散布的各种落叶阔叶树。





以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/248024036127006042
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