温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 交流耐压试验的主要设备有试验变压器.调压设备.电压测量装置及( )。
A. 过流保护装置
B. 限流电阻
C. 信号装置
D. 击穿指示器
答案:B
2. (  )不属于值班长的岗位职责。
A. 参加检修班组完成工作票规定的检修任务
B. 巡视检查
C. 完成倒闸操作
D. 完成检修安全技术措施
答案:A
3. 银比铜的(  )高。
A. 电阻率
B. 电导率
C. 磁导率
D. 利用率
答案:B
4. 用数字万用表的直流电压档测量直流电压时极性接反,则(  )。
A. 有可能损坏万用表
B. 可以直接测量出电压值
C. 测出的电压值需取反才是真正电压值
答案:C
5. 高压电气设备停电检修时,防止检修人员走错位,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用(  )进行防护。
A. 绝缘台
B. 标示牌
C. 遮拦防护
答案:C
6. 在(  )中,电动势.电压.电流的巨细和方向随时刻按正弦规则改动。
A. 直流电路
B. 正弦沟通电路
C. 脉冲电路
答案:B
7. 某线路开关停电检修，线路侧旁路运行，这时应该在该开关操作手把上悬挂(  )的标示牌。
A. 在此工作
B. 禁止合闸
C. 禁止攀登.高压危险三.判断题
答案:C
8. “禁止攀登，高压危险！”标识牌的底色应该(  )。
A. 白底红边
B. 白底黑边
C. 红底白边
D. 黑底白边
答案:A
9. 维修电工中，(  ).安装接线图和平面布置最为重要
A. 电气原理图
B. 电气设备图
C. 电气安装图
D. 电气组装图
答案:A
10. 要求液面指示平稳的，不允许采用(  )液位计。
A. 浮子（标）式；
B. 玻璃管式；
C. 玻璃平板式
答案:A
11. 《消防法》规定，任何单位.个人都应当( )为火灾报警提供便利，不得阻拦报警。
A. 有偿或无偿
B. 无偿
C. 视情
D. 有偿
答案:B
12. 绝缘站台用干燥的木板或木条制成，木条间距不大于(  )，以免鞋跟陷入。
A. 2.5cm;
B. 3.0cm;
C. 3.5cm
D. 4.0cm.
答案:A
13. 万用表由表头.( )及转换开关三个主要部分组成。
A. 线圈
B. 测量电路
C. 指针
答案:B
14. 电气火灾时,在火灾区应先切断电源再救火。切断电源正确的方法是(  )。
A. 先拉隔离开关,有明显断电后再拉断路器
B. 可直用接手操作断路器
C. 用绝缘工具操作断路器再拉隔离开关
答案:C
15. 间接触电是由电气设备故障条件下的接触电压或(  )形成的。
A. 跨步电压
B. 跨步电流
C. 接触电流
答案:A
16. 高压电力电缆的基本结构分为(  )。
A. 线芯（导体）.绝缘层.屏蔽层.保护层
B. 线芯（导体）.绝缘层.屏蔽层.凯装层
C. 线芯（导体）.绝缘层.防水层.保护层
D. 线芯（导体）.绝缘层.屏蔽层.隔热层
答案:A
17. 对于中.小容量变压器，可以装设单独的(  )，作为变压器防止相间短路故障的主保护。
A. 电流速断保护
B. 过电流保护
C. 差动保护
D. 瓦斯保护
答案:A
18. 电路就是(  )通过的途径。
A. 电阻
B. 电流
C. 电压
D. 电能
答案:B
19. LGJ-95～150型导线应选配的倒装式螺栓耐张线夹型号为(  )。
A. NLD-1；
B. NLD-2；
C. NLD-3；
D. NLD-4。
答案:C
20. 电气设备冷备用状态指设备的( ),要合上刀闸和开关后才能投入运行
A. 开关在打开位置
B. 开关和刀闸均在打开位置
C. 刀闸在打开位置
答案:B
21. 除矿井甲烷外，爆炸性气体.蒸气.薄雾按最小点燃电流比分为(  )级。
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
答案:A
22. 将变压器的一次侧绕组接交流电源，二次侧绕组与负载连接，这种运行方式称为(  )运行。
A. 空载
B. 过载
C. 负载
D. 满载
答案:C
23. 使用无灭弧装置的开关，可能形成弧光短路，对操作人也可形成较大面积的灼伤，同时弧光对眼睛的强烈作用，可能造成(  )眼炎。
A. 电光性；
B. 青光性；
C. 白内障；
D. 飞蚊性；
答案:A
24. 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，()机构对检测合格的施工起重机和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证
明文件，并对检测结果负责。
A. 质量检测
B. 检验检测
C. 安全检测
D. 质量监督
答案:B
25. 金属导体的电阻随温度升高而增大,其主要原因是( )。
A. 电阻率随温度升高而增大
B. 导体长度随温度升高而增大
C. 导体的截面积随温度升高而增大
D. 不确定
答案:A
26. 三相异步电动机利用电阻降压法起动会使电动机起动转矩按比例(  )。
A. 减小
B. 增大
C. 不变
D. 随意变化
答案:A
27. 高空线路作业时，安全带应系在(  )。
A. 腰部
B. 胸部
C. 大腿部
D. 臀上部
答案:D
28. 在采用多级熔断器保护中,后级的熔体额定电流比前级大,目的是防止熔断器越级熔断而( )。
A. 查障困难
B. 减小停电范围
C. 扩大停电范围
答案:C
29. 电阻的国际单位是(  )。
A. 欧姆(0M)
B. 欧姆(R)
C. 欧姆(Ω)
D. 瓦特(W)
答案:C
30. 游标卡尺测量前应清理干净，并将两量爪(  )，检查游标卡尺的精度情况。
A. 合并
B. 对齐
C. 分开
D. 错开
答案:A
31. 能用万用表测量的电阻是(  )。
A. 电机绝缘电阻
B. 接触器线圈电阻
C. 人体电阻
D. 开关触头的接触电阻
答案:B
32. 电机在正常运行时的声音,是平稳.轻快.(  )和有节奏的。
A. 均匀
B. 尖叫
C. 摩擦
答案:A
33. 电压继电器使用时其吸引线圈直接或通过电压互感器(  )在被控电路中。
A. 并联
B. 串联
C. 串联或并联
答案:A
34. 半导体二极管的正向交流电阻与正向直流电阻两者大小关系为(  )。
A. 一样大
B. 一样小
C. 前者比后者小
D. 前者比后者大
答案:C
35. 跌落式熔断器的(  )相当于保护功能的整定值。
A. 下限开断电流
B. 上限开断电流
C. 额定电流
D. 额定负荷电流
答案:A
36. 确定正弦量的三要素为(  )。
A. 相位.初相位.相位差
B. 最大值.角频率.初相角
C. 周期.频率.角频率
D. 以上均不对
答案:B
37. 电气设备发生火灾时,要(  )。
A. 立刻切断电源,并使用四氯化碳或二氧化碳灭火器灭火，或者使用水灭火。
B. 立刻切断电源,并使用四氯化碳或二氧化碳灭火器灭火，严禁用水灭火。
C. 使用四氯化碳或二氧化碳灭火器灭火之后再切断电源,，严禁用水灭火。
D. 使用四氯化碳或二氧化碳灭火器灭火之后再切断电源，或者使用水灭火。
答案:B
38. 并列运行的电力电缆，敷设时应(  )。
A. 截面相等
B. 长度相等
C. 型号相同
D. 无特殊要求
答案:B
39. 施工单位应当在危大工程施工前组织(  )编制专项施工方案。
A. 项目总工
B. 分管安全副经理
C. 项目安全总监
D. 工程技术人员
答案:D
40. 发生高压设备.导线接地故障时,在室内人体不得接近接地故障点( )以内。
A. 4m
B. 8m
C. 10m
答案:A
41. 电流继电器使用时其吸引线圈直接或通过电流互感器(  )在被控电路中。
A. 并联
B. 串联
C. 串联或并联
答案:B
42. 在带电的电压互感器上工作时，应严格防止( )
A. 一次回路断开
B. 二次回路断开
C. 二次回路短路
D. 二次回路过载
答案:C
43. KYN××800-10型高压开关柜的专用摇把(  )转动矩形螺杆时，可使小车向后移动。
A. 顺时针
B. 逆时针
C. 不动
答案:B
44. 气孔是在焊接熔池的( )过程中产生的。
A. 一次结晶
B. 二次结晶
C. 三次结晶
答案:A
45. 在保护接零系统中，零线导电能力不得低于相线的(  )。
A. 1/4
B. 1/3
C. 1/2
D. 1
答案:C
46. 将绝缘导线穿在管内敷设的布线方式叫(  )。
A. 线管布线
B. 塑料管布线
C. 瓷瓶配线
D. 上述说法都不对
答案:A
47. 为防止高压输电线路被雷击中损毁，一般要用(  )。
A. 避雷器
B. 接闪杆
C. 接闪线
答案:C
48. 氯丁橡胶绝缘电线的型号是()。
A. BX，BLX
B. BV，BLV
C. BXF，BLXF
答案:C
49. 摇测10kv电缆绝缘电阻，应使用( )兆欧表。
A. 250v
B. 2500v
C. 1000v
D. 500v
答案:B
50. 企业策划和设计职业健康安全管理体系的重要基础是( )
A. 最高管理者的承诺
B. 该体系与企业全面管理的融合
C. 危害辨识和风险评估
D. 完成该项管理体系的评价和审核
答案:C
51. 电作业业人员,应认真贯彻执行(  )的方针,掌握电气安全技能,熟悉电气安全的各项办法,预防事端的发生。
A. 安全第一.预防为主.综合治理
B. 安全重于泰山
C. 科学技能是第一出产力
答案:A
52. 高压电气设备的维修应该采用的方法是( )
A. 更换损坏部件
B. 修复损坏部件
C. 更换整个设备
D. 修复整个设备
答案:B
53. 0.1级电能表检定装置，应配备( )。
A. 0.05级标准电能表，0.01级互感器；
B. 0.1级标准电能表，0.01级互感器；
C. 0.1级标准电能表，0.02级互感器；
D. 0.05级标准电能表，0.005级互感器。
答案:B
54. 钳形电流表测量电流时,可以在(  )电路的情况下进行。
A. 短接
B. 断开
C. 不断开
答案:C
55. 高压熔断器用于(  )小容量装置中以保护线路.变压器.电动机及电压互感器等。
A. 3～35KV
B. 3～110KV
C. 3～500KV
答案:A
56. 对于拆表的大工业电力用户，在计算基本电费时均(  )。
A. 不足10天不计;
B. 不足15天均按月计;
C. 按日计算;
D. 不需计算;
答案:C
57. 楞次定律表明感生电流产生的磁通总是抵抗原磁通的()。
A. 大小
B. 方向
C. 通过
D. 变化
答案:D
58. 凡在坠落高于基准面( )m及以上的高处进行的`作业，都应视作高处作业，在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过()m时，应使用安全带。
A. 2，1.5
B. 2，2
C. 1.5，1.5
D. 1.5，2
答案:A
59. 对额定电压为3～10kV的变压器，在20℃时绝缘电阻应不小于(  )。
A. 300MΩ
B. 100MΩ
C. 10MΩ
D. 0.5MΩ
答案:A
60. 串联正弦交流电路的视在功率表征了该电路的(  )。
A. 电路中总电压有效值与电流有效值的乘积
B. 平均功率
C. 瞬时功率最大值
D. 无功功率
答案:A
61. 绝缘栅型场效应管可分为(  )。
A. N沟道耗尽型.P沟道耗尽型.N沟道增强型.P沟道增强型
B. N沟道增强型.P沟道耗尽型
C. N沟道耗尽型.P沟道耗尽型
D. N沟道增强型.P沟道增强型
答案:A
62. 电气安全用具按其基本作用可分为绝缘安全用具.(  )。
A. 基本安全用具
B. 辅助安全用具
C. 接地装置
D. 一般防护安全用具
答案:D
63. 照明开关接线时，所有开关均应控制电路的(  )
A. 中性线
B. 相线
C. 保护线
D. 以上都可以
答案:B
64. 《北京市安全生产条例》规定，生产经营单位应当对安全设备进行经常性维护.保养，并定期(  )，保证正常运转。
A. 检查
B. 检验
C. 检测
D. 监控
答案:C
65. 在交流电路中关于有功功率的叙述，正确的是(  )。
A. 每一瞬间电压与电流的乘积
B. 一个周期内电压与电流乘积的平均值
C. 一个周期内电压与电流乘积的最大值
D. 一个周期内电压与电流乘积的√2倍
答案:B
66. 在巡视检查断路器时，应检查断路器金属外壳(  )。
A. 接地良好
B. 使用材料合理
C. 焊接工艺良好
D. 结构是否合理
答案:A
67. 交流异步电动机在变频调速过程中，应尽可能使气隙磁通(  )
A. 大些
B. 小些
C. 由小到大变化
D. 恒定
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