[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]塑料的种类和主要特性及家具中的应用
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]一一热塑性塑料
1, [bookmark: bookmark6]聚乙烯PE
A, [bookmark: bookmark7]主要特性
高压聚乙烯柔软、透明、无毒；低压聚乙烯刚硬、耐磨、耐 蚀,电绝缘性较好
B, [bookmark: bookmark8]用途举例
:高压聚乙烯：薄膜、软管、塑料瓶；低压聚乙烯：化工设备、 管道、承载不高的齿轮、轴承等
2, [bookmark: bookmark9]聚丙烯PP
A, [bookmark: bookmark10]主要特性
:强度、硬度、弹性均高于聚乙烯，密度小耐热性良好，电绝缘 性能和耐蚀性能优良，韧性差不耐磨,易老化
B, [bookmark: bookmark11]用途举例
:法兰、齿轮、风扇叶轮、泵叶轮、把手、电视机收录机
壳体以及化工管道、容器、医疗器械等
3, [bookmark: bookmark12]聚氯乙烯PVC
A, [bookmark: bookmark13]主要特性
:较高的强度和较好的耐蚀性;软质聚氯乙烯，其伸长率高，制品 柔软，耐蚀性和电绝缘性良好
B, [bookmark: bookmark14]用途举例
废气排污排毒塔、气体液体输送管，离心泵、通风机、接头； 软质PVC薄膜、雨衣、耐酸碱软管、电缆
包皮、绝缘层等
4, [bookmark: bookmark15]聚苯乙烯PS
A, [bookmark: bookmark16]主要特性
:耐蚀性、电绝缘性、透明性好，强度、刚度较大,耐热性、耐 磨性不高，抗冲击性差，易燃、易脆裂
B, [bookmark: bookmark17]用途举例
纱管、纱绽、线轴；仪表零件、设备外壳；储槽、管道、弯 头；灯罩、透明窗；电工绝缘材料等
5, [bookmark: bookmark18]丙烯腈一丁二烯一苯乙烯共聚合物ABS
A, [bookmark: bookmark19]主要特性
较高强度和冲击韧度，良好的耐磨性和耐热性,较高的化学稳 定性和绝缘性，易成形机械加工性好耐高、低温性能差，易燃, 不透明
B, [bookmark: bookmark20]用途举例 齿轮、轴承、仪表盘壳、冰箱衬里以及各种容器、管道、飞 机舱内装饰板、窗框、隔音板等，也可制作 
小轿车车身及档泥板、扶手、热空气调节导管等汽车零件
6, [bookmark: bookmark21]聚酰胺PA尼龙或锦纶
A, [bookmark: bookmark22]主要特性
强度、韧性、耐磨性、耐蚀性、吸振性、自润滑性良好成形 性好，无毒、无味;蠕变值较大,导热性
较差，吸水性高,成形收缩率大
B, [bookmark: bookmark23]用途举例
尼龙610、66、6等，制造小型零件齿轮、蜗轮等；芳香尼龙 制作高温下耐磨的零件，绝缘材料和宇宙
服等;应注意，尼龙吸水后性能及尺寸发生很大变化
7, [bookmark: bookmark24]聚碳酸酯PC
A, [bookmark: bookmark25]主要特性
抗拉、抗弯强度高，冲击韧度及抗蠕变性能好耐热性、耐寒性 及尺寸稳定性较高，透明度高,吸水性
小，良好的绝缘性和加工成形性化学稳定性差
B, [bookmark: bookmark26]用途举例
垫圈、垫片、套管、电容器等绝缘件；仪表外壳、护罩；航 空及宇航工业中制造信号灯、挡风玻璃,座舱罩、帽盔等
8, [bookmark: bookmark27]聚四氟乙烯塑料王PTFE
A, [bookmark: bookmark28]主要特性
优异的耐化学腐蚀性优良的耐高、低温性能，摩擦因数小，吸 水性小，硬度、强度低,抗压强度不高,成本较高
B, [bookmark: bookmark29]用途举例
减摩密封零件、化工耐蚀零件与热交换器以及高频或潮湿条 件下的绝缘材料，如化工管道、电气设备、
腐蚀介质过滤器等
9, [bookmark: bookmark30]聚甲基丙烯酸甲酯有机玻璃PMMA
A, [bookmark: bookmark31]主要特性
透光率92%,相对密度为玻璃的一半强度、韧性较高耐紫外 线、防大气老化，易成形，硬度不高,不耐磨，易溶于有机溶剂， 耐热性、导热性差，膨胀系数大
B, [bookmark: bookmark32]用途举例；
飞机座舱盖、炮塔观察孔盖、仪表灯罩及光学镜片，防弹玻璃、 电视和雷达标图的屏幕、汽车风挡、仪器设备的防护罩等
二，热固性塑料
1, [bookmark: bookmark33]酚醛塑料PE
A, [bookmark: bookmark34]主要特性
一定的强度和硬度,较高的耐磨性、耐热性，良好的绝缘性和耐 蚀性,刚度大，吸湿性低,变形小，成形工艺简单，价格低廉;缺点 是质脆，不耐碱
B, [bookmark: bookmark35]用途举例
插头、开关、电话机、仪表盒、汽车刹车片、内燃机曲轴、 皮带轮、纺织机和仪表中的无声齿轮、化工用耐酸泵、日用 用具等
2, [bookmark: bookmark36]环氧塑料EP
A, [bookmark: bookmark37]主要特性
:比强度高，韧性较好耐热、耐寒、耐蚀、绝缘，防水、防潮、 防霉，良好的成形工艺性和尺寸稳定性;有毒,价格高
B, [bookmark: bookmark38]用途举例；
塑料模具、精密量具、灌封电器、配制飞机漆、油船漆、罐 头涂料、印刷线路等
三塑料在家具中的应用；
简介；塑料是以树脂天然的或合成的为主要组分，加入一些用 来改善使用性能和工艺性能的添加剂而制成的;因其通常在 加热、加压条件下塑制成型,故称为塑料；
塑料的分类
1. [bookmark: bookmark39]按树脂的性质分类
A, [bookmark: bookmark40]热塑性塑料：在特定温度范围内能反复加热软化和冷却硬 化的塑料;如聚乙烯塑料、聚氯乙烯塑料；
B, [bookmark: bookmark41]热固性塑料，因受热和其他条件能固化成不溶性物料的塑 料，如酚醛塑料，环氧塑料等；
2. [bookmark: bookmark42]按塑料使用范围分类
A,通用塑料：指产量大、用途广、成型性好、价廉的塑料； 如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等；
B工程塑料：指能承受一定的外力作用,并有良好的机械性能 和尺寸稳定性，在高、低温下仍能保持其优良性能，可
以作为工程结构件的塑料;如ABS、尼龙、聚矶等；
C, [bookmark: bookmark43]特种塑料：指具有特种功能如耐热、自润滑等，应用于特殊 要求的塑料;如氟塑料、有机硅等；
3. [bookmark: bookmark44]塑料的基本性能
A.质轻、比强度高;塑料质轻,一般塑料的密度都〜
克/厘米之间，只有钢铁的1/8〜1/4、铝的1/2左右，而各种泡 沫塑料的密度更低，约在〜克/厘米
B. [bookmark: bookmark45]优良的化学稳定性能；
一般塑料对酸碱等化学药品均有良好的耐腐蚀能力,特别是
 聚四氟乙烯的耐化学腐蚀性能比黄金还要好，甚至能耐：王水 “等强腐蚀性电解质的腐蚀，被称为"塑料王"；
C. [bookmark: bookmark46]减摩、耐磨性能好；
大多数塑料具有优良的减摩、耐磨和自润滑特性;许多工程塑 料制造的耐摩擦零件就是利用塑料的这些特性，在耐磨塑料 中加入某些固体润滑剂和填料时，可降低其摩擦系数或进一 步提高其耐磨性能；
D. [bookmark: bookmark47]透光及防护性能；
多数塑料都可以作为透明或半透明制品，其中聚苯乙烯和丙 烯酸酯类塑料象玻璃一样透明；
有机玻璃化学名称为聚甲基丙烯酸甲酯，可用作航空玻璃材 料聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯等塑料薄膜具有良好的透光和 保暖性能大量用作农用薄膜;塑料具有多种防护性能,因此常 用作防护保装用品，如塑料薄膜、箱、桶、瓶等；
E. [bookmark: bookmark48]减震、消音性能优良；
某些塑料柔韧而富于弹性，当它受到外界频繁的机械冲击和 振动时，内部产生粘性内耗，将机械能转变成热能，因此，工程上 用作减震消音材料;例如,用工程塑料制作的轴承和齿可减小 噪音,各种泡沫塑料，更是广泛使用的优良减震消音材料；
上述塑料的优良性能，使它在工农业生产和人们的日常生活 中具有广泛用途；它已从过去作为金属、玻璃、陶瓷、
木材和纤维等材料的代用品，而一跃成为现代生活和尖端工 业不可缺少的材料；
然而,塑料也有不足之处;例如，耐热性比金属等材料差,一般塑 料仅能在100C。以下温度使用，少数200C。左右
使用；塑料的热膨胀系数要比金属大3~10倍,容易受温度变 化而影响尺寸的稳定性；在载荷作用下，塑料会缓慢地产生粘 性流动或变形，即蠕变现象；此外,塑料在大气、阳光、长期的 压力或某些质作用下会发生老化，使性能变坏等;塑料的这些 缺点或多或少地影响或限制了它的应用;但是,随着塑料工业 的发展和塑料材料研究工作的深入，这些缺点正被逐渐克服， 性能优异的新颖塑料和各种塑料复合材料正不断涌现；
四塑料家具
塑料家具是一种新性能的家具;塑料的种类很多，但基本上 可分成两种类型：和;前一种是我们常见的无线电收音机、汽 车仪表板等；而后一种如各种家电塑料部件、软管，或卡勃编 等;在现代家具中就把这种新材料通过模型压成椅坐,或者压 成各种薄膜，作为柔软家具的蒙面料，也有将各种颜色的塑料 软管在钢管上缠绕成一张软椅的；
[bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]1,分类；
塑料家具相对于传统、、铁艺家具等，
是一种新性能的家具, 它以色彩鲜艳、形状各异、轻便小巧、适用面广、保养方便 变广大消费者所喜欢，在中就把这种新材料通过模型压成椅 坐，或者压成各种薄膜，作为柔软家具的蒙面料,也有将各种颜 色的塑料软管在钢管上缠绕成一张软椅的1 ;
A,按使用特性将塑料分类
按塑料不一样的使用特性,一般可将塑料分为通用塑料、工程 塑料和特种塑料三种类型；
[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54]③通用塑料
一般是指产量大、用途广、成型性好、价格便宜的塑料; 通用塑料有五大品种，即PE、聚丙烯PP、聚氯乙烯PVC、 PS及丙烯腈一丁二烯一苯乙烯共聚合物ABS;它们都是热塑 性塑料；
②工程塑料
一般指能承受一定外力作用，具有良好的机械性能和耐 高、低温性能，尺寸稳定性较好，可以用作工程结构的塑料,如 聚酰胺、聚砜等；
在工程塑料中又将其分为通用工程塑料和特种工程塑料两 大类；
A, [bookmark: bookmark55]通用工程塑料包括：、、、改性聚苯醚、、超高分子量 聚乙烯、甲基戊烯聚合物、共聚物等；
B, [bookmark: bookmark56]特种工程塑料又有交联型的非交联型之分；
交联型的有：聚氨基双马来酰胺、聚三嗪、交联聚酰亚 胺、耐热环氧树指等;非交联型的有：、、聚苯硫醚、聚酰亚 胺、聚醚醚酮PEEK等；
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]③特种塑料
一般是指具有特种功能，可用于航空、航天等特殊应用领 域的塑料;如氟塑料和有机硅具有突出的耐高温、自润滑等特 殊功用，增强塑料和泡沫塑料具有高强度、高缓冲性等特殊性 能，这些塑料都属于特种塑料的范畴；
a.强塑料：增强塑料原料在外形上可分为粒状如钙塑增强 塑料、纤维状如玻璃纤维或玻璃布增强塑料、片状如云母增 强塑料三种;按材质可分为布基增强塑料如碎布增强或石棉
增强塑料、无机矿物填充塑料如石英或云母填充塑料、纤维
增强塑料如碳纤维增强塑料三种；
b.泡沫塑料：泡沫塑料可以分为硬质、半硬质和软质泡沫 塑料三种;硬质泡沫塑料没有柔韧性,压缩硬度很大，只有达到 一定应力值才产生变形,应力解除后不能恢复原状；软质泡沫 塑料富有柔韧性,压缩硬度很小，很容易变形，
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