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	一、项目内容及规模
绍兴高新区臻辣味火锅店选址位于绍兴市世茂湖滨商业中心D 区 101 号楼 1 层 3F303 号，用途为商业用房， 总经营面积 465 平方米，其中厨房面积约 60 平 方米。 项目主要经营火锅， 设厨房、餐厅两个区域，共有餐位数 160 个（详见平 面图）。项目最高一天可接纳约 320 人用餐。 项目主要经营中餐、晚餐，不经营 早餐、娱乐及住宿业务，项目营业时间为 10:00~22:00 ，全年营业 365 天， 项目
有职工 20 人，不安排店内住宿。
依据中华人民共和国主席令第 77 号《中华人民共和国环境影响评价法》、 国务院令第 253 号《建设项目环境保护管理条例》及浙江省人民政府令第 288 号 《浙江省建设项目环境保护管理办法》的规定， 凡从事对环境有影响的建设项目 必须进行环境影响评价， 使经济建设与环境保护能够协调发展。根据《建设项目
环境管理分类目录》， 该项目属于“V 社会事业与服务业— 175 餐饮场所”中不
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	涉及环境敏感区的餐饮场所， 同时按照项目前期联合踏勘服务反馈单要求，所以 应编制环境影响登记表。绍兴高新区臻辣味火锅店委托我单位承担本项目环境影 响评价工作。我单位在对项目所在地现场踏勘、收集有关资料、环境质量现状监 测及向环保主管部门汇报的基础上， 编制了本项目环境影响登记表， 报请有关部
门审查。
表 1        餐饮设施规模指标

	序号
	指标名称
	单位
	数量
	备注

	1
	餐厅面积
	m2
	465
	/

	2
	餐位数
	个
	160
	/

	3
	其中厨房面积
	m2
	60
	/


二、 原辅材料及主要设施设备
1 、 资源能源消耗
项目主要的原辅材料见表 2。
表 2        项目主要资源能源消耗

	序号
	原辅材料名称
	单位
	用 量

	1
	水
	吨/年
	6570

	2
	电
	万千瓦时/年
	10

	3
	液化石油气
	吨/年
	10.2


2 、 项目主要设备
项目采用 14 台 5 匹的吸顶式空调，空调外机安装在项目所在房屋的楼顶。 项目厨房设有 4 个汤炉， 2 台猛火单锅，灶头数为中规模， 采用液化石油气作燃
料， 就餐大厅内使用的为电磁炉。
三、 项目拟选地址周围环境简况及主要保护目标(附图说明)
1 、 地理位置及周边环境
项目位于绍兴市世茂湖滨商业中心 D 区 101 号楼 1 层 3F303 号，地理位置
详见附图 1、附图 2。
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	2 、 主要环境敏感点
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	表 3      主要环境敏感点

	

序号
	

敏感点名称
	

方位
	建筑间
最近距
离
	与油
烟排
放口
间距
离
	

敏感性描述
	

保护级别

	1
	御景华庭住宅小区
	东北
	105m
	125m
	一般
	环境空气二级标准  环境噪声 2 类区标准

	2
	河流
	西
	69m
	/
	一般
	地表水环境Ⅳ类水标 准


注：项目周边敏感点御景华庭住宅小区能够满足 《饮食业环境保护技术规范》 (HJ554-2010)的营业场所边界距离住宅 9 米、排烟口距离住宅 20 米的要求。
四、评价适用标准
1 、 环境质量标准
(1)  环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准。
表 4          《环境空气质量标准》GB3095-2012         单位:μg/m3

	取值时间
指标
	二级标准浓度限值

	
	年均值
	日均值
	1 小时平均值

	二氧化硫（SO2 ） ≤
	60
	150
	500

	二氧化氮（NO2 ）≤
	40
	80
	200

	总悬浮颗粒物（TSP）≤
	200
	300
	—

	可吸入颗粒物（PM10 ）≤
	70
	150
		


(2)  地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类水体
标准。
表 5          《地表水环境质量标准》   单位：除 pH 值外均为 mg/L

	序号
	水质指标
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	Ⅴ类

	1
	pH 值（无量纲）
	6～9

	2
	溶解氧（DO） ≥
	7.5
	6
	5
	3
	2

	3
	高锰酸盐指数≤
	2
	4
	6
	10
	15

	4
	五日生化需氧量（BOD5 ）≤
	2
	3
	4
	6
	10
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		5
	氨氮（NH3-N）≤
	0.05
	0.5
	1.0
	1.5
	2.0

	6
	总磷（以 P 计） ≤
	0.02
	0.1
	0.2
	0.3
	0.4

	7
	石油类≤
	0.05
	0.05
	0.05
	0.5
	1.0


(3)  声环境质量执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中 2 类标准。
表 6       《声环境质量标准》   单位： dB

	类别
	标准限值(LAeq)
	项目适用范围

	
	昼间
	夜间
	

	2 类
	60
	50
	场界四周
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	*夜间突发噪声最高值不超过标准 15dB。
2 、 污染物排放标准
(1)  拟建项目产生的废水进入排污管网， 废水排放水质执行《污水综合排放 标准》（GB 8978- 1996）中的三级排放标准； 废水经过绍兴污水处理厂处理排放
执行《污水综合排放标准》（GB 8978- 1996）中的其他排污单位一级排放标准。
表 7          《污水综合排放标准》    单位：除 pH 值外均为 mg/L

	标准
	pH 值
	COD
	BOD5
	SS
	动植物油
	NH3-N
	石油类

	三级标准限值
	6～9
	500
	300
	400
	100
	35*
	20

	其他排污单位一级标准限值
	6～9
	100
	20
	70
	10
	5▢
	5


*注： 参照浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》  (DB33/887-2013)。
▢注：参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级 A 标准。
(2)  项目建成后边界噪声排放相应执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB

	22337-2008）
表 8
	中 2 类标准，详见表 8。
《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）
	

单位： dB
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	类别
	等效声级（LAeq）
	项目周边适用区域

	
	昼间
	夜间
	

	2 类限值
	60
	50
	场界四周


(3)  项目厨房油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型
设施要求。
表 9         《饮食业油烟排放标准》

	规模
	小型
	中型
	大型

	基准灶头数
	≥1，＜3
	≥3，＜6
	≥6

	对应灶头总功率（108J/h）
	＜5.00
	≥5.00，＜10
	≥10

	对应排气罩灶面总投影面积（m2）
	≥1.1，＜3.3
	≥3.3，＜6.6
	≥6.6

	最高允许排放浓度（mg/m3）
	2.0

	净化设施最低去除效率（%）
	60
	75
	85


(4)  生活垃圾处置参照执行建城[2000]120  号《城市生活垃圾处理及污染防 治技术政策》、《生活垃圾处理技术指南》建城[2010]61 号； 施工期固体废物按 照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及修改单、《浙江省固体废物污 染环境防治条例》及修改单要求处置。各类固废妥善处置， 厨余垃圾执行《绍兴
市区餐厨垃圾管理办法（试行）（2012 年施行） 》，不得形成二次污染。
(5)  污染物排放总量分析
本环评结合环保管理要求，对该项目主要污染物的排放量进行总量控制分
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	析，根据环评有关规范及环保管理部门要求， 排污总量控制指标确定为 COD、
氨氮。
根据工程分析，项目实施总量控制的污染物排放情况见表 10。
表 10      污染物排放总量

	总量控制污染物
	水量
	COD(t/a)
	氨氮(t/a)

	
	t/d
	t/a
	
	

	项目实施后废水纳管量
	15.3
	5585
	2.79
	0.20

	削减量
	0
	0
	2.23
	0.17

	污水处理厂排放环境量
	15.3
	5585
	0.56
	0.03
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	由于本项目为新建项目， 不排放生产废水，其新增生活污水排放量可以不需
区域替代削减。
环评建议项目水污染物排放指标如下：
项目排污水厂指标：废水量 5585t/a（16t/d）， COD2.79t/a，氨氮 0.20t/a；
污水厂排环境指标：废水量 5585t/a（16t/d），COD0.56t/a，氨氮 0.03t/a。
五、项目施工期主要污染分析及污染防治措施
项目利用原来的房屋装修， 不涉及土建部分， 主要的污染因子为装修期油漆
废气、噪声、装修人员的生活废水及装修垃圾等。
项目装修工人产生的生活污水经现有的化粪池处理后排入城市截污管网， 最 终送至绍兴污水处理厂处理， 对周围水环境无影响； 由于装修期相对较长， 油漆 废气的释放较缓慢， 故产生的油漆废气不会对周围环境产生明显的影响； 装修垃 圾和生活垃圾分别收集及时清运到环卫、城管等部门规定的地方处置， 做到日产 日清， 防止腐烂变质、滋生蚊蝇、产生恶臭、传染疾病， 采取上述措施后， 固废 对周围环境不会造成明显的影响； 装修期间， 严禁夜间施工， 可有效降低装修噪
声对周围环境的影响。因此，本项目装修期间对周围环境影响不大。
六、项目营运期主要污染分析
项目营业时主要产生餐饮、 生活废水、 油烟废气、生活垃圾、餐饮垃圾以及
生活噪声等污染物，具体分析如下：
1 、 营运期废水
项目产生的废水为员工、顾客的生活污水和餐饮废水两部分， 顾客餐饮废 水按 50  L/人•d 计， 其中员工用水定额包括生活用水 50L/人•d 和餐饮废水 25L/
人•d 。具体见下表：




5
	表 11      废水量核算

	类别
	数量
	用水标准（L）
	天数
	用水量(t/d)
	排水 系数
	排水量

	
	
	
	
	
	
	(t/d)
	(t/a)

	顾客
	320 人次/天
	50 L/人•餐
	365
天
	16
	
0.85
	13.6
	4964

	员工
	20 人/天
	（25×2+50）L/人 •d
	
	2
	
	1.7
	621

	
合计
	水量
	18
	——
	15.3
	5585

	
	废水 COD 产生量
	（500mg/L）7.65kg/d ，2.79t/a

	
	废水氨氮产生量
	（35mg/L）0.5355kg/d ，0.20t/a


项目废水量为 15.3t/d(5585t/a) ，经隔油池及化粪池预处理的餐饮类设施废水 水质按同类项目类比为：pH 值 6~9 ，COD  500mg/L，NH3-N35mg/L，符合《污 水综合排放标准》（GB8978- 1996）中三级标准。项目产生的污水全部进入绍兴 污水处理厂处理，不排放项目周边的水体，不会对项目周边的水环境产生影
响。
表 12      水污染物产生及环境排放一览表

	指标
类别
	废水量
	COD
	NH3-N

	
	日水量(t/d)
	年水量（t/a）
	mg/L
	t/a
	mg/L
	t/a

	产生量（纳管排放）
	15.3
	5585
	500
	2.79
	35
	0.20

	削减量
	0
	0
	——
	2.23
	——
	0.17

	处理后环境排放量
	15.3
	5585
	100
	0.56
	5
	0.03


2 、 营运期废气
（1） 燃料废气
项目以经营火锅为主， 使用的是电磁炉， 厨房灶头用于火锅锅底的初步加工，  使用的燃料为液化石油气。 根据“绍兴市区、柯桥区天然气利用工程用气规划” 对绍兴市区目前瓶装液化石油气用户和管道人工天然气用户调查表明， 人均消耗  液化石油气为 60kg/a（一年 365 天， 平均每天两餐计）。本项目日就餐以 320+20    ×2=340 人次计，年营业时间 365 天，则项目年用液化石油气消耗量为 10200kg/a。
液化石油气燃烧废气的产生量和排放量见表 13。
表 13      项目液化石油气燃烧废气产生量和排放量
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	项目
	SO2
	烟尘
	NO2
	CO

	液化气燃烧排污系数（g/kg）
	0.275
	0.1007
	0.5495
	0.1099

	产生量（kg/a）
	2.81
	1.03
	5.60
	1.12

	排放量（kg/a）
	2.81
	1.03
	5.60
	1.12


（2） 油烟废气
根据类比调查，餐饮单位食用油消耗系数为 3.5kg/100 人次，其中火锅食用
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