温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（单选题100道，多选题50道，判断题50道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 某正弦交流电压的初相角φ二π/6，在t=0时，其瞬时值将(  )。
A. 大于零
B. 小于零
C. 等于零
D. 最大值
答案:B
2. 20/5t桥式起重机主钩上升控制时，接通电源，合上QS1.QS2使主钩电路的电源接通，合上(  )使控制电源接通。
A. QS3
B. QS4
C. QS5
D. QS6
答案:A
3. 变压器高压侧电压与额定电压的差值不应超过( )V。
A. 5﹪
B. 10﹪
C. 25﹪
D. 15﹪
答案:A
4. 防雷装置的引下线地下0.3m至地上1.7m的一段可加装(  )保护。
A. 耐日光老化的改性塑料管
B. 自来水钢管
C. 电线钢管
D. 槽钢
答案:A
5. 远距离输电时,为减小线路上的电能损耗,主要采用(  )。
A. 提高线路的电压等级
B. 增大线路导线截面减小电阻
C. 提高功率因数减少无功
答案:A
6. 锡焊晶体管等弱电元件应用(  )Ｗ的电烙铁为宜。
A. 25
B. 75
C. 100
答案:A
7. 几个等值的电阻串联,则各个电阻的端电压(  )。
A. 不确定
B. 不相等
C. 相等
答案:C
8. 计算机对PLC进行程序下载时，需要使用配套的(  )。
A. 网络线
B. 接地线
C. 电源线
D. 通信电缆
答案:D
9. 确定电流所产生磁场方向的定则是由(  )。
A. 欧姆定律
B. 右手螺旋定律
C. 基尔霍夫定律
D. 楞次定律
答案:B
10. 使用的电气设备按有关安全规程，其外壳应有什么防护措施?( )。
A. 无
B. 保护性接零或接地
C. 防锈漆
答案:B
11. 刀开关在选用时,要求刀开关的额定电压要大于或等于线路实际的( )电压。
A. 最高
B. 额定
C. 故障
答案:A
12. 外部过电压,与气象条件有关,又称为( )。
A. 气象过电压
B. 大气过电压
C. 污秽过电压
答案:B
13. 漏电保护器负载侧的中性线(  )与其它回路共用。
A. 允许
B. 不得
C. 必须
D. 通常
答案:B
14. 在中性点接地体系中，重复接地的电阻不该大于( )欧。
A. 10
B. 0.5
C. 30
D. 4
答案:A
15. 相对编号的常用格式是(  )。
A. 设备编号-端子排号
B. 设备名称-接线端子号
C. 设备编号-接线端子号
D. 设备名称-端子排号
答案:B
16. 国标规定变压器周围环境温度最高为( )。
A. 30℃
B. 40℃
C. 35℃
D. 25℃
答案:B
17. 特种作业人员必须年满( )周岁。
A. 19
B. 18
C. 20
答案:B
18. 电压互感器绕组结构特点是( )。
A. 一次绕组匝数少
B. 二次绕组匝数多
C. 一次绕组匝数多
答案:C
19. 鼠笼电机的拆装顺序为()。
①将转子从定子铁芯中抽出②卸下轴承盖外盖与后大盖
⑧卸下前轴伸端轴承外盖④拆去电动机引线.地线。
⑤卸下皮带轮或靠背轮
A. ①②③④⑤
B. ②③⑤④①
C. ④⑤③②①
D. ③④⑤①②
答案:C
20. 串联电阻的分压作用是阻值越大电压越(  )。
A. 小
B. 大
C. 增大
D. 减小
答案:B
21. 正常情况直线杆塔仅承受( )。
A. 导线顺线路方向的张力
B. 导线，绝缘子，覆冰等重量和风力
C. 相邻两档导线的不平衡张力
答案:B
22. 更换和检修用电设备时.最好的安全措施是(  )
A. 站在凳子上操作
B. 切断电源
C. 戴橡皮手套操作
答案:B
23. 变压器的短路试验是在(  )的条件下进行的。
A. 低压侧短路
B. 高压侧短路
C. 低压侧开路
D. 高压侧开路
答案:A
24. 母线的着色有统一规定，其中不接地中性线的颜色规定为(  )。
A. 白色
B. 绿色
C. 蓝色
D. 紫色
答案:D
25. 将一根导线均匀拉长为原长度的3倍，则阻值为原来的(  )倍。
A. 3
B. 1/3
C. 9
答案:C
26. 在TN接零保护系统中，通过总漏电保护器的工作零线N线与专用保护零线PE线之间(  )，严禁将单独敷设的工作零线再做重复接地。
A. 不得再做电气连接
B. 可以作电气连接
C. 可以相互代用
答案:A
27. 对于正弦交流电,最大值等于有效值的( )倍。
A. 1
B. 根号2
C. 根号3
答案:B
28. 《全国供电规则》规定，高压用户的功率因数必须保证在( )。
A. 0.8以上
B. 0.85以上
C. 0.9以上
D. 0.95以上
答案:C
29. 利用电流的热效应，可以制成的电器有(  )。
A. 白炽灯
B. 电动机
C. 变压器
D. 电缆
答案:A
30. 当触电人脱离电源后，发现心跳加速或呼吸停止，应立即(  )。
A. 就地等待医生
B. 送往医院
C. 就地心肺复苏
D. 人工呼吸
答案:C
31. 如图所示电路中，三极管工作状态是(  )。
A. 饱和
B. 截止
C. 放大
D. 击穿
答案:C
32. 万用表电压量程2.5V是当指针指在(  )位置时电压值为2.5V。
A. 1/2量程
B. 满量程
C. 2/3量程
答案:B
33. 依据线路电压等级和用户对象电力线路可分为配电线路和( )线路。
A. 照明
B. 动力
C. 送电
答案:C
34. 数字式仪表结构由以下四部分组成:测量线路.A/D转换器.显示屏及(  )
A. 电源
B. 选择开关
C. 表棒
答案:A
35. 单相交流电能表通常采用(  )测量机构。
A. 电动系
B. 电磁系
C. 静电系
D. 感应系
答案:D
36. 电力晶体管的缺点是(  )。
A. 功率容量小
B. 必须具备专门的强迫换流电路
C. 具有线性放大特性
D. 易受二次击穿而损坏
答案:D
37. 关于启动机运转无力故障的症状，甲说启动机运转无力的症状是启动机运转缓慢无力，不能带动发动机正常运转；乙说启动机运转无力的症状是接通启动开关，启动机只是“咔嗒”一声响，而不转动。你认为以上观点(  )。
A. 甲正确
B. 乙正确
C. 甲乙都正确
D. 甲乙都不正确
答案:C
38. 静电现象是十分普遍的电现象(  )是它的最大危害。
A. 对人体放电，直接置人于死地
B. 高电压击穿绝缘
C. 易引发火灾
答案:C
39. 六氟化硫气体属于(  )气体。
A. 惰性
B. 活性
C. 有毒
D. 可燃
答案:A
40. 发生人身触电时，当通过人体的交流电流达到(  )毫安时会有生命危险。
A. 30
B. 50
C. 100
答案:A
41. 晶体管无触点开关的应用范围比普通位置开关更( )。
A. 窄
B. 广
C. 极小
D. 接近
答案:B
42. 集成运算放大器的最大特点是(  )。
A. 开环增益很大，体积小
B. 开环增益很大，输入阻抗很小
C. 开环增益很大，输出阻抗高
D. 开环增益很大，输入阻抗高，输出阻抗小
答案:D
43. 铝质PEN线的截面积不得小于(  )mm2。
A. 4
B. 6
C. 10
D. 16
答案:D
44. 双向晶闸管具有(  )层结构。
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
答案:C
45. 直流电器灭弧装置多采用(  )
A. 陶土灭弧罩
B. 金属栅片灭弧罩
C. 封闭式灭弧室
D. 串联吹式灭弧装置
答案:D
46. 电力系统中常用的Y，D.11接线的变压器，三角形侧的电流比星形侧的同一相电流，在相位上超前( )度。
A. 30
B. 60
C. 120
答案:A
47. 磁通的单位是(  )。
A. B
B. WB
C. T
D. MB
E. F
答案:B
48. 电感的串联公式是(  )。
A. L=L1+L2+L3
B. L=L1L2/L1+L2
C. L=1/L1+1/L2
D. 1/L=1/L1+L2
答案:A
49. 管线配线时，导线绝缘层的绝缘强度不能低于500V，铜芯线导线最小截面为(  )。
A. 0.5mm2
B. 0.75mm2
C. 1mm2
D. 1.5mm2
答案:C
50. 双极型晶体管和场效应晶体管的控制信号为(  )。
A. 电压
B. 电流
C. 双极型为电压.场效应为电流
D. 双极型为电流.场效应为电压
答案:C
51. 可控硅的正向阻断是(  )。
A. 可控硅加小向阳极电压，控制极加反向电压
B. 可控大地加厂向阳极电压，控制极不加反向电压
C. 可控硅加反向阳极电压，控制极加正向电压
D. 可控硅加反向阳极电压，控制极加反向电压
答案:B
52. 下列不属于助焊剂的特性为(  )
A. 去除氧化膜并防止氧化
B. 辅助热传导
C. 降低金属表面张力
D. 使焊点失去光泽
答案:D
53. 部分电路的欧姆定律的表达式为(  )。
A. I=U/R
B. I=U/R+r
C. I=E/(R+r)
D. U=IR+r
答案:A
54. 半波整流使用(  )个二极管。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:A
55. 电业安全工作规程上规定,对地电压为(  )(V)及以下的设备为低压设备。
A. 380
B. 400
C. 250
答案:C
56. 就对被测电路的影响而言，电压表的内阻(  )。
A. 越大越好
B. 越小越好
C. 适中为好
D. 大小均可
答案:A
57. 导线接头缠绝缘胶布时,后一圈压在前一圈胶布宽度的(  )。
A. 1/3
B. 1/2
C. 1
答案:B
58. 四分裂导线子导线间的间距一般为(  )。
A. 40～45；
B. 50；
C. 60；
D. 80。
答案:A
59. 三相异步电动机采用(  )时，能量消耗小，制动平稳。
A. 发电制动
B. 回馈制动
C. 能耗制动
D. 反接制动
答案:C
60. 建筑施工特种作业人员，应当参加年度安全教育培训或者继续教育，每年不得少于(  )小时。
A. 12
B. 18
C. 20
D. 24
答案:D
61. DZ5小电流低压断路器系列.型号DZ5—20／330，表明断路器脱扣方式是(  )。
A. 热脱扣器
B. 无脱扣器
C. 电磁脱扣器
D. 复式脱扣器
答案:D
62. 用万用表测量电阻时，则需要将(  )作为测量电源。
A. 外接电源
B. 表内电池
C. 电阻电压
答案:B
63. 为了判断中小容量的电力变压器一次侧分接头的接触是否良好,可以测量一次侧三个引线端之间的直流电阻.使用仪表应是(  )
A. 万用表；
B. 接地摇表；
C. 单臂直流电桥；
D. 双臂直流电桥
答案:C
64. 高压验电器的发光电压不应高于额定电压的( )%。
A. 50
B. 25
C. 75
答案:B
65. 热继电器具有一定的(  )自动调节补偿功能
A. 频率
B. 时间
C. 温度
答案:C
66. 低压电器按其动作方式又可分为自动切换电器和(  )电器。
A. 非自动切换
B. 非电动
C. 非机械
答案:A
67. 胶壳刀开关在接线时，电源线接在(  )
A. 上端(靜触点）
B. 下端（动触点）
C. 两端都可
答案:A
68. 钳形电流表不能带电(  )。
A. 读数
B. 换量程
C. 操作
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