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加快教化信息化建设的步伐，通过学校的信息技术建设来提升教学水平，抢占将来教化发展的制高点，已成为中国教化界的共识。
在当前的教化行业网络建设大潮中，如何建设平安牢靠、经济适用、可持续发展的校内网络，如何为将来数字化教化发展培育信息化人才，已经成为全部教化单位关注的焦点。而建设具备多态的复合型网络构架，可以满足校内网络对于不同的网络互联的需求。
随着我国高职校校内网络建设的普及，有线以太网络建设渐渐普及并趋于成熟。以科研、教学、办公、上网服务综合一体化的校内网络，为广阔的在校学生和教职工的学习、生活和工作带来了极大的便利，网络信息化同时也成为了高校重要工作内容之一。
随着校内网络信息化的普及，人们越来越要求尽可能便利、快速、移动式的运用网络，同时，随着笔记本电脑的普以及无线网卡产品的价格逐步降低，越来越多的人拥有无线网络客户端产品，据调查显示，我国高等院校师生的笔记本电脑平均拥有比例已经超过15%，并在以每年10%的速度递增。因此，很多高校起先思索如何能够使得在很多有线网络无法延长到的场合，以及如大型教室、礼堂、会议室、图书馆体育场馆等场所，也同样能够访问校内网络，最大程度延长网络半径，真正让网络渗透到校内的每个角落。这对于校内网的管理者和建设者来说，是急需思索与解决的问题。
对于这样的需求，受到严格的地域限制的有线网络明显已经不能满足。能在教室、多媒体教室、阶梯教室、礼堂、会议室、图书馆甚至在体育馆、足球场、操场等场所连接互联网成为校内用户迫切的渴望，只有随时随地能够连接到网络，才能满足目前用户对网络的需求。
为了满足这样的需求，全国各高校在经过近几年的无线试验网的探究之后，纷纷起先规划并建设作为有线网络之补充的校内无线网络，为校内供应全部的无线局域网信号覆盖，并供应数据接入业务，让学校师生体会到无线局域网给老师的教学和学生的学习带来的好处。同时，该网络的建成，也为下一步实现在校内无线网络上供应VoIP、视频监控、视频教学等增值服务，建立统一计费、管理和运营，供应了前提条件。
[bookmark: _Toc246263610]二、需求分析
此次网络建设的目标是建立一个覆盖全校并在物理上独立于现有有线网络的无线校内网。要求完成全方位立体式无线覆盖，让师生们可以在所覆盖的区域随时随地、无拘束的连接到网络，教职工和外来来宾可以依托无线访问宁波理工学院门户网站和Internet资源。新的无线网络建设要求在认证计费、平安防卫等方面与现有的有线网络相互独立，校内有线网络各部分主体结构内部不须要变更任何项目，同时做到尽可能的简化网络结构，提高网络访问速度与效率。
此次校内无线局域网具体的总体目标是：
· 利用无线网络技术进一步扩展校内网的覆盖范围，使全校师生能够随时随地、便利高效地运用校内网络；
· 促进教学和科研发展，进一步拓展探讨空间；
· 提升校内网络环境，提高管理水平和效率，推动学校信息化建设；
由于本工程是在校内有线网的基础上加以无线扩充，本工程具体的建设目标是：
· 覆盖宁波理工学院全部校区，为教职员工供应切实可用的无线网络环境；
· 侧重实际应用，覆盖校内内部分区域，为教学和学习生活供应切实可用的无线网络环境；
· 实行通行的网络协议标准：目前无线局域网普遍采纳802.11系列标准，因此校内无线局域网将主要支持802.11g（54M带宽）标准以供应可供实际应用的相对稳定的网络通讯服务，部分区域支持802.11n（300M带宽标准）以供应更高带宽的网络体验；
· 全面的无线网络支撑系统（包括无线网管、无线平安，无线计费等），以避开无线设备及软件之间的不兼容性或网络管理的混乱而导致的问题；
· 保证网络访问的平安性，支持802.1x平安认证方式；
· 采纳非独立型的无线网络结构选型；
· 覆盖范围要求：全校包括全部教学楼、行政楼、宿舍楼、体育场、图书馆等全部地区（包括道路、广场等其余全部空旷地带）的无盲点无线全覆盖，其中楼宇部分除宿舍楼做室外覆盖外，其余均做室内覆盖。
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