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[bookmark: _bookmark0]1	专业工程概况与特点
站为11m 岛式站台地下两层车站。站中心底板埋深16.56m，车站净长约204m，净宽 18.3m。标准段基坑开挖深度为 16.76m，端头井基坑开挖深度为 18.46m。车站底板位于③-1 粉砂夹粉土与③-2 粉砂上，位于越江路和规划纬六路交叉口 上方，沿规划纬六路东西向布置。车站主体采用明挖顺做法施工。
车站主体围护结构采用地下连续墙作为围护结构，地下连续墙厚度为800mm。
站围护结构情况一览表见表 1-1，导墙工程量见表 1-2。
 (
车站
部位
幅数
墙长
厚度
站
端头井
24
 
幅
33.46m
800mm
标准段
58
 
幅
30.76m
800mm
)表 1-1 站主体围护结构情况一览表




 (
项目
单位
数量
备注
导墙长度
m
473.4
导墙混凝土
m3
639.09
C25
导墙钢筋
t
58.41
)表 1-2 站导墙工程量统计表






[bookmark: _bookmark1]2、监理工作依据与工程质量验收规定
2.1 [bookmark: _bookmark2]规范标准
1) 《	建	设	工	程	监	理	规	范	》
GB50319-2013
2) 《	建	筑	工	程	质	量	验	收	统	一	标	准	》
GB50300-2013
3) 《	工	程	测	量	规	范	》
GB50026-2007
4) 《 建 筑 地 基 基 础 工 程 施 工 质 量 验 收 规 范 》
GB50202-2002
5) 《地下铁道工程施工及验收规范》	（2003 年版）GB50299-1999
6) 《 混 凝 土 结 构 工 程 施 工 质 量 验 收 规 范 》
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GB50204-2015
7) 《	钢	筋	焊	接	及	验	收	规	范	》
JGJ18-2012
8) 《钢筋机械连接技术规程》	JGJ
107-2010
9) 《	混	凝	土	强	度	检	验	评	定	标	准	》
GB/T50107-2010
10) 国家及地方颁发的最新的强制行条文标准、规定、竣工备案规定

2.2 [bookmark: _TOC_250020]工程文件
1） 轨道交通 1 号线一期工程 站主体围护结构施工图
2） 轨道交通 1 号线一期工程 站详细地质勘察报告
3) 本工程建设监理合同及其附件
4) 本工程施工承包合同
5) 经审核同意的施工单位编制的施工组织设计
6) 经审核同意的专项施工方案
7) 其他工程文件
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3 [bookmark: _TOC_250019]监理工作的流程

 (
事
中 
控
制
槽段定位
监理复核
钢筋绑扎
模版制作
混凝土
监理检查（旁站
）
监理项目部会审
（专业监理工程师
）
监理检查验收
)事	前	控	制




	资质审查
	
	设计交底
	
	方案审批
	
	检查施工准备工作

	
	
	
	
	
	
	




	轴线、水准监理复核
	
	材料质量控制
	
	签署开工令
	
	监理交底
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 (
事后控制
拆模后实测检查及缺陷处理
)


3 [bookmark: _TOC_250018]监理工作的控制要点
3.1 [bookmark: _TOC_250017]测量复核
导墙是地下连续墙在地表面的基准物，导墙的平面、高程位置决定了地下连续墙的平面、高程位置，因而，导墙施工放样必须准确无误。
（1） 平面测量控制
在对提供的平面控制点复核的基础上，对导线、轴线基准控制点定期进行复核，必须根据原点坐标对外围闭合导线、轴线基准控制点进行复核、调整。需要指出的是，本次导墙施工外放 100mm，进行导线、轴线复核时应考虑外放量。
（2） 高程测量控制
对施工单位布设的围墙下闭合水准控制点通过已知高程点进行联测复核，复核要求后通过该水准点对导墙的高程进行测量，并与施工单位测量结果进行对比，对偏差超过规范要求的点位重新进行测量。
3.2 [bookmark: _TOC_250016]导墙土体开挖
导墙开挖施工时必须严格注意地下管线保护，挖掘机作业时必须有专人旁站监督施工，碰到地下管线时须用人工将其小心挖出，并做好标志。对于已废弃的雨、污水等管道，在铺设混凝土垫层前必须将其所有出口封堵严实，避免连续墙施工时大量泥浆从下水管道渗漏，造成环境污染和连续墙施工土体坍塌的质量事故。
3.3 [bookmark: _TOC_250015]钢筋施工
现浇导墙分段施工时，水平钢筋应预留连接钢筋与邻接段导墙的水平钢筋相连接，且将接头凿毛冲刷。
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4.3 [bookmark: _TOC_250014]立模及砼浇筑
导墙外边以土代模，内边立钢模。模板施工过程中监理应重点控制模板垂直度、平整度、拼缝间隙，尤其是应检查转角处模板拼缝处理措施是否到位。本工程导墙宽度较地墙设计宽度外放 5cm，在模板验收中应分段多次测量导墙两个内模净宽，确保两侧导墙间距符合设计及方案要求。
砼浇筑前做好混凝土原材料控制，重点对混凝土强度等级、配合比、方量进行核查，对坍落度及时进行现场测试，并对现场试件留置进行见证并配合施工单位及时完成相关试件送检工作。
4.5 [bookmark: _TOC_250013]拆模及养护
导墙混凝土拆除内模板之后，应督促施工单位在导墙沟内立即设置方木支撑，方木水平间距 2m，上下间距为 0.7m，如果导墙深度超过 2 米，木坊支撑将视情况增加至 3~4 道。同时向导墙沟内回填土方，并进行地面硬化，确保导墙不移位和变形。
导墙混凝土自然养护到设计强度时，方可进行成槽作业。在此之前禁止车辆和起重机等重型机械靠近导墙。
4.6 [bookmark: _TOC_250012]成墙质量控制
导墙现浇结构质量控制主要包括内墙面与地下连续墙纵轴平行度、导墙间距、内墙面垂直度与平整度、导墙顶面平整度等，允许偏差应符合下列规定：
(1)内墙面与地下连续墙纵轴线平行度为±10mm； (2)内外导墙间距为±10mm；
(3)导墙内墙面垂直度为不大于 3‰； (4)导墙内墙面平整度为小于 3mm； (5)导墙顶面平整度为小于 5mm。
[bookmark: _TOC_250011]5、监理工作的方法和措施
5.1 [bookmark: _TOC_250010]监理工作方法
（1） 现场巡视：在导墙施工过程中，监理人员在现场加强巡视，并对质量、进度、安全文明、材料进场等工程信息进行收集；对工程施工过程质量情况进行详细掌握，并始终处在受控状态。
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（2） 监理旁站：对影响工程质量和安全的关键环节进行旁站和验收，正常情况下，填写《导墙施工监理检查记录表》（测量复核、钢筋、模板、混凝土）；出现异常情况尚需详细记录在当日值班监理日记上，并及时通知有关单位进行处理。
（3） 监理验收：工程材料实行见证取样复试，钢筋隐蔽验收填写《导墙钢筋监理检查表》，对其它工序验收填写工序检查验收记录和导墙施工监理检查记录表。
（4） 监理指令：根据存在问题的性质合理采用现场口头通知、《监理工作联系单》、《安全监理联系单》、《监理通知》、经业主同意的《停工令》等，必要时召开现场专题会议。
5.2 [bookmark: _TOC_250009]监理措施
（1） 技术措施：注重施工规范和图纸的掌握，提交书面监理审图意见，参加设计交底；针对本工程导墙分段、尺寸间距等技术要求，监理项目部将组织人员对结构施工图和围护图纸进行全面核对，在现场检查验收时进行全面验收。
（2） 组织措施：根据工程特点配置相应的监理人员，满足现场施工过程监控需要和专项控制需要。
（3） 进度控制：就设备、人员、材料、台班效率、管理等方面收集详尽的数据，每周进行进度分析。对发现的偏差及时反馈到相关的职能部门。
（4） 安全文明：根据导墙施工要求，重点对区域内排水、临时用电、钢筋加工、夜间施工等方面做好安全文明管控工作。
[bookmark: _TOC_250008]6、监理工作主要内容
6.1 [bookmark: _TOC_250007]事前控制内容
(1) 资质审查：在导墙工程开工前，对施工单位（包括分包、材料检测单位及商品砼搅拌站）进行资质审查，审查内容应包括:《企业法人营业执照》、资质等级证书、施工企业的业绩材料等；
(2) 设计交底：组织或参加设计施工图会审和设计交底，并提出意见和建议； (3)方案审批：审查施工单位提出的《导墙施工方案》签署书面意见，并审
查机械设备驾驶司机、指挥和操作工的上岗证等；
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(4) 检查施工准备工作：
① 督促施工单位做好场地规划工作及施工机械行走的道路铺筑；
② 检查挖机及其它辅助设备的配备和运行情况，同时作业加工平台、构件材料堆场和安全标志的符合性；
③ 检查计量设备、测量工具、检测工具（卷尺、经纬仪、水平仪等）的标定情况；
④ 审查电焊工、电工、挖机驾驶人员等特殊工种的上岗证；
⑤ 审查原材料产品的质保书、合格证、准用证及砼配比，要求施工单位在见证人的监督下进行材料取样及送样复试工作。
(5) 监理交底：施工前组织召开监理交底会议，就监理纪律、监理方式、验收程序、工艺环节技术要求等，向施工单位进行交底。
6.2 [bookmark: _TOC_250006]事中控制内容
[image: ]本工程导墙采用现浇钢筋砼结构，选用“┐┌”型导墙，导墙采用 C25 混凝土，内配 14@150、12@150 双向钢筋，其断面尺寸及配筋见下图。













（1） 施工单位在导墙放样自检后，应分段填报导墙复核单，经复验后予以签证。
（2） 导墙深度必须满足设计要求，墙底必须筑于坚实的土面上，不得漏浆，遇原状土较深时要求施工单位开挖深度须超过原状土 30~50cm，净距大于地下连续墙设计尺寸的 50mm。墙侧不应回填建筑垃圾及其它透水材料。
（3） 导墙拆模后，应立即做好墙间临时支撑，支撑间距为一般为 2m，根据
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墙深按间距设置道数，砼强度未达到设计强度前，吊机等重型设备禁止在导墙附近停置或作业，防止导墙位移或开裂。
（1） 施工机械作业道路应考虑到覆带吊机频繁行驶起吊，钢筋笼、型钢等对施工道路产生影响，所以施工道路必须坚固，施工道路与导墙翻边应构筑成一体。
（2） 导墙土体开挖、钢筋、模板、混凝土施工按照 4.2~4.4 章节进行事中控制。
6.3 [bookmark: _TOC_250005]事后控制内容
（1） 导墙是地下连续墙分项中的一个子分项，一般可划分检验批进行质量验收，并在施工单位自检合格的基础上提出工程验收申请，由监理组织分项验收；
（2） 验收时主控项目必须符合验收标准规定，发现问题应立即处理直至符合要求；一般项目应有 80％合格；砼试件强度评定不合格或对试件的代表性有怀疑时，应采用加倍复试或现场结构取样，检测结果符合设计要求可按合格验收；
（3） 导墙连接处采用凿毛处理并清理干净；
（4） 导墙接头应与地墙接头错开设置；
（5） 墙体结构控制内容和要求如下表。
	项目
	允许偏差
	项目
	允许偏差

	宽度（设计墙厚+50mm）
	<±10mm
	墙面平整度
	≤3mm

	导墙平面位置
	<±10mm
	导墙顶面平整度
	≤5mm

	垂直度
	<3‰
	
	


6.4 [bookmark: _TOC_250004]安全文明控制内容
（1） 导墙沟开挖采用挖机开挖，需要有专人指挥，有管线部位不得用挖机开挖；
（2） 及时抽排水，防止积水浸泡而降低土体强度，防止边坡坍塌，发现边坡有不稳定的迹象，应立即采取措施；
（3） 开槽中如发现有地下障碍物等，项目部须及时研究针对性措施，报有关部门批准后，再行施工。
（4） 对车辆机械进出的清洗、夜间施工防扰民等工作要严格督促施工单位按相关要求执行。
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[bookmark: _TOC_250003]7、监理旁站工作内容方法和要求
7.1 [bookmark: _TOC_250002]旁站工序
本工程确定导墙混凝土浇筑为关键工序，要求当班监理人员必须实施旁站监理。
7.2 [bookmark: _TOC_250001]工作要求
①	检查施工单位管理人员的到位情况；
②	检查施工单位执行施工方案以及工程建设强制性标准情况；
③ 严格按照监理工作的控制要点和目标值中相应工序的质量要求进行过程检验；
④	认真、准确及时地做好旁站监理记录；

发现异常问题，值班监理员应及时向专业监理师或总监汇报，经妥善处理后，方可转入下道工序施工。
[bookmark: _TOC_250000]8、监理记录表式
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钢筋工程监理检查现场检查记录表
工程名称：		检查部位：	 施工单位：	

	检查项目
	质	量	情	况

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	钢筋的材质复验（主控）
	

	2
	受力钢筋的弯钩和弯折（主控）
	

	3
	箍筋的弯钩形式（主控）
	

	4
	纵向受力钢筋的连接方式
（主控）
	

	5
	钢筋机械连接、焊接接头质量（主控）
	

	6
	受力钢筋品种、级别、规格和数量（主控）
	

	7
	钢筋的外观质量
	

	8
	钢筋接头错开情况
	

	9
	钢筋搭接长度、锚固长度
	

	
实测项目
	允许偏 差（mm）
	各实测点偏差值（mm）
	合格率
（%）

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	
1
	绑扎钢筋网
	长、宽
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	网眼尺寸
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	绑扎钢筋骨架
	长
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	宽、高
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


3
	


受力钢筋
	间距
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	排距
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	保护层厚度
	基础
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	柱、梁
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	板、墙、壳
	±3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	绑扎箍筋、横向钢筋间距
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	钢筋弯起点位置
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
6
	
预埋件
	中心线位置
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	水平高差
	＋3，0
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7
	

钢筋加工
	受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸
	
±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	弯起钢筋的弯折位置
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	箍筋内净尺寸
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	监理工程师意见：


专业监理工程师：	 日	期：	




A.0.6
 (
旁站记录表（通用
）
)

工程名称：			
	日期及气候：
	施工单位：

	旁站的部位和工序：

	旁站开始时间：
	旁站结束时间：
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