温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 带电水冲洗所用水的电阻率一般不低于(  )。
A. 1500Ω.cm
B. 1200Ω.cm
C. 1000Ω.cm
D. 500Ω.cm
答案:A
2. 二极( )管的死区电压为()。
A. 0.1V
B. 0.5V
C. 1V
D. 1.2V
答案:B
3. 在三相四线式380V电源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路,应选择(  )漏电保护装置。
A. 三相三极式
B. 三相四极式
C. 三相三极和单相二极两种
答案:B
4. 笼形异步电动机降压启动能减少启动电流,但由于电机的转矩与电压的平方成( ),因此降压启动时转矩减少较多。
A. 反比
B. 正比
C. 对应
答案:B
5. 下面的结论中,正确的是(  )
A. 空心励磁线圈所产生磁场和铁心励磁线圈所产生磁场的B—H关系均为非线性
B. 空心励磁线圈所产生磁场和铁心励磁线圈所产生磁场的B—H关系均为线性
C. 空心励磁线圈所产生磁场的B—H关系为线性.铁心励磁线圈所产生磁场的B—H关系为非线性
D. 空心励磁线圈所产生磁场的B—H关系为非线性.铁心励磁线圈所产生磁场的B—H关系为线性
答案:C
6. 脚扣使用时,脚掌穿入脚扣的皮带与脚扣踏板之间,再在皮带扣的扣压两侧接上一段适当长度的橡胶带,将橡胶带扣在(  )。
A. 脚后跟
B. 脚掌
C. 小腿
答案:A
7. 有额定电压均为110v，功率分别为100w和40w的两只灯泡。在额定电压下，40w灯泡的电阻值比100w的( )。
A. 大
B. 小
C. 相同
D. 按相应比例缩小
答案:A
8. 服务承诺中规定，供电设施计划检修停电，提前(  )向社会公告。
A. 3天;
B. 5天;
C. 7天;
D. 10天
答案:C
9. 选择架空导线截面不必考虑(  )因素。
A. 发热
B. 电压损失
C. 强度和保护
D. 绝缘
答案:D
10. 安全带的试验周期为(  )。
A. 2年
B. 1年
C. 半年
D. 3个月
答案:C
11. 碳在自然界中有金刚石和石墨两种存在形式,其中石墨是()。
A. 绝缘体
B. 导体
C. 半导体
答案:B
12. 中性点不接地系统，发生单相接地时，只动作于(  )。
A. 跳闸
B. 信号
C. 保护
答案:B
13. 测定电动机绕线组冷态直流电阻时，小于1Ω必须用(  )。
A. 单臂电桥
B. 摇表
C. 接地摇表
D. 双臂电桥
答案:D
14. SF6断路器在结构上可分为(  )和罐式两种。
A. 支架式
B. 支柱式
C. 固定式
D. 开启式
答案:B
15. 低压熔断器广泛应用于低压供配电系统和掌握系统中主要用于( )爱护,有时也可用于过载爱护。
A. 短路
B. 速断
C. 过流
答案:A
16. 电压220V，额定功率100W白炽灯泡的电阻为( )Ω。
A. 2.2
B. 220
C. 100
D. 484
答案:D
17. 通过三坐标测量机的测量系统可以测出零件测点在(  ).
A. X方向上的精确坐标
B. Y方向上的精确坐标
C. Z方向上的精确坐标
D. X，Y，Z，三个方向上的精确坐标
答案:A
18. 单独避雷针的接地电阻要求不大于(  )。
A. 1000欧；
B. 100欧
C. 10欧:
D. 4欧。
答案:C
19. 运行中的绝缘油的闪点应不比新油的标准降低(  )。
A. 1℃
B. 2℃
C. 3℃
D. 5℃
答案:D
20. GW5-35系列隔离开关为(  )结构。
A. 单柱式
B. 双柱式
C. 三柱式
答案:B
21. 频率为50Hz的交流电其周期为(  )。
A. 50s
B. 0s
C. ∞
D. 1/50s
答案:D
22. 漏电保护器后方的线路只允许连接(  )线。
A. 该用电设备的工作零线
B. PE
C. PEN
D. 地
答案:A
23. 某一条线路由检修转运行时，操作票的第一步是(  )。
A. 合负荷侧刀闸
B. 合电源侧刀闸
C. 检查开关在开位
D. 合线路开关
答案:C
24. 在高频屏蔽有困难的场合，作业人员应穿特制的( )。
A. 场压服
B. 金属服
C. 石棉服
D. 化纤服
答案:B
25. 绝缘棒平时应(  )。
A. 放置平稳
B. 使他们不与地面和墙壁接触，以防受潮变形
C. 放在墙角
答案:B
26. 架设高压电力线路要避开通讯线路主要原因是避免(  )。
A. 电力线杆倒杆砸坏通讯线路
B. 高压线串入通讯线路
C. 通讯杆倒杆影响电力线路
D. 导线周围磁场对通讯信号的干扰
答案:D
27. 高压验电器的结构分为指示器和(  )两部分。
A. 绝缘器;
B. 接地器;
C. 支持器;
D. 电容器.
答案:C
28. 安全帽的部件包括帽壳.帽衬.插口.(  ).缓冲垫等。
A. 拴绳
B. 绑绳
C. 勒绳
D. 系绳
答案:A
29. 在高压倒闸操作中，发现意外带负荷拉开隔离开关时，应当(  )。
A. 刚一看到火花立即重新合上
B. 刚一看到火花立即迅速拉开
C. 看到火花后慢慢拉开
D. 看到火花后慢慢合上
答案:A
30. 电梯轿厢额定载重量为1000kg，一般情况下轿厢可乘(  )人应为满载。
A. 10
B. 5
C. 20
D. 15
答案:A
31. 一张倒闸操作票最多只能填写( )操作任务。
A. 一个
B. 二个
C. 三个
答案:A
32. 我们使用的照明电压为220V，这个值是交流电的(  )
A. 有效值;
B. 最大值;
C. 恒定值;
D. 瞬时值.
答案:A
33. 变压器容量在(  )kVA以下的变压器.当过电流保护动作时间大于时，用户3～10kV配电变压器的继电保护，应装设电流速断保护。
A. 6300
B. 8000
C. 10000
D. 12000
答案:C
34. 串联谐振是指电路呈纯(  )性。
A. 电阻
B. 电容
C. 电感
答案:A
35. 应当按工作电流的(  )倍左右选取电流表的量程。
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
答案:B
36. 接户线与建筑物有关部分的距离与下方窗户的垂直距离不应小于(  )。
A. 0.2m；
B. 0.3m；
C. 0.4m；
D. 0.5m；
答案:B
37. 低压电工作业是指对( )V以下的电气设备进行安装.调试.运行操作等的作业。
A. 250
B. 500
C. 1000
答案:C
38. 运动中的D.B.-45型绝缘油，用目测检查油样时，( )炭微粒和机械杂质。
A. 允许含有微量
B. 允许含有一定量
C. 允许含有少量
D. 不应发现有
答案:D
39. 扩大直流电流量程方法是(  )
A. 加分流器；
B. 加互感器；
C. 加电阻；
D. 加电感线圈
答案:A
40. 低压电器是指额定电压为(  )的电器。
A. 0.66kV～1kV
B. 400V及以下
C. 1kV及以上
D. 750V及以上
答案:B
41. 作业监护人一般由(  )担任。
A. 作业负责人
B. 作业票签发人
C. 作业许可人
答案:A
42. 不会造成交流电动机绝缘击穿的原因是(  )。
A. 电机轴承内缺乏润滑油
B. 电机绝缘受潮
C. 电机长期过载运行
D. 电机长期过压运行
答案:A
43. 磁性开关的图形符号中，其常开触点部分与(  )的符号相同。
A. 断路器
B. 一般开关
C. 热继电器
D. 时间继电器
答案:B
44. 三相变压器的连接组别是表示(  ).
A. 原付边线电压的相位关系
B. 原付边的同名端关系
C. 原付边相电压的时至中关系
D. 原付边电流大小关系
答案:A
45. 有功功率P.无功功率Q.视在功率S之间的关系是(  )。
A. S=P+Q
B. S=P-Q
C. S=Q-P
D. S2=P2+Q2
答案:D
46. 手持电动工具按触电保护方式分为(  )类
A. 2
B. 3
C. 4
答案:B
47. 二次线路中,时间继电器的文字符号表示为(  )。
A. KT
B. KM
C. KA
答案:A
48. 变压器能够在绝缘及寿命不受影响的前提下,在负载顶峰及冬季时可(  )过负载运转。
A. 严峻
B. 恰当
C. 不答应
答案:B
49. 我国交流电的频率为50HZ，其周期为(  )秒。
A. 0.01
B. 0.02
C. 0.1
D. 0.2
答案:B
50. 人体电击方式有(  )。
A. 单相电击.两相电击
B. 直接接触电击.间接接触电击
C. 跨步电压电击.接触电压电击
D. 直接接触电击.跨步电压电击
答案:B
51. 输电线路在输送容量相同的情况下,线路电压与输送距离(  )。
A. 成正比
B. 成反比
C. 无关
答案:B
52. 电压互感器的二次侧接(  )。
A. 频率表
B. 电流表
C. 万用表
D. 电压表
答案:D
53. 低压断路器的开断电流应(  )短路电流。
A. 大于安装地点的最小
B. 小于安装地点的最小
C. 大于安装地点的最大
D. 小于安装地点的最大
答案:C
54. 引起电光性眼炎的主要原因是( )。
A. 红外线
B. 可见光
C. 紫外线
答案:C
55. 中性点非直接接地系统中用电设备的绝缘水平应按(  )考虑。
A. 相电压
B. 倍相电压
C. 倍相电压
答案:C
56. 现代数控机床的数控系统是由机床控制程序.数控装置.可编程控制器.主轴控制系统及进给控制系统等组成，其核心部分是(  )
A. 进给控制系统
B. 可编程控制器
C. 数控装置
D. 主轴控制系统
答案:C
57. 三相四线制的零线的截面积一般( )相线截面积。
A. 小于
B. 大于
C. 等于
答案:A
58. 人体对直流电流的最小感知电流约为(  )
A. 0.5Ma;
B. 2mA;
C. 5mA;
D. 10mA.
答案:B
59. 将需要用人造逆弧方法进行老练的管子装在高频设备上，为限制逆弧产生的短路电流，应在电路里接入(  )。
A. 过流继电器
B. 过压继电器
C. 限流电阻
D. 熔断器
答案:C
60. (  )系列均为快速熔断器。
A. RM和RS
B. RLl和RLS
C. RS和RLS
D. RM和RLS
答案:C
61. 检测各种金属,应选用(  )
A. 超声波
B. 永磁型及磁敏元件
C. 高频振荡
D. 光电
答案:C
62. 调整电力负荷，不可以(  )。
A. 提高供电的可靠性
B. 提高电能质量
C. 提高电网输送能力
D. 保证供电的合理性
答案:C
63. 应用戴维南定理分析含源二端网络的目的是(  )。
A. 求电压
B. 求电流
C. 求电动势
D. 用等效电源代替二端网络
答案:D
64. 统计资料表明，心跳呼吸停止，在1min内进行抢救，约(  )可以救活。
A. 50%
B. 60%
C. 70%
D. 80%
答案:D
65. 额定电流在3000A及以上的重型户内隔离开关，一般采用(  )操作机构。
A. 电动
B. 气动
C. 手动蜗轮式
D. 手动杠杆式
答案:C
66. 真空断路器是利用(  )作绝缘介质和灭弧介质的断路器。
A. 空气
B. 惰性气体
C. 真空
D. SF6气体
答案:C
67. 已知放大电路中三个管脚对地的电位是(1)0V；(2)0.7V；(3)6V，则该三极管是(  )型。
A. NPN
B. PNP
C. 硅管
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