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工程概况：
本工程位于伊川县半坡乡鲁村，白沙镇豆村2个行政村，地理位置位于东经112038’22〞---112038’56〞，北纬34020 ’42〞--34 020’19〞之间.本工程所在的两个行政村对外交通十分便利，为本工程的土地整理利用，造地增田提供了便利条件。本标段的工程量主要为：挖掘机挖土〔土地平整〕167650m3、推土机推土〔土地平整〕117355m3，挖土机挖土〔农田水利〕261m3、人工削坡及找平〔农田水利〕52m3，泥结碎石路面〔A型生产路〕5910㎡，路槽〔A型生产路〕5910㎡，挖土机挖土〔水塘〕684m3，土方回填〔水塘〕19m3，浆砌石池底〔水塘〕10m3,浆砌石池壁〔水塘〕69m3,工程建设面积33.53公顷，新增耕地面积31.52公顷。
一、主要施工方法：
1、施工准备
1．1施工人员在工程测量，放样之前根据合同和已批准的设计，对田边线，取土区、施工征地、移民迁建、动力与生活设施，对内对外交通等进入深入了解与研究。
1．2施工测量应遵照水利部颁发的《SL52-93》标准的规定执行。
1．3施工机械、施工工具、设备应按照合同要求的种类、型号、数量逐项配备齐全。
1．4车辆和机械的检查，修配和油料的供给，操作人员的培训应及时准备，工地必须有足够的检查、修配能力。
1．5施工进度应根据施工程序、分工段、工种先后次序合理安排。
1．6施工工程部及时组建并开展工作，进行图纸会审，技术交底，施工方案的编制等。
2、现场施工测量
2．1现场测量师应按监理工程师批准的测量基准点，以及自已需要增设的控制点，进行本标段工程施工测量，放样工作，现场测量师应对提供的根本数据进行复核验算，如有异议应会同监理工程师核实，并由监理工程师批准。
2．2现场测量师应精确地测定现场的位置和高程等，完成全部测量工作及计算工作，现场测量师应负责保护全部三角网点，水准点和自己增设的控制网点，防止移动和破坏，一旦移动和破坏，应立即报告监理工程师，并共同协商其补救措施。
2．3工程部全部测量数据和放样，应经监理工程师检查，必要时可在监理工程师的直接监督下进行对照测量，共同讨论复核数据，确有疑问，由业主会同设计人员进行解决。
3、土方平整、开挖、运输

3．1在任一开挖工程开工前3天，本工程部应通知监理工程师对开挖剖面、范围、平整、剖面、范围、运输线路土方回填，标高及范围的实地放样成果进行复核，监理工程师批准后才能进行挖运、回填。严格精确计算土方平衡，尽量减少重复施工，以节约本钱，缩短工期。
3．2本工程部应负责去除开挖，回填区域内的全部树木、树桩、树根、杂草、垃圾、废碴以及监理工程师认为其它有碍物。
3．3在实施本工程的施工时，必须特别注意尽最大的实际可能，保护区域范围外的天然植被，砍伐上述区域外的树木必须经监理工程师批准。一旦因施工作业造成上述区域外林业资源的毁坏，由相关责任人承当责任，砍伐的成材树木和现场清理出的有商业价值的材料应归业主所有。
3．4施工人员在现场烧毁无利用价值的清理物时，应注意防火，如发生火灾事故，由相关责任人承当责任。
3．5表土的清理，堆放和使用
表土系指含细根须，草木、植物、覆盖草等的表层有机质土壤。本工程部施工人员应根据监理工程师指示的开挖深度，开挖表土，并运至指定地点堆放，表土堆放的体积不得过高，防止将土壤压实和防止冲刷流失，以备征地复耕之用。完成堆放后的表土属工程业主所有，监理工程师将合理支配用于工程区的环境保护，土壤保护和恢复造地等工作。本工程部施工人员在监理工程师的批准下，可将表土用作环境保护和竣工后工程区的清理恢复工作。
3．6本工程部施工人员在土方平整，开挖过程中，一旦发现开挖区的工程地质和水文地质情况与施工图不符或异常时，施工人员必须及时提交有关开挖后的地形、地质等情况的书面报告，报送监理工程师决策，必要时，由监理工程师组织有关施工、地质、设计等有关人员共同在现场查明地质情况，提出处理意见，采取处理措施。并按监理工程师签发的修正后图纸或设计通知执行。
3．7工程每个部位的开挖，工程部技术负责人在施工前向监理工程师递交开挖施工组织设计，其主要内容至少应包括以下几项内容：
开挖工序和施工方法。各部位工程量和进度表。施工临时设施。平整方案。开挖料的处理能力及劳动力、材料、设备方案和平安措施等。监理工程师签收后按既定的施工方案进行施工。
3．8开挖应自上而下进行，应确保土地平整。
4、土方平整、土方填筑
4．1土方平整、土方填筑，其全部实施作业必须遵照部颁《SL260-98》标准的规定执行。
4．2土方填筑工程开工前15天，工程技术人员应根据施工详图和合同的要求将下述内容的施工措施方案报送监理工程师审批，其内容有：〔1〕施工布置。〔2〕施工方法。〔3〕施工机械选择。〔4〕劳动力组合。〔5〕材料供给。〔6〕进度安排。〔7〕平安措施。〔8〕质量保证。待监理工程师批准前方可进行土方填筑施工。
4．3填筑区地表处理
4.3.1．清基与基面处理前应根据设计提出的清基处理要求，制订有关施工技术措施，报监理工程师审批。
4.3.2．清理基地时应根据设计要求，将表层石块，淤泥、腐植土、杂填土、泥炭土等杂物去除干净，清理外表耕作层厚度不小于0.3m，清基范围应超出设计边线，其余量为30~50㎝。
4.3.3．工程填筑区如有坟墓，树根、水坑各类洞穴以及应撤除的建筑物等，应按要求加以彻底去除及处理。
4.3.4．所有开挖，去除出来的材料、废碴均应运至指定现场堆放，不得随地弃置。
4.3.5．工程填筑区内如有积水应及时引导或抽排，堤身填筑不能在水中施工。
4.3.6．填筑区地表处理属隐蔽工程，在地外表处理完毕后，应及时通知监理工程师进行验收，合格前方能进行地表以上填筑。
4.3.7、技术性比拟复杂的地表处理，工程部施工人员应检查施工工艺和参数是否与施工试验相同，并符合相关专业标准的规定，并将其技术报告递呈监理工程师核备。
4．4填筑材料
4.4.1．本工程施工人员在开工前应根据合同文件对土料物进行复查，情况如有不符，及时报告监理工程师以决定是否作复核或处理，应准确计算，进行土方平衡，防止重复施工。
4.4.2．土料及填筑材料的复查，应包括以下内容
料场的位置，开挖范围和可供采用的填筑材料的厚度及其有效储量。
料场土料的性质和天然含水量及其随季节的变化。
料场开采时受水位变动的影响。
料场的开采方法及运输条件。
4.4.3、填筑材料的规划，料场储量，应考虑到料场调查的精度和土料损失等各种因素，不应少于填筑需要量的1.2倍。
4.4.4、严禁在设计或土地管理部门规定的工程区外挖土。
4.4.5、施工场地应按不同施工方法，工段填筑量及填筑强度周密规划布置料场与填筑现场之间的道路，临时道路应经常修整，弯道和堆路应安排调整，但不要用于填筑时，工程部施工人员应及时向监理工程师反映，必要时由设计单位修改设计。
、填筑的材料应在符合设计要求的料场内开采，料场开采之前，应将取土区表层进行清理。
4．5土料的开采
土料的开采宜用大型挖掘机挖土，自卸汽车运土，施工时应符合以下要求：
4.5.1、除在料场周围布置截水沟，防止外水侵入，并应加强土坑内的排水措施，排水沟外应保护通畅。
4.5.2、当料场土料天然含水量接近或略小于施工控制含水量下限时，应采用立面开挖，如天然含水量偏大，应采用平面开挖。
4.5.3、当料场土质为层状分布，层厚较大而上下层土料性质不均匀时，宜采用立面开挖。
4.5.4、冬季施工，为防止土温散失，宜采用立面开挖。
4.5.5、雨季施工，每天收工时，不宜留有松土。
二、拟投入的主要物资方案
2.1施工机械的配备以机械先进满足施工工期要求，减低人工作业，到达施工质量优良的原那么。
2.2根据施工进度要求及现场需要，对机械进行全部验收，使机械设备处于完好待命状态，制定机械设备进场方案，满足工程的需要。
拟投入的主要物资、材料试验、测量、质检仪器设备一览表
	序号
	仪器设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	天平
	65p2001/100
	台
	3
	

	2
	台秤
	10kg
	台
	2
	

	3
	环刀
	200m m3
	个
	36
	

	4
	路强仪
	GBJ123-88
	台
	3
	

	5
	坡度尺
	
	把
	8
	

	6
	激光测距仪
	DL1600
	台
	3
	

	7
	经伟仪
	J2-2
	台
	5
	

	8
	水准仪
	NA24
	台
	8
	

	9
	水准仪
	NA28
	台
	6
	

	10
	钢尺
	50m-100m
	把
	20
	

	11
	全站仪
	NIKNTM-A50LG
	台
	1
	


三、投入本工程的主要施工机械表
	序号
	机  械
名  称
	规  格
型  号
	额定功率〔KW〕
或容量〔m3〕
	进场数量
(台或辆)
	备 注

	1
	推土机
	TY150
	150kw
	12
	

	2
	挖掘机
	WEW360
	1.5 m3
	8
	



	3
	装载机
	XG50C
	5 m3
	14
	

	4
	振动压路机
	LT120
	15T-20T
	8
	


四、主要劳动力安排方案表
	序号
	工   种
	人  数
	备   注

	1
	焊工
	5
	

	2
	机操工
	30
	

	3
	机修工
	15
	

	4
	电安工
	8
	

	5
	力工
	100
	

	6
	测量工
	10
	


五、确保工程质量技术组织措施
5.1、工程质量保证体系：
                                    项 目 经 理
             项 目 总 工                                工程副经理
  工        质          材              经          财         综         专
程        量          料                          务         合         职
技        安          设              营          劳         办         质
术        全          备                          资         公         检
科       科           科             科           科         室         科
                                  施 工 员
           试验、计量
             测量
                                 兼职质检员
5.2、质量目标：优质工程

现场建立以工程经理为首的质量管理体系和质量保证体系〔见附图〕。在质量责任制的根底上，明确各岗位的质量职能、责任、权限隶属关系及联络方法与程序，工程经理部设立质保部，施工队设专职质检员，作业班组设兼职质检员，层层把关，进行系统化标准化标准化管理。
质量岗位责任制如下。
5.3、工程经理质量职责：
对职工进行“百年大计，质量第一〞的教育，广泛发动群众开展创优活动。贯彻执行国家和企业颁发的保证质量的规定、规章制度和措施，并检查落实情况。
正确处理施工质量和施工进度的关系，合理安排施工，确保工程质量。主持制定全面质量管理方案，组织落实QC小组。组织本单位开展自检、互检和交接检活动，推选样板化施工，支持专职质检员的工作，主持质量分析会，不断提高工程质量。
掌握本工程的质量情况，表扬重视质量的好人好事，批评纠正无视质量的不良倾向。严格执行质量奖惩制度，按“三不放过〞的原那么处理事故。每月组织一次工程质量检查，针对主要的问题，亲自组织攻关。对重大问题负责并及时上报领导有关部门，以得到妥善解决。
工程质量管理体框图：
公司总部
建设单位：
监理单位：监理公司 管理者代表：
公司总工程师
 材      料       
工程管理者代表：工程质量经理                       计      量
工程经理                  工程总工程师
试     验
                工程常务经理         工程责任工程师           测      量
 土建         水电设备安装            业主指定分包商          技      术
施工作业班
QC小组活动
5.4、总工程师质量职责：
在经理的领导下对本工程质量工作进行具体组织和领导。
贯彻执行国家和企业颁发的各项技术标准、规程、质量管理措施和质量奖罚条例，并在施工中催促检查落实情况，严防工程质量事故的发生。
主持质量事故分析会，提出质量事故的技术处理方案，对质量事故负责并有权追究技术责任，及时上报质量事故情况及事故报告．
对技术问题、质量问题提出改良措施，指导开展QC活动小组和创优活动，对交工工程质量的好坏负有直接的技术责任。
主持质量设计工作，主持重要工程和新技术、新工艺的技术质量交底，以及重点工程控制〔轴线〕网测量的复查，审定和核准工作。
及时掌握工程质量情况，对质量好的先进典型要及时推广。对违犯程序和操作规程的现象有权随时制止，严重的限令其停工整改。
支持质检人员的工作，主持本工程每月一次的质量检查，组织本工程范围内分项、分部、单位工程的质量评定，组织开展质量检查、互检、交接检及结构验收工作，检查催促样板工程落实情况。
检查催促落实本工程的质量报表情况及质量评定资料的整理情况。
5.5、技术人员质量职责：
把上级规定的施工标准、规程、技术规定、质量规划、质量标准、施工工艺、施工措施变成通俗易懂的条文，通过技术交底向班组、工段交待清楚，并在实施过程中认真检查落实情况，对违犯操作规程的班组和个人有权及时纠正和制止。必要时限令返工和停工，严防工程质量事故发生。
负责隐蔽工程的检查验收，经认定全部符合技术质量要求前方可办理签证。
检查催促“三检制，〞“样板制〞和“QC小组活动〞的落实情况，对没有样板的工序或未按样板操作的工序必须及时地坚决制止施工。
及时检查验收进场原材料、成品、半成品、配件的质量情况，是否符合设计要求，对不合格品应提出验收意见及处理意见，坚决杜绝使用不合格材料、成品、半成品及零配件。
及时搜集在关技术〔质量〕材料，搞好工程技术档案。
5.6、工程试验人员质量职责：
应对原材料回填土按要求及时试验报告单，供工程总工程师考虑实施，试验资料必须真实齐全，及时地反映质量状况，起到指导施工的作用。
5.7、工程材料人员质量职责：
应熟悉掌握原材料、成品、半成品的质量标准，供料的必须向施工单位提供材料出厂合格证，严禁供给不合格的材料；并对由于供给不合格的材料造成工程质量事故经济损失承当直接责任。
5.8、工长的质量职责
对本工段经常进行“质量第一〞的思想教育，严格贯彻执行工艺标准，组织编制本工号的质量设计。
组织班组内的自检、互检、交接检并签证。参加工程隐蔽预检，做好工序交接工作，严把质量关，不使用不合格的原材料、成品、半成品；对不合格的工程转给下道工序或交工负直接责任，坚决杜绝重大工程质量事故发生。
对班组QC小组活动负责，并定期检查活动情况的记录。
对本工号、工段发生的质量事故负直接责任，并及时上报质量事故。实施样板制。
按时准确填写质量原始记录、统计报表、月底向专职质量检查员报“三检〞资料，作为评定分项工程质量的依据。
5.9、生产班组长质量职责：
对本班组人员经常进行“质量第一〞的思想教育，树立“为用户效劳〞和“下道工序就是用户〞的思想。认真贯彻质量管理制度和各项技术规定。全面负责本班组的质量自检，互检和工序之间的交接检查，杜绝重大事故发生。
领导本组人员严格按图纸、技术交底和操作规程进行施工。并对本组的工程质量负操作责任和经济责任。
组织班组成员按时填写各种原始记录，统计报表，保证数据真实可靠。分析工程质量存在的问题，实行对策管理。
对本组人员操作的不合格产品，主动组织返修重做，直到合格为止。参加本工种组织的质量检查及分项工程质量的评定。
5.10、操作工人质量职责：
做到“三懂四会〞，即懂设备性能，懂质量标准、懂操作规程、会看图、会操作、会维修、会检测，做到熟悉图纸，坚持按要求施工，做好自检记录。
保护原材料和各种构〔配〕件及半成品，正确合理使用各种工具、量具和仪表设备，做到精心维护，使其经常保持良好状态。
严格把好质量关，不合格的材料设备不使用，凡属不按操作规程、不按施工图纸的技术交底及应知、应会操作，造成返工或质量事故者，要负具体操作和经济责任。
自觉接受质检人员的检查和指导，及时纠正违章施工现象。
主动搞好自检工作并做好原始记录。
积极参加QC小组，协调班组行收集整理活动情况记录。
5.11、质检人员质量职责：
工程质保部对承当的工程实行全过程的监督和检查。
严格执行《建筑安装工程施工验收标准》，认真学习和掌握单位工程、分部工程、分项工程的划分和验评内容，及时对分项工程、分部工程及单位工程等级进行核定，核定要真实可靠，内容齐全，填写标准。
随时检查单位工程交工资料的收集是否及时、准确、齐全。杜绝工程使用无证或两证不全材料。
制定创优质工程和重点工程的质量检查方案，并认真执行，建立创优质工程和重点工程检查台帐。
参加质量事故的调查处理的填发不合格整改通知单。
认真办理竣工工程综合质量评定表，并及时报送质保部，按照要求，每月向质保部上报工程质量报表，内容包括分项工程实测点检验合格率，质量保证资料情况和工程质量事故情况。
服从公司统一调动和安排，完成交给的各项任务。对分项、分部及单位工程质量等级核定准确与否负责。对工程质量和质量保证资料错检、漏检负责。对所报工程质量报表的准确性负责。
5.12、质量管理制度
运用奖罚制度，保证质量控制体系的有效运行，保证各项质量责任制的贯彻执行。
严格遵照工程质量监理制度、质量检查制度和检验标准组织施工、报验和验收，业主有特殊要求的，按业主指定的要求执行。
负责各单位工程施工质量的检验和材料试验工作，以满足对工程检验工作的要求。
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