[bookmark: _GoBack]各分部（分项）工程、各工种与其它平安技术交底记录表
	单位工程名称
	绵阳市安州区河清镇初级中学新建学生食堂
	分部（分项）工程
与工种名称
	架子工

	交底时间
	
	交底人
	
	交底单
编号
	

	平安技术交底内容

	1、工现场必需自觉遵守平安生产“六大纪律”
2、工人员必需自觉戴好平安帽，扣好帽带，严禁穿拖鞋、硬底鞋与高跟鞋等带
钉、易滑的鞋上班。
1. 钢管脚手架基础平整夯实，混凝土硬化，立杆垂直稳放在混凝土地坪设
纵横相连扫地杆。
1. 钢管脚手架底部步距高度不大于2m，其于不大于1.8m，立杆纵向间距不大于1.8m，横向间距不大于1.5M，纵向大横杆和立杆必需错位，包括扶手栏杆，扶手栏杆不得采纳对接，应采纳搭接，搭接长度不少于60cm。栏杆高
度不低于1.2m，踢脚杆不低于30cm.
1. 钢管脚手架与建筑物拉结，必需采纳刚性拉结，按建筑物水平方向不得大于7m,垂直方向不得大于4m，设置拉结点，拉结点在转角处和顶部应加密。
6、钢管脚手架剪刀撑，由脚手架端头起先，按水平距离不超过9 m，设置剪刀撑，剪刀撑与地面的角度45—60度，自下而上连续设置。
7、钢管脚手架脚手片应在建筑物每个作业层满铺，采纳不细于18#铁丝双股并联四角绑扎坚固。
8、脚手架外侧必需挂设密目式平安网，平安网固定在脚手架外立杆里侧，应用不细于18#铁丝绑扎坚固。
9、脚手架的内立杆与墙体间距一般不大于20cm，如大于20cm的应铺设立人片。


	被交底人签名
	



各分部（分项）工程、各工种与其它平安技术交底记录表
	单位工程名称
	绵阳市安州区河清镇初级中学新建学生食堂
	分部（分项）工程
与工种名称
	粉刷工

	交底时间
	
	交底人
	
	交底单
编号
	

	平安技术交底内容

	1、进入现场必需自觉遵守平安生产“六大纪律”
2、施工人员必需自觉戴好平安帽，扣好帽带，严禁穿拖鞋、硬底鞋与
高跟鞋等带钉、易滑的鞋上班。
3、车子向料斗倒料，应有挡车措施，不得用力过猛和撒把。
4、用井架运输砂浆时，小车把不得伸出笼外，车轮前后要挡牢，稳起稳落 。
5、室内粉刷运用的马凳和临时内架应搭设坚固，脚手架跨度不得大于2 m，架体上堆放材料不得过于集中，在同一跨度内不应超过二人。
6、不准在门窗、暖气片，洗脸池等器物上搭设脚手架，阳台部位粉刷，外侧必需挂设平安网，严禁踩踏脚手架的护身栏杆和阳台栏杆板进行操作。
7、操作人员上下应走外爬梯或楼梯不得攀登脚手架上下。
8、外墙粉刷时，不准乱拆脚手架拉结点或其它爱护杆件。

	被交底人签名
	



各分部（分项）工程、各工种与其它平安技术交底记录表
	单位工程名称
	绵阳市安州区河清镇初级中学新建学生食堂
	分部（分项）工程
与工种名称
	电焊工

	交底时间
	
	交底人
	
	交底单
编号
	

	平安技术交底内容

	1、进入现场必需自觉遵守平安生产“六大纪律”
2、施工人员必需自觉戴好平安帽，扣好帽带，严禁穿拖鞋、硬底鞋与高跟鞋等带钉、易滑的鞋上班。
3、钢筋对焊机应设在干燥的地方，平稳坚固、要有牢靠的接地装置，导线绝缘良好。
4、焊接前，应依据钢筋截面调整电压，发觉焊头漏电应马上更换。
5、操作时，应戴好防护眼镜和手套，并站在橡胶板上或木版上面，工作棚要用防火材料搭设，棚内严禁堆放，易燃易爆物品并备有灭火机
6、焊机断路器的接触点，电极（铜头）要定期检查修理，冷却水管保持畅通，不得漏水和超过规定温度。

	被交底人签名
	



各分部（分项）工程、各工种与其它平安技术交底记录表
	单位工程名称
	绵阳市安州区河清镇初级中学新建学生食堂
	分部（分项）工程
与工种名称
	砼工

	交底时间
	
	交底人
	
	交底单
编号
	

	平安技术交底内容

	1、施工人员必需经三级平安教化合格，并签订平安责任协议后方可上岗操作。
2、进入施工现场必需戴好平安帽，并扣好帽带。严禁穿拖鞋、硬底鞋与
高跟鞋等带钉、易滑的鞋上班。
3、遵守平安操作规程和六大纪律，工地规章制度和各项规章制度，严禁赤膊、穿拖鞋、酒后等违章冒险作业。
4、作业前要先熟识作业环境，每天上班必需对职工进行班前平安技术交底和应留意事项，并应做好班组台帐。
5、施工人员不得擅自拆除平安设施，确需拆除或移位，须经工地负责人同意后，有牢靠拆除措施，方可拆除或移位，并在下班前或作业完工后复原。
6、用井架运输时，小车把不得伸出笼外，车轮前后要挡牢，吊篮上下禁止乘人，井架卸料平台必需坚固，作业人员禁止座扶手栏杆。
7、做到三不损害（自己不损害自己，不损害别人，不被别人损害）。
8、上班时，衣着要整齐，工作思想要集中，不得在施工现场吸游烟和随地大小便。
9、禁止攀登外架上下，上下必需走楼梯，晚上加班严禁卧睡在脚手架上。
凝土浇捣运用的振动棒，振动器应有单独的开关箱，和漏电爱护器，作业人员必需穿胶鞋、戴绝缘手套。湿手不得接触开关，电源线不得有破皮漏电。
混凝土工运用推车向料斗倒料时，要有挡车措施，不得用力过猛和撒把。
10、 浇筑混凝土时，不准干脆站在溜槽帮上或站在模板与支撑上操作。


	被交底人签名
	


各分部（分项）工程、各工种与其它平安技术交底记录表
	单位工程名称
	绵阳市安州区河清镇初级中学新建学生食堂
	分部（分项）工程
与工种名称
	外架拆除

	交底时间
	
	交底人
	
	交底单
编号
	

	平安技术交底内容

	1、进入现场必需自觉遵守平安生产“六大纪律”
2、施工人员必需自觉戴好平安帽，扣好帽带，严禁穿拖鞋、硬底鞋与
高跟鞋等带钉、易滑的鞋上班。
3、施工人员必需经三级平安教化合格，并签订平安责任协议后方可上岗。
4、外架拆除作业人员必需持证上岗，并严格依据操作规程进行操作。
5、拆除外架前，应在外架拆除范围内设立警戒区，警告牌和监督员。与外界道路、住宅相邻还必需张帖警告告示。
6、外架拆除作业人员必需正确运用个人劳动防护用品，和正确运用‘三宝“。工具袋，防止工具坠落伤人
7、外架拆除作业人员必需依据先安后拆。后安先拆的原则，严禁违章作业、冒险作业。
8、外架拆除作业人员必需严格依据施工方案拆除外架，钢管、扣件、脚手片不得从高处抛下，应集中由机械或用手工运下。
9、外架拆除作业人员在作业期间严禁酒后作业，作业人员患有不宜登高作业的
疾病（心脏病、高血压），应与时向施工员提出并停止作业。

	被交底人签名
	


各分部（分项）工程、各工种与其它平安技术交底记录表
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